{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":20,"sheets":["様式1_表紙","様式2-1_フェイスシート１","様式2-2_フェイスシート２","様式3-1_提案内容","様式3-2提案内容（補足）","様式4-①_エネルギー計算書【統括表】","様式4-①’_エネルギー計算書【統括表】","様式4-②_エネルギー計算書【統括表】(概ねゼロとなる仕様)","様式4-②’_エネルギー計算書【統括表】(概ねゼロとなる仕様)","様式4-1_基本仕様","様式4-2_断熱区分（オ）超","様式4-3_太陽熱給湯器","様式4-4_コージェネ","様式4-5_空気集熱式","様式4-6_太陽光発電","様式4-6’_太陽光発電","様式5-1-A_事業計画１（掛かり増し費用）","様式5-1-B_事業計画１（簡便計算）","様式5-2_補助対象となる部分の経費の内訳","様式6_チェックリスト"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":19,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"様式1_表紙","index":0,"n_rows":42,"n_cols":23,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[32,14,32,20],[30,3,30,13],[30,14,30,20],[10,2,10,20],[11,2,11,20],[20,2,20,20],[24,2,24,6],[24,7,24,20],[31,14,31,20],[2,14,2,15],[2,10,2,13],[39,9,39,18],[41,9,41,16],[31,3,31,13],[32,3,32,13],[39,4,39,7],[41,4,41,7],[40,5,40,7],[40,8,40,16]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":22},"（様式１）"]
[]
[{"$nulls":10},"申請日（記入日）",null,null,null,"平成",null,24,"年",null,"月",null,"日"]
[]
[null,null,"国土交通大臣　羽田　雄一郎　殿"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"住宅のゼロ・エネルギー化推進事業"]
[null,null,"提案申請書"]
{"$rows_empty":8}
[null,null,"以下の内容により、住宅のゼロ・エネルギー化推進事業の提案を申請します。"]
[]
[]
[]
[null,null,"事業名："]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,"提案事業の区分"]
[null,null,null,"提案事業の区分",{"$nulls":10},"提案事業\n（当てはまるものに\n○をつけてください）"]
[null,null,null,"　戸建住宅の新築"]
[null,null,null,"　戸建住宅の改修"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"（代表提案者）"]
[]
[{"$nulls":4},"法人・団体名"]
[]
[{"$nulls":4},"代表者名",{"$nulls":13},"印"]

{"sheet":"様式2-1_フェイスシート１","index":1,"n_rows":37,"n_cols":24,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[20,6,20,15],[10,6,10,8],[8,9,8,23],[14,18,14,19],[14,20,14,21],[16,22,16,23],[19,8,19,15],[7,6,8,8],[16,20,16,21],[1,1,1,23],[2,1,2,5],[3,1,3,5],[2,6,2,23],[3,6,3,23],[4,9,4,23],[14,22,14,23],[15,18,15,19],[15,20,15,21],[15,22,15,23],[18,22,18,23],[17,20,17,21],[18,18,18,19],[18,20,18,21],[14,16,14,17],[17,16,17,17],[15,16,15,17],[19,16,19,17],[16,16,16,17],[18,8,18,15],[16,6,16,15],[6,9,6,23],[13,22,13,23],[10,9,10,14],[10,16,10,23],[9,18,9,23],[12,22,12,23],[13,18,13,19],[13,20,13,21],[7,10,7,11],[7,13,7,16],[11,1,11,5],[11,6,11,23],[9,6,9,8],[9,9,9,14],[9,15,9,17],[4,1,10,5],[4,6,4,8],[5,6,5,8],[6,6,6,8],[5,9,5,23],[12,1,25,5],[12,6,12,17],[12,18,12,19],[12,20,12,21],[13,6,13,15],[13,16,13,17],[16,18,16,19],[19,18,19,19],[22,8,22,15],[15,8,15,15],[22,16,22,17],[17,22,17,23],[21,16,21,17],[20,18,20,19],[22,22,22,23],[20,20,20,21],[20,22,20,23],[21,22,21,23],[17,18,17,19],[20,16,20,17],[22,18,22,19],[21,18,21,19],[21,20,21,21],[19,20,19,21],[22,20,22,21],[19,22,19,23],[23,22,23,23],[24,6,24,17],[23,16,23,17],[23,20,23,21],[24,20,24,21],[24,22,24,23],[23,8,23,15],[23,18,23,19],[25,18,25,23],[24,18,24,19],[25,6,25,17],[34,10,34,23],[31,17,31,23],[32,10,32,16],[32,17,32,23],[28,17,28,23],[27,10,27,16],[27,17,27,23],[26,1,32,5],[28,10,28,16],[29,10,29,16],[30,10,30,16],[30,17,30,23],[26,10,26,16],[31,10,31,16],[29,17,29,23],[26,17,26,23],[36,1,37,5],[37,6,37,23],[33,1,35,5],[33,6,33,9],[34,6,34,9],[35,10,35,23],[35,6,35,9],[33,10,33,23]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":23},"（様式２－１）"]
[null,"フェイスシート-１　【提案事業者の概要】"]
[null,"事業名"]
[null,"提案者名"]
[null,"１．事務連絡先\n\n※原則、応募者の構成員とし、平日（月～金）に確実に連絡がとれる連絡先を記入してください",{"$nulls":4},"所属"]
[{"$nulls":6},"役職名"]
[{"$nulls":6},"担当者名"]
[{"$nulls":6},"住所",null,null,"〒",null,null,"－"]
[]
[{"$nulls":6},"電話",{"$nulls":8},"FAX"]
[{"$nulls":6},"E-mail",{"$nulls":8},"＠"]
[null,"２．営業エリア"]
[null,"３．新築住宅の\n　　供給実績\n\n    (直近３年間の\n　　内訳）\n\n※各年度の該当する戸数を記載してください\n\n※該当する住戸がない欄には「０」を記載してください。\n　　　",{"$nulls":4},"区分",{"$nulls":11},"平成\n21年度",null,"平成\n22年度",null,"平成\n23年度"]
[{"$nulls":6},"①床面積が５５㎡を超える戸数",{"$nulls":9},"戸建"]
[{"$nulls":16},"集合"]
[{"$nulls":8},"小計",{"$nulls":7},"①",null,"",null,"",null,""]
[{"$nulls":6},"②床面積が４０㎡を超え、５５㎡以下の戸数",{"$nulls":9},"戸建"]
[{"$nulls":16},"集合"]
[{"$nulls":8},"小計",{"$nulls":9},"",null,"",null,""]
[{"$nulls":8},"小計（１／２換算：小数点以下切り捨て）",{"$nulls":7},"②",null,"",null,"",null,""]
[{"$nulls":6},"③床面積が４０㎡以下の戸数",{"$nulls":9},"戸建"]
[{"$nulls":16},"集合"]
[{"$nulls":8},"小計",{"$nulls":9},"",null,"",null,""]
[{"$nulls":8},"小計（１／３換算：小数点以下切り捨て）",{"$nulls":7},"③",null,"",null,"",null,""]
[{"$nulls":6},"合 計 （①＋②＋③）",{"$nulls":11},"",null,"",null,""]
[{"$nulls":6},"直近３年間の平均戸数(小数点以下切り捨て）",{"$nulls":11},""]
[null,"４．従来供給して\n　　きた躯体・設備\n　　の仕様\n　（主な仕様を２つ\n　まで）",{"$nulls":8},"仕様１",{"$nulls":6},"仕様２"]
[{"$nulls":6},"　断熱性能"]
[{"$nulls":6},"　暖冷房設備"]
[{"$nulls":6},"　換気設備"]
[{"$nulls":6},"　照明設備"]
[{"$nulls":6},"　給湯設備"]
[{"$nulls":6},"　その他設備"]
[null,"５．住宅の省エネ化\n　　に係る補助制度\n　　の活用実績",{"$nulls":4},"　平成２１年度"]
[{"$nulls":6},"　平成２２年度"]
[{"$nulls":6},"　平成２３年度"]
[null,"６．提案者以外の\n　　関係者の有無",{"$nulls":4},"□","なし",null,"□","あり",null,"※該当する□を■としてください。"]

{"sheet":"様式2-2_フェイスシート２","index":2,"n_rows":69,"n_cols":24,"rows_kept":69,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[66,13,66,15],[63,2,63,4],[63,5,63,9],[63,10,63,12],[63,13,63,23],[65,2,65,4],[65,10,65,12],[65,16,65,20],[65,21,65,22],[69,1,69,2],[66,16,66,18],[66,19,66,21],[64,2,64,4],[64,5,64,23],[66,22,66,23],[68,1,68,2],[66,2,66,4],[66,5,66,9],[66,10,66,12],[62,20,62,23],[56,19,56,21],[56,16,56,18],[62,5,62,9],[62,10,62,12],[62,13,62,16],[60,10,60,12],[58,5,58,9],[58,10,58,12],[58,13,58,23],[62,2,62,4],[46,2,46,4],[46,19,46,21],[46,13,46,15],[57,2,57,4],[57,20,57,23],[56,10,56,12],[56,13,56,15],[62,18,62,19],[50,21,50,22],[5,15,5,23],[12,22,12,23],[46,5,46,9],[46,10,46,12],[47,13,47,16],[47,18,47,19],[23,13,23,16],[24,13,24,23],[3,22,3,23],[4,5,6,8],[23,18,23,19],[19,13,19,23],[21,16,21,20],[22,16,22,18],[23,20,23,23],[4,11,4,23],[17,13,17,15],[20,5,20,23],[27,2,27,4],[27,5,27,9],[27,10,27,12],[24,2,24,4],[19,2,19,4],[19,5,19,9],[19,10,19,12],[17,2,17,4],[9,13,9,23],[27,13,27,15],[27,16,27,18],[27,19,27,21],[12,13,12,15],[18,20,18,23],[21,21,21,22],[22,19,22,21],[18,18,18,19],[22,22,22,23],[11,2,11,4],[12,19,12,21],[1,1,1,23],[17,22,17,23],[17,16,17,18],[17,19,17,21],[2,1,2,4],[2,5,2,23],[10,2,10,4],[10,5,10,23],[7,7,7,23],[8,13,8,16],[8,18,8,19],[8,2,8,4],[8,20,8,23],[8,5,8,9],[8,10,8,12],[9,2,9,4],[9,10,9,12],[6,15,6,23],[5,13,5,14],[6,13,6,14],[3,1,6,4],[3,5,3,8],[3,9,3,11],[3,13,3,17],[3,18,3,21],[9,5,9,9],[14,13,14,23],[13,13,13,16],[14,10,14,12],[13,18,13,19],[13,20,13,23],[12,16,12,18],[11,10,11,12],[11,16,11,20],[11,21,11,22],[16,16,16,20],[16,21,16,22],[11,5,11,9],[12,5,12,9],[12,10,12,12],[16,5,16,9],[13,2,13,4],[13,5,13,9],[13,10,13,12],[12,2,12,4],[16,2,16,4],[16,10,16,12],[14,2,14,4],[14,5,14,9],[15,2,15,4],[15,5,15,23],[17,5,17,9],[17,10,17,12],[22,13,22,15],[20,2,20,4],[18,13,18,16],[22,2,22,4],[22,5,22,9],[18,2,18,4],[18,5,18,9],[18,10,18,12],[25,2,25,4],[25,5,25,23],[26,2,26,4],[24,5,24,9],[26,10,26,12],[24,10,24,12],[26,16,26,20],[26,21,26,22],[22,10,22,12],[21,5,21,9],[42,2,42,4],[32,19,32,21],[21,10,21,12],[29,2,29,4],[29,5,29,9],[29,10,29,12],[23,2,23,4],[21,2,21,4],[23,5,23,9],[23,10,23,12],[30,5,30,23],[31,2,31,4],[31,10,31,12],[31,16,31,20],[29,13,29,23],[28,20,28,23],[31,21,31,22],[27,22,27,23],[28,18,28,19],[30,2,30,4],[32,10,32,12],[32,2,32,4],[32,5,32,9],[28,2,28,4],[28,5,28,9],[28,10,28,12],[28,13,28,16],[32,13,32,15],[37,1,37,23],[38,1,38,4],[34,1,34,2],[38,5,38,23],[35,1,35,2],[32,16,32,18],[32,22,32,23],[42,10,42,12],[42,13,42,16],[44,5,44,23],[42,20,42,23],[42,5,42,9],[40,8,40,23],[46,22,46,23],[43,13,43,23],[45,21,45,22],[45,16,45,20],[46,16,46,18],[42,18,42,19],[43,2,43,4],[43,5,43,9],[45,2,45,4],[45,10,45,12],[44,2,44,4],[43,10,43,12],[47,2,47,4],[47,5,47,9],[49,2,49,4],[49,5,49,23],[48,2,48,4],[48,5,48,9],[47,20,47,23],[48,10,48,12],[48,13,48,23],[47,10,47,12],[51,16,51,18],[51,22,51,23],[51,13,51,15],[50,2,50,4],[50,10,50,12],[51,19,51,21],[51,2,51,4],[51,5,51,9],[51,10,51,12],[50,16,50,20],[53,2,53,4],[53,5,53,9],[52,2,52,4],[52,5,52,9],[52,10,52,12],[52,13,52,16],[53,10,53,12],[53,13,53,23],[52,18,52,19],[52,20,52,23],[56,2,56,4],[56,5,56,9],[54,2,54,4],[58,2,58,4],[54,5,54,23],[55,2,55,4],[55,10,55,12],[55,16,55,20],[55,21,55,22],[56,22,56,23],[60,2,60,4],[60,16,60,20],[60,21,60,22],[57,5,57,9],[57,10,57,12],[57,13,57,16],[57,18,57,19],[59,2,59,4],[59,5,59,23],[61,22,61,23],[61,10,61,12],[61,13,61,15],[61,2,61,4],[61,5,61,9],[61,16,61,18],[61,19,61,21]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":23},"（様式２－２－①）"]
[null,"フェイスシート-２　【事業の概要】"]
[null,"提案者名"]
[null,"提案事業\n全体の概要",null,null,null,"　申請戸数計",{"$nulls":6},"戸","補助申請額　計",{"$nulls":8},"千円"]
[{"$nulls":5},"本提案に\n関する他の\n補助金申請の\n有無",null,null,null,"□","なし"]
[{"$nulls":9},"□","申請中",null,null,"名称："]
[{"$nulls":9},"□","申請予定",null,null,"名称："]
[null,"【提案内容の概要】",{"$nulls":5},"※同一条件・仕様の住宅を申請する場合はまとめて記載することも可\n※建設地が確定しているものはそれぞれ記載のこと\n※□は該当するものを■として選択してください"]
[null,"①","住宅名称",{"$nulls":7},"延床面積",{"$nulls":6},"㎡","区分",null,"□新築　□改修"]
[null,null,"施主名",{"$nulls":7},"建設地住所"]
[null,null,"地域区分",null,null,"　□Ⅰa　　□Ⅰb　　□Ⅱ　　□Ⅲ　　□Ⅳa　　□Ⅳb　　□Ⅴ　　□Ⅵ"]
[null,null,"省エネ性能",null,null,"　エネルギー削減量",{"$nulls":7},"GJ/年・戸",null,null,"エネルギー削減率",{"$nulls":6},"％"]
[null,null,"補助申請",null,null,"　対象戸数",{"$nulls":7},"戸",null,null,"補助申請額",{"$nulls":5},"千円"]
[null,"②","住宅名称",{"$nulls":7},"延床面積",{"$nulls":6},"㎡","区分",null,"□新築　□改修"]
[null,null,"施主名",{"$nulls":7},"建設地住所"]
[null,null,"地域区分",null,null,"　□Ⅰa　　□Ⅰb　　□Ⅱ　　□Ⅲ　　□Ⅳa　　□Ⅳb　　□Ⅴ　　□Ⅵ"]
[null,null,"省エネ性能",null,null,"　エネルギー削減量",{"$nulls":7},"GJ/年・戸",null,null,"エネルギー削減率",{"$nulls":6},"％"]
[null,null,"補助申請",null,null,"　対象戸数",{"$nulls":7},"戸",null,null,"補助申請額",{"$nulls":5},"千円"]
[null,"③","住宅名称",{"$nulls":7},"延床面積",{"$nulls":6},"㎡","区分",null,"□新築　□改修"]
[null,null,"施主名",{"$nulls":7},"建設地住所"]
[null,null,"地域区分",null,null,"　□Ⅰa　　□Ⅰb　　□Ⅱ　　□Ⅲ　　□Ⅳa　　□Ⅳb　　□Ⅴ　　□Ⅵ"]
[null,null,"省エネ性能",null,null,"　エネルギー削減量",{"$nulls":7},"GJ/年・戸",null,null,"エネルギー削減率",{"$nulls":6},"％"]
[null,null,"補助申請",null,null,"　対象戸数",{"$nulls":7},"戸",null,null,"補助申請額",{"$nulls":5},"千円"]
[null,"④","住宅名称",{"$nulls":7},"延床面積",{"$nulls":6},"㎡","区分",null,"□新築　□改修"]
[null,null,"施主名",{"$nulls":7},"建設地住所"]
[null,null,"地域区分",null,null,"　□Ⅰa　　□Ⅰb　　□Ⅱ　　□Ⅲ　　□Ⅳa　　□Ⅳb　　□Ⅴ　　□Ⅵ"]
[null,null,"省エネ性能",null,null,"　エネルギー削減量",{"$nulls":7},"GJ/年・戸",null,null,"エネルギー削減率",{"$nulls":6},"％"]
[null,null,"補助申請",null,null,"　対象戸数",{"$nulls":7},"戸",null,null,"補助申請額",{"$nulls":5},"千円"]
[null,"⑤","住宅名称",{"$nulls":7},"延床面積",{"$nulls":6},"㎡","区分",null,"□新築　□改修"]
[null,null,"施主名",{"$nulls":7},"建設地住所"]
[null,null,"地域区分",null,null,"　□Ⅰa　　□Ⅰb　　□Ⅱ　　□Ⅲ　　□Ⅳa　　□Ⅳb　　□Ⅴ　　□Ⅵ"]
[null,null,"省エネ性能",null,null,"　エネルギー削減量",{"$nulls":7},"GJ/年・戸",null,null,"エネルギー削減率",{"$nulls":6},"％"]
[null,null,"補助申請",null,null,"　対象戸数",{"$nulls":7},"戸",null,null,"補助申請額",{"$nulls":5},"千円"]
[]
[null,"注１）",null,"「省エネ性能」の欄は、様式４の計算結果を記載してください。"]
[null,"注２）",null,"記入欄が不足する場合は、下記を利用して、添付してください。"]
[{"$nulls":23},"（様式２－２－②）"]
[null,"フェイスシート-２　【事業の概要】"]
[null,"提案者名"]
[null,"（使用しない場合は本シートの添付は不要です）"]
[null,"【提案する住宅の概要-２】",{"$nulls":6},"※同一条件・仕様の住宅を申請する場合はまとめて記載することも可\n※建設地が確定しているものはそれぞれ記載のこと\n※□は該当するものを■として選択してください"]
[]
[null,"⑥","住宅名称",{"$nulls":7},"延床面積",{"$nulls":6},"㎡","区分",null,"□新築　□改修"]
[null,null,"施主名",{"$nulls":7},"建設地住所"]
[null,null,"地域区分",null,null,"　□Ⅰa　　□Ⅰb　　□Ⅱ　　□Ⅲ　　□Ⅳa　　□Ⅳb　　□Ⅴ　　□Ⅵ"]
[null,null,"省エネ性能",null,null,"　エネルギー削減量",{"$nulls":7},"GJ/年・戸",null,null,"エネルギー削減率",{"$nulls":6},"％"]
[null,null,"補助申請",null,null,"　対象戸数",{"$nulls":7},"戸",null,null,"補助申請額",{"$nulls":5},"千円"]
[null,"⑦","住宅名称",{"$nulls":7},"延床面積",{"$nulls":6},"㎡","区分",null,"□新築　□改修"]
[null,null,"施主名",{"$nulls":7},"建設地住所"]
[null,null,"地域区分",null,null,"　□Ⅰa　　□Ⅰb　　□Ⅱ　　□Ⅲ　　□Ⅳa　　□Ⅳb　　□Ⅴ　　□Ⅵ"]
[null,null,"省エネ性能",null,null,"　エネルギー削減量",{"$nulls":7},"GJ/年・戸",null,null,"エネルギー削減率",{"$nulls":6},"％"]
[null,null,"補助申請",null,null,"　対象戸数",{"$nulls":7},"戸",null,null,"補助申請額",{"$nulls":5},"千円"]
[null,"⑧","住宅名称",{"$nulls":7},"延床面積",{"$nulls":6},"㎡","区分",null,"□新築　□改修"]
[null,null,"施主名",{"$nulls":7},"建設地住所"]
[null,null,"地域区分",null,null,"　□Ⅰa　　□Ⅰb　　□Ⅱ　　□Ⅲ　　□Ⅳa　　□Ⅳb　　□Ⅴ　　□Ⅵ"]
[null,null,"省エネ性能",null,null,"　エネルギー削減量",{"$nulls":7},"GJ/年・戸",null,null,"エネルギー削減率",{"$nulls":6},"％"]
[null,null,"補助申請",null,null,"　対象戸数",{"$nulls":7},"戸",null,null,"補助申請額",{"$nulls":5},"千円"]
[null,"⑨","住宅名称",{"$nulls":7},"延床面積",{"$nulls":6},"㎡","区分",null,"□新築　□改修"]
[null,null,"施主名",{"$nulls":7},"建設地住所"]
[null,null,"地域区分",null,null,"　□Ⅰa　　□Ⅰb　　□Ⅱ　　□Ⅲ　　□Ⅳa　　□Ⅳb　　□Ⅴ　　□Ⅵ"]
[null,null,"省エネ性能",null,null,"　エネルギー削減量",{"$nulls":7},"GJ/年・戸",null,null,"エネルギー削減率",{"$nulls":6},"％"]
[null,null,"補助申請",null,null,"　対象戸数",{"$nulls":7},"戸",null,null,"補助申請額",{"$nulls":5},"千円"]
[null,"⑩","住宅名称",{"$nulls":7},"延床面積",{"$nulls":6},"㎡","区分",null,"□新築　□改修"]
[null,null,"施主名",{"$nulls":7},"建設地住所"]
[null,null,"地域区分",null,null,"　□Ⅰa　　□Ⅰb　　□Ⅱ　　□Ⅲ　　□Ⅳa　　□Ⅳb　　□Ⅴ　　□Ⅵ"]
[null,null,"省エネ性能",null,null,"　エネルギー削減量",{"$nulls":7},"GJ/年・戸",null,null,"エネルギー削減率",{"$nulls":6},"％"]
[null,null,"補助申請",null,null,"　対象戸数",{"$nulls":7},"戸",null,null,"補助申請額",{"$nulls":5},"千円"]
[]
[null,"注１）",null,"「省エネ性能」の欄は、様式４の計算結果を記載してください。"]

{"sheet":"様式3-1_提案内容","index":3,"n_rows":48,"n_cols":24,"rows_kept":48,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[41,17,41,23],[41,12,41,14],[41,8,41,10],[42,8,42,10],[42,12,42,14],[42,17,42,23],[44,4,44,6],[44,7,44,23],[43,4,43,6],[42,4,42,6],[43,8,43,10],[43,12,43,14],[43,17,43,23],[5,6,6,20],[9,1,9,6],[9,7,9,9],[5,21,5,23],[9,18,9,20],[9,21,9,23],[9,10,9,12],[9,13,9,17],[8,1,8,4],[8,5,8,23],[47,1,47,6],[47,7,47,23],[45,4,45,6],[45,7,45,23],[46,4,46,6],[46,7,46,23],[40,1,46,3],[40,4,40,6],[41,4,41,6],[40,7,40,23],[2,1,2,23],[3,1,3,4],[3,16,3,20],[4,1,7,4],[4,6,4,23],[5,5,6,5],[6,21,6,23],[3,12,3,15],[3,5,3,11],[7,6,7,23]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"※提案する住宅のタイプごとに作成し、全タイプ分を提出してください。",{"$nulls":21},"（様式３－１）"]
[]
[null,"提案する住宅及び導入する省エネ手法の内容"]
[null,"提案者名",{"$nulls":10},"住宅NO・名称",{"$nulls":9},"／"]
[null,"ゼロ・エネ\n住宅の\n提案種別",null,null,null,"□","事業主基準における計算に準じた評価方法によって、標準的な一次エネルギー消費量が概ねゼロとなるもの"]
[{"$nulls":5},"□","標準的な住宅の一次エネルギー消費量が概ねゼロになるとみなす仕様に適合しているもの",{"$nulls":14},"仕様タイプ名"]
[]
[{"$nulls":5},"□","審査委員会が上記と同等以上の水準の省エネ性能を有する住宅として認めるもの"]
[null,"地域区分",null,null,null," □Ⅰa　　□Ⅰb　　□Ⅱ　　□Ⅲ　　□Ⅳa　　□Ⅳb　　□Ⅴ　　□Ⅵ"]
[null,"エネルギー消費削減量",{"$nulls":8},"GJ/年・戸",null,null,"エネルギー削減率",{"$nulls":7},"％"]
[]
[null,"　【提案する住宅の概要】"]
{"$rows_empty":27}
[null,"　【提案する住宅の断熱性能、設備の方式・性能、その他省エネ手法】"]
[null,"事業主基準の計算に反映されるもの",null,null,"断熱性能"]
[{"$nulls":4},"暖房設備",null,null,"□","全館連続",null,null,"□","部分間欠",null,null,"仕様：　"]
[{"$nulls":4},"冷房設備",null,null,"□","全館連続",null,null,"□","部分間欠",null,null,"仕様：　"]
[{"$nulls":4},"換気設備",null,null,"□","ダクト式",null,null,"□","壁掛けファン",null,null,"仕様：　"]
[{"$nulls":4},"照明設備"]
[{"$nulls":4},"給湯設備"]
[{"$nulls":4},"その他"]
[null,"事業主基準の計算に反映されない設備、取り組み"]

{"sheet":"様式3-2提案内容（補足）","index":4,"n_rows":54,"n_cols":25,"rows_kept":54,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,1,1,24],[4,1,4,24],[7,1,7,4],[7,5,7,11],[7,12,7,15],[7,16,7,24]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":24},"（様式３－２）"]
[null,"提案する住宅及び導入する省エネ手法の内容　（補足説明）"]
[]
[null,"※審査委員会が認める住宅として申請する場合は、取り組みの詳細を記載して必ず提出ください。"]
[null,"※調査設計計画費、効果の検証等に要する費用を申請する場合、内容と必要な理由を記載して、必ず提出してください。"]
[null,"※その他の場合は、必要に応じて作成し、提出してください。"]
[]
[null,"提案者名",{"$nulls":10},"住宅NO・名称"]
{"$rows_empty":45}
[null,"※提案する住宅ごとに記載してください。"]

{"sheet":"様式4-①_エネルギー計算書【統括表】","index":5,"n_rows":38,"n_cols":24,"rows_kept":38,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[32,15,32,20],[34,2,34,9],[34,10,34,11],[34,12,34,13],[32,21,32,23],[33,15,33,20],[35,15,35,20],[35,21,35,23],[33,21,33,23],[34,21,34,23],[34,15,34,20],[30,15,30,20],[30,21,30,23],[31,2,31,9],[33,0,35,1],[33,2,33,9],[33,10,33,11],[33,12,33,13],[35,2,35,9],[35,10,35,11],[35,12,35,13],[28,15,28,20],[26,12,26,13],[26,15,26,20],[31,15,31,20],[27,15,27,20],[28,21,28,23],[31,21,31,23],[29,12,29,13],[29,15,29,20],[29,21,29,23],[27,21,27,23],[30,0,32,1],[30,2,30,9],[30,10,30,11],[30,12,30,13],[31,10,31,11],[31,12,31,13],[32,2,32,9],[32,10,32,11],[32,12,32,13],[25,15,25,20],[25,21,25,23],[21,2,24,2],[21,4,21,9],[21,15,21,20],[21,21,21,23],[21,10,21,11],[21,12,21,13],[24,15,24,20],[26,10,26,11],[26,21,26,23],[23,4,23,9],[23,10,23,11],[24,4,24,9],[24,10,24,11],[25,10,25,11],[25,12,25,13],[24,12,24,13],[25,2,25,9],[27,0,29,1],[27,2,27,9],[27,10,27,11],[27,12,27,13],[28,2,28,9],[28,10,28,11],[28,12,28,13],[29,2,29,9],[29,10,29,11],[19,0,19,9],[19,10,19,13],[19,14,19,20],[19,21,19,23],[20,0,26,1],[23,12,23,13],[23,15,23,20],[23,21,23,23],[24,21,24,23],[26,2,26,9],[20,15,20,20],[22,4,22,9],[22,10,22,11],[22,12,22,13],[22,15,22,20],[22,21,22,23],[14,19,14,23],[20,21,20,23],[15,19,15,23],[16,7,16,13],[16,19,16,23],[17,7,17,13],[17,19,17,23],[20,2,20,9],[20,10,20,11],[20,12,20,13],[10,19,10,23],[11,7,11,13],[11,19,11,23],[18,0,18,23],[12,7,12,13],[12,15,12,18],[12,19,12,23],[13,0,15,0],[13,1,15,5],[13,19,13,23],[15,7,15,13],[10,0,11,0],[10,1,11,5],[10,7,10,13],[13,7,13,13],[9,14,9,18],[14,7,14,13],[5,2,5,5],[5,6,5,9],[5,11,5,23],[6,2,7,5],[9,0,9,5],[9,6,9,13],[9,19,9,23],[6,7,6,14],[6,16,6,23],[7,7,7,14],[7,16,7,23],[8,0,8,23],[2,0,2,23],[3,0,7,1],[3,2,3,5],[3,6,3,20],[4,2,4,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["※提案する住宅のタイプごとに作成し、該当する全タイプ分を提出してください。",{"$nulls":22},"（様式４－①）"]
[]
["エネルギー消費削減量の計算書　【総括表】"]
["　１．\n　住宅\n　概要",null,"住宅NO・名称",{"$nulls":19},"／"]
[null,null,"地域区分",null,null,null,"□","Ⅰa","□","Ⅰb","□","Ⅱ","□","Ⅲ","□","Ⅳa","□","Ⅳb","□","Ⅴ","□","Ⅵ"]
[null,null,"延床面積",{"$nulls":7},"㎡"]
[null,null,"断熱性能の\n計算方法",null,null,null,"□","断熱性能の区分",{"$nulls":7},"□","熱損失係数（Q値)"]
[{"$nulls":6},"□","熱貫流率（U値）",{"$nulls":7},"□","熱抵抗値（R値）"]
["２．導入する省エネ手法および添付する計算書"]
["提案種別",{"$nulls":5},"省エネ手法",{"$nulls":7},"添付する計算書",{"$nulls":4},"備考"]
["□","事業主基準の計算に準じて概ねゼロとなるもの",{"$nulls":4},"□","一次エネルギー消費量の\n計算結果",{"$nulls":6},"□","本総括表",null,null,null,"算定要領の【STEP3～5】に対応"]
[{"$nulls":6},"□","基本仕様",{"$nulls":6},"□","様式４－１",null,null,null,"算定要領の【STEP1-1】に対応"]
[{"$nulls":6},"□","基本仕様\n（断熱区分（オ）を超える場合）",{"$nulls":6},"□","様式４－２－①～様式４－２－②",null,null,null,"算定要領の【STEP1-1】～【STEP1-2】に対応"]
["□","審査委員会が同等以上の水準の省エネ住宅と認めるものとして申請するもの",{"$nulls":4},"□","太陽熱給湯器",{"$nulls":6},"□","様式４－３",null,null,null,"算定要領の【STEP2-1】に対応"]
[{"$nulls":6},"□","コージェネレーションシステム",{"$nulls":6},"□","様式４－４",null,null,null,"算定要領の【STEP2-2】に対応"]
[{"$nulls":6},"□","空気集熱式太陽熱利用\nシステム",{"$nulls":6},"□","様式４－５",null,null,null,"算定要領の【STEP2-3】に対応"]
[{"$nulls":6},"□","太陽光発電",{"$nulls":6},"□","様式４－６",null,null,null,"算定要領の【STEP4】に対応"]
[{"$nulls":6},"□","その他",{"$nulls":6},"□","別添計画書",null,null,null,"任意の様式"]
["３．一次エネルギー消費量の計算結果"]
["項目",{"$nulls":9},"計算結果",null,null,null,"備考",{"$nulls":6},"記号"]
["面積\n補正前",null,"標準エネルギー消費量",{"$nulls":9},"GJ/年",null,"①：","様式4-1の1)の値を転記",{"$nulls":5},"EST"]
[null,null,"省エネ量","A","（基本仕様）",{"$nulls":7},"GJ/年",null,"②：","様式4-1の3）または様式4-2-②の5)の値を転記",{"$nulls":5},"SA"]
[null,null,null,"B","（太陽熱給湯器）",{"$nulls":7},"GJ/年",null,"③：","様式4-3の値を転記",{"$nulls":5},"SB"]
[null,null,null,"C","（コージェネレーション）",{"$nulls":7},"GJ/年",null,"④：","様式4-4の値を転記",{"$nulls":5},"SC"]
[null,null,null,"D","（空気集熱式太陽熱利用）",{"$nulls":7},"GJ/年",null,"⑤：","様式4-5の値を転記",{"$nulls":5},"SD"]
[null,null,"小計",{"$nulls":7},"",null,"GJ/年",null,"⑥","＝②＋③＋④＋⑤",{"$nulls":5},"SSUBTOTAL"]
[null,null,"当該住宅のエネルギー消費量\n（太陽光発電除く）",{"$nulls":7},"",null,"GJ/年",null,"⑦","＝①－⑥",{"$nulls":5},"STOTAL"]
["面積\n補正後",null,"標準エネルギー消費量",{"$nulls":7},"",null,"GJ/年",null,"⑧","＝①÷120×延床面積",{"$nulls":5},"EST’"]
[null,null,"省エネ量",{"$nulls":7},"",null,"GJ/年",null,"⑨","＝⑥÷120×延床面積",{"$nulls":5},"SSUBTOTAL’"]
[null,null,"当該住宅のエネルギー消費量\n（太陽光発電除く）",{"$nulls":7},"",null,"GJ/年",null,"⑩","＝⑦÷120×延床面積",{"$nulls":5},"－"]
["太陽光発電",null,"発電出力",{"$nulls":9},"kW",null,"⑪：","設置予定の公称最大出力",{"$nulls":5},"－"]
[null,null,"1kWあたりエネルギー消費削減量",{"$nulls":9},"GJ/kW年",null,"⑫：","様式4-6の値を転記",{"$nulls":5},"－"]
[null,null,"エネルギー消費削減量",{"$nulls":7},"",null,"GJ/年",null,"⑬","＝⑪×⑫",{"$nulls":5},"SE"]
["計算\n結果",null,"エネルギー消費量",{"$nulls":7},"",null,"GJ/年",null,"⑭","＝⑧－⑨－⑬",{"$nulls":5},"－"]
[null,null,"エネルギー消費削減量",{"$nulls":7},"",null,"GJ/年",null,"⑮","＝⑨＋⑬",{"$nulls":5},"STOTAL"]
[null,null,"エネルギー削減率",{"$nulls":7},"",null,"％",null,"⑯","＝⑮÷⑧×100",{"$nulls":5},"R"]
["注1）STEP1～5、各指標の記号は「一次エネルギーの算定要領」に対応していますので、算定要領を参照してください。"]
["注2）３．の面積補正について、面積が未定の場合は、延床面積を120㎡として３．の⑧～⑩を計算してください。"]

{"sheet":"様式4-①’_エネルギー計算書【統括表】","index":6,"n_rows":45,"n_cols":24,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[10,0,11,0],[18,0,18,23],[12,7,12,13],[11,19,11,23],[12,19,12,23],[11,7,11,13],[13,7,13,13],[14,7,14,13],[15,19,15,23],[13,19,13,23],[13,0,15,0],[21,12,21,13],[20,10,20,11],[20,12,20,13],[19,0,19,9],[20,0,26,1],[25,12,25,13],[22,4,22,9],[15,7,15,13],[20,2,20,9],[39,10,39,11],[40,10,40,11],[21,2,24,2],[25,2,25,9],[26,2,26,9],[21,10,21,11],[22,10,22,11],[24,10,24,11],[25,10,25,11],[36,10,36,11],[38,12,38,13],[32,12,32,13],[33,12,33,13],[34,12,34,13],[24,12,24,13],[30,2,31,2],[30,3,30,9],[30,10,30,11],[31,3,31,9],[26,10,26,11],[27,0,29,1],[27,2,27,9],[28,2,28,9],[29,2,29,9],[39,12,39,13],[26,12,26,13],[27,12,27,13],[28,12,28,13],[29,12,29,13],[30,12,30,13],[24,21,24,23],[2,0,2,23],[6,16,6,23],[7,16,7,23],[9,6,9,13],[9,0,9,5],[3,0,7,1],[6,7,6,14],[7,7,7,14],[8,0,8,23],[28,21,28,23],[33,15,33,20],[36,15,36,20],[36,2,37,2],[32,2,33,2],[32,3,32,9],[33,3,33,9],[29,10,29,11],[39,0,41,1],[39,2,39,9],[40,2,40,9],[41,2,41,9],[30,0,38,1],[38,2,38,9],[34,2,35,2],[34,3,34,9],[41,10,41,11],[5,11,5,23],[9,14,9,18],[22,12,22,13],[19,14,19,20],[21,15,21,20],[19,21,19,23],[40,12,40,13],[38,10,38,11],[37,12,37,13],[41,12,41,13],[23,4,23,9],[31,10,31,11],[31,12,31,13],[23,10,23,11],[24,4,24,9],[27,10,27,11],[28,10,28,11],[32,10,32,11],[33,10,33,11],[39,21,39,23],[38,21,38,23],[37,15,37,20],[32,15,32,20],[32,21,32,23],[37,21,37,23],[34,21,34,23],[35,21,35,23],[41,21,41,23],[41,15,41,20],[38,15,38,20],[39,15,39,20],[40,15,40,20],[40,21,40,23],[12,15,12,18],[30,21,30,23],[21,21,21,23],[22,21,22,23],[33,21,33,23],[26,21,26,23],[27,21,27,23],[25,21,25,23],[31,21,31,23],[29,21,29,23],[13,1,15,5],[30,15,30,20],[29,15,29,20],[31,15,31,20],[3,2,3,5],[3,6,3,20],[4,2,4,5],[5,2,5,5],[5,6,5,9],[14,19,14,23],[19,10,19,13],[17,19,17,23],[17,7,17,13],[16,7,16,13],[6,2,7,5],[10,19,10,23],[9,19,9,23],[16,19,16,23],[10,1,11,5],[10,7,10,13],[21,4,21,9],[23,21,23,23],[23,12,23,13],[20,15,20,20],[22,15,22,20],[20,21,20,23],[34,10,34,11],[35,10,35,11],[23,15,23,20],[24,15,24,20],[28,15,28,20],[34,15,34,20],[35,15,35,20],[25,15,25,20],[26,15,26,20],[27,15,27,20],[36,21,36,23],[37,3,37,9],[35,3,35,9],[36,12,36,13],[37,10,37,11],[36,3,36,9],[35,12,35,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["※提案する住宅のタイプごとに作成し、該当する全タイプ分を提出してください。",{"$nulls":22},"（様式４－①’）"]
[]
["エネルギー消費削減量の計算書　【総括表】"]
["　１．\n　住宅\n　概要",null,"住宅NO・名称",{"$nulls":19},"／"]
[null,null,"地域区分",null,null,null,"□","Ⅰa","□","Ⅰb","□","Ⅱ","□","Ⅲ","□","Ⅳa","□","Ⅳb","□","Ⅴ","□","Ⅵ"]
[null,null,"延床面積",{"$nulls":7},"㎡"]
[null,null,"断熱性能の\n計算方法",null,null,null,"□","断熱性能の区分",{"$nulls":7},"□","熱損失係数（Q値)"]
[{"$nulls":6},"□","熱貫流率（U値）",{"$nulls":7},"□","熱抵抗値（R値）"]
["２．導入する省エネ手法および添付する計算書"]
["提案種別",{"$nulls":5},"省エネ手法",{"$nulls":7},"添付する計算書",{"$nulls":4},"備考"]
["□","事業主基準の計算に準じて概ねゼロとなるもの",{"$nulls":4},"□","一次エネルギー消費量の\n計算結果",{"$nulls":6},"□","本総括表",null,null,null,"算定要領の【STEP3～5】に対応"]
[{"$nulls":6},"□","基本仕様",{"$nulls":6},"□","様式４－１",null,null,null,"算定要領の【STEP1-1】に対応"]
[{"$nulls":6},"□","基本仕様\n（断熱区分（オ）を超える場合）",{"$nulls":6},"□","様式４－２－①～様式４－２－②",null,null,null,"算定要領の【STEP1-1】～【STEP1-2】に対応"]
["□","審査委員会が同等以上の水準の省エネ住宅と認めるものとして申請するもの",{"$nulls":4},"□","太陽熱給湯器",{"$nulls":6},"□","様式４－３",null,null,null,"算定要領の【STEP2-1】に対応"]
[{"$nulls":6},"□","コージェネレーションシステム",{"$nulls":6},"□","様式４－４",null,null,null,"算定要領の【STEP2-2】に対応"]
[{"$nulls":6},"□","空気集熱式太陽熱利用\nシステム",{"$nulls":6},"□","様式４－５",null,null,null,"算定要領の【STEP2-3】に対応"]
[{"$nulls":6},"□","太陽光発電",{"$nulls":6},"□","様式４－６’",null,null,null,"算定要領の【STEP4】に対応"]
[{"$nulls":6},"□","その他",{"$nulls":6},"□","別添計画書",null,null,null,"任意の様式"]
["３．一次エネルギー消費量の計算結果"]
["項目",{"$nulls":9},"計算結果",null,null,null,"備考",{"$nulls":6},"記号"]
["面積\n補正前",null,"標準エネルギー消費量",{"$nulls":9},"GJ/年",null,"①：","様式4-1の1)の値を転記",{"$nulls":5},"EST"]
[null,null,"省エネ量","A","（基本仕様）",{"$nulls":7},"GJ/年",null,"②：","様式4-1の3）または様式4-2-②の5)の値を転記",{"$nulls":5},"SA"]
[null,null,null,"B","（太陽熱給湯器）",{"$nulls":7},"GJ/年",null,"③：","様式4-3の値を転記",{"$nulls":5},"SB"]
[null,null,null,"C","（コージェネレーション）",{"$nulls":7},"GJ/年",null,"④：","様式4-4の値を転記",{"$nulls":5},"SC"]
[null,null,null,"D","（空気集熱式太陽熱利用）",{"$nulls":7},"GJ/年",null,"⑤：","様式4-5の値を転記",{"$nulls":5},"SD"]
[null,null,"小計",{"$nulls":7},"",null,"GJ/年",null,"⑥","＝②＋③＋④＋⑤",{"$nulls":5},"SSUBTOTAL"]
[null,null,"当該住宅のエネルギー消費量\n（太陽光発電除く）",{"$nulls":7},"",null,"GJ/年",null,"⑦","＝①－⑥",{"$nulls":5},"STOTAL"]
["面積\n補正後",null,"標準エネルギー消費量",{"$nulls":7},"",null,"GJ/年",null,"⑧","＝①÷120×延床面積",{"$nulls":5},"EST’"]
[null,null,"省エネ量",{"$nulls":7},"",null,"GJ/年",null,"⑨","＝⑥÷120×延床面積",{"$nulls":5},"SSUBTOTAL’"]
[null,null,"当該住宅のエネルギー消費量\n（太陽光発電除く）",{"$nulls":7},"",null,"GJ/年",null,"⑩","＝⑦÷120×延床面積",{"$nulls":5},"－"]
["太陽光発電",null,"その1","発電出力",{"$nulls":8},"kW",null,"⑪：","設置予定の公称最大出力",{"$nulls":5},"－"]
[null,null,null,"1kWあたりエネルギー消費削減量",{"$nulls":8},"GJ/kW年",null,"⑫：","様式4-6’の値を転記",{"$nulls":5},"－"]
[null,null,"その2","発電出力",{"$nulls":8},"kW",null,"⑬：","設置予定の公称最大出力",{"$nulls":5},"－"]
[null,null,null,"1kWあたりエネルギー消費削減量",{"$nulls":8},"GJ/kW年",null,"⑭：","様式4-6’の値を転記",{"$nulls":5},"－"]
[null,null,"その3","発電出力",{"$nulls":8},"kW",null,"⑮：","設置予定の公称最大出力",{"$nulls":5},"－"]
[null,null,null,"1kWあたりエネルギー消費削減量",{"$nulls":8},"GJ/kW年",null,"⑯：","様式4-6’の値を転記",{"$nulls":5},"－"]
[null,null,"その4","発電出力",{"$nulls":8},"kW",null,"⑰：","設置予定の公称最大出力",{"$nulls":5},"－"]
[null,null,null,"1kWあたりエネルギー消費削減量",{"$nulls":8},"GJ/kW年",null,"⑱：","様式4-6’の値を転記",{"$nulls":5},"－"]
[null,null,"エネルギー消費削減量",{"$nulls":7},"",null,"GJ/年",null,"⑲","＝⑪×⑫+⑬×⑭+⑮×⑯+⑰×⑱",{"$nulls":5},"SE"]
["計算\n結果",null,"エネルギー消費量",{"$nulls":7},"",null,"GJ/年",null,"⑳","＝⑧－⑨－⑲",{"$nulls":5},"－"]
[null,null,"エネルギー消費削減量",{"$nulls":7},"",null,"GJ/年",null,null,"＝⑨＋⑲",{"$nulls":5},"STOTAL"]
[null,null,"エネルギー削減率",{"$nulls":7},"",null,"％",null,null,"＝    ÷⑧×100",{"$nulls":5},"R"]
["注1）STEP1～5、各指標の記号は「一次エネルギーの算定要領」に対応していますので、算定要領を参照してください。"]
["注2）３．の面積補正について、面積が未定の場合は、延床面積を120㎡として３．の⑧～⑩を計算してください。"]
["注3)太陽光発電は、様式4-6’の「その1」、「その2」、「その3」、「その4」の値をそれぞれ該当する欄に記入してください。"]

{"sheet":"様式4-②_エネルギー計算書【統括表】(概ねゼロとなる仕様)","index":7,"n_rows":35,"n_cols":24,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[34,0,34,23],[30,2,30,9],[30,10,30,11],[30,12,30,13],[30,15,30,20],[30,21,30,23],[32,0,32,23],[28,0,30,1],[28,15,28,20],[28,21,28,23],[29,21,29,23],[28,2,28,9],[28,10,28,11],[28,12,28,13],[29,2,29,9],[29,10,29,11],[29,12,29,13],[29,15,29,20],[26,10,26,11],[26,12,26,13],[26,15,26,20],[26,21,26,23],[27,2,27,9],[27,10,27,11],[27,12,27,13],[27,15,27,20],[27,21,27,23],[23,2,23,9],[23,12,23,13],[24,21,24,23],[25,0,27,1],[25,2,25,9],[25,10,25,11],[25,12,25,13],[25,15,25,20],[25,21,25,23],[26,2,26,9],[21,21,21,23],[22,15,22,20],[22,21,22,23],[22,0,24,1],[22,2,22,9],[22,10,22,11],[22,12,22,13],[24,2,24,9],[24,10,24,11],[24,12,24,13],[23,15,23,20],[24,15,24,20],[23,10,23,11],[19,15,19,20],[21,12,21,13],[21,15,21,20],[19,21,19,23],[20,2,20,9],[20,10,20,11],[20,12,20,13],[20,15,20,20],[20,21,20,23],[18,12,18,13],[18,15,18,20],[23,21,23,23],[17,10,17,11],[17,15,17,20],[17,21,17,23],[18,21,18,23],[21,10,21,11],[17,12,17,13],[19,12,19,13],[15,15,15,20],[15,21,15,23],[16,2,19,2],[16,4,16,9],[16,10,16,11],[16,12,16,13],[16,15,16,20],[16,21,16,23],[17,4,17,9],[15,12,15,13],[11,6,11,9],[15,0,21,1],[15,2,15,9],[15,10,15,11],[19,4,19,9],[19,10,19,11],[21,2,21,9],[11,10,11,13],[18,4,18,9],[18,10,18,11],[11,19,11,23],[14,0,14,9],[14,10,14,13],[14,14,14,20],[14,21,14,23],[12,7,12,13],[12,19,12,23],[13,0,13,23],[11,0,12,0],[11,1,12,5],[9,0,9,23],[10,0,10,5],[10,6,10,13],[10,14,10,18],[10,19,10,23],[6,2,6,5],[6,6,6,9],[6,11,6,23],[7,2,8,5],[7,7,7,14],[2,0,2,23],[3,0,3,23],[4,0,8,1],[4,2,4,5],[4,6,4,20],[5,2,5,5],[7,16,7,23],[8,7,8,14],[8,16,8,23]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["※提案する住宅のタイプごとに作成し、該当する全タイプ分を提出してください。",{"$nulls":22},"（様式４－②）"]
[]
["エネルギー消費削減量の計算書　【総括表】"]
["(「標準的な住宅の一次エネルギー消費量が概ねゼロになると\nみなす仕様に適合しているもの」として申請する場合）"]
["　１．\n　住宅\n　概要",null,"住宅NO・名称",{"$nulls":19},"／"]
[null,null,"地域区分",null,null,null,"□","Ⅰa","□","Ⅰb","□","Ⅱ","□","Ⅲ","□","Ⅳa","□","Ⅳb","□","Ⅴ","□","Ⅵ"]
[null,null,"延床面積",{"$nulls":7},"㎡"]
[null,null,"断熱性能の\n計算方法",null,null,null,"□","断熱性能の区分",{"$nulls":7},"□","熱損失係数（Q値)"]
[{"$nulls":6},"□","熱貫流率（U値）",{"$nulls":7},"□","熱抵抗値（R値）"]
["２．導入する省エネ手法および添付する計算書"]
["提案種別",{"$nulls":5},"省エネ手法",{"$nulls":7},"添付する計算書",{"$nulls":4},"備考"]
["■","概ねゼロとなる仕様に適合するもの",{"$nulls":4},"仕様のタイプ",{"$nulls":7},"□","本総括表",null,null,null,"算定要領の【STEP3～5】に対応"]
[{"$nulls":6},"□","太陽光発電",{"$nulls":6},"□","様式４－６",null,null,null,"算定要領の【STEP4】に対応"]
["３．一次エネルギー消費量の計算結果"]
["項目",{"$nulls":9},"計算結果",null,null,null,"備考",{"$nulls":6},"記号"]
["面積\n補正前",null,"標準エネルギー消費量",{"$nulls":9},"GJ/年",null,"①：","公募要領　参考資料4の仕様一覧の値を転記",{"$nulls":5},"EST"]
[null,null,"省エネ量","A","（基本仕様）",{"$nulls":5},"",null,"GJ/年",null,"②","＝①－⑦",{"$nulls":5},"SA"]
[null,null,null,"B","（太陽熱給湯器）",{"$nulls":7},"GJ/年",null,"③","－",{"$nulls":5},"－"]
[null,null,null,"C","（コージェネレーション）",{"$nulls":7},"GJ/年",null,"④","－",{"$nulls":5},"－"]
[null,null,null,"D","（空気集熱式太陽熱利用）",{"$nulls":7},"GJ/年",null,"⑤","－",{"$nulls":5},"－"]
[null,null,"小計",{"$nulls":7},"",null,"GJ/年",null,"⑥","＝②",{"$nulls":5},"SSUBTOTAL"]
[null,null,"当該住宅のエネルギー消費量\n（太陽光発電除く）",{"$nulls":9},"GJ/年",null,"⑦：","公募要領　参考資料4の仕様一覧の値を転記",{"$nulls":5},"STOTAL"]
["面積\n補正後",null,"標準エネルギー消費量",{"$nulls":7},"",null,"GJ/年",null,"⑧","＝①÷120×延床面積",{"$nulls":5},"EST’"]
[null,null,"省エネ量",{"$nulls":7},"",null,"GJ/年",null,"⑨","＝⑥÷120×延床面積",{"$nulls":5},"SSUBTOTAL’"]
[null,null,"当該住宅のエネルギー消費量\n（太陽光発電除く）",{"$nulls":7},"",null,"GJ/年",null,"⑩","＝⑦÷120×延床面積",{"$nulls":5},"－"]
["太陽光発電",null,"発電出力",{"$nulls":9},"kW",null,"⑪：","設置予定の公称最大出力",{"$nulls":5},"－"]
[null,null,"1kWあたりエネルギー消費削減量",{"$nulls":9},"GJ/kW年",null,"⑫：","様式4-6の値を転記",{"$nulls":5},"－"]
[null,null,"エネルギー消費削減量",{"$nulls":7},"",null,"GJ/年",null,"⑬","＝⑪×⑫",{"$nulls":5},"SE"]
["計算\n結果",null,"エネルギー消費量",{"$nulls":7},"",null,"GJ/年",null,"⑭","＝⑧－⑨－⑬",{"$nulls":5},"－"]
[null,null,"エネルギー消費削減量",{"$nulls":7},"",null,"GJ/年",null,"⑮","＝⑨＋⑬",{"$nulls":5},"STOTAL"]
[null,null,"エネルギー削減率",{"$nulls":7},"",null,"％",null,"⑯","＝⑮÷⑧×100",{"$nulls":5},"R"]
["注1）STEP1～5、各指標の記号は「一次エネルギーの算定要領」に対応していますので、要領を参照してください。"]
["注2）2．の提案種別で「概ねゼロとなる仕様に適合するもの」を選択した場合は、3．の①、②、⑥、⑦、⑧、⑩～⑮を計算してくだ\n      さい。"]
["注3）3．の面積補正について、面積が未定の場合は、延床面積を120㎡として3．の⑧～⑩を計算してください。"]
["注4）提案種別を「事業主基準の計算に準じて概ねゼロとなるもの」、「審査委員会が同等以上の水準の省エネ住宅と認めるもの\n      として申請するもの」とした場合は、必ず様式4-①にて提出してください。（様式4-②は使用できません）"]

{"sheet":"様式4-②’_エネルギー計算書【統括表】(概ねゼロとなる仕様)","index":8,"n_rows":42,"n_cols":24,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[22,21,22,23],[25,21,25,23],[28,21,28,23],[31,21,31,23],[32,3,32,9],[32,10,32,11],[32,12,32,13],[32,15,32,20],[31,10,31,11],[32,21,32,23],[38,0,38,23],[36,21,36,23],[36,15,36,20],[36,12,36,13],[36,10,36,11],[23,21,23,23],[24,21,24,23],[27,21,27,23],[28,3,28,9],[28,10,28,11],[40,0,40,23],[34,21,34,23],[33,21,33,23],[35,21,35,23],[33,15,33,20],[34,15,34,20],[35,15,35,20],[34,10,34,11],[34,2,34,9],[35,2,35,9],[4,0,8,1],[7,7,7,14],[8,7,8,14],[9,0,9,23],[10,6,10,13],[26,15,26,20],[20,15,20,20],[21,21,21,23],[20,21,20,23],[25,15,25,20],[31,15,31,20],[28,15,28,20],[27,15,27,20],[30,21,30,23],[12,19,12,23],[11,1,12,5],[29,15,29,20],[29,21,29,23],[28,12,28,13],[26,21,26,23],[29,2,30,2],[21,15,21,20],[22,15,22,20],[24,15,24,20],[23,15,23,20],[30,15,30,20],[22,2,22,9],[23,2,23,9],[24,2,24,9],[27,3,27,9],[27,10,27,11],[25,3,25,9],[29,3,29,9],[29,10,29,11],[22,0,24,1],[20,2,20,9],[21,2,21,9],[25,2,26,2],[25,0,33,1],[24,10,24,11],[30,3,30,9],[30,10,30,11],[10,14,10,18],[11,0,12,0],[20,10,20,11],[26,10,26,11],[18,10,18,11],[22,10,22,11],[23,10,23,11],[25,10,25,11],[19,4,19,9],[19,10,19,11],[18,15,18,20],[19,15,19,20],[18,4,18,9],[16,21,16,23],[14,14,14,20],[2,0,2,23],[11,6,11,9],[11,10,11,13],[7,16,7,23],[8,16,8,23],[19,12,19,13],[33,2,33,9],[10,0,10,5],[26,12,26,13],[30,12,30,13],[19,21,19,23],[16,15,16,20],[14,21,14,23],[15,21,15,23],[17,15,17,20],[27,12,27,13],[31,12,31,13],[15,15,15,20],[34,0,36,1],[26,3,26,9],[27,2,28,2],[31,2,32,2],[31,3,31,9],[36,2,36,9],[29,12,29,13],[3,0,3,23],[11,19,11,23],[10,19,10,23],[4,2,4,5],[6,6,6,9],[4,6,4,20],[6,11,6,23],[5,2,5,5],[6,2,6,5],[7,2,8,5],[33,10,33,11],[35,12,35,13],[21,12,21,13],[22,12,22,13],[23,12,23,13],[35,10,35,11],[34,12,34,13],[24,12,24,13],[25,12,25,13],[33,12,33,13],[15,2,15,9],[14,10,14,13],[16,12,16,13],[15,12,15,13],[16,4,16,9],[14,0,14,9],[16,2,19,2],[16,10,16,11],[17,10,17,11],[17,4,17,9],[13,0,13,23],[12,7,12,13],[15,10,15,11],[21,10,21,11],[18,21,18,23],[17,21,17,23],[15,0,21,1],[20,12,20,13],[18,12,18,13],[17,12,17,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["※提案する住宅のタイプごとに作成し、該当する全タイプ分を提出してください。",{"$nulls":22},"（様式４－②’）"]
[]
["エネルギー消費削減量の計算書　【総括表】"]
["(「標準的な住宅の一次エネルギー消費量が概ねゼロになると\nみなす仕様に適合しているもの」として申請する場合）"]
["　１．\n　住宅\n　概要",null,"住宅NO・名称",{"$nulls":19},"／"]
[null,null,"地域区分",null,null,null,"□","Ⅰa","□","Ⅰb","□","Ⅱ","□","Ⅲ","□","Ⅳa","□","Ⅳb","□","Ⅴ","□","Ⅵ"]
[null,null,"延床面積",{"$nulls":7},"㎡"]
[null,null,"断熱性能の\n計算方法",null,null,null,"□","断熱性能の区分",{"$nulls":7},"□","熱損失係数（Q値)"]
[{"$nulls":6},"□","熱貫流率（U値）",{"$nulls":7},"□","熱抵抗値（R値）"]
["２．導入する省エネ手法および添付する計算書"]
["提案種別",{"$nulls":5},"省エネ手法",{"$nulls":7},"添付する計算書",{"$nulls":4},"備考"]
["■","概ねゼロとなる仕様に適合するもの",{"$nulls":4},"仕様のタイプ",{"$nulls":7},"□","本総括表",null,null,null,"算定要領の【STEP3～5】に対応"]
[{"$nulls":6},"□","太陽光発電",{"$nulls":6},"□","様式４－６’",null,null,null,"算定要領の【STEP4】に対応"]
["３．一次エネルギー消費量の計算結果"]
["項目",{"$nulls":9},"計算結果",null,null,null,"備考",{"$nulls":6},"記号"]
["面積\n補正前",null,"標準エネルギー消費量",{"$nulls":9},"GJ/年",null,"①：","公募要領　参考資料4の仕様一覧の値を転記",{"$nulls":5},"EST"]
[null,null,"省エネ量","A","（基本仕様）",{"$nulls":5},"",null,"GJ/年",null,"②","＝①－⑦",{"$nulls":5},"SA"]
[null,null,null,"B","（太陽熱給湯器）",{"$nulls":7},"GJ/年",null,"③","－",{"$nulls":5},"－"]
[null,null,null,"C","（コージェネレーション）",{"$nulls":7},"GJ/年",null,"④","－",{"$nulls":5},"－"]
[null,null,null,"D","（空気集熱式太陽熱利用）",{"$nulls":7},"GJ/年",null,"⑤","－",{"$nulls":5},"－"]
[null,null,"小計",{"$nulls":7},"",null,"GJ/年",null,"⑥","＝②",{"$nulls":5},"SSUBTOTAL"]
[null,null,"当該住宅のエネルギー消費量\n（太陽光発電除く）",{"$nulls":9},"GJ/年",null,"⑦：","公募要領　参考資料4の仕様一覧の値を転記",{"$nulls":5},"STOTAL"]
["面積\n補正後",null,"標準エネルギー消費量",{"$nulls":7},"",null,"GJ/年",null,"⑧","＝①÷120×延床面積",{"$nulls":5},"EST’"]
[null,null,"省エネ量",{"$nulls":7},"",null,"GJ/年",null,"⑨","＝⑥÷120×延床面積",{"$nulls":5},"SSUBTOTAL’"]
[null,null,"当該住宅のエネルギー消費量\n（太陽光発電除く）",{"$nulls":7},"",null,"GJ/年",null,"⑩","＝⑦÷120×延床面積",{"$nulls":5},"－"]
["太陽光発電",null,"その1","発電出力",{"$nulls":8},"kW",null,"⑪：","設置予定の公称最大出力",{"$nulls":5},"－"]
[null,null,null,"1kWあたりエネルギー消費削減量",{"$nulls":8},"GJ/kW年",null,"⑫：","様式4-6’の値を転記",{"$nulls":5},"－"]
[null,null,"その2","発電出力",{"$nulls":8},"kW",null,"⑬：","設置予定の公称最大出力",{"$nulls":5},"－"]
[null,null,null,"1kWあたりエネルギー消費削減量",{"$nulls":8},"GJ/kW年",null,"⑭：","様式4-6’の値を転記",{"$nulls":5},"－"]
[null,null,"その3","発電出力",{"$nulls":8},"kW",null,"⑮：","設置予定の公称最大出力",{"$nulls":5},"－"]
[null,null,null,"1kWあたりエネルギー消費削減量",{"$nulls":8},"GJ/kW年",null,"⑯：","様式4-6’の値を転記",{"$nulls":5},"－"]
[null,null,"その4","発電出力",{"$nulls":8},"kW",null,"⑰：","設置予定の公称最大出力",{"$nulls":5},"－"]
[null,null,null,"1kWあたりエネルギー消費削減量",{"$nulls":8},"GJ/kW年",null,"⑱：","様式4-6’の値を転記",{"$nulls":5},"－"]
[null,null,"エネルギー消費削減量",{"$nulls":7},"",null,"GJ/年",null,"⑲","＝⑪×⑫+⑬×⑭+⑮×⑯+⑰×⑱",{"$nulls":5},"SE"]
["計算\n結果",null,"エネルギー消費量",{"$nulls":7},"",null,"GJ/年",null,"⑳","＝⑧－⑨－⑲",{"$nulls":5},"－"]
[null,null,"エネルギー消費削減量",{"$nulls":7},"",null,"GJ/年",null,null,"＝⑨＋⑲",{"$nulls":5},"STOTAL"]
[null,null,"エネルギー削減率",{"$nulls":7},"",null,"％",null,null,"＝    ÷⑧×100",{"$nulls":5},"R"]
["注1）STEP1～5、各指標の記号は「一次エネルギーの算定要領」に対応していますので、要領を参照してください。"]
["注2）2．の提案種別で「概ねゼロとなる仕様に適合するもの」を選択した場合は、3．の①、②、⑥、⑦、⑧、⑩～⑮を計算してくだ\n      さい。"]
["注3）3．の面積補正について、面積が未定の場合は、延床面積を120㎡として3．の⑧～⑩を計算してください。"]
["注4）提案種別を「事業主基準の計算に準じて概ねゼロとなるもの」、「審査委員会が同等以上の水準の省エネ住宅と認めるもの\n      として申請するもの」とした場合は、必ず様式4-①’にて提出してください。（様式4-②’は使用できません）"]
["注5)太陽光発電は、様式4-6’の「その1」、「その2」、「その3」、「その4」の値をそれぞれ該当する欄に記入してください。"]

{"sheet":"様式4-1_基本仕様","index":9,"n_rows":43,"n_cols":24,"rows_kept":43,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[41,1,41,2],[37,10,37,11],[37,13,37,14],[41,7,41,8],[37,1,37,2],[40,1,40,2],[41,4,41,5],[37,17,37,18],[41,17,41,18],[8,21,8,22],[1,0,1,23],[2,0,2,3],[8,17,8,18],[12,19,12,20],[10,19,10,20],[4,0,18,8],[8,14,8,16],[19,0,19,23],[36,17,36,20],[11,19,11,20],[33,4,33,5],[33,7,33,8],[20,0,20,23],[11,14,11,16],[12,14,12,16],[13,17,13,18],[5,17,5,20],[6,21,6,22],[9,21,9,22],[10,14,10,16],[5,21,5,22],[6,19,6,20],[7,11,7,22],[9,19,9,20],[8,19,8,20],[6,17,6,18],[2,4,2,20],[36,1,36,2],[36,10,36,11],[8,11,13,13],[5,10,5,16],[6,11,6,16],[14,11,14,16],[14,17,14,18],[15,17,15,18],[36,13,36,14],[15,11,15,16],[9,17,9,18],[9,14,9,16],[10,17,10,18],[11,17,11,18],[12,17,12,18],[13,14,13,16],[15,21,15,22],[13,19,13,20],[12,21,12,22],[10,21,10,22],[14,19,14,20],[15,19,15,20],[11,21,11,22],[13,21,13,22],[14,21,14,22],[33,1,33,2],[32,1,32,2],[33,17,33,18],[40,7,40,8],[37,4,37,5],[37,7,37,8],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[40,17,40,20],[32,17,32,20]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":23},"（様式４－１）"]
["エネルギー消費削減量の計算書【基本仕様】"]
["住宅NO・名称",{"$nulls":21},"／"]
[]
["\n算定ツールの計算結果を該当する欄に記載してください。\n※本様式は算定要領の【STEP1-1】\n   に対応しています。\n\n●提案する断熱性能（Q値）が算定\n   ツールの断熱区分（オ）を超える\n   場合は、様式４－２を使用してく\n   ださい。\n\n●太陽熱給湯器、コージェネレーショ\n   ン設備、太陽光発電設備は、「設\n   置なし」として計算してください。\n   （別途、様式4-3、4-4、4-6で計\n     算します。）\n\n●コージェネレーション設備を導入す\n   る場合、給湯設備は該当するコー\n   ジェネレーションタイプのバック\n   アップボイラと同様のものとして\n   計算してください。\n   （詳細は算定要領のP.資3-7の表を\n    参照）",{"$nulls":9},"算定ツールの計算結果"]
[{"$nulls":10},"項目",{"$nulls":6},"計算値",null,null,null,"記号"]
[{"$nulls":10},"(1)","基準一次エネルギー\n消費量",{"$nulls":7},"GJ/年",null,"ESS"]
[{"$nulls":10},"(2)","当該住宅の一次エネルギー消費量"]
[{"$nulls":11},"(2-1)コージェネレーションシステムを設置しない場合",null,null,"暖房設備",{"$nulls":4},"GJ/年",null,"EH"]
[{"$nulls":14},"冷房設備",{"$nulls":4},"GJ/年",null,"EC"]
[{"$nulls":14},"換気設備",{"$nulls":4},"GJ/年",null,"Ev"]
[{"$nulls":14},"給湯設備",{"$nulls":4},"GJ/年",null,"EHW"]
[{"$nulls":14},"照明設備",{"$nulls":4},"GJ/年",null,"EL"]
[{"$nulls":14},"消費量小計",null,null,"",null,"GJ/年",null,"ETOTAL"]
[{"$nulls":11},"太陽光発電の発電量\n（評価分）",{"$nulls":7},"GJ/年",null,"－"]
[{"$nulls":11},"(2-2)コージェネレーションシステムを設置する場合",{"$nulls":7},"GJ/年",null,"ECGS"]
[]
[]
[]
["※Webプログラムを使用した場合は、計算結果のPDFファイルを印刷して添付してください。"]
["※算定シートを使用した場合は、「住宅事業建築主の判断の基準」における報告様式3を利用して計算条件と計\n   算結果を記載し、添付してください。"]
{"$rows_empty":10}
["１）標準エネルギー消費量（EST）"]
[null,"（ESS）",{"$nulls":15},"（EST）"]
[null,"",null,null,"÷",null,null,0.9,{"$nulls":8},"＝","",null,"[GJ/年]"]
[{"$nulls":17},"⇒様式4-①の「3の①」に転記"]
["２）当該住宅の一次エネルギー消費量（ETOTAL）"]
[null,"（EH）",null,null,"（EC）",null,null,"（EV）",null,null,"（EHW）",null,null,"（EL）",null,null,null,"（ETOTAL）"]
[null,"",null,"＋","",null,"＋","",null,"＋","",null,"＋","",null,null,"＝","",null,"[GJ/年]"]
[]
["３）基本仕様によるエネルギー消費削減量（省エネ量A：SA）"]
[null,"（EST）",{"$nulls":5},"（ETOTAL）",{"$nulls":9},"（SA）"]
[null,"",null,null,"－",null,null,"",{"$nulls":8},"＝","",null,"[GJ/年]"]
[{"$nulls":17},"⇒様式4-①の「3の②」に転記"]

{"sheet":"様式4-2_断熱区分（オ）超","index":10,"n_rows":81,"n_cols":25,"rows_kept":81,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[51,8,51,9],[51,5,51,6],[51,20,51,21],[77,5,77,6],[80,1,80,23],[77,20,77,21],[77,2,77,3],[77,8,77,9],[76,2,76,3],[76,8,76,9],[76,20,76,23],[64,16,67,16],[71,11,71,12],[64,17,64,18],[72,20,72,21],[71,20,71,23],[71,14,71,15],[72,8,72,9],[72,14,72,15],[4,0,22,9],[57,9,58,9],[56,8,59,8],[43,0,43,4],[36,2,36,7],[72,2,72,3],[72,5,72,6],[64,13,64,14],[71,8,71,9],[72,11,72,12],[64,8,67,8],[65,9,66,9],[71,5,71,6],[71,2,71,3],[67,2,67,3],[65,17,66,18],[58,5,58,6],[64,5,64,6],[63,5,63,6],[56,16,59,16],[56,13,56,14],[57,10,58,11],[56,10,56,11],[56,5,56,6],[58,2,58,3],[63,2,63,3],[64,2,64,3],[55,2,55,3],[65,13,66,14],[64,10,64,11],[59,2,59,3],[56,2,56,3],[55,5,55,6],[36,12,36,13],[36,14,36,15],[37,12,37,13],[37,14,37,15],[38,2,38,7],[37,2,37,7],[51,2,51,3],[50,2,50,3],[42,0,42,24],[67,5,67,6],[59,5,59,6],[57,15,58,15],[66,5,66,6],[65,15,66,15],[65,12,66,12],[57,13,58,14],[65,10,66,11],[37,16,37,21],[36,10,36,11],[38,8,38,13],[10,15,10,17],[10,18,10,19],[13,15,13,17],[13,18,13,19],[36,8,36,9],[5,11,5,17],[5,18,5,21],[8,12,8,23],[9,15,9,17],[9,18,9,19],[9,22,9,23],[5,22,5,23],[7,12,7,17],[7,18,7,19],[9,12,14,14],[6,18,6,19],[6,22,6,23],[12,15,12,17],[12,18,12,19],[9,20,9,21],[7,22,7,23],[6,20,6,21],[11,15,11,17],[11,18,11,19],[6,11,6,17],[11,20,11,21],[11,22,11,23],[14,15,14,17],[14,18,14,19],[14,20,14,21],[14,22,14,23],[13,20,13,21],[13,22,13,23],[12,20,12,21],[12,22,12,23],[24,20,24,21],[23,20,23,21],[15,18,15,19],[15,20,15,21],[15,22,15,23],[16,12,16,17],[15,12,15,17],[16,22,16,23],[16,18,16,19],[16,20,16,21],[26,15,26,17],[24,15,24,17],[23,22,23,23],[27,20,27,21],[24,22,24,23],[26,20,26,21],[26,22,26,23],[25,20,25,21],[25,22,25,23],[27,22,27,23],[30,22,30,23],[29,18,29,19],[26,18,26,19],[27,18,27,19],[28,18,28,19],[27,15,27,17],[28,20,28,21],[30,12,30,17],[29,12,29,17],[23,12,28,14],[57,20,58,21],[56,20,56,23],[56,17,56,18],[50,20,50,23],[38,14,38,21],[56,19,59,19],[57,17,58,18],[36,22,36,23],[38,22,38,23],[43,5,43,21],[37,22,37,23],[33,18,33,19],[33,20,33,21],[33,22,33,23],[36,18,36,19],[36,20,36,21],[36,16,36,17],[65,20,66,21],[22,12,22,23],[32,11,32,17],[23,18,23,19],[29,20,29,21],[29,22,29,23],[30,18,30,19],[32,22,32,23],[28,22,28,23],[30,20,30,21],[37,8,37,11],[19,11,19,17],[20,20,20,21],[25,15,25,17],[25,18,25,19],[19,18,19,21],[33,11,33,17],[32,18,32,21],[23,15,23,17],[24,18,24,19],[1,0,1,24],[19,22,19,23],[21,18,21,19],[21,20,21,21],[21,22,21,23],[20,11,20,17],[20,18,20,19],[21,12,21,17],[10,22,10,23],[10,20,10,21],[64,20,64,23],[64,19,67,19],[2,0,2,4],[23,0,30,9],[2,5,2,21],[7,20,7,21],[28,15,28,17],[20,22,20,23],[57,12,58,12],[66,2,66,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":24},"（様式４－２－①）"]
["エネルギー消費削減量の計算書　【断熱区分（オ）を超える断熱性能の場合】－１"]
["住宅NO・名称",{"$nulls":22},"／"]
[]
["\n算定ツールの計算結果を該当する欄に記載してください。\n※本様式は算定要領の【STEP1-1】\n   ～【STEP1-2】に対応していま\n   す。\n※提案する住宅の断熱性能が断熱区分\n   （オ）を超える場合、様式4-1の提出\n   は不要です。\n\n●提案する住宅で、断熱性能を(オ）、\n   (ウ)として計算してください。\n   ※断熱性能以外は、同じ条件で計算\n      してください。\n   ※Q値(Q1、Q2)は該当する地域の値\n      を別表1から選択して記載してくだ\n      さい。\n\n●太陽熱給湯器、コージェネレーショ\n   ン設備、太陽光発電設備は、「設置\n   なし」として計算してください。\n   （別途、様式4-3、4-4、4-6で計算\n     します。）\n\n●コージェネレーション設備を導入す\n   る場合、給湯設備は該当するコー\n   ジェネレーションタイプのバック\n   アップボイラと同様のものとして計\n   算してください。\n   （詳細は算定要領のP.資3-7の表を参\n    照）",{"$nulls":10},"算定ツールの計算結果（断熱区分（オ）の場合）"]
[{"$nulls":11},"項目",{"$nulls":6},"計算値",null,null,null,"記号"]
[{"$nulls":11},"当該地域の断熱区分(オ)のQ値",{"$nulls":8},"W/㎡K",null,"Q1"]
[{"$nulls":11},"(1)","基準一次エネルギー\n消費量",{"$nulls":7},"GJ/年",null,"ESS"]
[{"$nulls":11},"(2)","当該住宅の一次エネルギー消費量"]
[{"$nulls":12},"(2-1)コージェネレーションシステムを設置しない場合",null,null,"暖房設備",{"$nulls":4},"GJ/年",null,"EH=H1"]
[{"$nulls":15},"冷房設備",{"$nulls":4},"GJ/年",null,"EC=C1"]
[{"$nulls":15},"換気設備",{"$nulls":4},"GJ/年",null,"Ev"]
[{"$nulls":15},"給湯設備",{"$nulls":4},"GJ/年",null,"EHW"]
[{"$nulls":15},"照明設備",{"$nulls":4},"GJ/年",null,"EL"]
[{"$nulls":15},"消費量小計",null,null,"",null,"GJ/年",null,"ETOTAL"]
[{"$nulls":12},"太陽光発電の発電量\n（評価分）",{"$nulls":7},"GJ/年",null,"－"]
[{"$nulls":12},"(2-2)コージェネレーションシステムを設置する場合",{"$nulls":7},"GJ/年",null,"ECGS"]
[]
[{"$nulls":11},"算定ツールの計算結果（断熱区分（ウ）の場合）"]
[{"$nulls":11},"項目",{"$nulls":6},"計算値",null,null,null,"記号"]
[{"$nulls":11},"当該地域の断熱区分(ウ)のQ値",{"$nulls":8},"W/㎡K",null,"Q2"]
[{"$nulls":11},"(1)","基準一次エネルギー\n消費量",{"$nulls":7},"GJ/年",null,"－"]
[{"$nulls":11},"(2)","当該住宅の一次エネルギー消費量"]
["※Webプログラムを使用した場合は、\n   計算結果のPDFファイルを印刷して\n   添付してください。\n\n※算定シートを使用した場合は、「住宅\n   事業建築主の判断の基準」における報\n   告様式3を利用して計算条件と計算結\n   果を記載し、添付してください。",{"$nulls":11},"(2-1)コージェネレーションシステムを設置しない場合",null,null,"暖房設備",{"$nulls":4},"GJ/年",null,"H2"]
[{"$nulls":15},"冷房設備",{"$nulls":4},"GJ/年",null,"C2"]
[{"$nulls":15},"換気設備",{"$nulls":4},"GJ/年",null,"－"]
[{"$nulls":15},"給湯設備",{"$nulls":4},"GJ/年",null,"－"]
[{"$nulls":15},"照明設備",{"$nulls":4},"GJ/年",null,"－"]
[{"$nulls":15},"消費量小計",{"$nulls":4},"GJ/年",null,"－"]
[{"$nulls":12},"太陽光発電の発電量\n（評価分）",{"$nulls":7},"GJ/年",null,"－"]
[{"$nulls":12},"(2-2)コージェネレーションシステムを設置する場合",{"$nulls":7},"GJ/年",null,"ECGS"]
[]
[{"$nulls":11},"項目",{"$nulls":6},"計算値",null,null,null,"記号"]
[{"$nulls":11},"提案する住宅のQ値",{"$nulls":8},"W/㎡K",null,"Q"]
[]
[null,null,"別表１　地域区分に応じた断熱区分のQ値の早見表"]
[null,null,"地域区分",{"$nulls":5},"Ⅰa",null,"Ⅰb",null,"Ⅱ",null,"Ⅲ",null,"Ⅳa",null,"Ⅳb",null,"Ⅴ",null,"Ⅵ"]
[null,null,"断熱区分（ウ）",{"$nulls":5},1.6,null,null,null,1.9,null,2.4,null,2.7,{"$nulls":5},3.7]
[null,null,"断熱区分（オ）",{"$nulls":5},1.4,{"$nulls":5},1.9,{"$nulls":7},3.7]
[]
[]
[{"$nulls":24},"（様式４－２－②）"]
["エネルギー消費削減量の計算書　【断熱区分（オ）を超える断熱性能の場合】－２"]
["住宅NO・名称",{"$nulls":22},"／"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"１）標準エネルギー消費量（EST）"]
[null,null,"（ESS）",{"$nulls":17},"（EST）"]
[null,null,"",null,null,"÷",null,null,0.9,{"$nulls":10},"＝","",null,"[GJ/年]"]
[{"$nulls":24},"⇒様式4-①の「3の①」に転記"]
[]
[null,"２）提案するQ値における暖房エネルギー消費量（EHQ）"]
[null,null,"（H2）",null,null,"（H1）"]
[null,"（","",null,"－","",null,"）","×",null,"（Q）",null,null,"（Q1）",null,null,"＋","（H1）",null,"＝","（EHQ）"]
[{"$nulls":9},"（","",null,"－","",null,"）",null,"",null,null,""]
[null,null,"（Q2）",null,null,"（Q1）",{"$nulls":16},"[GJ/年]"]
[null,"（","",null,"－","",null,"）"]
[]
[]
[null,"３）提案するQ値における冷房エネルギー消費量（ECQ）"]
[null,null,"（C2）",null,null,"（C1）"]
[null,"（","",null,"－","",null,"）","×",null,"（Q）",null,null,"（Q1）",null,null,"＋","（C1）",null,"＝","（ECQ）"]
[{"$nulls":9},"（","",null,"－","",null,"）",null,"",null,null,""]
[null,null,"（Q2）",null,null,"（Q1）",{"$nulls":16},"[GJ/年]"]
[null,"（","",null,"－","",null,"）"]
[]
[]
[null,"４）当該住宅のエネルギー消費量（ETOTAL）"]
[null,null,"（EHQ）",null,null,"（ECQ）",null,null,"（EV）",null,null,"（EHW）",null,null,"（EL）",{"$nulls":5},"（ETOTAL）"]
[null,null,"",null,"＋","",null,"＋","",null,"＋","",null,"＋","",{"$nulls":4},"＝","",null,"[GJ/年]"]
[]
[]
[null,"５）基本仕様によるエネルギー消費削減量（省エネ量A：SA）"]
[null,null,"（EST）",{"$nulls":5},"（ETOTAL）",{"$nulls":11},"（SA）"]
[null,null,"",null,null,"－",null,null,"",{"$nulls":10},"＝","",null,"[GJ/年]"]
[{"$nulls":24},"⇒様式4-①の「3の①」に転記"]
[]
[null,"注） 2)提案するQ値における暖房エネルギー消費量（EHQ）がマイナスになる場合は、\n       EHQの値を「0」として計算してください。"]

{"sheet":"様式4-3_太陽熱給湯器","index":11,"n_rows":37,"n_cols":24,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[21,0,28,8],[35,2,35,3],[35,7,35,8],[35,17,35,18],[34,2,34,3],[34,17,34,20],[34,7,34,8],[6,21,6,22],[1,0,1,23],[5,10,5,16],[5,17,5,20],[5,21,5,22],[2,0,2,4],[2,5,2,20],[4,0,20,8],[13,21,13,22],[12,21,12,22],[8,19,8,20],[8,17,8,18],[6,19,6,20],[12,19,12,20],[9,14,9,16],[9,17,9,18],[6,11,6,16],[6,17,6,18],[9,21,9,22],[10,19,10,20],[11,21,11,22],[11,19,11,20],[12,14,12,16],[9,19,9,20],[11,14,11,16],[12,17,12,18],[10,17,10,18],[13,14,13,16],[13,17,13,18],[7,11,7,22],[8,21,8,22],[8,11,13,13],[10,14,10,16],[10,21,10,22],[13,19,13,20],[8,14,8,16],[11,17,11,18],[14,21,14,22],[15,11,15,16],[15,17,15,18],[15,19,15,20],[15,21,15,22],[14,11,14,16],[14,17,14,18],[14,19,14,20],[19,11,19,22],[20,19,20,20],[18,10,18,16],[18,17,18,20],[18,21,18,22],[20,17,20,18],[20,21,20,22],[20,14,20,16]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":23},"（様式４－３）"]
["エネルギー消費削減量の計算書　【太陽熱給湯器を導入する場合】"]
["住宅NO・名称",{"$nulls":21},"／"]
[]
["\n算定ツールの計算結果を該当する欄に記載してください。\n※本様式は算定要領の【STEP2-1】\n   に対応しています。\n\n●「太陽熱温水器」以外は、様式4-1\n   または様式4-2（断熱区分(オ)の場\n   合）と同じ条件で計算してくださ\n   い。\n●算定ツールの計算結果のうち、基準\n   一次エネルギー消費量が様式4-1ま\n   たは様式4-2の計算結果と一致する\n   ことを確認してください。\n●コージェネレーション、空気集熱式\n   太陽熱利用システム（暖房・給湯対\n   象）を併用する場合は、計算できま\n   せん。いずれか一つのシステムとし\n   て計算してください。\n\n※Webプログラムを使用した場合は、\n   計算結果のPDFファイルを印刷して\n   添付してください。\n※算定シートを使用した場合は、「住\n   宅事業建築主の判断の基準」におけ\n   る報告様式3を利用して計算条件と\n   計算結果を記載し、添付してくださ\n   い。",{"$nulls":9},"算定ツールの計算結果（太陽熱温水器ありの場合）"]
[{"$nulls":10},"項目",{"$nulls":6},"計算値",null,null,null,"記号"]
[{"$nulls":10},"(1)","基準一次エネルギー\n消費量",{"$nulls":7},"GJ/年",null,"－"]
[{"$nulls":10},"(2)","当該住宅の一次エネルギー消費量"]
[{"$nulls":11},"(2-1)コージェネレーションシステムを設置しない場合",null,null,"暖房設備",{"$nulls":4},"GJ/年",null,"－"]
[{"$nulls":14},"冷房設備",{"$nulls":4},"GJ/年",null,"－"]
[{"$nulls":14},"換気設備",{"$nulls":4},"GJ/年",null,"－"]
[{"$nulls":14},"給湯設備",{"$nulls":4},"GJ/年",null,"－"]
[{"$nulls":14},"照明設備",{"$nulls":4},"GJ/年",null,"－"]
[{"$nulls":14},"消費量小計",{"$nulls":4},"GJ/年",null,"ESOLAR"]
[{"$nulls":11},"太陽光発電の発電量\n（評価分）",{"$nulls":7},"GJ/年",null,"－"]
[{"$nulls":11},"(2-2)コージェネレーションシステムを設置する場合",{"$nulls":7},"GJ/年",null,"－"]
[]
[{"$nulls":10},"算定ツールの計算結果（太陽熱温水器なしの場合）"]
[{"$nulls":10},"項目",{"$nulls":6},"計算値",null,null,null,"記号"]
[{"$nulls":10},"(2)","当該住宅の一次エネルギー消費量（注）"]
[{"$nulls":14},"消費量小計",{"$nulls":4},"GJ/年",null,"ETOTAL"]
["（注）算定ツールの計算結果(太陽熱温水器なしの場合)\n＊様式4-1を使用する場合\n(2)当該住宅の一次エネルギー消費量「消費量小計」に記載の値を転記してください。\n＊様式4-2を使用する場合\n様式4-2-①「断熱区分（オ）の場合」の(2)当該住宅の一次エネルギー消費量「消費量小計」に記載の値を転記してください。"]
{"$rows_empty":11}
["１）太陽熱温水器によるエネルギー消費削減量　（省エネ量B：SB)"]
[null,null,"（ETOTAL）",{"$nulls":4},"（ESOLAR）",{"$nulls":9},"（SB）"]
[null,null,"",null,null,"－",null,"",{"$nulls":8},"＝","",null,"[GJ/年]"]
[{"$nulls":17},"⇒様式4-①の「3の③」に転記"]

{"sheet":"様式4-4_コージェネ","index":12,"n_rows":68,"n_cols":24,"rows_kept":68,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[49,2,49,21],[50,2,50,21],[51,2,51,21],[52,2,52,21],[53,2,53,21],[62,0,64,1],[63,2,63,21],[62,2,62,21],[65,2,65,21],[60,2,60,21],[54,2,54,21],[67,22,67,23],[59,0,61,1],[59,22,59,23],[60,22,60,23],[67,2,67,21],[56,0,58,1],[57,2,57,21],[65,0,67,1],[65,22,65,23],[66,22,66,23],[46,22,46,23],[47,22,47,23],[58,22,58,23],[51,22,51,23],[52,22,52,23],[55,22,55,23],[48,22,48,23],[49,22,49,23],[50,22,50,23],[56,22,56,23],[63,22,63,23],[66,2,66,21],[64,2,64,21],[64,22,64,23],[58,2,58,21],[61,22,61,23],[59,2,59,21],[61,2,61,21],[62,22,62,23],[57,22,57,23],[47,0,47,1],[48,0,51,1],[52,0,55,1],[55,2,55,21],[47,2,47,21],[48,2,48,21],[54,22,54,23],[53,22,53,23],[56,2,56,21],[1,0,1,23],[6,17,6,20],[6,21,6,22],[7,17,7,18],[7,19,7,20],[7,21,7,22],[2,0,2,4],[2,5,2,20],[6,10,6,16],[7,11,7,16],[46,0,46,1],[35,1,35,2],[46,2,46,21],[39,1,39,2],[35,9,35,10],[35,6,35,7],[35,13,35,14],[39,4,39,5],[45,2,45,21],[38,7,38,8],[30,1,30,2],[22,14,22,16],[31,4,31,5],[31,7,31,8],[25,10,25,16],[26,10,26,16],[38,1,38,2],[44,0,44,21],[45,0,45,1],[39,7,39,8],[39,17,39,18],[38,17,38,20],[44,22,45,23],[20,21,20,22],[22,21,22,22],[34,17,34,20],[35,17,35,18],[26,19,26,20],[26,17,26,18],[14,21,14,22],[11,21,11,22],[13,21,13,22],[31,17,31,18],[22,17,22,18],[20,17,20,20],[9,21,9,22],[12,21,12,22],[12,17,12,18],[10,21,10,22],[11,17,11,18],[13,19,13,20],[11,14,11,16],[12,19,12,20],[10,19,10,20],[9,17,9,18],[11,19,11,20],[9,19,9,20],[16,17,16,18],[16,11,16,16],[10,17,10,18],[14,17,14,18],[13,17,13,18],[9,11,14,13],[12,14,12,16],[10,14,10,16],[13,14,13,16],[9,14,9,16],[3,0,20,8],[22,19,22,20],[15,21,15,22],[21,11,21,22],[15,11,15,16],[15,19,15,20],[15,17,15,18],[20,10,20,16],[16,19,16,20],[16,21,16,22],[8,11,8,22],[34,1,34,2],[34,6,34,7],[34,9,34,10],[31,1,31,2],[30,17,30,20],[25,17,25,20],[14,19,14,20],[21,0,27,8],[14,14,14,16]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":23},"（様式４－４）"]
["エネルギー消費削減量の計算書　【コージェネレーションシステムを導入する場合】"]
["住宅NO・名称",{"$nulls":21},"／"]
["\n算定ツールの計算結果を該当する欄に記載してください。\n※本様式は算定要領の【STEP2-2】\n   に対応しています。\n\n●「コージェネレーション」以外は、\n   様式4-1または様式4-2（断熱区分\n   (オ)の場合）と同じ条件で計算して\n   ください。\n●算定ツールの計算結果のうち、基準\n   一次エネルギー消費量が様式4-1ま\n   たは様式4-2の計算結果と一致する\n   ことを確認してください。\n●太陽熱温水器、空気集熱式太陽熱\n   利用システム（暖房・給湯対象）を\n   併用する場合は、計算できません。\n   いずれか一つのシステムとして計算\n   してください。\n\n※Webプログラムを使用した場合は、\n   計算結果のPDFファイルを印刷して\n   添付してください。\n※算定シートを使用した場合は、「住\n   宅事業建築主の判断の基準」におけ\n   る報告様式3を利用して計算条件と\n   計算結果を記載し、添付してくださ\n   い。"]
[{"$nulls":10},"算定ツールの計算結果"]
[{"$nulls":10},"（コージェネレーションシステムありの場合）"]
[{"$nulls":10},"項目",{"$nulls":6},"計算値",null,null,null,"記号"]
[{"$nulls":10},"(1)","基準一次エネルギー\n消費量",{"$nulls":7},"GJ/年",null,"ESS"]
[{"$nulls":10},"(2)","当該住宅の一次エネルギー消費量"]
[{"$nulls":11},"(2-1)コージェネレーションシステムを設置しない場合",null,null,"暖房設備",{"$nulls":4},"GJ/年",null,"－"]
[{"$nulls":14},"冷房設備",{"$nulls":4},"GJ/年",null,"－"]
[{"$nulls":14},"換気設備",{"$nulls":4},"GJ/年",null,"－"]
[{"$nulls":14},"給湯設備",{"$nulls":4},"GJ/年",null,"－"]
[{"$nulls":14},"照明設備",{"$nulls":4},"GJ/年",null,"－"]
[{"$nulls":14},"消費量小計",{"$nulls":4},"GJ/年",null,"－"]
[{"$nulls":11},"太陽光発電の発電量\n（評価分）",{"$nulls":7},"GJ/年",null,"－"]
[{"$nulls":11},"(2-2)コージェネレーションシステムを設置する場合",{"$nulls":7},"GJ/年",null,"ECGS"]
[]
[{"$nulls":10},"算定ツールの計算結果"]
[{"$nulls":10},"（コージェネレーションシステムなしの場合）"]
[{"$nulls":10},"項目",{"$nulls":6},"計算値",null,null,null,"記号"]
["（注）算定ツールの計算結果(コージェネレーションシステムなしの場合)\n＊様式4-1を使用する場合\n(2)当該住宅の一次エネルギー消費量「消費量小計」に記載の値を転記してください。\n＊様式4-2を使用する場合\n様式4-2-①の「断熱区分（オ）の場合」の(2)当該住宅の一次エネルギー消費量「消費量小計」に記載の値を転記してください。",{"$nulls":9},"(2)","当該住宅の一次エネルギー消費量（注）"]
[{"$nulls":14},"消費量小計",{"$nulls":4},"GJ/年",null,"ETOTAL"]
[]
[]
[{"$nulls":10},"項目",{"$nulls":6},"計算値"]
[{"$nulls":10},"地域・暖冷房方式別に定め\nられた按分比率 \n(別表2から転記してください)",{"$nulls":8},"％"]
[]
[]
["１）標準エネルギー消費量（EST）"]
[null,"（ESS）",{"$nulls":15},"（EST）"]
[null,"",null,null,"÷",null,null,0.9,{"$nulls":8},"＝","",null,"[GJ/年]"]
[]
["２）補正後コジェネあり一次エネルギー消費量（ECGS’）"]
[null,"（EST）",{"$nulls":4},"（EST）",null,null,"（ECGS）",null,null,null,"按分比率",null,null,null,"（ECGS’）"]
[null,"",null,"－","｛","（","",null,"－","",null,"）","÷","",null,"｝","＝","",null,"[GJ/年]"]
[]
["３）コージェネレーションシステムによるエネルギー消費削減量（省エネ量C：SC）"]
[null,"（ETOTAL）",{"$nulls":5},"（ECGS’）",{"$nulls":9},"（SC)"]
[null,"",null,null,"－",null,null,"",{"$nulls":8},"＝","",null,"[GJ/年]"]
[{"$nulls":17},"⇒様式4-①の「3の④」に転記"]
[]
[]
["別表２　地域区分・暖冷房方式別の按分比率"]
["区分",{"$nulls":21},"按分\n比率"]
["地域\n区分",null,"暖冷房方式に係る区分"]
["Ⅰa",null,"すべての暖房方式",{"$nulls":19},0.803]
["Ⅰb",null,"すべての暖房方式",{"$nulls":19},0.788]
["Ⅱ",null,"ダクト式全館空気調和設備その他の住宅全体を連続的に暖房する方式",{"$nulls":19},0.761]
[null,null,"温水暖房、蓄熱暖房その他の全居室を連続的に暖房する方式",{"$nulls":19},0.765]
[null,null,"ルームエアコンディショナー以外の設備により主たる居室を間欠的に暖房する方式",{"$nulls":19},0.669]
[null,null,"ルームエアコンディショナーにより主たる居室を間欠的に暖房する方式",{"$nulls":19},0.651]
["Ⅲ",null,"ダクト式全館空気調和設備その他の住宅全体を連続的に暖房する方式",{"$nulls":19},0.769]
[null,null,"温水暖房、蓄熱暖房その他の全居室を連続的に暖房する方式",{"$nulls":19},0.77]
[null,null,"ルームエアコンディショナー以外の設備により主たる居室を間欠的に暖房する方式",{"$nulls":19},0.669]
[null,null,"ルームエアコンディショナーにより主たる居室を間欠的に暖房する方式",{"$nulls":19},0.651]
["Ⅳa",null,"ダクト式全館空気調和設備その他の住宅全体を連続的に暖房する方式",{"$nulls":19},0.751]
[null,null,"ルームエアコンディショナー以外の設備により主たる居室を間欠的に暖房する方式",{"$nulls":19},0.648]
[null,null,"ルームエアコンディショナーにより主たる居室を間欠的に暖房する方式",{"$nulls":19},0.63]
["Ⅳb",null,"ダクト式全館空気調和設備その他の住宅全体を連続的に暖房する方式",{"$nulls":19},0.744]
[null,null,"ルームエアコンディショナー以外の設備により主たる居室を間欠的に暖房する方式",{"$nulls":19},0.633]
[null,null,"ルームエアコンディショナーにより主たる居室を間欠的に暖房する方式",{"$nulls":19},0.616]
["Ⅴ",null,"ダクト式全館空気調和設備その他の住宅全体を連続的に暖房する方式",{"$nulls":19},0.709]
[null,null,"ルームエアコンディショナー以外の設備により主たる居室を間欠的に暖房する方式",{"$nulls":19},0.598]
[null,null,"ルームエアコンディショナーにより主たる居室を間欠的に暖房する方式",{"$nulls":19},0.584]
["Ⅵ",null,"ダクト式全館空気調和設備その他の住宅全体を連続的に暖房する方式",{"$nulls":19},0.702]
[null,null,"ルームエアコンディショナー以外の設備により主たる居室を間欠的に暖房する方式",{"$nulls":19},0.564]
[null,null,"ルームエアコンディショナーにより主たる居室を間欠的に暖房する方式",{"$nulls":19},0.552]

{"sheet":"様式4-5_空気集熱式","index":13,"n_rows":717,"n_cols":24,"rows_kept":717,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,10,6,12],[6,13,6,22],[716,12,716,13],[716,14,716,15],[715,14,715,15],[715,16,715,17],[715,20,715,21],[658,20,658,21],[658,22,658,23],[659,16,659,17],[5,10,5,12],[5,17,5,18],[7,10,9,11],[715,18,715,19],[19,19,19,20],[20,19,20,20],[711,0,712,23],[21,19,21,20],[22,19,22,20],[715,12,715,13],[716,8,716,9],[716,10,716,11],[5,13,5,16],[5,19,5,22],[716,16,716,17],[716,18,716,19],[716,20,716,21],[714,8,714,21],[715,8,715,9],[715,10,715,11],[662,1,662,7],[663,1,663,7],[664,1,664,7],[665,1,665,7],[666,1,666,7],[716,0,716,7],[714,0,715,7],[667,1,667,7],[668,1,668,7],[660,0,668,0],[659,10,659,11],[659,20,659,21],[659,22,659,23],[659,12,659,13],[659,14,659,15],[661,1,661,7],[660,1,660,7],[659,18,659,19],[658,12,658,13],[658,14,658,15],[658,16,658,17],[658,18,658,19],[657,0,659,7],[657,8,657,23],[658,8,658,9],[658,10,658,11],[659,8,659,9],[642,0,650,0],[642,1,642,7],[643,1,643,7],[644,1,644,7],[645,1,645,7],[646,1,646,7],[647,1,647,7],[648,1,648,7],[649,1,649,7],[650,1,650,7],[628,0,636,0],[628,1,628,7],[629,1,629,7],[630,1,630,7],[631,1,631,7],[632,1,632,7],[635,1,635,7],[636,1,636,7],[639,0,641,7],[639,8,639,23],[640,20,640,21],[640,22,640,23],[641,20,641,21],[641,22,641,23],[641,16,641,17],[641,18,641,19],[641,12,641,13],[641,14,641,15],[626,12,626,13],[626,14,626,15],[640,16,640,17],[640,18,640,19],[641,8,641,9],[641,10,641,11],[640,8,640,9],[640,10,640,11],[640,12,640,13],[640,14,640,15],[626,20,626,21],[626,22,626,23],[627,20,627,21],[627,22,627,23],[633,1,633,7],[634,1,634,7],[626,16,626,17],[626,18,626,19],[627,12,627,13],[627,14,627,15],[614,0,622,0],[614,1,614,7],[627,16,627,17],[627,18,627,19],[627,8,627,9],[627,10,627,11],[625,0,627,7],[625,8,625,23],[626,8,626,9],[626,10,626,11],[613,12,613,13],[613,14,613,15],[621,1,621,7],[622,1,622,7],[613,8,613,9],[613,10,613,11],[611,0,613,7],[611,8,611,23],[612,8,612,9],[612,10,612,11],[619,1,619,7],[620,1,620,7],[615,1,615,7],[616,1,616,7],[617,1,617,7],[618,1,618,7],[612,12,612,13],[612,14,612,15],[612,20,612,21],[612,22,612,23],[612,16,612,17],[612,18,612,19],[613,20,613,21],[613,22,613,23],[613,16,613,17],[613,18,613,19],[598,20,598,21],[598,22,598,23],[598,8,598,9],[598,10,598,11],[598,12,598,13],[598,14,598,15],[598,16,598,17],[598,18,598,19],[599,0,607,0],[599,1,599,7],[600,1,600,7],[601,1,601,7],[602,1,602,7],[603,1,603,7],[604,1,604,7],[605,1,605,7],[606,1,606,7],[607,1,607,7],[585,0,593,0],[585,1,585,7],[596,0,598,7],[592,1,592,7],[593,1,593,7],[586,1,586,7],[587,1,587,7],[590,1,590,7],[591,1,591,7],[596,8,596,23],[597,8,597,9],[597,10,597,11],[597,12,597,13],[597,14,597,15],[597,20,597,21],[597,22,597,23],[597,16,597,17],[597,18,597,19],[584,20,584,21],[584,22,584,23],[588,1,588,7],[589,1,589,7],[584,12,584,13],[584,14,584,15],[584,8,584,9],[584,10,584,11],[582,0,584,7],[582,8,582,23],[584,16,584,17],[584,18,584,19],[578,1,578,7],[579,1,579,7],[583,12,583,13],[583,14,583,15],[583,8,583,9],[583,10,583,11],[583,16,583,17],[583,18,583,19],[576,1,576,7],[577,1,577,7],[572,1,572,7],[570,20,570,21],[574,1,574,7],[575,1,575,7],[570,16,570,17],[570,18,570,19],[570,22,570,23],[583,20,583,21],[583,22,583,23],[571,0,579,0],[571,1,571,7],[568,0,570,7],[568,8,568,23],[569,8,569,9],[569,10,569,11],[573,1,573,7],[569,20,569,21],[569,22,569,23],[570,8,570,9],[570,10,570,11],[569,12,569,13],[569,14,569,15],[570,12,570,13],[570,14,570,15],[569,16,569,17],[569,18,569,19],[516,0,524,0],[516,1,516,7],[517,1,517,7],[518,1,518,7],[519,1,519,7],[520,1,520,7],[521,1,521,7],[522,1,522,7],[523,1,523,7],[524,1,524,7],[515,8,515,9],[515,10,515,11],[515,12,515,13],[515,14,515,15],[515,20,515,21],[515,22,515,23],[515,16,515,17],[515,18,515,19],[513,0,515,7],[513,8,513,23],[514,8,514,9],[514,10,514,11],[514,12,514,13],[514,14,514,15],[514,16,514,17],[514,18,514,19],[514,20,514,21],[514,22,514,23],[498,0,506,0],[498,1,498,7],[499,1,499,7],[500,1,500,7],[501,1,501,7],[502,1,502,7],[503,1,503,7],[505,1,505,7],[506,1,506,7],[504,1,504,7],[496,16,496,17],[497,8,497,9],[497,10,497,11],[495,0,497,7],[495,8,495,23],[497,22,497,23],[496,22,496,23],[497,16,497,17],[497,18,497,19],[496,18,496,19],[496,20,496,21],[497,12,497,13],[497,14,497,15],[497,20,497,21],[491,1,491,7],[492,1,492,7],[481,0,483,7],[481,8,481,23],[496,8,496,9],[496,10,496,11],[483,12,483,13],[483,14,483,15],[496,12,496,13],[496,14,496,15],[484,0,492,0],[484,1,484,7],[482,8,482,9],[482,10,482,11],[489,1,489,7],[490,1,490,7],[485,1,485,7],[486,1,486,7],[487,1,487,7],[488,1,488,7],[483,8,483,9],[483,10,483,11],[482,12,482,13],[482,14,482,15],[482,20,482,21],[482,22,482,23],[482,16,482,17],[482,18,482,19],[483,20,483,21],[483,22,483,23],[483,16,483,17],[483,18,483,19],[469,20,469,21],[469,22,469,23],[469,8,469,9],[469,10,469,11],[469,12,469,13],[469,14,469,15],[469,16,469,17],[469,18,469,19],[470,0,478,0],[470,1,470,7],[471,1,471,7],[472,1,472,7],[473,1,473,7],[474,1,474,7],[475,1,475,7],[476,1,476,7],[477,1,477,7],[478,1,478,7],[452,0,460,0],[452,1,452,7],[467,0,469,7],[459,1,459,7],[460,1,460,7],[453,1,453,7],[454,1,454,7],[457,1,457,7],[458,1,458,7],[467,8,467,23],[468,8,468,9],[468,10,468,11],[468,12,468,13],[468,14,468,15],[468,20,468,21],[468,22,468,23],[468,16,468,17],[468,18,468,19],[451,20,451,21],[451,22,451,23],[455,1,455,7],[456,1,456,7],[451,12,451,13],[451,14,451,15],[451,8,451,9],[451,10,451,11],[449,0,451,7],[449,8,449,23],[451,16,451,17],[451,18,451,19],[445,1,445,7],[446,1,446,7],[450,12,450,13],[450,14,450,15],[450,8,450,9],[450,10,450,11],[450,16,450,17],[450,18,450,19],[443,1,443,7],[444,1,444,7],[439,1,439,7],[437,20,437,21],[441,1,441,7],[442,1,442,7],[437,16,437,17],[437,18,437,19],[437,22,437,23],[450,20,450,21],[450,22,450,23],[438,0,446,0],[438,1,438,7],[435,0,437,7],[435,8,435,23],[436,8,436,9],[436,10,436,11],[440,1,440,7],[436,20,436,21],[436,22,436,23],[437,8,437,9],[437,10,437,11],[436,12,436,13],[436,14,436,15],[437,12,437,13],[437,14,437,15],[436,16,436,17],[436,18,436,19],[424,0,432,0],[424,1,424,7],[425,1,425,7],[426,1,426,7],[427,1,427,7],[428,1,428,7],[429,1,429,7],[430,1,430,7],[431,1,431,7],[432,1,432,7],[423,8,423,9],[423,10,423,11],[423,12,423,13],[423,14,423,15],[423,20,423,21],[423,22,423,23],[423,16,423,17],[423,18,423,19],[421,0,423,7],[421,8,421,23],[422,8,422,9],[422,10,422,11],[422,12,422,13],[422,14,422,15],[422,16,422,17],[422,18,422,19],[422,20,422,21],[422,22,422,23],[370,0,378,0],[370,1,370,7],[371,1,371,7],[372,1,372,7],[373,1,373,7],[374,1,374,7],[375,1,375,7],[377,1,377,7],[378,1,378,7],[376,1,376,7],[368,16,368,17],[369,8,369,9],[369,10,369,11],[367,0,369,7],[367,8,367,23],[369,22,369,23],[368,22,368,23],[369,16,369,17],[369,18,369,19],[368,18,368,19],[368,20,368,21],[369,12,369,13],[369,14,369,15],[369,20,369,21],[359,1,359,7],[360,1,360,7],[349,0,351,7],[349,8,349,23],[368,8,368,9],[368,10,368,11],[351,12,351,13],[351,14,351,15],[368,12,368,13],[368,14,368,15],[352,0,360,0],[352,1,352,7],[350,8,350,9],[350,10,350,11],[357,1,357,7],[358,1,358,7],[353,1,353,7],[354,1,354,7],[355,1,355,7],[356,1,356,7],[351,8,351,9],[351,10,351,11],[350,12,350,13],[350,14,350,15],[350,20,350,21],[350,22,350,23],[350,16,350,17],[350,18,350,19],[351,20,351,21],[351,22,351,23],[351,16,351,17],[351,18,351,19],[337,20,337,21],[337,22,337,23],[337,8,337,9],[337,10,337,11],[337,12,337,13],[337,14,337,15],[337,16,337,17],[337,18,337,19],[338,0,346,0],[338,1,338,7],[339,1,339,7],[340,1,340,7],[341,1,341,7],[342,1,342,7],[343,1,343,7],[344,1,344,7],[345,1,345,7],[346,1,346,7],[324,0,332,0],[324,1,324,7],[335,0,337,7],[331,1,331,7],[332,1,332,7],[325,1,325,7],[326,1,326,7],[329,1,329,7],[330,1,330,7],[335,8,335,23],[336,8,336,9],[336,10,336,11],[336,12,336,13],[336,14,336,15],[336,20,336,21],[336,22,336,23],[336,16,336,17],[336,18,336,19],[323,20,323,21],[323,22,323,23],[327,1,327,7],[328,1,328,7],[323,12,323,13],[323,14,323,15],[323,8,323,9],[323,10,323,11],[321,0,323,7],[321,8,321,23],[323,16,323,17],[323,18,323,19],[315,1,315,7],[316,1,316,7],[322,12,322,13],[322,14,322,15],[322,8,322,9],[322,10,322,11],[322,16,322,17],[322,18,322,19],[313,1,313,7],[314,1,314,7],[309,1,309,7],[307,20,307,21],[311,1,311,7],[312,1,312,7],[307,16,307,17],[307,18,307,19],[307,22,307,23],[322,20,322,21],[322,22,322,23],[308,0,316,0],[308,1,308,7],[305,0,307,7],[305,8,305,23],[306,8,306,9],[306,10,306,11],[310,1,310,7],[306,20,306,21],[306,22,306,23],[307,8,307,9],[307,10,307,11],[306,12,306,13],[306,14,306,15],[307,12,307,13],[307,14,307,15],[306,16,306,17],[306,18,306,19],[294,0,302,0],[294,1,294,7],[295,1,295,7],[296,1,296,7],[297,1,297,7],[298,1,298,7],[299,1,299,7],[300,1,300,7],[301,1,301,7],[302,1,302,7],[293,8,293,9],[293,10,293,11],[293,12,293,13],[293,14,293,15],[293,20,293,21],[293,22,293,23],[293,16,293,17],[293,18,293,19],[291,8,291,23],[292,8,292,9],[292,10,292,11],[292,12,292,13],[292,14,292,15],[292,16,292,17],[292,18,292,19],[292,20,292,21],[292,22,292,23],[284,1,284,7],[285,1,285,7],[286,1,286,7],[288,1,288,7],[287,1,287,7],[291,0,293,7],[270,0,273,0],[270,1,270,7],[271,1,271,7],[272,1,272,7],[273,1,273,7],[280,0,288,0],[280,1,280,7],[281,1,281,7],[282,1,282,7],[283,1,283,7],[277,0,279,7],[279,16,279,17],[279,18,279,19],[279,12,279,13],[278,10,278,11],[278,12,278,13],[279,8,279,9],[279,10,279,11],[279,20,279,21],[277,8,277,23],[279,22,279,23],[278,20,278,21],[278,22,278,23],[278,8,278,9],[278,14,278,15],[279,14,279,15],[269,10,269,11],[269,12,269,13],[269,14,269,15],[269,16,269,17],[269,18,269,19],[278,16,278,17],[278,18,278,19],[269,20,269,21],[269,22,269,23],[267,0,269,7],[267,8,267,23],[268,8,268,9],[268,10,268,11],[268,12,268,13],[268,14,268,15],[268,16,268,17],[269,8,269,9],[268,20,268,21],[257,0,264,0],[257,1,257,7],[258,1,258,7],[259,1,259,7],[260,1,260,7],[261,1,261,7],[262,1,262,7],[263,1,263,7],[264,1,264,7],[251,1,251,7],[255,10,255,11],[255,12,255,13],[255,14,255,15],[256,8,256,9],[256,10,256,11],[256,12,256,13],[256,14,256,15],[268,22,268,23],[256,18,256,19],[256,20,256,21],[256,22,256,23],[268,18,268,19],[243,0,251,0],[243,1,243,7],[244,1,244,7],[245,1,245,7],[246,1,246,7],[254,0,256,7],[254,8,254,23],[255,8,255,9],[255,16,255,17],[255,18,255,19],[255,20,255,21],[255,22,255,23],[256,16,256,17],[250,1,250,7],[242,20,242,21],[241,22,241,23],[241,16,241,17],[242,22,242,23],[241,18,241,19],[241,20,241,21],[248,1,248,7],[249,1,249,7],[247,1,247,7],[236,1,236,7],[237,1,237,7],[234,1,234,7],[240,8,240,23],[241,8,241,9],[241,10,241,11],[241,12,241,13],[242,10,242,11],[242,12,242,13],[242,8,242,9],[229,0,237,0],[229,1,229,7],[230,1,230,7],[231,1,231,7],[232,1,232,7],[235,1,235,7],[228,10,228,11],[228,12,228,13],[228,14,228,15],[228,8,228,9],[228,18,228,19],[240,0,242,7],[242,16,242,17],[242,18,242,19],[242,14,242,15],[241,14,241,15],[228,20,228,21],[233,1,233,7],[228,16,228,17],[228,22,228,23],[226,0,228,7],[226,8,226,23],[227,8,227,9],[227,10,227,11],[227,12,227,13],[227,14,227,15],[227,16,227,17],[227,18,227,19],[227,22,227,23],[211,0,219,0],[211,1,211,7],[212,1,212,7],[213,1,213,7],[214,1,214,7],[215,1,215,7],[210,12,210,13],[217,1,217,7],[218,1,218,7],[227,20,227,21],[210,14,210,15],[210,16,210,17],[216,1,216,7],[219,1,219,7],[210,8,210,9],[210,10,210,11],[210,18,210,19],[210,20,210,21],[210,22,210,23],[208,0,210,7],[208,8,208,23],[209,8,209,9],[209,10,209,11],[209,12,209,13],[209,14,209,15],[209,16,209,17],[209,18,209,19],[209,20,209,21],[209,22,209,23],[165,0,173,0],[165,1,165,7],[166,1,166,7],[167,1,167,7],[168,1,168,7],[169,1,169,7],[173,1,173,7],[164,12,164,13],[164,22,164,23],[162,0,164,7],[162,8,162,23],[163,8,163,9],[163,10,163,11],[163,12,163,13],[164,18,164,19],[164,8,164,9],[164,16,164,17],[171,1,171,7],[172,1,172,7],[163,22,163,23],[163,16,163,17],[163,18,163,19],[163,20,163,21],[170,1,170,7],[164,10,164,11],[163,14,163,15],[164,14,164,15],[151,0,159,0],[151,1,151,7],[152,1,152,7],[153,1,153,7],[154,1,154,7],[155,1,155,7],[156,1,156,7],[150,10,150,11],[150,12,150,13],[150,22,150,23],[148,0,150,7],[148,8,148,23],[149,8,149,9],[149,10,149,11],[149,12,149,13],[150,18,150,19],[150,20,150,21],[149,22,149,23],[180,0,182,7],[180,8,180,23],[181,8,181,9],[181,10,181,11],[181,12,181,13],[157,1,157,7],[158,1,158,7],[159,1,159,7],[150,8,150,9],[181,22,181,23],[182,8,182,9],[182,10,182,11],[182,12,182,13],[182,14,182,15],[182,20,182,21],[182,22,182,23],[181,14,181,15],[181,16,181,17],[181,20,181,21],[183,0,191,0],[183,1,183,7],[184,1,184,7],[185,1,185,7],[186,1,186,7],[187,1,187,7],[188,1,188,7],[189,1,189,7],[190,1,190,7],[195,22,195,23],[197,0,205,0],[197,1,197,7],[198,1,198,7],[199,1,199,7],[200,1,200,7],[201,1,201,7],[202,1,202,7],[203,1,203,7],[204,1,204,7],[196,22,196,23],[196,8,196,9],[196,10,196,11],[196,12,196,13],[196,14,196,15],[196,16,196,17],[196,18,196,19],[205,1,205,7],[144,1,144,7],[145,1,145,7],[196,20,196,21],[191,1,191,7],[194,0,196,7],[194,8,194,23],[195,8,195,9],[195,10,195,11],[195,12,195,13],[137,0,145,0],[137,1,137,7],[138,1,138,7],[139,1,139,7],[140,1,140,7],[141,1,141,7],[142,1,142,7],[143,1,143,7],[195,14,195,15],[164,20,164,21],[195,16,195,17],[195,18,195,19],[182,16,182,17],[182,18,182,19],[195,20,195,21],[181,18,181,19],[136,18,136,19],[136,12,136,13],[136,14,136,15],[136,20,136,21],[150,14,150,15],[150,16,150,17],[149,14,149,15],[149,16,149,17],[149,18,149,19],[149,20,149,21],[128,1,128,7],[129,1,129,7],[130,1,130,7],[136,8,136,9],[136,10,136,11],[136,16,136,17],[121,8,121,9],[121,10,121,11],[135,20,135,21],[136,22,136,23],[122,0,130,0],[122,1,122,7],[123,1,123,7],[124,1,124,7],[125,1,125,7],[126,1,126,7],[120,22,120,23],[121,18,121,19],[121,20,121,21],[135,16,135,17],[135,18,135,19],[135,22,135,23],[135,10,135,11],[135,12,135,13],[135,14,135,15],[120,18,120,19],[119,0,121,7],[119,8,119,23],[121,12,121,13],[121,22,121,23],[120,12,120,13],[120,20,120,21],[108,1,108,7],[113,1,113,7],[121,14,121,15],[121,16,121,17],[127,1,127,7],[134,0,136,7],[120,8,120,9],[120,10,120,11],[134,8,134,23],[135,8,135,9],[106,8,106,9],[106,10,106,11],[120,14,120,15],[115,1,115,7],[116,1,116,7],[107,8,107,9],[107,10,107,11],[105,0,107,7],[105,8,105,23],[108,0,116,0],[120,16,120,17],[114,1,114,7],[109,1,109,7],[110,1,110,7],[111,1,111,7],[112,1,112,7],[107,22,107,23],[107,16,107,17],[107,18,107,19],[107,20,107,21],[107,12,107,13],[107,14,107,15],[106,12,106,13],[106,14,106,15],[106,20,106,21],[106,22,106,23],[106,16,106,17],[106,18,106,19],[94,0,102,0],[94,1,94,7],[95,1,95,7],[96,1,96,7],[97,1,97,7],[98,1,98,7],[101,1,101,7],[102,1,102,7],[93,20,93,21],[93,22,93,23],[91,0,93,7],[91,8,91,23],[92,8,92,9],[92,10,92,11],[93,8,93,9],[93,10,93,11],[92,16,92,17],[92,18,92,19],[76,20,76,21],[76,22,76,23],[99,1,99,7],[100,1,100,7],[93,12,93,13],[93,14,93,15],[93,16,93,17],[93,18,93,19],[76,8,76,9],[76,10,76,11],[77,0,85,0],[77,1,77,7],[78,1,78,7],[79,1,79,7],[80,1,80,7],[81,1,81,7],[82,1,82,7],[83,1,83,7],[92,20,92,21],[92,22,92,23],[84,1,84,7],[85,1,85,7],[92,12,92,13],[92,14,92,15],[7,20,7,22],[8,20,8,22],[76,16,76,17],[76,18,76,19],[19,21,19,22],[9,12,9,16],[7,17,7,18],[8,17,8,18],[9,17,9,18],[11,13,11,22],[48,20,48,21]],"merged_total":1127,"flags":["formulas_cached_only","merged_cut"]}
[{"$nulls":23},"（様式４－５）"]
["エネルギー消費削減量の計算書【空気集熱式太陽熱利用システムを導入する場合】"]
["住宅NO・名称",{"$nulls":21},"／"]
["\n採用する空気集熱式太陽熱利用システムの概要について、該当する欄に記載してください。\n※本様式は算定要領の【STEP2-3】に対応しています。\n\n"]
[{"$nulls":10},"空気集熱式太陽熱利用システムの概要"]
[{"$nulls":10},"地域区分",{"$nulls":6},"傾斜角"]
[{"$nulls":10},"方位角"]
[{"$nulls":10},"集熱\n面積",null,"透過体を持つ集熱部",{"$nulls":6},"㎡","AG"]
["採用する省エネ手法に応じて、次の早見表から数値を求めて転記してください。\n\n●手法1を採用する場合\n（①、②　の計算値を記載）\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n●手法2を採用する場合\n（①、②、③、④　の計算値を記載）\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n●手法4を採用する場合\n（⑤、⑥　の計算値を記載）",{"$nulls":11},"透過体のない集熱部",{"$nulls":6},"㎡","AS"]
[{"$nulls":12},"集熱部面積　計",{"$nulls":4},"",null,"㎡","A=AG+(AS÷2)"]
[{"$nulls":10},"採用する省エネ手法",null,"□","手法1(太陽熱を暖房のみに利用)"]
[{"$nulls":12},"□","手法2(太陽熱を暖房と給湯に利用)"]
[{"$nulls":12},"□","手法3(システム駆動専用の太陽光発電の採用)"]
[{"$nulls":12},"□","手法4(24時間換気との連動)"]
[{"$nulls":10},"暖房\n方式",null,"□","全館連続暖房"]
[{"$nulls":12},"□","部分間欠暖房"]
[]
[{"$nulls":10},"早見表によるエネルギー消費量等(別表2-1-1～2-1-6から算出)"]
[{"$nulls":10},"項目",{"$nulls":6},"計算値",null,null,null,"記号"]
[{"$nulls":10},"①","集熱部単位面積あたりの暖房エネルギー削減量",{"$nulls":7},"GJ/年㎡",null,"EH-R"]
[{"$nulls":10},"②","空気搬送に要するシステムの一次エネルギー消費量",{"$nulls":7},"GJ/年",null,"EH-system"]
[{"$nulls":10},"③","集熱部単位面積あたりの給湯エネルギー削減量",{"$nulls":7},"GJ/年㎡",null,"EHW-R"]
[{"$nulls":10},"④","給湯用採熱に要するシステムの一次エネルギー消費量",{"$nulls":7},"GJ/年",null,"EHW-system"]
[{"$nulls":10},"⑤","換気エネルギー削減量の削減率",{"$nulls":7},"－",null,"RV"]
[]
[{"$nulls":10},"算定ツールによる算出結果"]
[{"$nulls":10},"項目",{"$nulls":6},"計算値",null,null,null,"記号"]
[{"$nulls":10},"⑥","換気エネルギー消費量（注）",{"$nulls":7},"GJ/年",null,"EV"]
[{"$nulls":10},"(注）様式４－１の２）に記載の値、または様式４－２－①の算定\n      結果（断熱区分（オ）の場合）における値を転記してください。"]
[]
[]
[]
["１）空気集熱式太陽熱利用システムによるエネルギー削減量（省エネ量D：SD）"]
["(EH-R)",{"$nulls":4},"(A)",{"$nulls":4},"(EH-system)"]
["（","",null,null,"×",null,"",null,null,"－",null,"",null,"）","＋"]
[]
["(EHW-R)",{"$nulls":4},"(A)",{"$nulls":4},"(EHW-system)"]
["（","",null,null,"×",null,"",null,null,"－",null,"",null,"）","＋"]
[]
["（EV）",{"$nulls":4},"(RV)",{"$nulls":12},"（SD）"]
["（","",null,null,"×",null,"",null,"）",{"$nulls":9},"＝","",null,"[GJ/年]"]
[{"$nulls":23},"⇒様式4-①の「3の⑤」に転記"]
[]
[]
["別表２－１－１　集熱部の単位面積あたりの暖房一次エネルギーの削減量　【全館連続暖房の場合】"]
["①Ⅰa地域",{"$nulls":22},"集熱部の単位面積あたりの暖房一次エネルギー削減量[GJ/年・㎡]"]
["住宅全体または居室を連続的に暖房する場合",{"$nulls":7},"傾斜角"]
[{"$nulls":8},"3寸勾配",null,"4寸勾配",null,"5寸勾配",null,"6寸勾配",null,"7寸勾配",null,"8寸勾配",null,"9寸勾配",null,"10寸勾配"]
[{"$nulls":8},"16.70°",null,"21.80°",null,"26.57°",null,"30.96°",null,"34.99°",null,"38.66°",null,"41.99°",null,"45.00°"]
["方位角","真南から西へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},0.152,null,0.166,null,0.176,null,0.184,null,0.189,null,0.192,null,0.194,null,0.194]
[null,"真南から西へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},0.229,null,0.25,null,0.265,null,0.276,null,0.284,null,0.289,null,0.292,null,0.292]
[null,"真南から西へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},0.283,null,0.308,null,0.327,null,0.341,null,0.35,null,0.356,null,0.36,null,0.361]
[null,"真南から西へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},0.313,null,0.341,null,0.362,null,0.377,null,0.388,null,0.394,null,0.398,null,0.399]
[null,"真南から東西へ10°未満",{"$nulls":6},0.32,null,0.348,null,0.37,null,0.385,null,0.396,null,0.403,null,0.406,null,0.408]
[null,"真南から東へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},0.303,null,0.33,null,0.35,null,0.365,null,0.375,null,0.382,null,0.385,null,0.386]
[null,"真南から東へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},0.263,null,0.286,null,0.304,null,0.317,null,0.326,null,0.331,null,0.334,null,0.335]
[null,"真南から東へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},0.199,null,0.217,null,0.23,null,0.24,null,0.247,null,0.251,null,0.253,null,0.254]
[null,"真南から東へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},0.112,null,0.122,null,0.13,null,0.135,null,0.139,null,0.142,null,0.143,null,0.143]
[]
["②Ⅰb地域",{"$nulls":22},"集熱部の単位面積あたりの暖房一次エネルギー削減量[GJ/年・㎡]"]
["住宅全体または居室を連続的に暖房する場合",{"$nulls":7},"傾斜角"]
[{"$nulls":8},"3寸勾配",null,"4寸勾配",null,"5寸勾配",null,"6寸勾配",null,"7寸勾配",null,"8寸勾配",null,"9寸勾配",null,"10寸勾配"]
[{"$nulls":8},"16.70°",null,"21.80°",null,"26.57°",null,"30.96°",null,"34.99°",null,"38.66°",null,"41.99°",null,"45.00°"]
["方位角","真南から西へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},0.16,null,0.174,null,0.185,null,0.193,null,0.198,null,0.202,null,0.203,null,0.204]
[null,"真南から西へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},0.222,null,0.242,null,0.257,null,0.268,null,0.275,null,0.28,null,0.282,null,0.283]
[null,"真南から西へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},0.265,null,0.289,null,0.306,null,0.319,null,0.328,null,0.334,null,0.337,null,0.338]
[null,"真南から西へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},0.289,null,0.314,null,0.334,null,0.348,null,0.358,null,0.364,null,0.367,null,0.368]
[null,"真南から東西へ10°未満",{"$nulls":6},0.293,null,0.319,null,0.339,null,0.353,null,0.363,null,0.369,null,0.373,null,0.374]
[null,"真南から東へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},0.278,null,0.303,null,0.321,null,0.335,null,0.344,null,0.35,null,0.353,null,0.355]
[null,"真南から東へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},0.244,null,0.265,null,0.282,null,0.294,null,0.302,null,0.307,null,0.31,null,0.311]
[null,"真南から東へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},0.19,null,0.207,null,0.22,null,0.229,null,0.236,null,0.24,null,0.242,null,0.243]
[null,"真南から東へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},0.117,null,0.128,null,0.136,null,0.141,null,0.145,null,0.148,null,0.149,null,0.15]
[]
["③Ⅱ地域",{"$nulls":22},"集熱部の単位面積あたりの暖房一次エネルギー削減量[GJ/年・㎡]"]
["住宅全体または居室を連続的に暖房する場合",{"$nulls":7},"傾斜角"]
[{"$nulls":8},"3寸勾配",null,"4寸勾配",null,"5寸勾配",null,"6寸勾配",null,"7寸勾配",null,"8寸勾配",null,"9寸勾配",null,"10寸勾配"]
[{"$nulls":8},"16.70°",null,"21.80°",null,"26.57°",null,"30.96°",null,"34.99°",null,"38.66°",null,"41.99°",null,"45.00°"]
["方位角","真南から西へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},0.14,null,0.152,null,0.162,null,0.169,null,0.173,null,0.176,null,0.178,null,0.178]
[null,"真南から西へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},0.173,null,0.188,null,0.2,null,0.208,null,0.214,null,0.218,null,0.22,null,0.22]
[null,"真南から西へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},0.195,null,0.212,null,0.225,null,0.235,null,0.241,null,0.245,null,0.248,null,0.249]
[null,"真南から西へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},0.206,null,0.225,null,0.238,null,0.249,null,0.255,null,0.26,null,0.262,null,0.263]
[null,"真南から東西へ10°未満",{"$nulls":6},0.207,null,0.225,null,0.239,null,0.249,null,0.256,null,0.261,null,0.263,null,0.264]
[null,"真南から東へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},0.197,null,0.214,null,0.228,null,0.237,null,0.244,null,0.248,null,0.25,null,0.251]
[null,"真南から東へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},0.176,null,0.192,null,0.204,null,0.212,null,0.218,null,0.222,null,0.224,null,0.225]
[null,"真南から東へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},0.145,null,0.158,null,0.167,null,0.174,null,0.179,null,0.182,null,0.184,null,0.185]
[null,"真南から東へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},0.102,null,0.112,null,0.118,null,0.123,null,0.127,null,0.129,null,0.13,null,0.131]
[]
[]
[]
["別表２－１－１　集熱部の単位面積あたりの暖房一次エネルギーの削減量　【全館連続暖房の場合】"]
["④Ⅲ地域",{"$nulls":22},"集熱部の単位面積あたりの暖房一次エネルギー削減量[GJ/年・㎡]"]
["住宅全体または居室を連続的に暖房する場合",{"$nulls":7},"傾斜角"]
[{"$nulls":8},"3寸勾配",null,"4寸勾配",null,"5寸勾配",null,"6寸勾配",null,"7寸勾配",null,"8寸勾配",null,"9寸勾配",null,"10寸勾配"]
[{"$nulls":8},"16.70°",null,"21.80°",null,"26.57°",null,"30.96°",null,"34.99°",null,"38.66°",null,"41.99°",null,"45.00°"]
["方位角","真南から西へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},0.124,null,0.136,null,0.144,null,0.15,null,0.154,null,0.157,null,0.158,null,0.159]
[null,"真南から西へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},0.144,null,0.156,null,0.166,null,0.173,null,0.178,null,0.181,null,0.183,null,0.183]
[null,"真南から西へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},0.156,null,0.17,null,0.18,null,0.188,null,0.193,null,0.196,null,0.198,null,0.199]
[null,"真南から西へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},0.161,null,0.175,null,0.186,null,0.194,null,0.2,null,0.203,null,0.205,null,0.206]
[null,"真南から東西へ10°未満",{"$nulls":6},0.159,null,0.174,null,0.184,null,0.192,null,0.197,null,0.201,null,0.203,null,0.203]
[null,"真南から東へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},0.151,null,0.164,null,0.174,null,0.181,null,0.186,null,0.19,null,0.191,null,0.192]
[null,"真南から東へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},0.135,null,0.147,null,0.156,null,0.162,null,0.167,null,0.17,null,0.171,null,0.172]
[null,"真南から東へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},0.112,null,0.122,null,0.129,null,0.135,null,0.138,null,0.141,null,0.142,null,0.143]
[null,"真南から東へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},0.082,null,0.089,null,0.095,null,0.099,null,0.101,null,0.103,null,0.104,null,0.104]
[]
["⑤Ⅳa地域",{"$nulls":22},"集熱部の単位面積あたりの暖房一次エネルギー削減量[GJ/年・㎡]"]
["住宅全体または居室を連続的に暖房する場合",{"$nulls":7},"傾斜角"]
[{"$nulls":8},"3寸勾配",null,"4寸勾配",null,"5寸勾配",null,"6寸勾配",null,"7寸勾配",null,"8寸勾配",null,"9寸勾配",null,"10寸勾配"]
[{"$nulls":8},"16.70°",null,"21.80°",null,"26.57°",null,"30.96°",null,"34.99°",null,"38.66°",null,"41.99°",null,"45.00°"]
["方位角","真南から西へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},0.174,null,0.189,null,0.201,null,0.21,null,0.215,null,0.219,null,0.221,null,0.222]
[null,"真南から西へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},0.191,null,0.208,null,0.221,null,0.23,null,0.236,null,0.24,null,0.243,null,0.243]
[null,"真南から西へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},0.201,null,0.219,null,0.232,null,0.242,null,0.249,null,0.253,null,0.256,null,0.256]
[null,"真南から西へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},0.204,null,0.223,null,0.236,null,0.246,null,0.253,null,0.257,null,0.26,null,0.261]
[null,"真南から東西へ10°未満",{"$nulls":6},0.201,null,0.219,null,0.232,null,0.242,null,0.249,null,0.253,null,0.256,null,0.256]
[null,"真南から東へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},0.191,null,0.208,null,0.221,null,0.23,null,0.237,null,0.241,null,0.243,null,0.244]
[null,"真南から東へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},0.174,null,0.19,null,0.201,null,0.21,null,0.216,null,0.219,null,0.221,null,0.222]
[null,"真南から東へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},0.151,null,0.164,null,0.174,null,0.182,null,0.187,null,0.19,null,0.192,null,0.192]
[null,"真南から東へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},0.12,null,0.131,null,0.139,null,0.145,null,0.149,null,0.152,null,0.153,null,0.154]
[]
["⑥Ⅳb地域",{"$nulls":22},"集熱部の単位面積あたりの暖房一次エネルギー削減量[GJ/年・㎡]"]
["住宅全体または居室を連続的に暖房する場合",{"$nulls":7},"傾斜角"]
[{"$nulls":8},"3寸勾配",null,"4寸勾配",null,"5寸勾配",null,"6寸勾配",null,"7寸勾配",null,"8寸勾配",null,"9寸勾配",null,"10寸勾配"]
[{"$nulls":8},"16.70°",null,"21.80°",null,"26.57°",null,"30.96°",null,"34.99°",null,"38.66°",null,"41.99°",null,"45.00°"]
["方位角","真南から西へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},0.107,null,0.116,null,0.123,null,0.128,null,0.132,null,0.134,null,0.135,null,0.136]
[null,"真南から西へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},0.141,null,0.153,null,0.162,null,0.169,null,0.174,null,0.177,null,0.179,null,0.179]
[null,"真南から西へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},0.148,null,0.161,null,0.171,null,0.179,null,0.184,null,0.187,null,0.189,null,0.189]
[null,"真南から西へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},0.143,null,0.156,null,0.165,null,0.172,null,0.177,null,0.18,null,0.182,null,0.183]
[null,"真南から東西へ10°未満",{"$nulls":6},0.134,null,0.146,null,0.155,null,0.161,null,0.166,null,0.169,null,0.17,null,0.171]
[null,"真南から東へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},0.125,null,0.137,null,0.145,null,0.151,null,0.155,null,0.158,null,0.159,null,0.16]
[null,"真南から東へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},0.118,null,0.128,null,0.136,null,0.142,null,0.146,null,0.148,null,0.15,null,0.15]
[null,"真南から東へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},0.108,null,0.117,null,0.124,null,0.13,null,0.133,null,0.136,null,0.137,null,0.137]
[null,"真南から東へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},0.086,null,0.094,null,0.1,null,0.104,null,0.107,null,0.109,null,0.11,null,0.11]
[]
["別表２－１－１　集熱部の単位面積あたりの暖房一次エネルギーの削減量　【全館連続暖房の場合】"]
["⑦Ⅴ地域",{"$nulls":22},"集熱部の単位面積あたりの暖房一次エネルギー削減量[GJ/年・㎡]"]
["住宅全体または居室を連続的に暖房する場合",{"$nulls":7},"傾斜角"]
[{"$nulls":8},"3寸勾配",null,"4寸勾配",null,"5寸勾配",null,"6寸勾配",null,"7寸勾配",null,"8寸勾配",null,"9寸勾配",null,"10寸勾配"]
[{"$nulls":8},"16.70°",null,"21.80°",null,"26.57°",null,"30.96°",null,"34.99°",null,"38.66°",null,"41.99°",null,"45.00°"]
["方位角","真南から西へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},0.119,null,0.13,null,0.138,null,0.144,null,0.148,null,0.15,null,0.151,null,0.152]
[null,"真南から西へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},0.142,null,0.155,null,0.164,null,0.171,null,0.176,null,0.179,null,0.181,null,0.181]
[null,"真南から西へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},0.142,null,0.154,null,0.164,null,0.171,null,0.175,null,0.178,null,0.18,null,0.181]
[null,"真南から西へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},0.132,null,0.144,null,0.153,null,0.159,null,0.164,null,0.167,null,0.168,null,0.169]
[null,"真南から東西へ10°未満",{"$nulls":6},0.124,null,0.134,null,0.143,null,0.149,null,0.153,null,0.156,null,0.157,null,0.158]
[null,"真南から東へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},0.119,null,0.13,null,0.138,null,0.144,null,0.148,null,0.15,null,0.152,null,0.152]
[null,"真南から東へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},0.118,null,0.129,null,0.137,null,0.143,null,0.147,null,0.149,null,0.15,null,0.151]
[null,"真南から東へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},0.114,null,0.124,null,0.131,null,0.137,null,0.141,null,0.143,null,0.145,null,0.145]
[null,"真南から東へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},0.093,null,0.101,null,0.108,null,0.112,null,0.115,null,0.117,null,0.118,null,0.119]
{"$rows_empty":32}
["別表２－１－２　集熱部の単位面積あたりの暖房一次エネルギーの削減量【部分間欠暖房の場合】"]
["①Ⅱ地域",{"$nulls":22},"集熱部の単位面積あたりの暖房一次エネルギー削減量[GJ/年・㎡]"]
["各居室を間欠して暖房する場合",{"$nulls":7},"傾斜角"]
[{"$nulls":8},"3寸勾配",null,"4寸勾配",null,"5寸勾配",null,"6寸勾配",null,"7寸勾配",null,"8寸勾配",null,"9寸勾配",null,"10寸勾配"]
[{"$nulls":8},"16.70°",null,"21.80°",null,"26.57°",null,"30.96°",null,"34.99°",null,"38.66°",null,"41.99°",null,"45.00°"]
["方位角","真南から西へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},0.099,null,0.107,null,0.114,null,0.119,null,0.122,null,0.124,null,0.125,null,0.126]
[null,"真南から西へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},0.122,null,0.133,null,0.141,null,0.147,null,0.151,null,0.154,null,0.155,null,0.155]
[null,"真南から西へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},0.138,null,0.15,null,0.159,null,0.166,null,0.17,null,0.173,null,0.175,null,0.175]
[null,"真南から西へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},0.146,null,0.158,null,0.168,null,0.175,null,0.18,null,0.183,null,0.185,null,0.186]
[null,"真南から東西へ10°未満",{"$nulls":6},0.146,null,0.159,null,0.169,null,0.176,null,0.181,null,0.184,null,0.186,null,0.186]
[null,"真南から東へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},0.139,null,0.151,null,0.161,null,0.167,null,0.172,null,0.175,null,0.177,null,0.177]
[null,"真南から東へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},0.124,null,0.135,null,0.144,null,0.15,null,0.154,null,0.157,null,0.158,null,0.159]
[null,"真南から東へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},0.102,null,0.111,null,0.118,null,0.123,null,0.126,null,0.129,null,0.13,null,0.13]
[null,"真南から東へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},0.072,null,0.079,null,0.084,null,0.087,null,0.09,null,0.091,null,0.092,null,0.092]
[]
["②Ⅲ地域",{"$nulls":22},"集熱部の単位面積あたりの暖房一次エネルギー削減量[GJ/年・㎡]"]
["各居室を間欠して暖房する場合",{"$nulls":7},"傾斜角"]
[{"$nulls":8},"3寸勾配",null,"4寸勾配",null,"5寸勾配",null,"6寸勾配",null,"7寸勾配",null,"8寸勾配",null,"9寸勾配",null,"10寸勾配"]
[{"$nulls":8},"16.70°",null,"21.80°",null,"26.57°",null,"30.96°",null,"34.99°",null,"38.66°",null,"41.99°",null,"45.00°"]
["方位角","真南から西へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},0.094,null,0.102,null,0.108,null,0.113,null,0.116,null,0.118,null,0.119,null,0.12]
[null,"真南から西へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},0.108,null,0.118,null,0.125,null,0.13,null,0.134,null,0.136,null,0.138,null,0.138]
[null,"真南から西へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},0.117,null,0.128,null,0.136,null,0.141,null,0.145,null,0.148,null,0.149,null,0.15]
[null,"真南から西へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},0.121,null,0.132,null,0.14,null,0.146,null,0.15,null,0.153,null,0.154,null,0.155]
[null,"真南から東西へ10°未満",{"$nulls":6},0.12,null,0.131,null,0.139,null,0.145,null,0.149,null,0.151,null,0.153,null,0.153]
[null,"真南から東へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},0.113,null,0.123,null,0.131,null,0.137,null,0.14,null,0.143,null,0.144,null,0.145]
[null,"真南から東へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},0.101,null,0.11,null,0.117,null,0.122,null,0.126,null,0.128,null,0.129,null,0.129]
[null,"真南から東へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},0.084,null,0.092,null,0.097,null,0.101,null,0.104,null,0.106,null,0.107,null,0.107]
[null,"真南から東へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},0.062,null,0.067,null,0.071,null,0.074,null,0.076,null,0.078,null,0.078,null,0.079]
[]
["③Ⅳa地域",{"$nulls":22},"集熱部の単位面積あたりの暖房一次エネルギー削減量[GJ/年・㎡]"]
["各居室を間欠して暖房する場合",{"$nulls":7},"傾斜角"]
[{"$nulls":8},"3寸勾配",null,"4寸勾配",null,"5寸勾配",null,"6寸勾配",null,"7寸勾配",null,"8寸勾配",null,"9寸勾配",null,"10寸勾配"]
[{"$nulls":8},"16.70°",null,"21.80°",null,"26.57°",null,"30.96°",null,"34.99°",null,"38.66°",null,"41.99°",null,"45.00°"]
["方位角","真南から西へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},0.112,null,0.122,null,0.129,null,0.135,null,0.139,null,0.141,null,0.142,null,0.143]
[null,"真南から西へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},0.123,null,0.134,null,0.142,null,0.148,null,0.152,null,0.155,null,0.156,null,0.157]
[null,"真南から西へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},0.129,null,0.141,null,0.15,null,0.156,null,0.16,null,0.163,null,0.164,null,0.165]
[null,"真南から西へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},0.132,null,0.143,null,0.152,null,0.159,null,0.163,null,0.166,null,0.167,null,0.168]
[null,"真南から東西へ10°未満",{"$nulls":6},0.129,null,0.141,null,0.15,null,0.156,null,0.16,null,0.163,null,0.165,null,0.165]
[null,"真南から東へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},0.123,null,0.134,null,0.142,null,0.148,null,0.152,null,0.155,null,0.156,null,0.157]
[null,"真南から東へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},0.112,null,0.122,null,0.13,null,0.135,null,0.139,null,0.141,null,0.143,null,0.143]
[null,"真南から東へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},0.097,null,0.106,null,0.112,null,0.117,null,0.12,null,0.122,null,0.123,null,0.124]
[null,"真南から東へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},0.077,null,0.084,null,0.09,null,0.093,null,0.096,null,0.098,null,0.098,null,0.099]
[]
[]
[]
[]
["別表２－１－２　集熱部の単位面積あたりの暖房一次エネルギーの削減量【部分間欠暖房の場合】"]
["④Ⅳb地域",{"$nulls":22},"集熱部の単位面積あたりの暖房一次エネルギー削減量[GJ/年・㎡]"]
["各居室を間欠して暖房する場合",{"$nulls":7},"傾斜角"]
[{"$nulls":8},"3寸勾配",null,"4寸勾配",null,"5寸勾配",null,"6寸勾配",null,"7寸勾配",null,"8寸勾配",null,"9寸勾配",null,"10寸勾配"]
[{"$nulls":8},"16.70°",null,"21.80°",null,"26.57°",null,"30.96°",null,"34.99°",null,"38.66°",null,"41.99°",null,"45.00°"]
["方位角","真南から西へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},0.072,null,0.078,null,0.083,null,0.087,null,0.089,null,0.091,null,0.091,null,0.092]
[null,"真南から西へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},0.095,null,0.103,null,0.11,null,0.114,null,0.117,null,0.119,null,0.121,null,0.121]
[null,"真南から西へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},0.1,null,0.109,null,0.116,null,0.121,null,0.124,null,0.126,null,0.127,null,0.128]
[null,"真南から西へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},0.097,null,0.105,null,0.112,null,0.116,null,0.12,null,0.122,null,0.123,null,0.123]
[null,"真南から東西へ10°未満",{"$nulls":6},0.09,null,0.098,null,0.104,null,0.109,null,0.112,null,0.114,null,0.115,null,0.115]
[null,"真南から東へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},0.085,null,0.092,null,0.098,null,0.102,null,0.105,null,0.107,null,0.108,null,0.108]
[null,"真南から東へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},0.08,null,0.087,null,0.092,null,0.096,null,0.098,null,0.1,null,0.101,null,0.101]
[null,"真南から東へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},0.073,null,0.079,null,0.084,null,0.087,null,0.09,null,0.091,null,0.092,null,0.093]
[null,"真南から東へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},0.058,null,0.063,null,0.067,null,0.07,null,0.072,null,0.073,null,0.074,null,0.074]
[]
["⑤Ⅴ地域",{"$nulls":22},"集熱部の単位面積あたりの暖房一次エネルギー削減量[GJ/年・㎡]"]
["各居室を間欠して暖房する場合",{"$nulls":7},"傾斜角"]
[{"$nulls":8},"3寸勾配",null,"4寸勾配",null,"5寸勾配",null,"6寸勾配",null,"7寸勾配",null,"8寸勾配",null,"9寸勾配",null,"10寸勾配"]
[{"$nulls":8},"16.70°",null,"21.80°",null,"26.57°",null,"30.96°",null,"34.99°",null,"38.66°",null,"41.99°",null,"45.00°"]
["方位角","真南から西へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},0.074,null,0.081,null,0.086,null,0.089,null,0.092,null,0.093,null,0.094,null,0.094]
[null,"真南から西へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},0.088,null,0.096,null,0.102,null,0.106,null,0.109,null,0.111,null,0.112,null,0.113]
[null,"真南から西へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},0.088,null,0.096,null,0.102,null,0.106,null,0.109,null,0.111,null,0.112,null,0.112]
[null,"真南から西へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},0.082,null,0.09,null,0.095,null,0.099,null,0.102,null,0.104,null,0.105,null,0.105]
[null,"真南から東西へ10°未満",{"$nulls":6},0.077,null,0.084,null,0.089,null,0.093,null,0.095,null,0.097,null,0.098,null,0.098]
[null,"真南から東へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},0.074,null,0.081,null,0.086,null,0.089,null,0.092,null,0.093,null,0.094,null,0.095]
[null,"真南から東へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},0.074,null,0.08,null,0.085,null,0.089,null,0.091,null,0.093,null,0.094,null,0.094]
[null,"真南から東へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},0.071,null,0.077,null,0.082,null,0.085,null,0.088,null,0.089,null,0.09,null,0.09]
[null,"真南から東へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},0.058,null,0.063,null,0.067,null,0.07,null,0.072,null,0.073,null,0.074,null,0.074]
{"$rows_empty":22}
["別表２－１－３　空気搬送に要するシステムの一次エネルギー消費量"]
["※空気搬送動力用に本システム専用の太陽光発電設備を採用する場合、当該エネルギーは「0」とします。"]
["①Ⅰa地域",{"$nulls":22},"空気搬送に要するシステムの一次エネルギー消費量　[GJ/年]"]
[{"$nulls":8},"傾斜角"]
[{"$nulls":8},"3寸勾配",null,"4寸勾配",null,"5寸勾配",null,"6寸勾配",null,"7寸勾配",null,"8寸勾配",null,"9寸勾配",null,"10寸勾配"]
[{"$nulls":8},"16.70°",null,"21.80°",null,"26.57°",null,"30.96°",null,"34.99°",null,"38.66°",null,"41.99°",null,"45.00°"]
["方位角","真南から西へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},1.15,null,1.15,null,1.148,null,1.144,null,1.139,null,1.133,null,1.126,null,1.12]
[null,"真南から西へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},1.228,null,1.227,null,1.225,null,1.221,null,1.215,null,1.209,null,1.202,null,1.195]
[null,"真南から西へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},1.284,null,1.284,null,1.282,null,1.277,null,1.272,null,1.265,null,1.258,null,1.25]
[null,"真南から西へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},1.32,null,1.32,null,1.317,null,1.313,null,1.307,null,1.3,null,1.293,null,1.285]
[null,"真南から東西へ10°未満",{"$nulls":6},1.335,null,1.335,null,1.332,null,1.328,null,1.322,null,1.315,null,1.307,null,1.3]
[null,"真南から東へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},1.329,null,1.329,null,1.326,null,1.322,null,1.316,null,1.309,null,1.302,null,1.294]
[null,"真南から東へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},1.302,null,1.302,null,1.299,null,1.295,null,1.289,null,1.283,null,1.275,null,1.268]
[null,"真南から東へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},1.254,null,1.254,null,1.252,null,1.248,null,1.242,null,1.236,null,1.228,null,1.221]
[null,"真南から東へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},1.186,null,1.186,null,1.183,null,1.179,null,1.174,null,1.168,null,1.161,null,1.154]
[]
["②Ⅰb地域",{"$nulls":22},"空気搬送に要するシステムの一次エネルギー消費量　[GJ/年]"]
[{"$nulls":8},"傾斜角"]
[{"$nulls":8},"3寸勾配",null,"4寸勾配",null,"5寸勾配",null,"6寸勾配",null,"7寸勾配",null,"8寸勾配",null,"9寸勾配",null,"10寸勾配"]
[{"$nulls":8},"16.70°",null,"21.80°",null,"26.57°",null,"30.96°",null,"34.99°",null,"38.66°",null,"41.99°",null,"45.00°"]
["方位角","真南から西へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},1.184,null,1.184,null,1.182,null,1.178,null,1.173,null,1.167,null,1.16,null,1.153]
[null,"真南から西へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},1.241,null,1.241,null,1.239,null,1.234,null,1.229,null,1.222,null,1.215,null,1.208]
[null,"真南から西へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},1.281,null,1.281,null,1.279,null,1.274,null,1.269,null,1.262,null,1.255,null,1.247]
[null,"真南から西へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},1.305,null,1.305,null,1.302,null,1.298,null,1.292,null,1.285,null,1.278,null,1.271]
[null,"真南から東西へ10°未満",{"$nulls":6},1.312,null,1.312,null,1.31,null,1.305,null,1.299,null,1.293,null,1.285,null,1.278]
[null,"真南から東へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},1.303,null,1.303,null,1.301,null,1.296,null,1.29,null,1.284,null,1.276,null,1.269]
[null,"真南から東へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},1.278,null,1.278,null,1.275,null,1.271,null,1.265,null,1.258,null,1.251,null,1.244]
[null,"真南から東へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},1.236,null,1.236,null,1.233,null,1.229,null,1.223,null,1.217,null,1.21,null,1.203]
[null,"真南から東へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},1.177,null,1.177,null,1.175,null,1.171,null,1.166,null,1.16,null,1.153,null,1.146]
[]
["③Ⅱ地域",{"$nulls":22},"空気搬送に要するシステムの一次エネルギー消費量　[GJ/年]"]
[{"$nulls":8},"傾斜角"]
[{"$nulls":8},"3寸勾配",null,"4寸勾配",null,"5寸勾配",null,"6寸勾配",null,"7寸勾配",null,"8寸勾配",null,"9寸勾配",null,"10寸勾配"]
[{"$nulls":8},"16.70°",null,"21.80°",null,"26.57°",null,"30.96°",null,"34.99°",null,"38.66°",null,"41.99°",null,"45.00°"]
["方位角","真南から西へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},1.248,null,1.248,null,1.246,null,1.242,null,1.236,null,1.23,null,1.223,null,1.215]
[null,"真南から西へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},1.305,null,1.305,null,1.302,null,1.298,null,1.292,null,1.285,null,1.278,null,1.27]
[null,"真南から西へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},1.345,null,1.345,null,1.343,null,1.338,null,1.332,null,1.325,null,1.318,null,1.31]
[null,"真南から西へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},1.37,null,1.37,null,1.368,null,1.363,null,1.357,null,1.35,null,1.342,null,1.334]
[null,"真南から東西へ10°未満",{"$nulls":6},1.38,null,1.38,null,1.377,null,1.372,null,1.366,null,1.359,null,1.351,null,1.343]
[null,"真南から東へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},1.374,null,1.373,null,1.371,null,1.366,null,1.36,null,1.353,null,1.345,null,1.337]
[null,"真南から東へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},1.352,null,1.351,null,1.349,null,1.344,null,1.338,null,1.331,null,1.324,null,1.316]
[null,"真南から東へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},1.314,null,1.314,null,1.311,null,1.307,null,1.301,null,1.294,null,1.287,null,1.279]
[null,"真南から東へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},1.261,null,1.261,null,1.258,null,1.254,null,1.248,null,1.242,null,1.235,null,1.227]
[]
[]
["別表２－１－３　空気搬送に要するシステムの一次エネルギー消費量"]
["④Ⅲ地域",{"$nulls":22},"空気搬送に要するシステムの一次エネルギー消費量　[GJ/年]"]
[{"$nulls":8},"傾斜角"]
[{"$nulls":8},"3寸勾配",null,"4寸勾配",null,"5寸勾配",null,"6寸勾配",null,"7寸勾配",null,"8寸勾配",null,"9寸勾配",null,"10寸勾配"]
[{"$nulls":8},"16.70°",null,"21.80°",null,"26.57°",null,"30.96°",null,"34.99°",null,"38.66°",null,"41.99°",null,"45.00°"]
["方位角","真南から西へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},1.511,null,1.51,null,1.507,null,1.502,null,1.496,null,1.488,null,1.479,null,1.471]
[null,"真南から西へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},1.543,null,1.542,null,1.539,null,1.534,null,1.527,null,1.519,null,1.511,null,1.502]
[null,"真南から西へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},1.586,null,1.586,null,1.583,null,1.577,null,1.57,null,1.562,null,1.553,null,1.544]
[null,"真南から西へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},1.62,null,1.62,null,1.617,null,1.611,null,1.604,null,1.596,null,1.587,null,1.577]
[null,"真南から東西へ10°未満",{"$nulls":6},1.633,null,1.633,null,1.63,null,1.624,null,1.617,null,1.609,null,1.6,null,1.59]
[null,"真南から東へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},1.621,null,1.621,null,1.618,null,1.612,null,1.605,null,1.597,null,1.588,null,1.578]
[null,"真南から東へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},1.588,null,1.588,null,1.585,null,1.579,null,1.572,null,1.564,null,1.555,null,1.546]
[null,"真南から東へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},1.545,null,1.545,null,1.542,null,1.537,null,1.53,null,1.522,null,1.513,null,1.504]
[null,"真南から東へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},1.513,null,1.513,null,1.51,null,1.505,null,1.498,null,1.491,null,1.482,null,1.473]
[]
["⑤Ⅳa地域",{"$nulls":22},"空気搬送に要するシステムの一次エネルギー消費量　[GJ/年]"]
[{"$nulls":8},"傾斜角"]
[{"$nulls":8},"3寸勾配",null,"4寸勾配",null,"5寸勾配",null,"6寸勾配",null,"7寸勾配",null,"8寸勾配",null,"9寸勾配",null,"10寸勾配"]
[{"$nulls":8},"16.70°",null,"21.80°",null,"26.57°",null,"30.96°",null,"34.99°",null,"38.66°",null,"41.99°",null,"45.00°"]
["方位角","真南から西へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},1.509,null,1.509,null,1.506,null,1.501,null,1.494,null,1.486,null,1.478,null,1.469]
[null,"真南から西へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},1.568,null,1.567,null,1.564,null,1.559,null,1.552,null,1.544,null,1.535,null,1.526]
[null,"真南から西へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},1.611,null,1.611,null,1.608,null,1.602,null,1.595,null,1.587,null,1.578,null,1.568]
[null,"真南から西へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},1.639,null,1.639,null,1.635,null,1.63,null,1.623,null,1.614,null,1.605,null,1.596]
[null,"真南から東西へ10°未満",{"$nulls":6},1.652,null,1.651,null,1.648,null,1.643,null,1.635,null,1.627,null,1.617,null,1.608]
[null,"真南から東へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},1.649,null,1.649,null,1.646,null,1.64,null,1.633,null,1.624,null,1.615,null,1.605]
[null,"真南から東へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},1.631,null,1.631,null,1.628,null,1.622,null,1.615,null,1.607,null,1.597,null,1.588]
[null,"真南から東へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},1.598,null,1.598,null,1.595,null,1.589,null,1.582,null,1.574,null,1.565,null,1.556]
[null,"真南から東へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},1.549,null,1.549,null,1.546,null,1.541,null,1.534,null,1.526,null,1.517,null,1.508]
[]
["⑥Ⅳb地域",{"$nulls":22},"空気搬送に要するシステムの一次エネルギー消費量　[GJ/年]"]
[{"$nulls":8},"傾斜角"]
[{"$nulls":8},"3寸勾配",null,"4寸勾配",null,"5寸勾配",null,"6寸勾配",null,"7寸勾配",null,"8寸勾配",null,"9寸勾配",null,"10寸勾配"]
[{"$nulls":8},"16.70°",null,"21.80°",null,"26.57°",null,"30.96°",null,"34.99°",null,"38.66°",null,"41.99°",null,"45.00°"]
["方位角","真南から西へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},1.078,null,1.078,null,1.076,null,1.072,null,1.067,null,1.062,null,1.056,null,1.049]
[null,"真南から西へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},1.112,null,1.111,null,1.109,null,1.106,null,1.101,null,1.095,null,1.089,null,1.082]
[null,"真南から西へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},1.136,null,1.136,null,1.134,null,1.13,null,1.125,null,1.119,null,1.113,null,1.106]
[null,"真南から西へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},1.152,null,1.152,null,1.15,null,1.146,null,1.141,null,1.135,null,1.128,null,1.122]
[null,"真南から東西へ10°未満",{"$nulls":6},1.159,null,1.159,null,1.156,null,1.152,null,1.147,null,1.141,null,1.135,null,1.128]
[null,"真南から東へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},1.156,null,1.156,null,1.154,null,1.15,null,1.145,null,1.139,null,1.132,null,1.126]
[null,"真南から東へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},1.145,null,1.145,null,1.143,null,1.139,null,1.134,null,1.128,null,1.121,null,1.115]
[null,"真南から東へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},1.125,null,1.124,null,1.122,null,1.118,null,1.113,null,1.108,null,1.101,null,1.095]
[null,"真南から東へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},1.095,null,1.095,null,1.093,null,1.089,null,1.084,null,1.079,null,1.073,null,1.066]
[]
[]
[]
[]
["別表２－１－３　空気搬送に要するシステムの一次エネルギー消費量"]
["⑦Ⅴ地域",{"$nulls":22},"空気搬送に要するシステムの一次エネルギー消費量　[GJ/年]"]
[{"$nulls":8},"傾斜角"]
[{"$nulls":8},"3寸勾配",null,"4寸勾配",null,"5寸勾配",null,"6寸勾配",null,"7寸勾配",null,"8寸勾配",null,"9寸勾配",null,"10寸勾配"]
[{"$nulls":8},"16.70°",null,"21.80°",null,"26.57°",null,"30.96°",null,"34.99°",null,"38.66°",null,"41.99°",null,"45.00°"]
["方位角","真南から西へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},1.084,null,1.084,null,1.082,null,1.078,null,1.073,null,1.068,null,1.061,null,1.055]
[null,"真南から西へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},1.104,null,1.104,null,1.102,null,1.098,null,1.093,null,1.087,null,1.081,null,1.075]
[null,"真南から西へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},1.128,null,1.128,null,1.126,null,1.122,null,1.117,null,1.111,null,1.105,null,1.098]
[null,"真南から西へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},1.149,null,1.149,null,1.146,null,1.142,null,1.137,null,1.131,null,1.125,null,1.118]
[null,"真南から東西へ10°未満",{"$nulls":6},1.161,null,1.161,null,1.159,null,1.155,null,1.15,null,1.144,null,1.137,null,1.131]
[null,"真南から東へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},1.163,null,1.163,null,1.161,null,1.157,null,1.152,null,1.146,null,1.139,null,1.133]
[null,"真南から東へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},1.154,null,1.154,null,1.152,null,1.148,null,1.143,null,1.137,null,1.131,null,1.124]
[null,"真南から東へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},1.137,null,1.137,null,1.134,null,1.13,null,1.125,null,1.12,null,1.113,null,1.107]
[null,"真南から東へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},1.115,null,1.115,null,1.112,null,1.109,null,1.104,null,1.098,null,1.092,null,1.085]
{"$rows_empty":40}
["別表２－１－４　集熱部の単位面積あたりの給湯一次エネルギーの削減量"]
["①Ⅰa地域",{"$nulls":22},"集熱部の単位面積あたりの給湯一次エネルギーの削減量　[GJ/年]"]
[{"$nulls":8},"傾斜角"]
[{"$nulls":8},"3寸勾配",null,"4寸勾配",null,"5寸勾配",null,"6寸勾配",null,"7寸勾配",null,"8寸勾配",null,"9寸勾配",null,"10寸勾配"]
[{"$nulls":8},"16.70°",null,"21.80°",null,"26.57°",null,"30.96°",null,"34.99°",null,"38.66°",null,"41.99°",null,"45.00°"]
["方位角","真南から西へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},0.183,null,0.187,null,0.189,null,0.19,null,0.19,null,0.19,null,0.189,null,0.187]
[null,"真南から西へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},0.204,null,0.208,null,0.21,null,0.212,null,0.212,null,0.211,null,0.21,null,0.209]
[null,"真南から西へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},0.219,null,0.223,null,0.226,null,0.227,null,0.227,null,0.227,null,0.226,null,0.224]
[null,"真南から西へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},0.228,null,0.232,null,0.235,null,0.236,null,0.236,null,0.236,null,0.235,null,0.233]
[null,"真南から東西へ10°未満",{"$nulls":6},0.23,null,0.235,null,0.238,null,0.239,null,0.239,null,0.239,null,0.238,null,0.236]
[null,"真南から東へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},0.227,null,0.232,null,0.234,null,0.236,null,0.236,null,0.235,null,0.234,null,0.233]
[null,"真南から東へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},0.218,null,0.222,null,0.225,null,0.226,null,0.226,null,0.226,null,0.225,null,0.223]
[null,"真南から東へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},0.202,null,0.206,null,0.209,null,0.21,null,0.21,null,0.21,null,0.209,null,0.207]
[null,"真南から東へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},0.181,null,0.184,null,0.187,null,0.188,null,0.188,null,0.187,null,0.187,null,0.185]
[]
["②Ⅰb地域",{"$nulls":22},"集熱部の単位面積あたりの給湯一次エネルギーの削減量　[GJ/年]"]
[{"$nulls":8},"傾斜角"]
[{"$nulls":8},"3寸勾配",null,"4寸勾配",null,"5寸勾配",null,"6寸勾配",null,"7寸勾配",null,"8寸勾配",null,"9寸勾配",null,"10寸勾配"]
[{"$nulls":8},"16.70°",null,"21.80°",null,"26.57°",null,"30.96°",null,"34.99°",null,"38.66°",null,"41.99°",null,"45.00°"]
["方位角","真南から西へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},0.191,null,0.194,null,0.196,null,0.198,null,0.198,null,0.197,null,0.196,null,0.195]
[null,"真南から西へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},0.209,null,0.213,null,0.215,null,0.217,null,0.217,null,0.217,null,0.215,null,0.214]
[null,"真南から西へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},0.222,null,0.226,null,0.229,null,0.23,null,0.23,null,0.23,null,0.229,null,0.227]
[null,"真南から西へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},0.229,null,0.233,null,0.236,null,0.237,null,0.238,null,0.237,null,0.236,null,0.234]
[null,"真南から東西へ10°未満",{"$nulls":6},0.23,null,0.235,null,0.238,null,0.239,null,0.239,null,0.239,null,0.238,null,0.236]
[null,"真南から東へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},0.226,null,0.231,null,0.233,null,0.235,null,0.235,null,0.234,null,0.233,null,0.232]
[null,"真南から東へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},0.216,null,0.221,null,0.223,null,0.224,null,0.225,null,0.224,null,0.223,null,0.222]
[null,"真南から東へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},0.201,null,0.205,null,0.207,null,0.208,null,0.209,null,0.208,null,0.207,null,0.206]
[null,"真南から東へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},0.18,null,0.183,null,0.185,null,0.186,null,0.187,null,0.186,null,0.185,null,0.184]
[]
["③Ⅱ地域",{"$nulls":22},"集熱部の単位面積あたりの給湯一次エネルギーの削減量　[GJ/年]"]
[{"$nulls":8},"傾斜角"]
[{"$nulls":8},"3寸勾配",null,"4寸勾配",null,"5寸勾配",null,"6寸勾配",null,"7寸勾配",null,"8寸勾配",null,"9寸勾配",null,"10寸勾配"]
[{"$nulls":8},"16.70°",null,"21.80°",null,"26.57°",null,"30.96°",null,"34.99°",null,"38.66°",null,"41.99°",null,"45.00°"]
["方位角","真南から西へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},0.197,null,0.2,null,0.203,null,0.204,null,0.204,null,0.204,null,0.203,null,0.201]
[null,"真南から西へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},0.221,null,0.226,null,0.228,null,0.23,null,0.23,null,0.229,null,0.228,null,0.227]
[null,"真南から西へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},0.239,null,0.244,null,0.247,null,0.248,null,0.248,null,0.248,null,0.247,null,0.245]
[null,"真南から西へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},0.25,null,0.254,null,0.257,null,0.259,null,0.259,null,0.259,null,0.257,null,0.256]
[null,"真南から東西へ10°未満",{"$nulls":6},0.253,null,0.258,null,0.261,null,0.262,null,0.263,null,0.262,null,0.261,null,0.259]
[null,"真南から東へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},0.249,null,0.254,null,0.257,null,0.258,null,0.259,null,0.258,null,0.257,null,0.255]
[null,"真南から東へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},0.238,null,0.243,null,0.245,null,0.247,null,0.247,null,0.247,null,0.245,null,0.244]
[null,"真南から東へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},0.22,null,0.224,null,0.227,null,0.228,null,0.228,null,0.228,null,0.226,null,0.225]
[null,"真南から東へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},0.194,null,0.198,null,0.2,null,0.201,null,0.202,null,0.201,null,0.2,null,0.199]
[]
[]
[]
[]
["別表２－１－４　集熱部の単位面積あたりの給湯一次エネルギーの削減量"]
["④Ⅲ地域",{"$nulls":22},"集熱部の単位面積あたりの給湯一次エネルギーの削減量　[GJ/年]"]
[{"$nulls":8},"傾斜角"]
[{"$nulls":8},"3寸勾配",null,"4寸勾配",null,"5寸勾配",null,"6寸勾配",null,"7寸勾配",null,"8寸勾配",null,"9寸勾配",null,"10寸勾配"]
[{"$nulls":8},"16.70°",null,"21.80°",null,"26.57°",null,"30.96°",null,"34.99°",null,"38.66°",null,"41.99°",null,"45.00°"]
["方位角","真南から西へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},0.254,null,0.259,null,0.262,null,0.264,null,0.264,null,0.264,null,0.262,null,0.261]
[null,"真南から西へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},0.286,null,0.291,null,0.295,null,0.296,null,0.297,null,0.296,null,0.294,null,0.292]
[null,"真南から西へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},0.308,null,0.314,null,0.318,null,0.319,null,0.32,null,0.319,null,0.317,null,0.315]
[null,"真南から西へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},0.321,null,0.328,null,0.331,null,0.333,null,0.334,null,0.333,null,0.331,null,0.329]
[null,"真南から東西へ10°未満",{"$nulls":6},0.326,null,0.332,null,0.336,null,0.338,null,0.338,null,0.338,null,0.336,null,0.334]
[null,"真南から東へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},0.321,null,0.328,null,0.331,null,0.333,null,0.334,null,0.333,null,0.331,null,0.329]
[null,"真南から東へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},0.308,null,0.314,null,0.318,null,0.319,null,0.32,null,0.319,null,0.318,null,0.315]
[null,"真南から東へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},0.286,null,0.291,null,0.295,null,0.296,null,0.297,null,0.296,null,0.295,null,0.293]
[null,"真南から東へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},0.255,null,0.259,null,0.262,null,0.264,null,0.264,null,0.264,null,0.262,null,0.261]
[]
["⑤Ⅳa地域",{"$nulls":22},"集熱部の単位面積あたりの給湯一次エネルギーの削減量　[GJ/年]"]
[{"$nulls":8},"傾斜角"]
[{"$nulls":8},"3寸勾配",null,"4寸勾配",null,"5寸勾配",null,"6寸勾配",null,"7寸勾配",null,"8寸勾配",null,"9寸勾配",null,"10寸勾配"]
[{"$nulls":8},"16.70°",null,"21.80°",null,"26.57°",null,"30.96°",null,"34.99°",null,"38.66°",null,"41.99°",null,"45.00°"]
["方位角","真南から西へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},0.217,null,0.221,null,0.224,null,0.225,null,0.225,null,0.225,null,0.224,null,0.222]
[null,"真南から西へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},0.258,null,0.263,null,0.266,null,0.268,null,0.268,null,0.268,null,0.266,null,0.265]
[null,"真南から西へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},0.289,null,0.294,null,0.298,null,0.299,null,0.3,null,0.299,null,0.298,null,0.295]
[null,"真南から西へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},0.308,null,0.314,null,0.317,null,0.319,null,0.319,null,0.319,null,0.317,null,0.315]
[null,"真南から東西へ10°未満",{"$nulls":6},0.316,null,0.322,null,0.325,null,0.327,null,0.328,null,0.327,null,0.325,null,0.323]
[null,"真南から東へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},0.312,null,0.318,null,0.322,null,0.324,null,0.324,null,0.323,null,0.322,null,0.32]
[null,"真南から東へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},0.298,null,0.303,null,0.307,null,0.309,null,0.309,null,0.308,null,0.307,null,0.305]
[null,"真南から東へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},0.272,null,0.277,null,0.281,null,0.282,null,0.283,null,0.282,null,0.281,null,0.279]
[null,"真南から東へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},0.235,null,0.24,null,0.243,null,0.244,null,0.244,null,0.244,null,0.243,null,0.241]
[]
["⑥Ⅳb地域",{"$nulls":22},"集熱部の単位面積あたりの給湯一次エネルギーの削減量　[GJ/年]"]
[{"$nulls":8},"傾斜角"]
[{"$nulls":8},"3寸勾配",null,"4寸勾配",null,"5寸勾配",null,"6寸勾配",null,"7寸勾配",null,"8寸勾配",null,"9寸勾配",null,"10寸勾配"]
[{"$nulls":8},"16.70°",null,"21.80°",null,"26.57°",null,"30.96°",null,"34.99°",null,"38.66°",null,"41.99°",null,"45.00°"]
["方位角","真南から西へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},0.247,null,0.252,null,0.255,null,0.256,null,0.256,null,0.256,null,0.254,null,0.253]
[null,"真南から西へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},0.277,null,0.282,null,0.286,null,0.287,null,0.288,null,0.287,null,0.285,null,0.284]
[null,"真南から西へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},0.299,null,0.305,null,0.308,null,0.31,null,0.31,null,0.31,null,0.308,null,0.306]
[null,"真南から西へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},0.312,null,0.318,null,0.322,null,0.324,null,0.324,null,0.324,null,0.322,null,0.32]
[null,"真南から東西へ10°未満",{"$nulls":6},0.318,null,0.324,null,0.328,null,0.33,null,0.33,null,0.329,null,0.328,null,0.325]
[null,"真南から東へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},0.315,null,0.321,null,0.325,null,0.327,null,0.327,null,0.326,null,0.325,null,0.322]
[null,"真南から東へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},0.304,null,0.31,null,0.313,null,0.315,null,0.316,null,0.315,null,0.313,null,0.311]
[null,"真南から東へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},0.285,null,0.29,null,0.293,null,0.295,null,0.295,null,0.295,null,0.293,null,0.291]
[null,"真南から東へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},0.257,null,0.262,null,0.265,null,0.267,null,0.267,null,0.266,null,0.265,null,0.263]
[]
[]
[]
[]
["別表２－１－４　集熱部の単位面積あたりの給湯一次エネルギーの削減量"]
["⑦Ⅴ地域",{"$nulls":22},"集熱部の単位面積あたりの給湯一次エネルギーの削減量　[GJ/年]"]
[{"$nulls":8},"傾斜角"]
[{"$nulls":8},"3寸勾配",null,"4寸勾配",null,"5寸勾配",null,"6寸勾配",null,"7寸勾配",null,"8寸勾配",null,"9寸勾配",null,"10寸勾配"]
[{"$nulls":8},"16.70°",null,"21.80°",null,"26.57°",null,"30.96°",null,"34.99°",null,"38.66°",null,"41.99°",null,"45.00°"]
["方位角","真南から西へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},0.303,null,0.309,null,0.313,null,0.314,null,0.315,null,0.314,null,0.312,null,0.31]
[null,"真南から西へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},0.328,null,0.335,null,0.339,null,0.34,null,0.341,null,0.34,null,0.338,null,0.336]
[null,"真南から西へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},0.346,null,0.353,null,0.357,null,0.359,null,0.359,null,0.359,null,0.357,null,0.354]
[null,"真南から西へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},0.356,null,0.363,null,0.368,null,0.37,null,0.37,null,0.369,null,0.367,null,0.365]
[null,"真南から東西へ10°未満",{"$nulls":6},0.359,null,0.366,null,0.371,null,0.373,null,0.373,null,0.372,null,0.37,null,0.368]
[null,"真南から東へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},0.355,null,0.362,null,0.366,null,0.368,null,0.368,null,0.368,null,0.366,null,0.363]
[null,"真南から東へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},0.343,null,0.349,null,0.354,null,0.356,null,0.356,null,0.355,null,0.353,null,0.351]
[null,"真南から東へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},0.323,null,0.33,null,0.334,null,0.335,null,0.336,null,0.335,null,0.333,null,0.331]
[null,"真南から東へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},0.297,null,0.302,null,0.306,null,0.308,null,0.308,null,0.307,null,0.306,null,0.304]
{"$rows_empty":40}
["別表２－１－５　給湯用採熱に要するシステムの一次エネルギー消費量"]
["※給湯用採熱の搬送動力用に本システム専用の太陽光発電設備を採用する場合、当該エネルギーは\n   「0」とします。"]
["①Ⅰa地域",{"$nulls":22},"給湯用採熱に要するシステムの一次エネルギー消費量　[GJ/年]"]
[{"$nulls":8},"傾斜角"]
[{"$nulls":8},"3寸勾配",null,"4寸勾配",null,"5寸勾配",null,"6寸勾配",null,"7寸勾配",null,"8寸勾配",null,"9寸勾配",null,"10寸勾配"]
[{"$nulls":8},"16.70°",null,"21.80°",null,"26.57°",null,"30.96°",null,"34.99°",null,"38.66°",null,"41.99°",null,"45.00°"]
["方位角","真南から西へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},0.795,null,0.796,null,0.796,null,0.794,null,0.792,null,0.789,null,0.786,null,0.782]
[null,"真南から西へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},0.815,null,0.817,null,0.817,null,0.815,null,0.813,null,0.81,null,0.806,null,0.803]
[null,"真南から西へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},0.849,null,0.85,null,0.85,null,0.848,null,0.846,null,0.843,null,0.839,null,0.835]
[null,"真南から西へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},0.879,null,0.88,null,0.88,null,0.878,null,0.876,null,0.873,null,0.869,null,0.865]
[null,"真南から東西へ10°未満",{"$nulls":6},0.895,null,0.896,null,0.896,null,0.894,null,0.892,null,0.889,null,0.885,null,0.881]
[null,"真南から東へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},0.892,null,0.894,null,0.894,null,0.892,null,0.889,null,0.886,null,0.882,null,0.878]
[null,"真南から東へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},0.873,null,0.874,null,0.874,null,0.873,null,0.87,null,0.867,null,0.863,null,0.859]
[null,"真南から東へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},0.844,null,0.845,null,0.845,null,0.843,null,0.841,null,0.838,null,0.834,null,0.83]
[null,"真南から東へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},0.818,null,0.819,null,0.819,null,0.817,null,0.815,null,0.812,null,0.809,null,0.805]
[]
["②Ⅰb地域",{"$nulls":22},"給湯用採熱に要するシステムの一次エネルギー消費量　[GJ/年]"]
[{"$nulls":8},"傾斜角"]
[{"$nulls":8},"3寸勾配",null,"4寸勾配",null,"5寸勾配",null,"6寸勾配",null,"7寸勾配",null,"8寸勾配",null,"9寸勾配",null,"10寸勾配"]
[{"$nulls":8},"16.70°",null,"21.80°",null,"26.57°",null,"30.96°",null,"34.99°",null,"38.66°",null,"41.99°",null,"45.00°"]
["方位角","真南から西へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},0.83,null,0.831,null,0.831,null,0.83,null,0.827,null,0.824,null,0.821,null,0.817]
[null,"真南から西へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},0.852,null,0.853,null,0.853,null,0.851,null,0.849,null,0.846,null,0.842,null,0.838]
[null,"真南から西へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},0.887,null,0.888,null,0.888,null,0.886,null,0.884,null,0.88,null,0.877,null,0.873]
[null,"真南から西へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},0.918,null,0.919,null,0.919,null,0.917,null,0.915,null,0.911,null,0.907,null,0.903]
[null,"真南から東西へ10°未満",{"$nulls":6},0.935,null,0.936,null,0.936,null,0.934,null,0.931,null,0.928,null,0.924,null,0.92]
[null,"真南から東へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},0.932,null,0.934,null,0.933,null,0.932,null,0.929,null,0.926,null,0.922,null,0.917]
[null,"真南から東へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},0.912,null,0.913,null,0.913,null,0.911,null,0.909,null,0.905,null,0.902,null,0.897]
[null,"真南から東へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},0.881,null,0.883,null,0.882,null,0.881,null,0.878,null,0.875,null,0.871,null,0.867]
[null,"真南から東へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},0.854,null,0.855,null,0.855,null,0.854,null,0.851,null,0.848,null,0.844,null,0.841]
[]
["③Ⅱ地域",{"$nulls":22},"給湯用採熱に要するシステムの一次エネルギー消費量　[GJ/年]"]
[{"$nulls":8},"傾斜角"]
[{"$nulls":8},"3寸勾配",null,"4寸勾配",null,"5寸勾配",null,"6寸勾配",null,"7寸勾配",null,"8寸勾配",null,"9寸勾配",null,"10寸勾配"]
[{"$nulls":8},"16.70°",null,"21.80°",null,"26.57°",null,"30.96°",null,"34.99°",null,"38.66°",null,"41.99°",null,"45.00°"]
["方位角","真南から西へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},0.832,null,0.833,null,0.833,null,0.832,null,0.829,null,0.826,null,0.823,null,0.819]
[null,"真南から西へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},0.859,null,0.86,null,0.86,null,0.859,null,0.856,null,0.853,null,0.849,null,0.845]
[null,"真南から西へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},0.897,null,0.898,null,0.898,null,0.897,null,0.894,null,0.891,null,0.887,null,0.883]
[null,"真南から西へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},0.93,null,0.932,null,0.931,null,0.93,null,0.927,null,0.924,null,0.92,null,0.915]
[null,"真南から東西へ10°未満",{"$nulls":6},0.948,null,0.95,null,0.949,null,0.948,null,0.945,null,0.942,null,0.938,null,0.933]
[null,"真南から東へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},0.947,null,0.949,null,0.949,null,0.947,null,0.944,null,0.941,null,0.937,null,0.932]
[null,"真南から東へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},0.93,null,0.931,null,0.931,null,0.929,null,0.927,null,0.923,null,0.919,null,0.915]
[null,"真南から東へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},0.904,null,0.905,null,0.905,null,0.903,null,0.901,null,0.897,null,0.894,null,0.889]
[null,"真南から東へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},0.883,null,0.885,null,0.884,null,0.883,null,0.88,null,0.877,null,0.873,null,0.869]
[]
["別表２－１－５　給湯用採熱に要するシステムの一次エネルギー消費量"]
["④Ⅲ地域",{"$nulls":22},"給湯用採熱に要するシステムの一次エネルギー消費量　[GJ/年]"]
[{"$nulls":8},"傾斜角"]
[{"$nulls":8},"3寸勾配",null,"4寸勾配",null,"5寸勾配",null,"6寸勾配",null,"7寸勾配",null,"8寸勾配",null,"9寸勾配",null,"10寸勾配"]
[{"$nulls":8},"16.70°",null,"21.80°",null,"26.57°",null,"30.96°",null,"34.99°",null,"38.66°",null,"41.99°",null,"45.00°"]
["方位角","真南から西へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},0.916,null,0.917,null,0.917,null,0.916,null,0.913,null,0.91,null,0.906,null,0.902]
[null,"真南から西へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},0.951,null,0.952,null,0.952,null,0.95,null,0.947,null,0.944,null,0.94,null,0.936]
[null,"真南から西へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},0.994,null,0.996,null,0.996,null,0.994,null,0.991,null,0.987,null,0.983,null,0.979]
[null,"真南から西へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},1.032,null,1.034,null,1.033,null,1.031,null,1.028,null,1.025,null,1.02,null,1.016]
[null,"真南から東西へ10°未満",{"$nulls":6},1.053,null,1.055,null,1.054,null,1.053,null,1.05,null,1.046,null,1.041,null,1.036]
[null,"真南から東へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},1.053,null,1.055,null,1.055,null,1.053,null,1.05,null,1.046,null,1.041,null,1.037]
[null,"真南から東へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},1.034,null,1.035,null,1.035,null,1.033,null,1.03,null,1.026,null,1.022,null,1.017]
[null,"真南から東へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},1,null,1.002,null,1.002,null,1,null,0.997,null,0.993,null,0.989,null,0.985]
[null,"真南から東へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},0.966,null,0.968,null,0.967,null,0.966,null,0.963,null,0.959,null,0.955,null,0.951]
[]
["⑤Ⅳa地域",{"$nulls":22},"給湯用採熱に要するシステムの一次エネルギー消費量　[GJ/年]"]
[{"$nulls":8},"傾斜角"]
[{"$nulls":8},"3寸勾配",null,"4寸勾配",null,"5寸勾配",null,"6寸勾配",null,"7寸勾配",null,"8寸勾配",null,"9寸勾配",null,"10寸勾配"]
[{"$nulls":8},"16.70°",null,"21.80°",null,"26.57°",null,"30.96°",null,"34.99°",null,"38.66°",null,"41.99°",null,"45.00°"]
["方位角","真南から西へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},0.885,null,0.886,null,0.886,null,0.884,null,0.882,null,0.878,null,0.875,null,0.871]
[null,"真南から西へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},0.939,null,0.941,null,0.941,null,0.939,null,0.936,null,0.933,null,0.929,null,0.925]
[null,"真南から西へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},0.994,null,0.996,null,0.995,null,0.994,null,0.991,null,0.987,null,0.983,null,0.978]
[null,"真南から西へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},1.037,null,1.039,null,1.038,null,1.037,null,1.034,null,1.03,null,1.025,null,1.021]
[null,"真南から東西へ10°未満",{"$nulls":6},1.062,null,1.063,null,1.063,null,1.061,null,1.058,null,1.054,null,1.05,null,1.045]
[null,"真南から東へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},1.065,null,1.067,null,1.066,null,1.064,null,1.061,null,1.057,null,1.053,null,1.048]
[null,"真南から東へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},1.048,null,1.05,null,1.05,null,1.048,null,1.045,null,1.041,null,1.037,null,1.032]
[null,"真南から東へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},1.018,null,1.02,null,1.019,null,1.018,null,1.015,null,1.011,null,1.007,null,1.002]
[null,"真南から東へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},0.984,null,0.985,null,0.985,null,0.983,null,0.98,null,0.977,null,0.973,null,0.968]
[]
["⑥Ⅳb地域",{"$nulls":22},"給湯用採熱に要するシステムの一次エネルギー消費量　[GJ/年]"]
[{"$nulls":8},"傾斜角"]
[{"$nulls":8},"3寸勾配",null,"4寸勾配",null,"5寸勾配",null,"6寸勾配",null,"7寸勾配",null,"8寸勾配",null,"9寸勾配",null,"10寸勾配"]
[{"$nulls":8},"16.70°",null,"21.80°",null,"26.57°",null,"30.96°",null,"34.99°",null,"38.66°",null,"41.99°",null,"45.00°"]
["方位角","真南から西へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},1.068,null,1.069,null,1.069,null,1.067,null,1.064,null,1.06,null,1.056,null,1.051]
[null,"真南から西へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},1.108,null,1.11,null,1.109,null,1.108,null,1.104,null,1.1,null,1.096,null,1.091]
[null,"真南から西へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},1.159,null,1.161,null,1.161,null,1.159,null,1.155,null,1.151,null,1.146,null,1.141]
[null,"真南から西へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},1.203,null,1.205,null,1.205,null,1.203,null,1.199,null,1.195,null,1.19,null,1.184]
[null,"真南から東西へ10°未満",{"$nulls":6},1.228,null,1.23,null,1.229,null,1.227,null,1.224,null,1.219,null,1.214,null,1.208]
[null,"真南から東へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},1.229,null,1.231,null,1.23,null,1.228,null,1.225,null,1.22,null,1.215,null,1.209]
[null,"真南から東へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},1.208,null,1.21,null,1.21,null,1.207,null,1.204,null,1.199,null,1.194,null,1.189]
[null,"真南から東へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},1.174,null,1.176,null,1.176,null,1.174,null,1.171,null,1.166,null,1.161,null,1.156]
[null,"真南から東へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},1.144,null,1.146,null,1.146,null,1.144,null,1.14,null,1.136,null,1.131,null,1.126]
[]
[]
[]
[]
["別表２－１－５　給湯用採熱に要するシステムの一次エネルギー消費量"]
["⑦Ⅴ地域",{"$nulls":22},"給湯用採熱に要するシステムの一次エネルギー消費量　[GJ/年]"]
[{"$nulls":8},"傾斜角"]
[{"$nulls":8},"3寸勾配",null,"4寸勾配",null,"5寸勾配",null,"6寸勾配",null,"7寸勾配",null,"8寸勾配",null,"9寸勾配",null,"10寸勾配"]
[{"$nulls":8},"16.70°",null,"21.80°",null,"26.57°",null,"30.96°",null,"34.99°",null,"38.66°",null,"41.99°",null,"45.00°"]
["方位角","真南から西へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},1.093,null,1.094,null,1.094,null,1.092,null,1.089,null,1.085,null,1.08,null,1.075]
[null,"真南から西へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},1.134,null,1.136,null,1.136,null,1.134,null,1.13,null,1.126,null,1.121,null,1.116]
[null,"真南から西へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},1.187,null,1.188,null,1.188,null,1.186,null,1.183,null,1.178,null,1.173,null,1.168]
[null,"真南から西へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},1.231,null,1.233,null,1.233,null,1.231,null,1.227,null,1.223,null,1.218,null,1.212]
[null,"真南から東西へ10°未満",{"$nulls":6},1.257,null,1.259,null,1.258,null,1.256,null,1.253,null,1.248,null,1.243,null,1.237]
[null,"真南から東へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},1.258,null,1.26,null,1.259,null,1.257,null,1.253,null,1.249,null,1.244,null,1.238]
[null,"真南から東へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},1.236,null,1.238,null,1.238,null,1.236,null,1.232,null,1.228,null,1.223,null,1.217]
[null,"真南から東へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},1.202,null,1.204,null,1.204,null,1.202,null,1.198,null,1.194,null,1.189,null,1.183]
[null,"真南から東へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},1.171,null,1.173,null,1.173,null,1.171,null,1.167,null,1.163,null,1.158,null,1.153]
{"$rows_empty":40}
["別表２－１－６　換気エネルギー削減率 "]
[]
["※空気集熱の稼働・停止に連動して24時間換気が停止・稼働する工夫を行う場合、換気エネルギー削減\n   率は以下とします。"]
[]
[]
[{"$nulls":8},"地域"]
[{"$nulls":8},"Ⅰa",null,"Ⅰb",null,"Ⅱ",null,"Ⅲ",null,"Ⅳa",null,"Ⅳb",null,"Ⅴ"]
["換気エネルギー削減率 ",{"$nulls":7},0.24,null,0.24,null,0.26,null,0.3,null,0.31,null,0.33,null,0.33]

{"sheet":"様式4-6_太陽光発電","index":14,"n_rows":218,"n_cols":24,"rows_kept":218,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[217,1,217,22],[213,1,213,6],[213,7,213,10],[214,1,214,6],[214,7,214,10],[215,1,215,6],[215,7,215,10],[211,1,211,3],[211,4,211,6],[211,7,211,10],[212,1,212,3],[212,4,212,6],[212,7,212,10],[209,1,209,3],[209,4,209,6],[209,7,209,10],[210,1,210,3],[210,4,210,6],[210,7,210,10],[207,1,207,3],[207,4,207,6],[207,7,207,10],[208,1,208,3],[208,4,208,6],[208,7,208,10],[205,1,205,3],[205,4,205,6],[205,7,205,10],[206,1,206,3],[206,4,206,6],[206,7,206,10],[203,1,203,3],[203,4,203,6],[203,7,203,10],[204,1,204,3],[204,4,204,6],[204,7,204,10],[202,1,202,3],[202,4,202,6],[202,7,202,10],[200,1,200,6],[200,7,201,10],[201,1,201,3],[201,4,201,6],[180,2,180,21],[180,22,180,23],[182,22,182,23],[183,2,183,21],[183,22,183,23],[182,0,184,1],[182,2,182,21],[184,2,184,21],[184,22,184,23],[181,2,181,21],[181,22,181,23],[176,0,178,1],[176,2,176,21],[176,22,176,23],[177,2,177,21],[177,22,177,23],[178,2,178,21],[178,22,178,23],[179,0,181,1],[173,0,175,1],[173,2,173,21],[173,22,173,23],[174,2,174,21],[174,22,174,23],[175,2,175,21],[175,22,175,23],[179,2,179,21],[179,22,179,23],[169,0,172,1],[169,2,169,21],[169,22,169,23],[170,2,170,21],[170,22,170,23],[171,2,171,21],[171,22,171,23],[172,2,172,21],[172,22,172,23],[165,0,168,1],[165,2,165,21],[165,22,165,23],[166,2,166,21],[166,22,166,23],[167,2,167,21],[167,22,167,23],[168,2,168,21],[168,22,168,23],[163,0,163,1],[163,2,163,21],[163,22,163,23],[164,0,164,1],[164,2,164,21],[164,22,164,23],[161,0,161,21],[161,22,162,23],[162,0,162,1],[162,2,162,21],[139,14,139,15],[133,0,139,0],[133,1,133,9],[139,18,139,19],[138,1,138,9],[138,10,138,11],[138,12,138,13],[138,14,138,15],[139,20,139,21],[136,18,136,19],[138,20,138,21],[139,1,139,9],[139,10,139,11],[138,16,138,17],[138,18,138,19],[139,16,139,17],[135,22,135,23],[136,20,136,21],[136,22,136,23],[138,22,138,23],[137,22,137,23],[139,22,139,23],[137,14,137,15],[137,16,137,17],[136,10,136,11],[136,12,136,13],[135,14,135,15],[135,16,135,17],[136,14,136,15],[136,16,136,17],[139,12,139,13],[134,22,134,23],[133,14,133,15],[133,16,133,17],[133,18,133,19],[133,20,133,21],[134,18,134,19],[134,20,134,21],[137,18,137,19],[137,20,137,21],[128,22,128,23],[132,14,132,15],[131,0,132,9],[131,10,131,23],[132,10,132,11],[132,12,132,13],[132,16,132,17],[132,18,132,19],[132,20,132,21],[128,14,128,15],[128,18,128,19],[128,20,128,21],[137,1,137,9],[137,10,137,11],[137,12,137,13],[133,10,133,11],[133,12,133,13],[135,1,135,9],[136,1,136,9],[134,1,134,9],[132,22,132,23],[135,10,135,11],[135,12,135,13],[135,18,135,19],[135,20,135,21],[133,22,133,23],[134,12,134,13],[134,10,134,11],[134,14,134,15],[134,16,134,17],[126,22,126,23],[127,1,127,9],[127,10,127,11],[127,12,127,13],[127,14,127,15],[127,16,127,17],[127,18,127,19],[127,20,127,21],[127,22,127,23],[125,18,125,19],[125,20,125,21],[125,22,125,23],[126,1,126,9],[126,10,126,11],[126,12,126,13],[126,14,126,15],[126,16,126,17],[126,18,126,19],[126,20,126,21],[123,22,123,23],[124,1,124,9],[124,10,124,11],[124,12,124,13],[124,14,124,15],[124,16,124,17],[124,18,124,19],[124,20,124,21],[124,22,124,23],[122,18,122,19],[122,20,122,21],[122,22,122,23],[123,1,123,9],[123,10,123,11],[123,12,123,13],[123,14,123,15],[123,16,123,17],[123,18,123,19],[123,20,123,21],[128,12,128,13],[122,14,122,15],[122,16,122,17],[125,1,125,9],[125,10,125,11],[125,12,125,13],[125,14,125,15],[125,16,125,17],[128,16,128,17],[121,16,121,17],[121,18,121,19],[121,20,121,21],[121,22,121,23],[122,0,128,0],[122,1,122,9],[122,10,122,11],[122,12,122,13],[128,1,128,9],[128,10,128,11],[114,16,114,17],[114,18,114,19],[114,20,114,21],[113,16,113,17],[112,20,112,21],[120,0,121,9],[120,10,120,23],[121,10,121,11],[121,12,121,13],[121,14,121,15],[114,22,114,23],[113,22,113,23],[114,1,114,9],[114,10,114,11],[114,12,114,13],[114,14,114,15],[113,18,113,19],[113,20,113,21],[113,1,113,9],[113,10,113,11],[113,14,113,15],[111,1,111,9],[111,10,111,11],[111,12,111,13],[111,14,111,15],[112,10,112,11],[112,12,112,13],[112,14,112,15],[110,22,110,23],[111,16,111,17],[111,18,111,19],[112,22,112,23],[111,20,111,21],[110,20,110,21],[111,22,111,23],[112,16,112,17],[112,18,112,19],[110,18,110,19],[110,14,110,15],[110,16,110,17],[108,14,108,15],[108,16,108,17],[109,1,109,9],[109,10,109,11],[109,12,109,13],[109,14,109,15],[108,18,108,19],[108,20,108,21],[108,22,108,23],[109,16,109,17],[109,18,109,19],[109,20,109,21],[109,22,109,23],[108,0,114,0],[108,1,108,9],[108,10,108,11],[108,12,108,13],[110,1,110,9],[110,10,110,11],[110,12,110,13],[112,1,112,9],[113,12,113,13],[103,22,103,23],[106,0,107,9],[106,10,106,23],[107,10,107,11],[107,12,107,13],[107,14,107,15],[107,16,107,17],[107,18,107,19],[107,20,107,21],[107,22,107,23],[102,1,102,9],[102,10,102,11],[102,12,102,13],[102,14,102,15],[100,20,100,21],[100,22,100,23],[101,20,101,21],[101,22,101,23],[102,22,102,23],[102,18,102,19],[102,16,102,17],[98,22,98,23],[99,20,99,21],[99,22,99,23],[100,18,100,19],[101,14,101,15],[101,16,101,17],[101,18,101,19],[103,18,103,19],[103,20,103,21],[102,20,102,21],[103,14,103,15],[103,16,103,17],[97,22,97,23],[98,1,98,9],[98,10,98,11],[98,12,98,13],[98,14,98,15],[98,16,98,17],[98,18,98,19],[98,20,98,21],[100,16,100,17],[99,1,99,9],[99,10,99,11],[99,12,99,13],[97,18,97,19],[97,20,97,21],[99,14,99,15],[99,16,99,17],[99,18,99,19],[103,12,103,13],[101,1,101,9],[101,10,101,11],[101,12,101,13],[97,14,97,15],[97,16,97,17],[100,1,100,9],[100,10,100,11],[100,12,100,13],[100,14,100,15],[96,16,96,17],[96,18,96,19],[96,20,96,21],[96,22,96,23],[97,0,103,0],[97,1,97,9],[97,10,97,11],[97,12,97,13],[103,1,103,9],[103,10,103,11],[92,16,92,17],[92,18,92,19],[92,20,92,21],[91,16,91,17],[90,20,90,21],[95,0,96,9],[95,10,95,23],[96,10,96,11],[96,12,96,13],[96,14,96,15],[92,22,92,23],[91,22,91,23],[92,1,92,9],[92,10,92,11],[92,12,92,13],[92,14,92,15],[91,18,91,19],[91,20,91,21],[91,1,91,9],[91,10,91,11],[91,14,91,15],[89,1,89,9],[89,10,89,11],[89,12,89,13],[89,14,89,15],[90,10,90,11],[90,12,90,13],[90,14,90,15],[88,22,88,23],[89,16,89,17],[89,18,89,19],[90,22,90,23],[89,20,89,21],[88,20,88,21],[89,22,89,23],[90,16,90,17],[90,18,90,19],[88,18,88,19],[88,14,88,15],[88,16,88,17],[86,14,86,15],[86,16,86,17],[87,1,87,9],[87,10,87,11],[87,12,87,13],[87,14,87,15],[86,18,86,19],[86,20,86,21],[86,22,86,23],[87,16,87,17],[87,18,87,19],[87,20,87,21],[87,22,87,23],[86,0,92,0],[86,1,86,9],[86,10,86,11],[86,12,86,13],[88,1,88,9],[88,10,88,11],[88,12,88,13],[90,1,90,9],[91,12,91,13],[78,22,78,23],[84,0,85,9],[84,10,84,23],[85,10,85,11],[85,12,85,13],[85,14,85,15],[85,16,85,17],[85,18,85,19],[85,20,85,21],[85,22,85,23],[77,1,77,9],[77,10,77,11],[77,12,77,13],[77,14,77,15],[75,20,75,21],[75,22,75,23],[76,20,76,21],[76,22,76,23],[77,22,77,23],[77,18,77,19],[77,16,77,17],[73,22,73,23],[74,20,74,21],[74,22,74,23],[75,18,75,19],[76,14,76,15],[76,16,76,17],[76,18,76,19],[78,18,78,19],[78,20,78,21],[77,20,77,21],[78,14,78,15],[78,16,78,17],[72,22,72,23],[73,1,73,9],[73,10,73,11],[73,12,73,13],[73,14,73,15],[73,16,73,17],[73,18,73,19],[73,20,73,21],[75,16,75,17],[74,1,74,9],[74,10,74,11],[74,12,74,13],[72,18,72,19],[72,20,72,21],[74,14,74,15],[74,16,74,17],[74,18,74,19],[78,12,78,13],[76,1,76,9],[76,10,76,11],[76,12,76,13],[72,14,72,15],[72,16,72,17],[75,1,75,9],[75,10,75,11],[75,12,75,13],[75,14,75,15],[71,16,71,17],[71,18,71,19],[71,20,71,21],[71,22,71,23],[72,0,78,0],[72,1,72,9],[72,10,72,11],[72,12,72,13],[78,1,78,9],[78,10,78,11],[67,16,67,17],[67,18,67,19],[67,20,67,21],[66,16,66,17],[65,20,65,21],[70,0,71,9],[70,10,70,23],[71,10,71,11],[71,12,71,13],[71,14,71,15],[67,22,67,23],[66,22,66,23],[67,1,67,9],[67,10,67,11],[67,12,67,13],[67,14,67,15],[66,18,66,19],[66,20,66,21],[66,1,66,9],[66,10,66,11],[66,12,66,13],[66,14,66,15],[64,1,64,9],[64,10,64,11],[64,12,64,13],[64,14,64,15],[65,14,65,15],[63,22,63,23],[64,16,64,17],[64,18,64,19],[65,22,65,23],[64,20,64,21],[64,22,64,23],[65,16,65,17],[65,18,65,19],[63,14,63,15],[63,16,63,17],[63,18,63,19],[63,20,63,21],[62,1,62,9],[62,10,62,11],[62,12,62,13],[62,14,62,15],[62,18,62,19],[62,20,62,21],[62,22,62,23],[61,14,61,15],[61,16,61,17],[61,18,61,19],[61,20,61,21],[61,22,61,23],[62,16,62,17],[61,0,67,0],[61,1,61,9],[61,10,61,11],[61,12,61,13],[63,1,63,9],[63,10,63,11],[63,12,63,13],[65,1,65,9],[65,10,65,11],[65,12,65,13],[59,0,60,9],[59,10,59,23],[60,10,60,11],[60,12,60,13],[60,14,60,15],[60,16,60,17],[60,18,60,19],[60,20,60,21],[60,22,60,23],[56,1,56,9],[56,10,56,11],[56,12,56,13],[56,14,56,15],[55,1,55,9],[55,10,55,11],[55,12,55,13],[55,14,55,15],[56,20,56,21],[56,22,56,23],[56,16,56,17],[56,18,56,19],[55,20,55,21],[55,22,55,23],[55,16,55,17],[55,18,55,19],[54,20,54,21],[54,22,54,23],[54,16,54,17],[54,18,54,19],[54,1,54,9],[54,10,54,11],[54,12,54,13],[54,14,54,15],[52,22,52,23],[53,20,53,21],[53,22,53,23],[52,1,52,9],[52,10,52,11],[52,12,52,13],[52,14,52,15],[53,12,53,13],[53,14,53,15],[52,16,52,17],[51,12,51,13],[51,14,51,15],[50,22,50,23],[51,16,51,17],[51,18,51,19],[51,20,51,21],[51,22,51,23],[50,18,50,19],[50,20,50,21],[50,14,50,15],[52,18,52,19],[53,16,53,17],[53,18,53,19],[49,20,49,21],[52,20,52,21],[50,16,50,17],[49,18,49,19],[49,22,49,23],[50,0,56,0],[50,1,50,9],[50,10,50,11],[50,12,50,13],[53,1,53,9],[53,10,53,11],[51,1,51,9],[51,10,51,11],[36,21,36,22],[37,10,37,18],[37,19,37,20],[37,21,37,22],[48,0,49,9],[48,10,48,23],[49,10,49,11],[49,12,49,13],[49,14,49,15],[49,16,49,17],[41,13,41,14],[41,19,41,20],[41,2,41,3],[41,6,41,7],[41,9,41,10],[41,11,41,12],[32,19,32,20],[32,21,32,22],[33,11,33,18],[33,19,33,20],[33,21,33,22],[40,1,40,4],[40,9,40,10],[40,12,40,15],[40,18,40,21],[36,19,36,20],[35,10,35,18],[35,19,35,22],[36,10,36,18],[30,14,30,18],[30,19,30,20],[30,21,30,22],[31,14,31,18],[31,19,31,20],[31,21,31,22],[32,11,32,18],[22,0,35,8],[23,10,23,18],[23,19,23,22],[24,11,24,18],[24,19,24,20],[24,21,24,22],[28,14,28,18],[28,19,28,20],[28,21,28,22],[29,14,29,18],[12,19,12,22],[13,12,13,18],[13,19,13,22],[14,12,14,18],[14,19,14,20],[14,21,14,22],[25,11,25,22],[26,11,31,13],[26,14,26,18],[26,19,26,20],[26,21,26,22],[27,14,27,18],[27,19,27,20],[27,21,27,22],[29,19,29,20],[29,21,29,22],[1,0,1,23],[2,0,2,4],[2,5,2,20],[9,0,19,8],[10,10,10,18],[10,19,10,22],[11,10,11,18],[11,19,11,22],[12,10,14,11],[12,12,12,18]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":23},"（様式４－６）"]
["エネルギー消費削減量の計算書　【太陽光発電を導入する場合】"]
["住宅NO・名称",{"$nulls":21},"／"]
[]
["※様式４で記載する太陽光発電の計算根拠として条件等を記載してください。"]
["※（１）または（２）のいずれかの方法を選択して、記載してください。"]
["※本様式は算定要領の【STEP4】に対応しています。"]
[]
["（１）早見表を使用して計算する場合"]
["\n断熱地域区分別の1kWあたりの一次エネルギー削減量の早見表（別表３）から、提案システムの方位、傾斜角に応じた値を求め、該当する欄に記載してください。\n\n●詳細が未定の場合は、方位：真南、\n   傾斜角：30°として計算することが\n   可能です。\n\n●設置勾配(寸表示)の傾斜角(度表示)と\n   の対応については別表5を参考とし\n   てください。",{"$nulls":9},"太陽光発電システムの概要"]
[{"$nulls":10},"項目",{"$nulls":8},"計算値"]
[{"$nulls":10},"地域区分"]
[{"$nulls":10},"太陽光発電",null,"　傾斜角"]
[{"$nulls":12},"　方位角"]
[{"$nulls":12},"　１kWあたりのエネルギー\n　消費削減量※1",{"$nulls":8},"GJ/kW年"]
[{"$nulls":10},"※1　別表３から該当する値を転記"]
[{"$nulls":18},"⇒様式4-①または4-②の"]
[{"$nulls":18},"   「3の⑫」に転記"]
[]
[]
[]
["（２）算定ツールを使用して計算する場合（※早見表の値の計算根拠となる計算方法）"]
["\n算定ツールの計算結果を該当する欄に記載してください。\n\n●「太陽光発電」以外は、様式４－１\n   または様式４－２と同じ条件で計算\n   してください。\n\n●傾斜角については別表5を参考とし\n   てください。\n\n※Webプログラムを使用した場合は、\n   計算結果のPDFファイルを印刷して\n   添付してください。\n\n※算定シートを使用した場合は、「住\n   宅事業建築主の判断の基準」におけ\n   る報告様式3を利用して計算条件と\n   計算結果を記載し、添付してくださ\n   い。",{"$nulls":9},"算定ツールの計算結果（太陽光発電ありの場合）"]
[{"$nulls":10},"項目",{"$nulls":8},"計算値"]
[{"$nulls":10},"(1)","基準一次エネルギー消費量",{"$nulls":9},"GJ/年"]
[{"$nulls":10},"(2)","当該住宅の一次エネルギー消費量"]
[{"$nulls":11},"(2-1)コージェネレーションシステムを設置しない場合",null,null,"暖房設備",{"$nulls":6},"GJ/年"]
[{"$nulls":14},"冷房設備",{"$nulls":6},"GJ/年"]
[{"$nulls":14},"換気設備",{"$nulls":6},"GJ/年"]
[{"$nulls":14},"給湯設備",{"$nulls":6},"GJ/年"]
[{"$nulls":14},"照明設備",{"$nulls":6},"GJ/年"]
[{"$nulls":14},"消費量小計",{"$nulls":6},"GJ/年"]
[{"$nulls":11},"太陽光発電の発電量（評価分）",{"$nulls":9},"GJ/年"]
[{"$nulls":11},"(2-2)コージェネレーションシステムを設置する場合",{"$nulls":9},"GJ/年"]
[]
[{"$nulls":10},"項目",{"$nulls":8},"計算値"]
[{"$nulls":10},"発電出力（公称最大出力）",{"$nulls":10},"kW"]
[{"$nulls":10},"地域・暖冷房方式別に定められた\n按分比率 （別表４から転記してください）",{"$nulls":10},"％"]
[]
["１）太陽光発電によるエネルギー消費削減量（省エネ量E：SE）"]
[null,"太陽光発電の\n発電量（評価分）",{"$nulls":7},"按分\n比率",null,null,"発電出力\n(公称最大出力)",{"$nulls":5},"１kWあたりの\nエネルギー\n消費削減量"]
[null,null,"",null,null,"÷","0.44",null,"÷","",null,"÷",null,"",{"$nulls":4},"＝","",null,"[GJ/kW年]"]
[{"$nulls":18},"⇒様式4-①または4-②の"]
[{"$nulls":18},"   「3の⑫」に転記"]
[]
["別表３　太陽光発電設備の１kWあたりのエネルギー消費削減量早見表"]
[]
["（１）Ⅰa地域",{"$nulls":22},"1kWあたりの一次エネルギー消費削減量（GJ/kW・年)"]
[{"$nulls":10},"傾斜角"]
[{"$nulls":10},"0°",null,"10°",null,"20°",null,"30°",null,"40°",null,"60°",null,"90°"]
["方位角","真南から東・西へ15°未満",{"$nulls":8},8.77391599683007,null,9.339975093399751,null,9.62300464168459,null,9.906034189969432,null,9.906034189969432,null,9.05694554511491,null,6.226650062266501]
[null,"真南から東または西へ15°以上45°未満",{"$nulls":8},8.77391599683007,null,9.339975093399751,null,9.62300464168459,null,9.62300464168459,null,9.339975093399751,null,8.490886448545227,null,5.943620513981659]
[null,"真南から東または西へ45°以上75°未満",{"$nulls":8},8.77391599683007,null,9.05694554511491,null,9.05694554511491,null,8.77391599683007,null,8.490886448545227,null,7.6417978036907055,null,5.094531869127136]
[null,"真南から東または西へ75°以上105°未満",{"$nulls":8},8.77391599683007,null,8.490886448545227,null,8.207856900260387,null,7.924827351975545,null,7.358768255405864,null,6.226650062266501,null,4.245443224272614]
[null,"真南から東または西へ105°以上135°未満",{"$nulls":8},8.77391599683007,null,8.207856900260387,null,7.6417978036907055,null,6.792709158836182,null,6.226650062266501,null,4.811502320842295,null,3.1133250311332503]
[null,"真南から東または西へ135°以上165°未満",{"$nulls":8},8.77391599683007,null,7.924827351975545,null,7.0757387071210225,null,6.226650062266501,null,5.377561417411978,null,3.9624136759877726,null,2.2642363862787276]
[null,"真南から東・西へ165°以上真北まで",{"$nulls":8},8.77391599683007,null,7.924827351975545,null,6.792709158836182,null,5.943620513981659,null,5.094531869127136,null,3.396354579418091,null,1.9812068379938863]
[]
["（２）Ⅰb地域",{"$nulls":22},"1kWあたりの一次エネルギー消費削減量（GJ/kW・年)"]
[{"$nulls":10},"傾斜角"]
[{"$nulls":10},"0°",null,"10°",null,"20°",null,"30°",null,"40°",null,"60°",null,"90°"]
["方位角","真南から東・西へ15°未満",{"$nulls":8},8.940932164282419,null,9.51776649746193,null,9.806183664051684,null,9.806183664051684,null,9.51776649746193,null,8.652514997692663,null,5.7683433317951085]
[null,"真南から東または西へ15°以上45°未満",{"$nulls":8},8.940932164282419,null,9.229349330872173,null,9.51776649746193,null,9.51776649746193,null,9.51776649746193,null,8.364097831102907,null,5.7683433317951085]
[null,"真南から東または西へ45°以上75°未満",{"$nulls":8},8.940932164282419,null,9.229349330872173,null,9.229349330872173,null,8.940932164282419,null,8.652514997692663,null,7.498846331333641,null,5.191508998615597]
[null,"真南から東または西へ75°以上105°未満",{"$nulls":8},8.940932164282419,null,8.652514997692663,null,8.652514997692663,null,8.07568066451315,null,7.787263497923396,null,6.633594831564373,null,4.326257498846331]
[null,"真南から東または西へ105°以上135°未満",{"$nulls":8},8.940932164282419,null,8.364097831102907,null,7.787263497923396,null,7.210429164743885,null,6.633594831564373,null,5.191508998615597,null,3.4610059990770647]
[null,"真南から東または西へ135°以上165°未満",{"$nulls":8},8.940932164282419,null,8.364097831102907,null,7.498846331333641,null,6.633594831564373,null,5.7683433317951085,null,4.037840332256575,null,2.5957544993077986]
[null,"真南から東・西へ165°以上真北まで",{"$nulls":8},8.940932164282419,null,8.07568066451315,null,7.210429164743885,null,6.345177664974619,null,5.191508998615597,null,3.7494231656668204,null,2.0189201661282876]
[]
["（３）Ⅱ地域",{"$nulls":22},"1kWあたりの一次エネルギー消費削減量（GJ/kW・年)"]
[{"$nulls":10},"傾斜角"]
[{"$nulls":10},"0°",null,"10°",null,"20°",null,"30°",null,"40°",null,"60°",null,"90°"]
["方位角","真南から東・西へ15°未満",{"$nulls":8},8.72783130847647,null,9.076944560815528,null,9.426057813154587,null,9.426057813154587,null,9.426057813154587,null,8.37871805613741,null,5.585812037424941]
[null,"真南から東または西へ15°以上45°未満",{"$nulls":8},8.72783130847647,null,9.076944560815528,null,9.426057813154587,null,9.426057813154587,null,9.076944560815528,null,8.029604803798351,null,5.585812037424941]
[null,"真南から東または西へ45°以上75°未満",{"$nulls":8},8.72783130847647,null,9.076944560815528,null,9.076944560815528,null,8.72783130847647,null,8.37871805613741,null,7.331378299120234,null,4.887585532746822]
[null,"真南から東または西へ75°以上105°未満",{"$nulls":8},8.72783130847647,null,8.72783130847647,null,8.37871805613741,null,8.029604803798351,null,7.680491551459293,null,6.633151794442117,null,4.189359028068705]
[null,"真南から東または西へ105°以上135°未満",{"$nulls":8},8.72783130847647,null,8.37871805613741,null,8.029604803798351,null,7.331378299120234,null,6.633151794442117,null,5.236698785085882,null,3.491132523390588]
[null,"真南から東または西へ135°以上165°未満",{"$nulls":8},8.72783130847647,null,8.029604803798351,null,7.331378299120234,null,6.633151794442117,null,5.934925289763998,null,4.189359028068705,null,2.7929060187124706]
[null,"真南から東・西へ165°以上真北まで",{"$nulls":8},8.72783130847647,null,8.029604803798351,null,7.331378299120234,null,6.284038542103058,null,5.585812037424941,null,3.8402457757296466,null,2.0946795140343526]
[]
[]
["別表３　太陽光発電設備の１kWあたりのエネルギー消費削減量早見表"]
[]
["（４）Ⅲ地域",{"$nulls":22},"1kWあたりの一次エネルギー消費削減量（GJ/kW・年)"]
[{"$nulls":10},"傾斜角"]
[{"$nulls":10},"0°",null,"10°",null,"20°",null,"30°",null,"40°",null,"60°",null,"90°"]
["方位角","真南から東・西へ15°未満",{"$nulls":8},9.775171065493645,null,10.473397570171764,null,10.473397570171764,null,10.473397570171764,null,10.473397570171764,null,9.076944560815528,null,5.934925289763998]
[null,"真南から東または西へ15°以上45°未満",{"$nulls":8},9.775171065493645,null,10.124284317832705,null,10.473397570171764,null,10.473397570171764,null,10.124284317832705,null,9.076944560815528,null,5.934925289763998]
[null,"真南から東または西へ45°以上75°未満",{"$nulls":8},9.775171065493645,null,10.124284317832705,null,10.124284317832705,null,9.775171065493645,null,9.426057813154587,null,8.029604803798351,null,5.236698785085882]
[null,"真南から東または西へ75°以上105°未満",{"$nulls":8},9.775171065493645,null,9.775171065493645,null,9.426057813154587,null,9.076944560815528,null,8.37871805613741,null,6.982265046781176,null,4.538472280407764]
[null,"真南から東または西へ105°以上135°未満",{"$nulls":8},9.775171065493645,null,9.426057813154587,null,8.72783130847647,null,8.029604803798351,null,7.331378299120234,null,5.934925289763998,null,3.491132523390588]
[null,"真南から東または西へ135°以上165°未満",{"$nulls":8},9.775171065493645,null,9.076944560815528,null,8.37871805613741,null,7.331378299120234,null,6.284038542103058,null,4.538472280407764,null,2.7929060187124706]
[null,"真南から東・西へ165°以上真北まで",{"$nulls":8},9.775171065493645,null,9.076944560815528,null,8.029604803798351,null,6.982265046781176,null,5.934925289763998,null,4.189359028068705,null,2.443792766373411]
[]
["（５）Ⅳa地域",{"$nulls":22},"1kWあたりの一次エネルギー消費削減量（GJ/kW・年)"]
[{"$nulls":10},"傾斜角"]
[{"$nulls":10},"0°",null,"10°",null,"20°",null,"30°",null,"40°",null,"60°",null,"90°"]
["方位角","真南から東・西へ15°未満",{"$nulls":8},9.018759018759019,null,9.37950937950938,null,9.740259740259742,null,10.1010101010101,null,9.740259740259742,null,9.018759018759019,null,6.132756132756132]
[null,"真南から東または西へ15°以上45°未満",{"$nulls":8},9.018759018759019,null,9.37950937950938,null,9.740259740259742,null,9.740259740259742,null,9.37950937950938,null,8.297258297258296,null,5.772005772005772]
[null,"真南から東または西へ45°以上75°未満",{"$nulls":8},9.018759018759019,null,9.018759018759019,null,9.018759018759019,null,9.018759018759019,null,8.658008658008658,null,7.575757575757575,null,5.05050505050505]
[null,"真南から東または西へ75°以上105°未満",{"$nulls":8},9.018759018759019,null,8.658008658008658,null,8.297258297258296,null,7.936507936507937,null,7.575757575757575,null,6.4935064935064934,null,3.9682539682539684]
[null,"真南から東または西へ105°以上135°未満",{"$nulls":8},9.018759018759019,null,8.297258297258296,null,7.936507936507937,null,7.2150072150072155,null,6.4935064935064934,null,5.05050505050505,null,3.2467532467532467]
[null,"真南から東または西へ135°以上165°未満",{"$nulls":8},9.018759018759019,null,8.297258297258296,null,7.2150072150072155,null,6.4935064935064934,null,5.411255411255412,null,3.9682539682539684,null,2.525252525252525]
[null,"真南から東・西へ165°以上真北まで",{"$nulls":8},9.018759018759019,null,7.936507936507937,null,7.2150072150072155,null,6.132756132756132,null,5.05050505050505,null,3.6075036075036078,null,2.1645021645021645]
[]
["（６）Ⅳb地域",{"$nulls":22},"1kWあたりの一次エネルギー消費削減量（GJ/kW・年)"]
[{"$nulls":10},"傾斜角"]
[{"$nulls":10},"0°",null,"10°",null,"20°",null,"30°",null,"40°",null,"60°",null,"90°"]
["方位角","真南から東・西へ15°未満",{"$nulls":8},9.961629279811099,null,10.330578512396693,null,10.69952774498229,null,10.69952774498229,null,10.330578512396693,null,9.223730814639906,null,5.90318772136954]
[null,"真南から東または西へ15°以上45°未満",{"$nulls":8},9.961629279811099,null,10.330578512396693,null,10.330578512396693,null,10.330578512396693,null,9.961629279811099,null,8.85478158205431,null,5.534238488783943]
[null,"真南から東または西へ45°以上75°未満",{"$nulls":8},9.961629279811099,null,9.961629279811099,null,9.961629279811099,null,9.961629279811099,null,9.223730814639906,null,8.116883116883116,null,5.165289256198347]
[null,"真南から東または西へ75°以上105°未満",{"$nulls":8},9.961629279811099,null,9.961629279811099,null,9.592680047225501,null,9.223730814639906,null,8.485832349468712,null,7.0100354191263285,null,4.796340023612751]
[null,"真南から東または西へ105°以上135°未満",{"$nulls":8},9.961629279811099,null,9.592680047225501,null,8.85478158205431,null,8.116883116883116,null,7.378984651711925,null,5.90318772136954,null,3.6894923258559627]
[null,"真南から東または西へ135°以上165°未満",{"$nulls":8},9.961629279811099,null,9.223730814639906,null,8.485832349468712,null,7.74793388429752,null,6.641086186540732,null,4.796340023612751,null,2.95159386068477]
[null,"真南から東・西へ165°以上真北まで",{"$nulls":8},9.961629279811099,null,9.223730814639906,null,8.485832349468712,null,7.378984651711925,null,6.272136953955135,null,4.427390791027155,null,2.5826446280991733]
[]
[]
["別表３　太陽光発電設備の１kWあたりのエネルギー消費削減量早見表"]
[]
["（７）Ⅴ地域",{"$nulls":22},"1kWあたりの一次エネルギー消費削減量（GJ/kW・年)"]
[{"$nulls":10},"傾斜角"]
[{"$nulls":10},"0°",null,"10°",null,"20°",null,"30°",null,"40°",null,"60°",null,"90°"]
["方位角","真南から東・西へ15°未満",{"$nulls":8},10.50747198007472,null,10.896637608966376,null,11.285803237858033,null,11.285803237858033,null,10.896637608966376,null,9.729140722291408,null,5.837484433374845]
[null,"真南から東または西へ15°以上45°未満",{"$nulls":8},10.50747198007472,null,10.896637608966376,null,11.285803237858033,null,10.896637608966376,null,10.50747198007472,null,9.339975093399751,null,5.837484433374845]
[null,"真南から東または西へ45°以上75°未満",{"$nulls":8},10.50747198007472,null,10.896637608966376,null,10.50747198007472,null,10.50747198007472,null,10.118306351183064,null,8.561643835616438,null,5.448318804483188]
[null,"真南から東または西へ75°以上105°未満",{"$nulls":8},10.50747198007472,null,10.50747198007472,null,10.118306351183064,null,9.729140722291408,null,8.950809464508094,null,7.39414694894147,null,5.059153175591532]
[null,"真南から東または西へ105°以上135°未満",{"$nulls":8},10.50747198007472,null,10.118306351183064,null,9.339975093399751,null,8.950809464508094,null,7.783312577833127,null,6.2266500622665015,null,3.8916562889165633]
[null,"真南から東または西へ135°以上165°未満",{"$nulls":8},10.50747198007472,null,9.729140722291408,null,8.950809464508094,null,8.172478206724783,null,7.004981320049813,null,5.059153175591532,null,2.724159402241594]
[null,"真南から東・西へ165°以上真北まで",{"$nulls":8},10.50747198007472,null,9.729140722291408,null,8.950809464508094,null,7.783312577833127,null,6.615815691158157,null,4.6699875466998755,null,2.3349937733499377]
[]
["（８）Ⅵ地域",{"$nulls":22},"1kWあたりの一次エネルギー消費削減量（GJ/kW・年)"]
[{"$nulls":10},"傾斜角"]
[{"$nulls":10},"0°",null,"10°",null,"20°",null,"30°",null,"40°",null,"60°",null,"90°"]
["方位角","真南から東・西へ15°未満",{"$nulls":8},10.704874835309617,null,10.704874835309617,null,10.704874835309617,null,10.2931488801054,null,9.881422924901184,null,8.234519104084322,null,4.940711462450592]
[null,"真南から東または西へ15°以上45°未満",{"$nulls":8},10.704874835309617,null,10.704874835309617,null,10.704874835309617,null,10.2931488801054,null,9.881422924901184,null,8.234519104084322,null,4.940711462450592]
[null,"真南から東または西へ45°以上75°未満",{"$nulls":8},10.704874835309617,null,10.704874835309617,null,10.2931488801054,null,9.881422924901184,null,9.469696969696967,null,7.8227931488801055,null,4.940711462450592]
[null,"真南から東または西へ75°以上105°未満",{"$nulls":8},10.704874835309617,null,10.2931488801054,null,10.2931488801054,null,9.469696969696967,null,9.057971014492752,null,7.411067193675889,null,4.940711462450592]
[null,"真南から東または西へ105°以上135°未満",{"$nulls":8},10.704874835309617,null,10.2931488801054,null,9.881422924901184,null,9.057971014492752,null,8.234519104084322,null,6.587615283267457,null,4.117259552042161]
[null,"真南から東または西へ135°以上165°未満",{"$nulls":8},10.704874835309617,null,10.2931488801054,null,9.469696969696967,null,8.646245059288537,null,7.8227931488801055,null,5.7641633728590245,null,3.2938076416337285]
[null,"真南から東・西へ165°以上真北まで",{"$nulls":8},10.704874835309617,null,9.881422924901184,null,9.469696969696967,null,8.646245059288537,null,7.411067193675889,null,5.352437417654809,null,2.8820816864295122]
{"$rows_empty":20}
["別表４　地域区分・暖冷房方式別の按分比率（再掲）"]
["区分",{"$nulls":21},"按分\n比率"]
["地域\n区分",null,"暖冷房方式に係る区分"]
["Ⅰa",null,"すべての暖房方式",{"$nulls":19},0.803]
["Ⅰb",null,"すべての暖房方式",{"$nulls":19},0.788]
["Ⅱ",null,"ダクト式全館空気調和設備その他の住宅全体を連続的に暖房する方式",{"$nulls":19},0.761]
[null,null,"温水暖房、蓄熱暖房その他の全居室を連続的に暖房する方式",{"$nulls":19},0.765]
[null,null,"ルームエアコンディショナー以外の設備により主たる居室を間欠的に暖房する方式",{"$nulls":19},0.669]
[null,null,"ルームエアコンディショナーにより主たる居室を間欠的に暖房する方式",{"$nulls":19},0.651]
["Ⅲ",null,"ダクト式全館空気調和設備その他の住宅全体を連続的に暖房する方式",{"$nulls":19},0.769]
[null,null,"温水暖房、蓄熱暖房その他の全居室を連続的に暖房する方式",{"$nulls":19},0.77]
[null,null,"ルームエアコンディショナー以外の設備により主たる居室を間欠的に暖房する方式",{"$nulls":19},0.669]
[null,null,"ルームエアコンディショナーにより主たる居室を間欠的に暖房する方式",{"$nulls":19},0.651]
["Ⅳa",null,"ダクト式全館空気調和設備その他の住宅全体を連続的に暖房する方式",{"$nulls":19},0.751]
[null,null,"ルームエアコンディショナー以外の設備により主たる居室を間欠的に暖房する方式",{"$nulls":19},0.648]
[null,null,"ルームエアコンディショナーにより主たる居室を間欠的に暖房する方式",{"$nulls":19},0.63]
["Ⅳb",null,"ダクト式全館空気調和設備その他の住宅全体を連続的に暖房する方式",{"$nulls":19},0.744]
[null,null,"ルームエアコンディショナー以外の設備により主たる居室を間欠的に暖房する方式",{"$nulls":19},0.633]
[null,null,"ルームエアコンディショナーにより主たる居室を間欠的に暖房する方式",{"$nulls":19},0.616]
["Ⅴ",null,"ダクト式全館空気調和設備その他の住宅全体を連続的に暖房する方式",{"$nulls":19},0.709]
[null,null,"ルームエアコンディショナー以外の設備により主たる居室を間欠的に暖房する方式",{"$nulls":19},0.598]
[null,null,"ルームエアコンディショナーにより主たる居室を間欠的に暖房する方式",{"$nulls":19},0.584]
["Ⅵ",null,"ダクト式全館空気調和設備その他の住宅全体を連続的に暖房する方式",{"$nulls":19},0.702]
[null,null,"ルームエアコンディショナー以外の設備により主たる居室を間欠的に暖房する方式",{"$nulls":19},0.564]
[null,null,"ルームエアコンディショナーにより主たる居室を間欠的に暖房する方式",{"$nulls":19},0.552]
{"$rows_empty":13}
["別表５　設置勾配(寸表示)の傾斜角(度表示)との対応表"]
[]
[null,"設置勾配",{"$nulls":5},"算定ツールの\n計算に使用する\n傾斜角"]
[null,"勾配",null,null,"角度"]
[null,"水平",null,null,"0°",null,null,"0°"]
[null,"1寸",null,null,"5.71°",null,null,"10°"]
[null,"2寸",null,null,"11.31°",null,null,"10°"]
[null,"3寸",null,null,"16.70°",null,null,"20°"]
[null,"4寸",null,null,"21.80°",null,null,"20°"]
[null,"5寸",null,null,"26.57°",null,null,"30°"]
[null,"6寸",null,null,"30.96°",null,null,"30°"]
[null,"7寸",null,null,"34.99°",null,null,"30°"]
[null,"8寸",null,null,"38.66°",null,null,"40°"]
[null,"9寸",null,null,"41.99°",null,null,"40°"]
[null,"10寸",null,null,"45.00°",null,null,"40°"]
[null,"～50°未満",{"$nulls":5},"40°"]
[null,"50°以上、75°未満",{"$nulls":5},"60°"]
[null,"75°以上",{"$nulls":5},"90°"]
[]
[null,"（注）算定ツールの計算に使用する傾斜角は、設置勾配（寸表示）を角度（度表示）に換算して\n      四捨五入し、該当する傾斜角を選択してください。"]

{"sheet":"様式4-6’_太陽光発電","index":15,"n_rows":251,"n_cols":24,"rows_kept":251,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[19,13,19,18],[17,19,17,20],[17,21,17,22],[18,19,18,22],[19,19,19,22],[20,13,20,18],[20,19,20,20],[21,13,21,18],[21,19,21,22],[22,13,22,18],[22,19,22,22],[23,13,23,18],[23,19,23,20],[23,21,23,22],[205,2,205,21],[250,1,250,22],[246,7,246,10],[247,7,247,10],[248,7,248,10],[248,1,248,6],[240,7,240,10],[236,7,236,10],[153,14,153,15],[155,12,155,13],[158,16,158,17],[192,2,192,21],[234,4,234,6],[197,2,197,21],[206,2,206,21],[207,2,207,21],[241,4,241,6],[158,20,158,21],[20,21,20,22],[242,7,242,10],[243,1,243,3],[239,4,239,6],[235,7,235,10],[238,7,238,10],[240,4,240,6],[239,7,239,10],[244,7,244,10],[241,7,241,10],[246,1,246,6],[247,1,247,6],[245,4,245,6],[242,4,242,6],[243,4,243,6],[244,1,244,3],[245,1,245,3],[242,1,242,3],[238,1,238,3],[234,1,234,3],[244,4,244,6],[245,7,245,10],[235,4,235,6],[236,4,236,6],[237,4,237,6],[238,4,238,6],[237,7,237,10],[243,7,243,10],[200,2,200,21],[203,2,203,21],[194,2,194,21],[209,0,211,1],[241,1,241,3],[235,1,235,3],[236,1,236,3],[239,1,239,3],[240,1,240,3],[237,1,237,3],[160,22,160,23],[160,12,160,13],[159,22,159,23],[159,18,159,19],[160,18,160,19],[154,20,154,21],[155,18,155,19],[158,14,158,15],[153,12,153,13],[233,1,233,6],[191,0,191,1],[190,0,190,1],[154,1,154,9],[159,1,159,9],[157,1,157,9],[160,1,160,9],[155,1,155,9],[201,2,201,21],[233,7,234,10],[158,10,158,11],[202,2,202,21],[191,2,191,21],[153,16,153,17],[153,18,153,19],[153,20,153,21],[152,0,153,9],[154,0,160,0],[153,10,153,11],[148,22,148,23],[149,22,149,23],[148,20,148,21],[149,18,149,19],[148,18,148,19],[149,10,149,11],[149,14,149,15],[149,12,149,13],[153,22,153,23],[149,20,149,21],[158,22,158,23],[145,22,145,23],[146,22,146,23],[147,22,147,23],[155,22,155,23],[157,22,157,23],[156,22,156,23],[154,22,154,23],[145,10,145,11],[146,10,146,11],[147,10,147,11],[148,14,148,15],[147,12,147,13],[148,12,148,13],[143,16,143,17],[143,20,143,21],[143,14,143,15],[146,16,146,17],[146,18,146,19],[145,16,145,17],[145,20,145,21],[129,10,129,11],[143,10,143,11],[144,10,144,11],[141,10,141,23],[142,10,142,11],[129,18,129,19],[142,16,142,17],[129,12,129,13],[142,22,142,23],[143,22,143,23],[125,16,125,17],[126,18,126,19],[127,18,127,19],[128,18,128,19],[126,16,126,17],[127,16,127,17],[128,16,128,17],[129,16,129,17],[129,20,129,21],[129,14,129,15],[125,12,125,13],[126,12,126,13],[127,12,127,13],[128,12,128,13],[126,14,126,15],[127,14,127,15],[128,14,128,15],[117,12,117,13],[118,12,118,13],[121,10,121,23],[122,10,122,11],[122,12,122,13],[122,14,122,15],[122,18,122,19],[117,14,117,15],[118,14,118,15],[113,22,113,23],[117,18,117,19],[118,18,118,19],[115,20,115,21],[115,22,115,23],[116,22,116,23],[116,20,116,21],[114,20,114,21],[113,20,113,21],[117,16,117,17],[118,16,118,17],[122,16,122,17],[115,18,115,19],[116,18,116,19],[118,20,118,21],[112,18,112,19],[112,20,112,21],[112,22,112,23],[107,10,107,11],[107,14,107,15],[111,16,111,17],[111,18,111,19],[107,12,107,13],[111,22,111,23],[112,10,112,11],[103,22,103,23],[107,16,107,17],[107,22,107,23],[105,20,105,21],[104,22,104,23],[105,22,105,23],[106,22,106,23],[107,18,107,19],[107,20,107,21],[106,20,106,21],[105,18,105,19],[106,18,106,19],[111,20,111,21],[110,10,110,23],[111,14,111,15],[105,14,105,15],[106,14,106,15],[111,12,111,13],[104,10,104,11],[103,10,103,11],[105,10,105,11],[106,10,106,11],[104,12,104,13],[87,22,87,23],[74,20,74,21],[75,20,75,21],[79,10,79,23],[74,10,74,11],[86,16,86,17],[86,14,86,15],[87,14,87,15],[84,16,84,17],[85,16,85,17],[83,20,83,21],[83,16,83,17],[84,20,84,21],[85,20,85,21],[82,22,82,23],[85,18,85,19],[82,18,82,19],[75,22,75,23],[81,18,81,19],[86,18,86,19],[83,18,83,19],[84,22,84,23],[85,22,85,23],[86,22,86,23],[84,18,84,19],[83,22,83,23],[86,20,86,21],[82,14,82,15],[82,16,82,17],[74,18,74,19],[75,18,75,19],[80,22,80,23],[81,22,81,23],[80,18,80,19],[74,22,74,23],[76,22,76,23],[76,20,76,21],[113,10,113,11],[113,1,113,9],[115,1,115,9],[84,14,84,15],[84,12,84,13],[86,12,86,13],[85,14,85,15],[102,10,102,11],[102,12,102,13],[111,10,111,11],[117,1,117,9],[143,0,149,0],[104,1,104,9],[72,14,72,15],[81,14,81,15],[116,1,116,9],[116,10,116,11],[115,10,115,11],[114,10,114,11],[112,1,112,9],[208,22,208,23],[208,2,208,21],[118,1,118,9],[123,1,123,9],[129,1,129,9],[148,1,148,9],[145,1,145,9],[121,0,122,9],[197,22,197,23],[196,22,196,23],[207,22,207,23],[195,22,195,23],[123,0,129,0],[205,22,205,23],[206,22,206,23],[198,2,198,21],[199,2,199,21],[199,22,199,23],[201,22,201,23],[204,2,204,21],[211,22,211,23],[210,2,210,21],[210,22,210,23],[209,22,209,23],[209,2,209,21],[211,2,211,21],[204,22,204,23],[203,22,203,23],[202,22,202,23],[200,22,200,23],[146,1,146,9],[195,2,195,21],[193,2,193,21],[194,22,194,23],[192,22,192,23],[193,22,193,23],[63,14,63,15],[63,16,63,17],[63,18,63,19],[64,20,64,21],[64,14,64,15],[198,22,198,23],[149,16,149,17],[152,10,152,23],[148,10,148,11],[147,18,147,19],[73,22,73,23],[63,1,63,9],[85,1,85,9],[86,1,86,9],[79,0,80,9],[72,1,72,9],[75,1,75,9],[63,10,63,11],[64,10,64,11],[65,10,65,11],[70,0,76,0],[81,10,81,11],[76,1,76,9],[74,1,74,9],[81,0,87,0],[81,1,81,9],[70,1,70,9],[87,10,87,11],[141,0,142,9],[117,10,117,11],[118,10,118,11],[107,1,107,9],[110,0,111,9],[112,0,118,0],[101,0,107,0],[99,0,100,9],[101,1,101,9],[65,14,65,15],[105,1,105,9],[103,1,103,9],[106,1,106,9],[73,1,73,9],[83,10,83,11],[83,14,83,15],[72,10,72,11],[82,10,82,11],[82,12,82,13],[74,16,74,17],[72,18,72,19],[76,16,76,17],[73,20,73,21],[69,16,69,17],[71,18,71,19],[72,16,72,17],[76,18,76,19],[73,18,73,19],[63,20,63,21],[64,18,64,19],[65,18,65,19],[81,20,81,21],[82,20,82,21],[69,18,69,19],[80,20,80,21],[65,12,65,13],[59,0,65,0],[65,1,65,9],[71,22,71,23],[62,20,62,21],[65,20,65,21],[71,16,71,17],[64,16,64,17],[62,18,62,19],[62,16,62,17],[62,10,62,11],[62,14,62,15],[62,12,62,13],[72,22,72,23],[63,12,63,13],[149,1,149,9],[144,1,144,9],[124,1,124,9],[114,1,114,9],[68,0,69,9],[59,16,59,17],[59,1,59,9],[59,10,59,11],[59,12,59,13],[49,11,49,12],[61,10,61,11],[61,1,61,9],[49,13,49,14],[59,14,59,15],[60,12,60,13],[61,14,61,15],[61,12,61,13],[57,10,57,23],[58,10,58,11],[58,12,58,13],[58,14,58,15],[60,18,60,19],[60,16,60,17],[60,14,60,15],[49,6,49,7],[60,1,60,9],[49,9,49,10],[49,2,49,3],[60,10,60,11],[58,16,58,17],[57,0,58,9],[58,20,58,21],[58,18,58,19],[58,22,58,23],[61,16,61,17],[61,20,61,21],[61,18,61,19],[60,20,60,21],[59,18,59,19],[59,20,59,21],[59,22,59,23],[44,21,44,22],[43,19,43,20],[43,21,43,22],[36,19,36,20],[39,21,39,22],[40,21,40,22],[38,21,38,22],[38,19,38,20],[49,19,49,20],[34,14,34,18],[29,0,44,8],[10,19,10,22],[11,19,11,22],[11,10,11,18],[10,10,10,18],[12,19,12,22],[12,13,12,18],[12,10,23,11],[1,0,1,23],[14,19,14,20],[2,0,2,4],[2,5,2,20],[13,19,13,22],[9,0,26,8],[14,21,14,22],[15,19,15,22],[16,19,16,22],[21,12,23,12],[48,18,48,21],[18,12,20,12],[18,13,18,18],[13,13,13,18],[14,13,14,18],[12,12,14,12],[15,12,17,12],[15,13,15,18],[16,13,16,18],[17,13,17,18],[37,21,37,22],[44,10,44,18],[44,19,44,20],[33,19,33,20],[35,19,35,20],[39,19,39,20],[43,10,43,18],[38,14,38,18],[42,10,42,18],[42,19,42,22],[30,10,30,18],[30,19,30,22],[31,11,31,18],[31,19,31,20],[31,21,31,22],[35,21,35,22],[33,11,38,13],[32,11,32,22],[33,14,33,18],[33,21,33,22],[37,14,37,18],[35,14,35,18],[34,21,34,22],[34,19,34,20],[36,21,36,22],[36,14,36,18],[37,19,37,20],[39,11,39,18],[40,11,40,18],[40,19,40,20],[62,1,62,9],[45,10,45,23],[64,1,64,9],[63,22,63,23],[48,1,48,4],[48,9,48,10],[48,12,48,15],[60,22,60,23],[61,22,61,23],[62,22,62,23],[71,1,71,9],[70,10,70,11],[70,12,70,13],[71,20,71,21],[71,14,71,15],[69,20,69,21],[69,22,69,23],[70,14,70,15],[70,22,70,23],[72,12,72,13],[68,10,68,23],[69,12,69,13],[72,20,72,21],[71,12,71,13],[69,10,69,11],[71,10,71,11],[73,14,73,15],[74,14,74,15],[64,12,64,13],[64,22,64,23],[65,22,65,23],[70,20,70,21],[69,14,69,15],[65,16,65,17],[70,16,70,17],[70,18,70,19],[75,16,75,17],[75,14,75,15],[73,16,73,17],[73,10,73,11],[75,12,75,13],[80,10,80,11],[80,12,80,13],[73,12,73,13],[74,12,74,13],[75,10,75,11],[76,12,76,13],[76,14,76,15],[80,14,80,15],[76,10,76,11],[81,12,81,13],[80,16,80,17],[81,16,81,17],[87,12,87,13],[86,10,86,11],[82,1,82,9],[83,1,83,9],[84,1,84,9],[87,1,87,9],[85,10,85,11],[83,12,83,13],[84,10,84,11],[85,12,85,13],[102,14,102,15],[100,20,100,21],[101,22,101,23],[102,1,102,9],[100,10,100,11],[100,12,100,13],[100,14,100,15],[100,16,100,17],[100,18,100,19],[101,20,101,21],[87,16,87,17],[87,18,87,19],[87,20,87,21],[101,16,101,17],[101,18,101,19],[99,10,99,23],[100,22,100,23],[101,10,101,11],[101,12,101,13],[101,14,101,15],[102,22,102,23],[102,16,102,17],[102,20,102,21],[103,20,103,21],[102,18,102,19],[104,20,104,21],[103,18,103,19],[103,16,103,17],[104,18,104,19],[104,16,104,17],[112,12,112,13],[112,14,112,15],[112,16,112,17],[103,14,103,15],[105,12,105,13],[106,12,106,13],[106,16,106,17],[103,12,103,13],[105,16,105,17],[104,14,104,15],[113,12,113,13],[113,14,113,15],[113,16,113,17],[115,14,115,15],[115,16,115,17],[114,16,114,17],[114,14,114,15],[114,12,114,13],[125,1,125,9],[127,1,127,9],[114,18,114,19],[122,22,122,23],[113,18,113,19],[117,22,117,23],[118,22,118,23],[117,20,117,21],[122,20,122,21],[114,22,114,23],[116,12,116,13],[116,14,116,15],[116,16,116,17],[115,12,115,13],[128,1,128,9],[124,10,124,11],[125,10,125,11],[126,1,126,9],[126,10,126,11],[127,10,127,11],[124,18,124,19],[126,20,126,21],[127,20,127,21],[128,20,128,21],[123,10,123,11],[123,12,123,13],[124,12,124,13],[124,16,124,17],[128,10,128,11],[125,14,125,15],[125,22,125,23],[144,22,144,23],[123,18,123,19],[126,22,126,23],[129,22,129,23],[125,18,125,19],[127,22,127,23],[128,22,128,23],[125,20,125,21],[123,20,123,21],[124,22,124,23],[124,14,124,15],[124,20,124,21],[148,16,148,17],[147,14,147,15],[145,14,145,15],[146,14,146,15],[146,20,146,21],[145,18,145,19],[143,18,143,19],[123,22,123,23],[123,14,123,15],[123,16,123,17],[144,16,144,17],[142,14,142,15],[144,14,144,15],[142,18,142,19],[142,20,142,21],[144,20,144,21],[144,18,144,19],[188,22,189,23],[156,18,156,19],[190,2,190,21],[142,12,142,13],[145,12,145,13],[146,12,146,13],[144,12,144,13],[143,12,143,13],[143,1,143,9],[147,1,147,9],[158,1,158,9],[157,14,157,15],[156,1,156,9],[191,22,191,23],[190,22,190,23],[154,16,154,17],[154,18,154,19],[155,20,155,21],[156,20,156,21],[157,20,157,21],[159,20,159,21],[160,16,160,17],[196,2,196,21],[189,0,189,1],[189,2,189,21],[154,14,154,15],[154,12,154,13],[157,12,157,13],[156,10,156,11],[154,10,154,11],[156,12,156,13],[155,16,155,17],[155,14,155,15],[206,0,208,1],[155,10,155,11],[188,0,188,21],[156,14,156,15],[160,14,160,15],[156,16,156,17],[157,18,157,19],[157,10,157,11],[158,12,158,13],[158,18,158,19],[157,16,157,17],[159,16,159,17],[159,12,159,13],[200,0,202,1],[203,0,205,1],[160,10,160,11],[160,20,160,21],[147,16,147,17],[147,20,147,21],[192,0,195,1],[196,0,199,1],[159,14,159,15],[159,10,159,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":23},"（様式４－６’）"]
["エネルギー消費削減量の計算書　【太陽光発電を導入する場合】"]
["住宅NO・名称",{"$nulls":21},"／"]
[]
["※様式４で記載する太陽光発電の計算根拠として条件等を記載してください。"]
["※（１）または（２）のいずれかの方法を選択して、記載してください。"]
["※本様式は算定要領の【STEP4】に対応しています。"]
[]
["（１）早見表を使用して計算する場合"]
["\n断熱地域区分別の1kWあたりの一次エネルギー削減量の早見表（別表３）から、提案システムの方位、傾斜角に応じた値を求め、該当する欄に記載してください。\n\n●詳細が未定の場合は、方位：真南、\n   傾斜角：30°として計算することが\n   可能です。\n\n●設置勾配(寸表示)の傾斜角(度表示)と\n   の対応については別表5を参考とし\n   てください。\n\n",{"$nulls":9},"太陽光発電システムの概要"]
[{"$nulls":10},"項目",{"$nulls":8},"計算値"]
[{"$nulls":10},"地域区分"]
[{"$nulls":10},"太陽光発電",null,"その1","　傾斜角"]
[{"$nulls":13},"　方位角"]
[{"$nulls":13},"　１kWあたりのエネルギー\n　消費削減量※1",{"$nulls":7},"GJ/kW年"]
[{"$nulls":12},"その2","　傾斜角"]
[{"$nulls":13},"　方位角"]
[{"$nulls":13},"　１kWあたりのエネルギー\n　消費削減量※1",{"$nulls":7},"GJ/kW年"]
[{"$nulls":12},"その3","　傾斜角"]
[{"$nulls":13},"　方位角"]
[{"$nulls":13},"　１kWあたりのエネルギー\n　消費削減量※1",{"$nulls":7},"GJ/kW年"]
[{"$nulls":12},"その4","　傾斜角"]
[{"$nulls":13},"　方位角"]
[{"$nulls":13},"　１kWあたりのエネルギー\n　消費削減量※1",{"$nulls":7},"GJ/kW年"]
[{"$nulls":10},"※1　別表３から該当する値を転記",{"$nulls":12},"⇒様式4-①’または4-②’の"]
[{"$nulls":23},"   「3の⑫、⑭、⑯、⑱」に転記"]
[]
[]
["（２）算定ツールを使用して計算する場合（※早見表の値の計算根拠となる計算方法）"]
["\n算定ツールの計算結果を該当する欄に記載してください。\n\n●「太陽光発電」以外は、様式４－１\n   または様式４－２と同じ条件で計算\n   してください。\n●傾斜角については別表5を参考とし\n   てください。\n\n※Webプログラムを使用した場合は、\n   計算結果のPDFファイルを印刷して\n   添付してください。\n※算定シートを使用した場合は、「住\n   宅事業建築主の判断の基準」におけ\n   る報告様式3を利用して計算条件と\n   計算結果を記載し、添付してくださ\n   い。\n",{"$nulls":9},"算定ツールの計算結果（太陽光発電ありの場合）"]
[{"$nulls":10},"項目",{"$nulls":8},"計算値"]
[{"$nulls":10},"(1)","基準一次エネルギー消費量",{"$nulls":9},"GJ/年"]
[{"$nulls":10},"(2)","当該住宅の一次エネルギー消費量"]
[{"$nulls":11},"(2-1)コージェネレーションシステムを設置しない場合",null,null,"暖房設備",{"$nulls":6},"GJ/年"]
[{"$nulls":14},"冷房設備",{"$nulls":6},"GJ/年"]
[{"$nulls":14},"換気設備",{"$nulls":6},"GJ/年"]
[{"$nulls":14},"給湯設備",{"$nulls":6},"GJ/年"]
[{"$nulls":14},"照明設備",{"$nulls":6},"GJ/年"]
[{"$nulls":14},"消費量小計",{"$nulls":6},"GJ/年"]
[{"$nulls":11},"太陽光発電の発電量（評価分）",{"$nulls":9},"GJ/年"]
[{"$nulls":11},"(2-2)コージェネレーションシステムを設置する場合",{"$nulls":9},"GJ/年"]
[]
[{"$nulls":10},"項目",{"$nulls":8},"計算値"]
[{"$nulls":10},"発電出力（公称最大出力）※2",{"$nulls":10},"kW"]
[{"$nulls":10},"地域・暖冷房方式別に定められた\n按分比率 （別表４から転記してください）",{"$nulls":10},"％"]
[{"$nulls":10},"※2　太陽光発電を2面以上設置する場合は、それぞれのパネル\n       の発電出力（公称最大出力）の合計値を記載してください。"]
[]
["１）太陽光発電によるエネルギー消費削減量（省エネ量E：SE）"]
[null,"太陽光発電の\n発電量（評価分）",{"$nulls":7},"按分\n比率",null,null,"発電出力\n(公称最大出力)",{"$nulls":5},"１kWあたりの\nエネルギー\n消費削減量"]
[null,null,"",null,null,"÷","0.44",null,"÷","",null,"÷",null,"",{"$nulls":4},"＝","",null,"[GJ/kW年]"]
[{"$nulls":23},"⇒様式4-①または4-②の"]
[{"$nulls":23},"   「3の⑫」に転記"]
[]
[]
["別表３　太陽光発電設備の１kWあたりのエネルギー消費削減量早見表"]
[]
["（１）Ⅰa地域",{"$nulls":22},"1kWあたりの一次エネルギー消費削減量（GJ/kW・年)"]
[{"$nulls":10},"傾斜角"]
[{"$nulls":10},"0°",null,"10°",null,"20°",null,"30°",null,"40°",null,"60°",null,"90°"]
["方位角","真南から東・西へ15°未満",{"$nulls":8},8.77391599683007,null,9.339975093399751,null,9.62300464168459,null,9.906034189969432,null,9.906034189969432,null,9.05694554511491,null,6.226650062266501]
[null,"真南から東または西へ15°以上45°未満",{"$nulls":8},8.77391599683007,null,9.339975093399751,null,9.62300464168459,null,9.62300464168459,null,9.339975093399751,null,8.490886448545227,null,5.943620513981659]
[null,"真南から東または西へ45°以上75°未満",{"$nulls":8},8.77391599683007,null,9.05694554511491,null,9.05694554511491,null,8.77391599683007,null,8.490886448545227,null,7.6417978036907055,null,5.094531869127136]
[null,"真南から東または西へ75°以上105°未満",{"$nulls":8},8.77391599683007,null,8.490886448545227,null,8.207856900260387,null,7.924827351975545,null,7.358768255405864,null,6.226650062266501,null,4.245443224272614]
[null,"真南から東または西へ105°以上135°未満",{"$nulls":8},8.77391599683007,null,8.207856900260387,null,7.6417978036907055,null,6.792709158836182,null,6.226650062266501,null,4.811502320842295,null,3.1133250311332503]
[null,"真南から東または西へ135°以上165°未満",{"$nulls":8},8.77391599683007,null,7.924827351975545,null,7.0757387071210225,null,6.226650062266501,null,5.377561417411978,null,3.9624136759877726,null,2.2642363862787276]
[null,"真南から東・西へ165°以上真北まで",{"$nulls":8},8.77391599683007,null,7.924827351975545,null,6.792709158836182,null,5.943620513981659,null,5.094531869127136,null,3.396354579418091,null,1.9812068379938863]
[]
["（２）Ⅰb地域",{"$nulls":22},"1kWあたりの一次エネルギー消費削減量（GJ/kW・年)"]
[{"$nulls":10},"傾斜角"]
[{"$nulls":10},"0°",null,"10°",null,"20°",null,"30°",null,"40°",null,"60°",null,"90°"]
["方位角","真南から東・西へ15°未満",{"$nulls":8},8.940932164282419,null,9.51776649746193,null,9.806183664051684,null,9.806183664051684,null,9.51776649746193,null,8.652514997692663,null,5.7683433317951085]
[null,"真南から東または西へ15°以上45°未満",{"$nulls":8},8.940932164282419,null,9.229349330872173,null,9.51776649746193,null,9.51776649746193,null,9.51776649746193,null,8.364097831102907,null,5.7683433317951085]
[null,"真南から東または西へ45°以上75°未満",{"$nulls":8},8.940932164282419,null,9.229349330872173,null,9.229349330872173,null,8.940932164282419,null,8.652514997692663,null,7.498846331333641,null,5.191508998615597]
[null,"真南から東または西へ75°以上105°未満",{"$nulls":8},8.940932164282419,null,8.652514997692663,null,8.652514997692663,null,8.07568066451315,null,7.787263497923396,null,6.633594831564373,null,4.326257498846331]
[null,"真南から東または西へ105°以上135°未満",{"$nulls":8},8.940932164282419,null,8.364097831102907,null,7.787263497923396,null,7.210429164743885,null,6.633594831564373,null,5.191508998615597,null,3.4610059990770647]
[null,"真南から東または西へ135°以上165°未満",{"$nulls":8},8.940932164282419,null,8.364097831102907,null,7.498846331333641,null,6.633594831564373,null,5.7683433317951085,null,4.037840332256575,null,2.5957544993077986]
[null,"真南から東・西へ165°以上真北まで",{"$nulls":8},8.940932164282419,null,8.07568066451315,null,7.210429164743885,null,6.345177664974619,null,5.191508998615597,null,3.7494231656668204,null,2.0189201661282876]
[]
["（３）Ⅱ地域",{"$nulls":22},"1kWあたりの一次エネルギー消費削減量（GJ/kW・年)"]
[{"$nulls":10},"傾斜角"]
[{"$nulls":10},"0°",null,"10°",null,"20°",null,"30°",null,"40°",null,"60°",null,"90°"]
["方位角","真南から東・西へ15°未満",{"$nulls":8},8.72783130847647,null,9.076944560815528,null,9.426057813154587,null,9.426057813154587,null,9.426057813154587,null,8.37871805613741,null,5.585812037424941]
[null,"真南から東または西へ15°以上45°未満",{"$nulls":8},8.72783130847647,null,9.076944560815528,null,9.426057813154587,null,9.426057813154587,null,9.076944560815528,null,8.029604803798351,null,5.585812037424941]
[null,"真南から東または西へ45°以上75°未満",{"$nulls":8},8.72783130847647,null,9.076944560815528,null,9.076944560815528,null,8.72783130847647,null,8.37871805613741,null,7.331378299120234,null,4.887585532746822]
[null,"真南から東または西へ75°以上105°未満",{"$nulls":8},8.72783130847647,null,8.72783130847647,null,8.37871805613741,null,8.029604803798351,null,7.680491551459293,null,6.633151794442117,null,4.189359028068705]
[null,"真南から東または西へ105°以上135°未満",{"$nulls":8},8.72783130847647,null,8.37871805613741,null,8.029604803798351,null,7.331378299120234,null,6.633151794442117,null,5.236698785085882,null,3.491132523390588]
[null,"真南から東または西へ135°以上165°未満",{"$nulls":8},8.72783130847647,null,8.029604803798351,null,7.331378299120234,null,6.633151794442117,null,5.934925289763998,null,4.189359028068705,null,2.7929060187124706]
[null,"真南から東・西へ165°以上真北まで",{"$nulls":8},8.72783130847647,null,8.029604803798351,null,7.331378299120234,null,6.284038542103058,null,5.585812037424941,null,3.8402457757296466,null,2.0946795140343526]
{"$rows_empty":8}
["別表３　太陽光発電設備の１kWあたりのエネルギー消費削減量早見表"]
[]
["（４）Ⅲ地域",{"$nulls":22},"1kWあたりの一次エネルギー消費削減量（GJ/kW・年)"]
[{"$nulls":10},"傾斜角"]
[{"$nulls":10},"0°",null,"10°",null,"20°",null,"30°",null,"40°",null,"60°",null,"90°"]
["方位角","真南から東・西へ15°未満",{"$nulls":8},9.775171065493645,null,10.473397570171764,null,10.473397570171764,null,10.473397570171764,null,10.473397570171764,null,9.076944560815528,null,5.934925289763998]
[null,"真南から東または西へ15°以上45°未満",{"$nulls":8},9.775171065493645,null,10.124284317832705,null,10.473397570171764,null,10.473397570171764,null,10.124284317832705,null,9.076944560815528,null,5.934925289763998]
[null,"真南から東または西へ45°以上75°未満",{"$nulls":8},9.775171065493645,null,10.124284317832705,null,10.124284317832705,null,9.775171065493645,null,9.426057813154587,null,8.029604803798351,null,5.236698785085882]
[null,"真南から東または西へ75°以上105°未満",{"$nulls":8},9.775171065493645,null,9.775171065493645,null,9.426057813154587,null,9.076944560815528,null,8.37871805613741,null,6.982265046781176,null,4.538472280407764]
[null,"真南から東または西へ105°以上135°未満",{"$nulls":8},9.775171065493645,null,9.426057813154587,null,8.72783130847647,null,8.029604803798351,null,7.331378299120234,null,5.934925289763998,null,3.491132523390588]
[null,"真南から東または西へ135°以上165°未満",{"$nulls":8},9.775171065493645,null,9.076944560815528,null,8.37871805613741,null,7.331378299120234,null,6.284038542103058,null,4.538472280407764,null,2.7929060187124706]
[null,"真南から東・西へ165°以上真北まで",{"$nulls":8},9.775171065493645,null,9.076944560815528,null,8.029604803798351,null,6.982265046781176,null,5.934925289763998,null,4.189359028068705,null,2.443792766373411]
[]
["（５）Ⅳa地域",{"$nulls":22},"1kWあたりの一次エネルギー消費削減量（GJ/kW・年)"]
[{"$nulls":10},"傾斜角"]
[{"$nulls":10},"0°",null,"10°",null,"20°",null,"30°",null,"40°",null,"60°",null,"90°"]
["方位角","真南から東・西へ15°未満",{"$nulls":8},9.018759018759019,null,9.37950937950938,null,9.740259740259742,null,10.1010101010101,null,9.740259740259742,null,9.018759018759019,null,6.132756132756132]
[null,"真南から東または西へ15°以上45°未満",{"$nulls":8},9.018759018759019,null,9.37950937950938,null,9.740259740259742,null,9.740259740259742,null,9.37950937950938,null,8.297258297258296,null,5.772005772005772]
[null,"真南から東または西へ45°以上75°未満",{"$nulls":8},9.018759018759019,null,9.018759018759019,null,9.018759018759019,null,9.018759018759019,null,8.658008658008658,null,7.575757575757575,null,5.05050505050505]
[null,"真南から東または西へ75°以上105°未満",{"$nulls":8},9.018759018759019,null,8.658008658008658,null,8.297258297258296,null,7.936507936507937,null,7.575757575757575,null,6.4935064935064934,null,3.9682539682539684]
[null,"真南から東または西へ105°以上135°未満",{"$nulls":8},9.018759018759019,null,8.297258297258296,null,7.936507936507937,null,7.2150072150072155,null,6.4935064935064934,null,5.05050505050505,null,3.2467532467532467]
[null,"真南から東または西へ135°以上165°未満",{"$nulls":8},9.018759018759019,null,8.297258297258296,null,7.2150072150072155,null,6.4935064935064934,null,5.411255411255412,null,3.9682539682539684,null,2.525252525252525]
[null,"真南から東・西へ165°以上真北まで",{"$nulls":8},9.018759018759019,null,7.936507936507937,null,7.2150072150072155,null,6.132756132756132,null,5.05050505050505,null,3.6075036075036078,null,2.1645021645021645]
[]
["（６）Ⅳb地域",{"$nulls":22},"1kWあたりの一次エネルギー消費削減量（GJ/kW・年)"]
[{"$nulls":10},"傾斜角"]
[{"$nulls":10},"0°",null,"10°",null,"20°",null,"30°",null,"40°",null,"60°",null,"90°"]
["方位角","真南から東・西へ15°未満",{"$nulls":8},9.961629279811099,null,10.330578512396693,null,10.69952774498229,null,10.69952774498229,null,10.330578512396693,null,9.223730814639906,null,5.90318772136954]
[null,"真南から東または西へ15°以上45°未満",{"$nulls":8},9.961629279811099,null,10.330578512396693,null,10.330578512396693,null,10.330578512396693,null,9.961629279811099,null,8.85478158205431,null,5.534238488783943]
[null,"真南から東または西へ45°以上75°未満",{"$nulls":8},9.961629279811099,null,9.961629279811099,null,9.961629279811099,null,9.961629279811099,null,9.223730814639906,null,8.116883116883116,null,5.165289256198347]
[null,"真南から東または西へ75°以上105°未満",{"$nulls":8},9.961629279811099,null,9.961629279811099,null,9.592680047225501,null,9.223730814639906,null,8.485832349468712,null,7.0100354191263285,null,4.796340023612751]
[null,"真南から東または西へ105°以上135°未満",{"$nulls":8},9.961629279811099,null,9.592680047225501,null,8.85478158205431,null,8.116883116883116,null,7.378984651711925,null,5.90318772136954,null,3.6894923258559627]
[null,"真南から東または西へ135°以上165°未満",{"$nulls":8},9.961629279811099,null,9.223730814639906,null,8.485832349468712,null,7.74793388429752,null,6.641086186540732,null,4.796340023612751,null,2.95159386068477]
[null,"真南から東・西へ165°以上真北まで",{"$nulls":8},9.961629279811099,null,9.223730814639906,null,8.485832349468712,null,7.378984651711925,null,6.272136953955135,null,4.427390791027155,null,2.5826446280991733]
{"$rows_empty":8}
["別表３　太陽光発電設備の１kWあたりのエネルギー消費削減量早見表"]
[]
["（７）Ⅴ地域",{"$nulls":22},"1kWあたりの一次エネルギー消費削減量（GJ/kW・年)"]
[{"$nulls":10},"傾斜角"]
[{"$nulls":10},"0°",null,"10°",null,"20°",null,"30°",null,"40°",null,"60°",null,"90°"]
["方位角","真南から東・西へ15°未満",{"$nulls":8},10.50747198007472,null,10.896637608966376,null,11.285803237858033,null,11.285803237858033,null,10.896637608966376,null,9.729140722291408,null,5.837484433374845]
[null,"真南から東または西へ15°以上45°未満",{"$nulls":8},10.50747198007472,null,10.896637608966376,null,11.285803237858033,null,10.896637608966376,null,10.50747198007472,null,9.339975093399751,null,5.837484433374845]
[null,"真南から東または西へ45°以上75°未満",{"$nulls":8},10.50747198007472,null,10.896637608966376,null,10.50747198007472,null,10.50747198007472,null,10.118306351183064,null,8.561643835616438,null,5.448318804483188]
[null,"真南から東または西へ75°以上105°未満",{"$nulls":8},10.50747198007472,null,10.50747198007472,null,10.118306351183064,null,9.729140722291408,null,8.950809464508094,null,7.39414694894147,null,5.059153175591532]
[null,"真南から東または西へ105°以上135°未満",{"$nulls":8},10.50747198007472,null,10.118306351183064,null,9.339975093399751,null,8.950809464508094,null,7.783312577833127,null,6.2266500622665015,null,3.8916562889165633]
[null,"真南から東または西へ135°以上165°未満",{"$nulls":8},10.50747198007472,null,9.729140722291408,null,8.950809464508094,null,8.172478206724783,null,7.004981320049813,null,5.059153175591532,null,2.724159402241594]
[null,"真南から東・西へ165°以上真北まで",{"$nulls":8},10.50747198007472,null,9.729140722291408,null,8.950809464508094,null,7.783312577833127,null,6.615815691158157,null,4.6699875466998755,null,2.3349937733499377]
[]
["（８）Ⅵ地域",{"$nulls":22},"1kWあたりの一次エネルギー消費削減量（GJ/kW・年)"]
[{"$nulls":10},"傾斜角"]
[{"$nulls":10},"0°",null,"10°",null,"20°",null,"30°",null,"40°",null,"60°",null,"90°"]
["方位角","真南から東・西へ15°未満",{"$nulls":8},10.704874835309617,null,10.704874835309617,null,10.704874835309617,null,10.2931488801054,null,9.881422924901184,null,8.234519104084322,null,4.940711462450592]
[null,"真南から東または西へ15°以上45°未満",{"$nulls":8},10.704874835309617,null,10.704874835309617,null,10.704874835309617,null,10.2931488801054,null,9.881422924901184,null,8.234519104084322,null,4.940711462450592]
[null,"真南から東または西へ45°以上75°未満",{"$nulls":8},10.704874835309617,null,10.704874835309617,null,10.2931488801054,null,9.881422924901184,null,9.469696969696967,null,7.8227931488801055,null,4.940711462450592]
[null,"真南から東または西へ75°以上105°未満",{"$nulls":8},10.704874835309617,null,10.2931488801054,null,10.2931488801054,null,9.469696969696967,null,9.057971014492752,null,7.411067193675889,null,4.940711462450592]
[null,"真南から東または西へ105°以上135°未満",{"$nulls":8},10.704874835309617,null,10.2931488801054,null,9.881422924901184,null,9.057971014492752,null,8.234519104084322,null,6.587615283267457,null,4.117259552042161]
[null,"真南から東または西へ135°以上165°未満",{"$nulls":8},10.704874835309617,null,10.2931488801054,null,9.469696969696967,null,8.646245059288537,null,7.8227931488801055,null,5.7641633728590245,null,3.2938076416337285]
[null,"真南から東・西へ165°以上真北まで",{"$nulls":8},10.704874835309617,null,9.881422924901184,null,9.469696969696967,null,8.646245059288537,null,7.411067193675889,null,5.352437417654809,null,2.8820816864295122]
{"$rows_empty":26}
["別表４　地域区分・暖冷房方式別の按分比率（再掲）"]
["区分",{"$nulls":21},"按分\n比率"]
["地域\n区分",null,"暖冷房方式に係る区分"]
["Ⅰa",null,"すべての暖房方式",{"$nulls":19},0.803]
["Ⅰb",null,"すべての暖房方式",{"$nulls":19},0.788]
["Ⅱ",null,"ダクト式全館空気調和設備その他の住宅全体を連続的に暖房する方式",{"$nulls":19},0.761]
[null,null,"温水暖房、蓄熱暖房その他の全居室を連続的に暖房する方式",{"$nulls":19},0.765]
[null,null,"ルームエアコンディショナー以外の設備により主たる居室を間欠的に暖房する方式",{"$nulls":19},0.669]
[null,null,"ルームエアコンディショナーにより主たる居室を間欠的に暖房する方式",{"$nulls":19},0.651]
["Ⅲ",null,"ダクト式全館空気調和設備その他の住宅全体を連続的に暖房する方式",{"$nulls":19},0.769]
[null,null,"温水暖房、蓄熱暖房その他の全居室を連続的に暖房する方式",{"$nulls":19},0.77]
[null,null,"ルームエアコンディショナー以外の設備により主たる居室を間欠的に暖房する方式",{"$nulls":19},0.669]
[null,null,"ルームエアコンディショナーにより主たる居室を間欠的に暖房する方式",{"$nulls":19},0.651]
["Ⅳa",null,"ダクト式全館空気調和設備その他の住宅全体を連続的に暖房する方式",{"$nulls":19},0.751]
[null,null,"ルームエアコンディショナー以外の設備により主たる居室を間欠的に暖房する方式",{"$nulls":19},0.648]
[null,null,"ルームエアコンディショナーにより主たる居室を間欠的に暖房する方式",{"$nulls":19},0.63]
["Ⅳb",null,"ダクト式全館空気調和設備その他の住宅全体を連続的に暖房する方式",{"$nulls":19},0.744]
[null,null,"ルームエアコンディショナー以外の設備により主たる居室を間欠的に暖房する方式",{"$nulls":19},0.633]
[null,null,"ルームエアコンディショナーにより主たる居室を間欠的に暖房する方式",{"$nulls":19},0.616]
["Ⅴ",null,"ダクト式全館空気調和設備その他の住宅全体を連続的に暖房する方式",{"$nulls":19},0.709]
[null,null,"ルームエアコンディショナー以外の設備により主たる居室を間欠的に暖房する方式",{"$nulls":19},0.598]
[null,null,"ルームエアコンディショナーにより主たる居室を間欠的に暖房する方式",{"$nulls":19},0.584]
["Ⅵ",null,"ダクト式全館空気調和設備その他の住宅全体を連続的に暖房する方式",{"$nulls":19},0.702]
[null,null,"ルームエアコンディショナー以外の設備により主たる居室を間欠的に暖房する方式",{"$nulls":19},0.564]
[null,null,"ルームエアコンディショナーにより主たる居室を間欠的に暖房する方式",{"$nulls":19},0.552]
{"$rows_empty":19}
["別表５　設置勾配(寸表示)の傾斜角(度表示)との対応表"]
[]
[null,"設置勾配",{"$nulls":5},"算定ツールの\n計算に使用する\n傾斜角"]
[null,"勾配",null,null,"角度"]
[null,"水平",null,null,"0°",null,null,"0°"]
[null,"1寸",null,null,"5.71°",null,null,"10°"]
[null,"2寸",null,null,"11.31°",null,null,"10°"]
[null,"3寸",null,null,"16.70°",null,null,"20°"]
[null,"4寸",null,null,"21.80°",null,null,"20°"]
[null,"5寸",null,null,"26.57°",null,null,"30°"]
[null,"6寸",null,null,"30.96°",null,null,"30°"]
[null,"7寸",null,null,"34.99°",null,null,"30°"]
[null,"8寸",null,null,"38.66°",null,null,"40°"]
[null,"9寸",null,null,"41.99°",null,null,"40°"]
[null,"10寸",null,null,"45.00°",null,null,"40°"]
[null,"～50°未満",{"$nulls":5},"40°"]
[null,"50°以上、75°未満",{"$nulls":5},"60°"]
[null,"75°以上",{"$nulls":5},"90°"]
[]
[null,"（注）算定ツールの計算に使用する傾斜角は、設置勾配（寸表示）を角度（度表示）に換算して\n      四捨五入し、該当する傾斜角を選択してください。"]

{"sheet":"様式5-1-A_事業計画１（掛かり増し費用）","index":16,"n_rows":26,"n_cols":27,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[17,24,17,26],[17,14,17,16],[18,24,18,26],[20,0,20,1],[24,2,24,26],[21,0,21,1],[22,0,22,1],[23,0,23,1],[23,2,23,26],[17,17,17,18],[17,19,17,21],[17,22,17,23],[17,1,17,4],[15,1,15,4],[16,1,16,4],[16,5,16,7],[16,8,16,10],[17,5,17,7],[17,8,17,10],[17,11,17,13],[16,11,16,13],[14,11,14,13],[14,8,14,10],[15,8,15,10],[15,11,15,13],[14,24,14,26],[16,24,16,26],[15,24,15,26],[14,19,14,21],[13,19,13,21],[14,14,14,16],[15,14,15,16],[11,22,11,23],[11,24,11,26],[12,22,12,23],[11,19,11,21],[13,22,13,23],[11,17,11,18],[12,17,12,18],[12,24,12,26],[12,19,12,21],[13,24,13,26],[8,1,8,4],[8,5,8,7],[8,8,8,10],[8,11,8,13],[10,19,10,21],[13,14,13,16],[13,8,13,10],[13,11,13,13],[12,8,12,10],[9,8,9,10],[7,24,7,26],[8,22,8,23],[10,24,10,26],[10,22,10,23],[8,24,8,26],[9,24,9,26],[9,22,9,23],[4,24,4,26],[5,5,5,16],[5,17,6,18],[5,19,6,21],[5,22,6,23],[5,24,6,26],[6,5,6,7],[6,8,6,10],[4,19,4,21],[1,0,1,26],[2,0,2,26],[4,0,7,0],[4,1,7,4],[4,5,4,7],[4,8,4,10],[4,22,4,23],[7,22,7,23],[7,19,7,21],[9,19,9,21],[8,19,8,21],[7,14,7,16],[8,14,8,16],[9,14,9,16],[9,11,9,13],[8,17,8,18],[7,17,7,18],[4,17,4,18],[7,11,7,13],[10,14,10,16],[9,17,9,18],[10,17,10,18],[6,11,6,13],[6,14,6,16],[9,1,9,4],[9,5,9,7],[11,14,11,16],[11,1,11,4],[11,5,11,7],[4,11,4,13],[4,14,4,16],[10,11,10,13],[7,5,7,7],[7,8,7,10],[12,14,12,16],[10,1,10,4],[10,5,10,7],[10,8,10,10],[12,1,12,4],[12,5,12,7],[11,8,11,10],[11,11,11,13],[12,11,12,13],[25,0,25,1],[14,5,14,7],[18,0,18,23],[13,1,13,4],[15,5,15,7],[14,1,14,4],[16,19,16,21],[16,22,16,23],[14,22,14,23],[15,22,15,23],[13,5,13,7],[16,14,16,16],[16,17,16,18],[15,19,15,21],[15,17,15,18],[13,17,13,18],[14,17,14,18]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["※様式5-1-Aまたは様式5-1-Bのいずれかを選択して提出してください。",{"$nulls":25},"（様式５－１-Ａ）"]
["（建設費について掛かり増し費用相当額として申請する場合）"]
["事業計画-１　【総括表】"]
[]
["NO","住宅の名称",null,null,null,"A",null,null,"Ｂ",null,null,"Ｃ",null,null,"Ｄ",null,null,"Ｅ",null,"Ｆ",null,null,"Ｇ",null,"Ｈ"]
[{"$nulls":5},"１戸あたりの補助対象費用",{"$nulls":11},"補助\n率",null,"補助\n相当額\n（Ｄ×Ｅ\nまたは\n1,650千円の低い額）",null,null,"戸数",null,"補助\n申請額\n（F×G）"]
[{"$nulls":5},"調査設計\n計画費",null,null,"建設費の掛かり増し相当額",null,null,"効果等の検証費",null,null,"小計\n（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）"]
[{"$nulls":5},"千円/戸",null,null,"千円/戸",null,null,"千円/戸",null,null,"千円/戸",null,null,"－",null,"千円/戸",null,null,"戸",null,"千円"]
["①","○○モデル",{"$nulls":12},"",null,null,"1/2",null,"",{"$nulls":4},""]
["②","□□モデル",{"$nulls":12},"",null,null,"1/2",null,"",{"$nulls":4},""]
["③","△△△邸",{"$nulls":12},"",null,null,"1/2",null,"",{"$nulls":4},""]
["④",{"$nulls":13},"",null,null,"1/2",null,"",{"$nulls":4},""]
["⑤",{"$nulls":13},"",null,null,"1/2",null,"",{"$nulls":4},""]
["⑥",{"$nulls":13},"",null,null,"1/2",null,"",{"$nulls":4},""]
["⑦",{"$nulls":13},"",null,null,"1/2",null,"",{"$nulls":4},""]
["⑧",{"$nulls":13},"",null,null,"1/2",null,"",{"$nulls":4},""]
["⑨",{"$nulls":13},"",null,null,"1/2",null,"",{"$nulls":4},""]
["⑩",{"$nulls":13},"",null,null,"1/2",null,"",{"$nulls":4},""]
["補助申請額　合計",{"$nulls":23},""]
[]
["注１）",null,"消費税は除いた額を記載してください。"]
["注２）",null,"千円未満は切り捨て処理として計算してください。"]
["注３）",null,"「Ｈ　補助申請額」（住宅別、合計額）を様式２－１の該当欄に記載してください。"]
["注４）",null,"掛かり増し費用として申請できるものは、公募要領　別表１－１に掲げるものに限ります。"]
[null,null,"必ず、公募要領　別表１－１をご確認ください。"]
["注５）",null,"「Ａ、Ｂ、Ｃ」欄で、該当するものがない場合は、必ず「０」を記載してください。"]

{"sheet":"様式5-1-B_事業計画１（簡便計算）","index":17,"n_rows":40,"n_cols":24,"rows_kept":40,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[36,2,36,22],[37,2,37,22],[38,2,38,22],[32,1,32,19],[32,20,32,22],[34,2,34,22],[35,2,35,22],[30,20,30,22],[31,2,31,4],[31,5,31,7],[31,8,31,10],[31,11,31,13],[31,14,31,16],[31,17,31,19],[31,20,31,22],[30,2,30,4],[30,5,30,7],[30,8,30,10],[30,11,30,13],[28,14,28,16],[28,17,28,19],[28,8,28,10],[28,11,28,13],[30,14,30,16],[30,17,30,19],[28,20,28,22],[29,2,29,4],[29,5,29,7],[29,8,29,10],[29,11,29,13],[29,14,29,16],[29,17,29,19],[29,20,29,22],[28,2,28,4],[28,5,28,7],[26,20,26,22],[27,2,27,4],[27,5,27,7],[27,8,27,10],[27,11,27,13],[27,14,27,16],[27,17,27,19],[27,20,27,22],[26,2,26,4],[26,5,26,7],[26,8,26,10],[26,11,26,13],[24,14,24,16],[24,17,24,19],[24,8,24,10],[24,11,24,13],[26,14,26,16],[26,17,26,19],[24,20,24,22],[25,2,25,4],[25,5,25,7],[25,8,25,10],[25,11,25,13],[25,14,25,16],[25,17,25,19],[25,20,25,22],[24,2,24,4],[24,5,24,7],[22,20,22,22],[23,2,23,4],[23,5,23,7],[23,8,23,10],[23,11,23,13],[23,14,23,16],[23,17,23,19],[23,20,23,22],[22,2,22,4],[22,5,22,7],[22,8,22,10],[22,11,22,13],[20,14,20,16],[20,17,20,19],[20,8,20,10],[20,11,20,13],[22,14,22,16],[22,17,22,19],[21,14,21,16],[21,17,21,19],[20,20,20,22],[21,20,21,22],[20,2,20,4],[20,5,20,7],[21,2,21,4],[21,5,21,7],[21,8,21,10],[21,11,21,13],[17,17,17,19],[17,20,17,22],[19,1,21,1],[19,2,19,4],[19,5,19,7],[19,8,19,10],[19,11,19,13],[19,14,19,16],[19,17,19,19],[19,20,19,22],[16,2,16,7],[16,8,16,10],[16,11,16,13],[16,14,16,16],[17,2,17,7],[17,8,17,10],[17,11,17,13],[17,14,17,16],[13,20,13,22],[14,2,14,7],[14,8,14,10],[14,11,14,13],[14,14,14,16],[14,20,14,22],[13,2,13,7],[13,8,13,10],[15,2,15,7],[15,8,15,10],[15,11,15,13],[15,14,15,16],[12,2,12,7],[12,8,12,10],[11,2,11,7],[11,8,11,10],[10,2,10,7],[10,8,10,10],[11,11,11,13],[11,14,11,16],[7,20,7,22],[8,11,8,13],[8,14,8,16],[8,20,8,22],[7,11,7,13],[10,20,10,22],[9,14,9,16],[9,20,9,22],[10,11,10,13],[10,14,10,16],[1,1,1,22],[2,1,2,22],[4,1,7,1],[4,2,7,7],[4,8,4,10],[4,11,4,13],[4,20,4,22],[6,8,6,10],[5,8,5,16],[5,20,6,22],[7,8,7,10],[9,2,9,7],[9,8,9,10],[7,17,7,19],[7,14,7,16],[8,17,8,19],[8,2,8,7],[8,8,8,10],[9,17,9,19],[9,11,9,13],[16,20,16,22],[15,17,15,19],[16,17,16,19],[11,20,11,22],[12,20,12,22],[14,17,14,19],[15,20,15,22],[11,17,11,19],[12,17,12,19],[13,17,13,19],[12,11,12,13],[12,14,12,16],[13,11,13,13],[13,14,13,16],[4,17,4,19],[6,11,6,13],[6,14,6,16],[5,17,6,19],[4,14,4,16],[10,17,10,19]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"※様式5-1-Aまたは様式5-1-Bのいずれかを選択して提出してください。",{"$nulls":21},"（様式５－１-B）"]
[null,"（簡便な計算方法：建設に要する費用の１／１０として申請する場合）"]
[null,"事業計画-１　【総括表】"]
[]
[null,"NO","住宅の名称",{"$nulls":5},"A",null,null,"Ｂ",null,null,"Ｃ",null,null,"Ｄ",null,null,"Ｅ"]
[{"$nulls":8},"１戸あたりの補助対象費用",{"$nulls":8},"補助率",null,null,"補助\n相当額１\n（C×D）"]
[{"$nulls":8},"調査設計\n計画費",null,null,"効果等の検証費",null,null,"小計"]
[{"$nulls":8},"千円/戸",null,null,"千円/戸",null,null,"千円/戸",null,null,"－",null,null,"千円/戸"]
[null,"①",{"$nulls":12},"",null,null,"1/2",null,null,""]
[null,"②",{"$nulls":12},"",null,null,"1/2",null,null,""]
[null,"③",{"$nulls":12},"",null,null,"1/2",null,null,""]
[null,"④",{"$nulls":12},"",null,null,"1/2",null,null,""]
[null,"⑤",{"$nulls":12},"",null,null,"1/2",null,null,""]
[null,"⑥",{"$nulls":12},"",null,null,"1/2",null,null,""]
[null,"⑦",{"$nulls":12},"",null,null,"1/2",null,null,""]
[null,"⑧",{"$nulls":12},"",null,null,"1/2",null,null,""]
[null,"⑨",{"$nulls":12},"",null,null,"1/2",null,null,""]
[null,"⑩",{"$nulls":12},"",null,null,"1/2",null,null,""]
[]
[null,"NO","Ｆ",null,null,"Ｇ",null,null,"Ｈ",null,null,"Ｉ",null,null,"Ｊ",null,null,"Ｋ",null,null,"Ｌ"]
[null,null,"１戸あたりの建設に要する費用",null,null,"補助換算率",null,null,"補助相当額２\n(F×G)",null,null,"補助\n相当額１\n＋補助\n相当額２\n(E+H)",null,null,"補助\n相当額\n（Ｉまたは\n1,650千円\nの低い額）",null,null,"対象戸数",null,null,"補助申請額"]
[null,null,"千円/戸",null,null,"千円/戸",null,null,"千円/戸",null,null,"千円/戸",null,null,"千円/戸",null,null,"戸",null,null,"千円"]
[null,"①",null,null,null,"1/10",null,null,"",null,null,"",null,null,"",{"$nulls":5},""]
[null,"②",null,null,null,"1/10",null,null,"",null,null,"",null,null,"",{"$nulls":5},""]
[null,"③",null,null,null,"1/10",null,null,"",null,null,"",null,null,"",{"$nulls":5},""]
[null,"④",null,null,null,"1/10",null,null,"",null,null,"",null,null,"",{"$nulls":5},""]
[null,"⑤",null,null,null,"1/10",null,null,"",null,null,"",null,null,"",{"$nulls":5},""]
[null,"⑥",null,null,null,"1/10",null,null,"",null,null,"",null,null,"",{"$nulls":5},""]
[null,"⑦",null,null,null,"1/10",null,null,"",null,null,"",null,null,"",{"$nulls":5},""]
[null,"⑧",null,null,null,"1/10",null,null,"",null,null,"",null,null,"",{"$nulls":5},""]
[null,"⑨",null,null,null,"1/10",null,null,"",null,null,"",null,null,"",{"$nulls":5},""]
[null,"⑩",null,null,null,"1/10",null,null,"",null,null,"",null,null,"",{"$nulls":5},""]
[null,"補助申請額　合計",{"$nulls":18},""]
[]
[null,"注１）","消費税は除いた額を記載してください。"]
[null,"注２）","千円未満は切り捨て処理として計算してください。"]
[null,"注３）","「Ｌ　補助申請額」（住宅別、合計額）を様式２－１の該当欄に記載してください。"]
[null,"注４）","公募要領の別表１－２に掲げるものは、建設に要する費用として申請することはできません。"]
[null,null,"必ず、公募要領の別表１－２をご確認ください。"]
[null,"注５）","「Ａ～Ｂ」欄、「Ｆ」欄で該当するものがない場合は、必ず「０」を記載してください。"]

{"sheet":"様式5-2_補助対象となる部分の経費の内訳","index":18,"n_rows":43,"n_cols":23,"rows_kept":43,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[40,1,40,21],[41,1,41,21],[30,0,30,14],[30,15,30,17],[30,18,30,22],[31,0,31,14],[39,1,39,21],[36,1,36,21],[37,1,37,21],[38,1,38,21],[27,15,27,17],[27,18,27,22],[28,11,28,12],[28,13,28,14],[28,15,28,17],[28,18,28,22],[20,18,20,22],[25,15,25,17],[22,15,22,17],[22,0,22,4],[22,5,22,10],[26,13,26,14],[26,0,26,4],[22,11,22,12],[14,13,14,14],[14,11,14,12],[15,11,15,12],[18,18,18,22],[19,18,19,22],[26,18,26,22],[20,13,20,14],[25,18,25,22],[23,18,23,22],[20,15,20,17],[22,18,22,22],[13,18,13,22],[16,18,16,22],[16,13,16,14],[16,15,16,17],[17,18,17,22],[19,15,19,17],[17,13,17,14],[18,15,18,17],[13,15,13,17],[7,13,7,14],[8,13,8,14],[11,15,11,17],[10,15,10,17],[10,13,10,14],[9,15,9,17],[11,0,11,14],[13,0,13,4],[13,5,13,10],[9,5,9,10],[15,18,15,22],[16,0,16,4],[15,13,15,14],[16,11,16,12],[13,11,13,12],[13,13,13,14],[15,15,15,17],[14,0,14,4],[17,0,17,4],[17,5,17,10],[15,0,15,4],[16,5,16,10],[15,5,15,10],[14,5,14,10],[26,15,26,17],[29,0,29,4],[29,5,29,10],[28,0,28,4],[31,15,31,17],[18,5,18,10],[27,0,27,4],[27,5,27,10],[27,11,27,12],[27,13,27,14],[21,13,21,14],[31,18,31,22],[29,11,29,12],[29,13,29,14],[21,5,21,10],[24,0,24,14],[29,15,29,17],[24,15,24,17],[25,0,25,14],[26,11,26,12],[23,11,23,12],[33,0,33,14],[33,15,33,17],[28,5,28,10],[32,0,32,14],[17,15,17,17],[20,11,20,12],[21,15,21,17],[18,11,18,12],[17,11,17,12],[34,0,34,14],[34,15,34,17],[34,18,34,22],[26,5,26,10],[29,18,29,22],[23,0,23,4],[23,5,23,10],[33,18,33,22],[23,13,23,14],[24,18,24,22],[19,0,19,4],[18,13,18,14],[20,5,20,10],[21,0,21,4],[20,0,20,4],[18,0,18,4],[19,5,19,10],[19,13,19,14],[19,11,19,12],[21,11,21,12],[5,15,5,17],[21,18,21,22],[22,13,22,14],[23,15,23,17],[7,15,7,17],[8,18,8,22],[7,18,7,22],[14,15,14,17],[14,18,14,22],[11,18,11,22],[7,0,7,4],[4,4,4,12],[7,5,7,10],[7,11,7,12],[5,0,6,4],[5,5,6,10],[8,0,8,4],[9,13,9,14],[8,5,8,10],[9,18,9,22],[8,11,8,12],[8,15,8,17],[9,11,9,12],[9,0,9,4],[10,18,10,22],[12,15,12,17],[12,18,12,22],[10,0,10,4],[10,5,10,10],[10,11,10,12],[12,0,12,14],[2,0,2,22],[3,0,3,3],[3,4,3,11],[5,18,6,22],[6,15,6,17],[4,0,4,3],[5,13,6,14],[3,12,3,15],[3,16,3,22],[5,11,6,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":22},"（様式５－２）"]
["※住宅のタイプ別（①～⑩）に作成、該当する全てのタイプについて提出してください。"]
["補助対象となる部分の経費の内訳"]
["提案者名",{"$nulls":11},"住宅NO・名称"]
[]
["住宅の名称・項目",{"$nulls":4},"仕様・内容",{"$nulls":5},"数量",null,"単位",null,"金額",null,null,"備考"]
[{"$nulls":15},"（千円/戸）"]
["住宅○　○○○○"]
["　１．調査設計計画費"]
["　　○○費"]
[]
["　小計Ａ（戸当たり　：千円/戸）"]
["　小計Ａ’（対象戸数　計　：千円）",{"$nulls":17},"対象戸数　○戸"]
["　２．建設費（掛かり増し）"]
["　　【○○○○】"]
["　　○○費"]
["　　○○費"]
["　　【○○○○】"]
["　　○○費"]
["　　○○費"]
["　　【○○○○】"]
["　　○○費"]
["　　○○費"]
[]
["　小計Ｂ（戸当たり　：千円/戸）"]
["　小計Ｂ’（対象戸数　計　：千円）",{"$nulls":17},"対象戸数　○戸"]
["　３．効果等の検証費"]
["　○○費"]
["　○○費"]
[]
["　小計Ｃ（戸当たり　：千円/戸）"]
["　小計Ｃ’（対象戸数　計　：千円）",{"$nulls":17},"対象戸数　○戸"]
["住宅②　タイプ□□"]
["　合計Ａ＋Ｂ＋Ｃ（戸当たり合計：　千円／戸）　"]
["　合計Ａ’＋Ｂ’＋Ｃ’（対象戸数　合計：　千円）",{"$nulls":17},"対象戸数　○戸"]
[]
["注１）","消費税は除いた額を記載してください。"]
["注２）","千円未満は切り捨て処理として計算してください。"]
["注３）","適宜、工事種別に項目を立てて記載してください。記入欄は、必要に応じて増やしてください。"]
["注４）","仕様・内容欄には、対象工事費等の内容、仕様・性能等がわかるよう記載してください。"]
["注５）","特記すべき内容がある場合には、備考欄に記載してください。"]
["注４）","掛かり増し費用として申請できるものは、公募要領　別表１－１に掲げるものに限ります。"]
[null,"必ず、公募要領　別表１－１をご確認ください。"]

{"sheet":"様式6_チェックリスト","index":19,"n_rows":70,"n_cols":24,"rows_kept":70,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[30,23,31,23],[31,8,31,20],[56,8,56,20],[47,8,47,20],[49,8,49,20],[50,22,53,22],[54,8,54,20],[51,8,51,20],[44,8,44,20],[32,8,32,20],[24,22,25,22],[35,8,35,20],[46,8,46,20],[28,22,29,22],[27,8,27,20],[32,22,35,22],[42,8,42,20],[42,22,45,22],[30,21,31,21],[30,8,30,20],[69,1,69,7],[65,1,68,4],[48,5,49,7],[46,3,49,4],[50,3,53,4],[54,5,55,7],[56,5,57,7],[50,5,51,7],[60,3,60,7],[61,3,61,7],[19,8,19,20],[26,8,26,20],[68,9,68,20],[67,9,67,20],[57,8,57,20],[62,8,62,20],[58,8,58,20],[63,8,63,20],[60,8,60,20],[29,8,29,20],[11,23,12,23],[28,8,28,20],[12,21,13,21],[24,21,25,21],[16,8,16,20],[14,8,14,20],[15,8,15,20],[18,8,18,20],[42,0,64,0],[42,1,64,2],[69,8,69,20],[24,5,25,7],[24,8,24,20],[25,8,25,20],[33,8,33,20],[34,8,34,20],[61,8,61,20],[62,3,62,7],[44,5,45,7],[32,3,35,4],[21,0,25,0],[21,1,25,4],[23,5,23,7],[65,8,65,20],[64,8,64,20],[54,3,55,4],[26,0,35,0],[26,1,35,2],[14,0,15,0],[16,0,20,0],[63,3,63,7],[34,5,35,7],[65,0,68,0],[65,5,68,7],[64,3,64,7],[46,5,47,7],[42,3,45,4],[42,5,43,7],[46,22,49,22],[50,8,50,20],[1,0,1,23],[21,8,21,20],[9,21,9,23],[11,0,13,0],[9,0,10,4],[9,5,10,7],[9,8,10,20],[19,5,20,7],[30,3,31,7],[32,5,33,7],[58,22,59,22],[38,0,38,23],[40,0,41,4],[40,5,41,7],[40,8,41,20],[56,3,59,4],[40,21,40,23],[54,22,55,22],[58,5,59,7],[52,5,53,7],[43,8,43,20],[55,8,55,20],[14,1,15,4],[59,8,59,20],[52,8,52,20],[48,8,48,20],[53,8,53,20],[16,1,20,4],[26,3,27,7],[45,8,45,20],[14,5,15,7],[16,5,18,7],[21,5,22,7],[22,8,22,20],[20,8,20,20],[23,8,23,20],[17,8,17,20],[28,3,29,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":23},"（様式６－①）"]
["提出書類　チェックリスト－１"]
{"$rows_empty":7}
["区分",{"$nulls":4},"様式",null,null,"主なチェック項目",{"$nulls":12},"チェック欄"]
[{"$nulls":21},"(1)","(2)","(3)"]
["提案\n種別","(1)事業主基準の計算に準じて概ねゼロとなるもの",{"$nulls":19},"□"]
[null,"(2)標準的な住宅の一次エネルギー消費量が概ねゼロになるとみなす仕様に適合するもの",{"$nulls":20},"□"]
[null,"(3)審査委員会が同等以上の水準の省エネ住宅と認めるものとして申請するもの",{"$nulls":21},"□"]
["①","提案申請書\n表紙",null,null,null,"様式1",null,null,"提案の代表者が明記されているか",{"$nulls":12},"□","□","□"]
[{"$nulls":8},"代表印が捺印されているか",{"$nulls":12},"□","□","□"]
["②","フェイスシート",null,null,null,"様式2-1",null,null,"提案事業者の概要（事務連絡先、住宅の供給実績等）が記載されているか",{"$nulls":12},"□","□","□"]
[{"$nulls":8},"事務連絡先（特にE-mailアドレス等）に記載ミスがないか",{"$nulls":12},"□","□","□"]
[{"$nulls":8},"年間供給戸数が50戸未満であるか",{"$nulls":12},"□","□","□"]
[{"$nulls":5},"様式2-2",null,null,"提案事業の概要(住宅の概要・戸数、補助申請額、エネルギー削減量・削減率等)が記載されているか",{"$nulls":12},"□","□","□"]
[{"$nulls":8},"全タイプの住宅について、もれなく記載しているか",{"$nulls":12},"□","□","□"]
["③","提案する住宅及び導入する省エネ手法の内容",null,null,null,"様式3-1",null,null,"様式2-2の住宅タイプ（①～⑩）に従って、全てのタイプ分を作成しているか",{"$nulls":12},"□","□","□"]
[{"$nulls":8},"提案する住宅の概要、省エネ手法について記載されているか",{"$nulls":12},"□","□","□"]
[{"$nulls":5},"別添資料①",null,null,"（確定したプランで申請する場合）\n平面図や断面図等の住宅の概要がわかる図面が添付されているか",{"$nulls":12},"□","□","□"]
[{"$nulls":5},"様式3-2",null,null,"審査委員会が認める住宅として申請する場合に、取り組みの詳細が記載されているか",{"$nulls":14},"□"]
[{"$nulls":8},"調査設計計画費、効果の検証等に要する費用について申請する場合、内容と必要な理由が記載されているか",{"$nulls":14},"□"]
["④","一次エネルギー消費量の計算書",null,"様式4-①～4-6",{"$nulls":4},"様式2-2の住宅タイプ（①～⑩）に従って、全てのタイプ分を作成しているか",{"$nulls":12},"□","□","□"]
[{"$nulls":8},"様式2-2の住宅タイプ（①～⑩）に従って、タイプ別に様式4-①～4-6の該当するものをまとめて綴じてあるか",{"$nulls":12},"□","□","□"]
[null,null,null,"様式4-①",{"$nulls":4},"様式2-2の住宅タイプ（①～⑩）に従って、該当する全てのタイプ分を作成しているか",{"$nulls":12},"□",null,"□"]
[{"$nulls":8},"一次エネルギー消費量の計算結果が記載されているか",{"$nulls":12},"□",null,"□"]
[null,null,null,"様式4-②",{"$nulls":4},"（提案種別：(2)概ねゼロになるとみなす仕様　の場合）\n様式2-2の住宅タイプ（①～⑩）に従って、該当する全てのタイプ分を作成しているか",{"$nulls":13},"□"]
[{"$nulls":8},"一次エネルギー消費量の計算結果が記載されているか",{"$nulls":13},"□"]
[null,null,null,"基本仕様の場合",null,"様式4-1",null,null,"住宅NO・タイプが様式2-2の住宅タイプ(①～⑩)と一致しているか",{"$nulls":12},"□",null,"□"]
[{"$nulls":8},"一次エネルギー消費量の計算が記載されているか",{"$nulls":12},"□",null,"□"]
[{"$nulls":5},"別添資料②",null,null,"Webプログラムの計算結果または「住宅事業建築主の判断の基準」における報告様式3が添付されているか",{"$nulls":12},"□",null,"□"]
[{"$nulls":8},"添付する別添資料に住宅NO・タイプを記載しているか",{"$nulls":12},"□",null,"□"]
[]
[{"$nulls":23},"（様式６－②）"]
["提出書類　チェックリスト－２"]
[]
["区分",{"$nulls":4},"様式",null,null,"主なチェック項目",{"$nulls":12},"チェック欄"]
[{"$nulls":21},"(1)","(2)","(3)"]
["④","一次エネルギー消費量の計算書",null,"断熱区分(オ)を超える断熱性能の場合",null,"様式4-2",null,null,"住宅NO・タイプが様式2-2の住宅タイプ(①～⑩)と一致しているか",{"$nulls":12},"□",null,"□"]
[{"$nulls":8},"一次エネルギー消費量の計算が記載されているか",{"$nulls":12},"□",null,"□"]
[{"$nulls":5},"別添資料③",null,null,"Webプログラムの計算結果または「住宅事業建築主の判断の基準」における報告様式3が添付されているか",{"$nulls":12},"□",null,"□"]
[{"$nulls":8},"添付する別添資料に住宅NO・タイプを記載しているか",{"$nulls":12},"□",null,"□"]
[null,null,null,"太陽熱温水器の場合",null,"様式4-3",null,null,"住宅NO・タイプが様式2-2の住宅タイプ(①～⑩)と一致しているか",{"$nulls":12},"□",null,"□"]
[{"$nulls":8},"一次エネルギー消費量の計算が記載されているか",{"$nulls":12},"□",null,"□"]
[{"$nulls":5},"別添資料④",null,null,"Webプログラムの計算結果または「住宅事業建築主の判断の基準」における報告様式3が添付されているか",{"$nulls":12},"□",null,"□"]
[{"$nulls":8},"添付する別添資料に住宅NO・タイプを記載しているか",{"$nulls":12},"□",null,"□"]
[null,null,null,"コージェネの場合",null,"様式4-4",null,null,"住宅NO・タイプが様式2-2の住宅タイプ(①～⑩)と一致しているか",{"$nulls":12},"□",null,"□"]
[{"$nulls":8},"一次エネルギー消費量の計算が記載されているか",{"$nulls":12},"□",null,"□"]
[{"$nulls":5},"別添資料⑤",null,null,"Webプログラムの計算結果または「住宅事業建築主の判断の基準」における報告様式3が添付されているか",{"$nulls":12},"□",null,"□"]
[{"$nulls":8},"添付する別添資料に住宅NO・タイプを記載しているか",{"$nulls":12},"□",null,"□"]
[null,null,null,"空気集熱式の場合",null,"様式4-5",null,null,"住宅NO・タイプが様式2-2の住宅タイプ(①～⑩)と一致しているか",{"$nulls":12},"□",null,"□"]
[{"$nulls":8},"一次エネルギー消費量の計算が記載されているか",{"$nulls":12},"□",null,"□"]
[null,null,null,"太陽光発電の場合",null,"様式4-6",null,null,"住宅NO・タイプが様式2-2の住宅タイプ(①～⑩)と一致しているか",{"$nulls":12},"□","□","□"]
[{"$nulls":8},"一次エネルギー消費量の計算が記載されているか",{"$nulls":12},"□","□","□"]
[{"$nulls":5},"別添資料⑥",null,null,"（算定ツールを使用して計算する場合）\nWebプログラムの計算結果または「住宅事業建築主の判断の基準」における報告様式3が添付されているか",{"$nulls":12},"□",null,"□"]
[{"$nulls":8},"添付する別添資料に住宅NO・タイプを記載しているか",{"$nulls":12},"□",null,"□"]
[null,null,null,"別添資料⑦",{"$nulls":4},"(提案種別：(3)審査委員会が認める住宅として申請する場合)\n一次エネルギー消費量の計算の根拠となる資料が添付されているか",{"$nulls":14},"□"]
[null,null,null,"様式5-1-A",{"$nulls":4},"（掛かり増し費用相当額として申請する場合）\n様式2-2の住宅タイプ（①～⑩）別に、補助対象費用、戸数、補助対象額等が記載されているか",{"$nulls":12},"□","□","□"]
[null,null,null,"様式5-2",{"$nulls":4},"補助対象部分の内訳が記載されているか",{"$nulls":12},"□","□","□"]
[null,null,null,"様式5-1-B",{"$nulls":4},"（建設に要する費用の1/10として申請する場合）\n様式2-2の住宅タイプ（①～⑩）別に、補助対象費用、戸数、補助対象額等が記載されているか",{"$nulls":12},"□","□","□"]
[null,null,null,"様式5-2",{"$nulls":4},"（設計費・検証費を申請する場合）\n補助対象部分の内訳が記載されているか",{"$nulls":12},"□","□","□"]
["⑥","住宅省エネ基準の適合確認書",null,null,null,"別添資料⑧",null,null,"提案する全ての住宅が省エネ基準（平成11年基準）に適合しているか",{"$nulls":12},"□","□","□"]
[{"$nulls":8},"※該当するものを選択してください"]
[{"$nulls":9},"省エネ基準への適合状況が確認できる資料を添付しているか",{"$nulls":11},"□","□","□"]
[{"$nulls":9},"上記資料が提出できない場合は、交付申請時に提出する旨を記載した書面が添付されているか",{"$nulls":11},"□","□","□"]
["⑦","CD-R",{"$nulls":6},"上記の様式1～様式5-2までのデータ（別添資料を除く）を収容したCD-Rが添付されているか",{"$nulls":12},"□","□","□"]