{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":9,"sheets":["チェックシート","別添1-1","別添1-2","別添1-3","別添様式2-A","別添様式2-B","添付資料4-1","別添1-添付資料","掛かり増し費用算定書"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":2,"defined_names":10,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"チェックシート","index":0,"n_rows":43,"n_cols":13,"rows_kept":43,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,5,5,5],[3,4,5,4],[3,6,5,6],[6,5,9,5],[6,4,9,4],[6,6,9,6],[6,0,6,3],[7,0,7,3],[8,0,8,3],[9,0,9,3],[0,0,0,6],[1,0,1,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3],[2,0,2,3],[25,0,25,3],[26,0,26,3],[26,4,28,4],[26,6,28,6],[27,0,27,3],[28,0,28,3],[26,5,28,5],[39,0,39,3],[40,0,40,3],[34,0,34,3],[34,4,35,4],[38,0,38,3],[35,0,35,3],[36,0,36,3],[36,4,37,4],[37,0,37,3],[23,0,23,3],[10,0,10,3],[11,2,11,3],[19,2,19,3],[17,2,17,3],[18,2,18,3],[22,0,22,3],[21,2,21,3],[15,2,15,3],[16,2,16,3],[13,4,14,4],[13,5,14,5],[13,6,14,6],[16,5,20,5],[16,4,20,4],[16,6,20,6],[20,2,20,3],[11,0,21,1],[24,0,24,3],[23,6,24,6],[23,5,24,5],[34,5,35,5],[23,4,24,4],[12,2,12,3],[13,2,13,3],[14,2,14,3],[32,0,32,3],[32,4,33,4],[33,0,33,3],[36,5,37,5],[36,6,37,6],[32,6,33,6],[32,5,33,5],[3,10,7,10],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[34,6,35,6],[29,0,29,3],[29,4,30,4],[29,5,30,5],[29,6,30,6],[30,0,30,3],[31,0,31,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["交付申請図書の作成要領（棟別様式・H25省エネ基準）"]
["提出書類",null,null,null,"記入例","様式、縮尺","ﾁｪｯｸ欄"]
[" ①　適合状況を確認した建築士の免許証",{"$nulls":4},"写し","□",null,"□","※様式の名称について","区分","名称","備考"]
[" ②　建築士による適合確認書",null,null,null,"例-3","別添１-1","□",null,"■","「交付申請」","全体様式","別記様式第1"]
[" 　　1.建築物の基本事項",{"$nulls":8},"「交付変更申請」",null,"別記様式第4"]
[" 　　2.申請者等の概要",{"$nulls":8},"「中止（又は廃止）申請」",null,"別記様式第5"]
[" 　　3.一次エネルギー消費量（削減量）の適合状況",{"$nulls":4},"別添１-2","□",null,null,"「実績報告」",null,"別記様式第7"]
["　　　提案申請時と今回の実際の設計との差異を確認します。",{"$nulls":8},"全体事業進捗管理表及び竣工予定一覧表",null,"別紙1"]
["※提案内容からの変更は原則認められません。採択通知書の附帯条件②に",{"$nulls":8},"建築士による適合確認書","棟別様式","別添1","交付・変更"]
["　ある範囲内の変更に限り認める場合もありますので申請前にご相談ください。",{"$nulls":10},"別添2","実績"]
[" 　　4.省エネルギー基準への適合状況",{"$nulls":4},"別添１-3","□"]
["③\nH\n25\n省\nエ\nネ\n基\n準\n",null,"一次エネルギー消費量の評価書及び計算書",null,null,"別添様式2","□"]
[null,null,"（該当する場合は添付：導入する省エネ手法の内容）",null,null,"別添様式3","□"]
[null,null,"省エネ基準一次エネルギー消費量計算結果",null,null,null,"□"]
[null,null,"（住宅・住戸の省エネルギー性能の判定プログラム）"]
[null,null,"外皮性能の計算結果",null,null,"任意様式","□"]
[null,null,"住宅概要に係る設計図書",null,null,"任意様式　　　（A３程度）","□"]
[null,null,"・平面図：「主たる居室」「その他の居室」「非居室」がわかるよう"]
[null,null,"　　　　　に色分けし、それぞれの床面積を記載。"]
[null,null,"・立面図：熱的境界部位がわかるように色付けし、外皮性能の"]
[null,null,"（断面図）  計算に使用した外皮面積を記載。"]
[null,null,"・断熱材・開口部　仕様基準確認表（仕様規定を適用する場合のみ）",null,"例-4","別添1-添付資料","□"]
[" ④　案内図：最寄駅及び目標となる建物を明示",{"$nulls":4},"任意縮尺","□"]
[" ⑤　配置図：縮尺、方位、敷地の境界及び道路の位置、真南からの太陽光",{"$nulls":4},"任意縮尺","□"]
["　　　　　　パネルの方位角を明示"]
[" ⑥　仕様書・仕上表等：物件名等、提案項目を明示",{"$nulls":5},"□"]
[" ⑦　平面図：縮尺、方位、寸法、求積、室名を明示",{"$nulls":4},"1/50程度","□"]
["　　空調設備・換気設備・給湯設備：提案項目及び設置位置を明記"]
["　　通風有の場合は通風計算及び通風経路を併記"]
[" ⑧　立面図：縮尺、寸法　４面以上、提案項目を明示",{"$nulls":4},"1/100程度","□"]
["　　太陽光発電設備：設置位置及び割付図を明示"]
[" ⑨　矩計図：提案項目を明示（断熱、開口部の仕様等）",{"$nulls":4},"1/20程度","□"]
[" ⑩　照明設備：プラン図、カタログの写し等を添付",{"$nulls":4},"任意縮尺","□"]
["　　　　　　（未定の場合は実績報告時に添付）"]
[" ⑪　その他（提案内容が確認できる資料、カタログ等の写しで、",{"$nulls":5},"□"]
["　　　　　　設備機器や材料の性能値を明示したもの）"]
[" ⑫　請負契約書、見積書等（明細が確認できる資料）",{"$nulls":4},"任意様式","□"]
["　　補助対象工事項目、金額の明記"]
[" ⑬　掛かり増し費用算定書（掛かり増し費用での申請の場合のみ提出）",{"$nulls":4},"参考様式","□"]
[" ⑭　補助金に関する合意書（請負）",{"$nulls":4},"任意様式　　（写し）","□"]
[" ⑮　補助金に関する確約書（建売）",{"$nulls":4},"任意様式　　（原本）","□"]
["（注）添付する図面や資料には、補助金申請やエネルギー消費削減量の算定根拠となる部分（数値、"]
["　　　算定式など）にマーカーを入れ、わかりやすい表示としてください。"]

{"sheet":"別添1-1","index":1,"n_rows":33,"n_cols":18,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[32,3,32,4],[32,5,32,7],[28,5,28,7],[29,3,29,4],[29,6,29,7],[29,8,29,9],[30,3,31,4],[30,5,30,6],[30,7,30,10],[31,5,31,6],[31,7,31,10],[24,0,25,2],[24,3,24,4],[24,5,24,10],[25,3,25,4],[25,5,25,10],[26,0,32,2],[26,3,26,4],[26,5,26,10],[27,3,27,4],[28,3,28,4],[18,0,18,2],[18,4,18,5],[19,0,19,2],[19,4,19,6],[19,8,19,10],[22,0,23,2],[22,3,22,4],[22,5,22,10],[23,3,23,4],[23,5,23,10],[16,0,16,2],[16,3,16,4],[16,5,16,6],[16,7,16,8],[16,9,16,10],[17,0,17,2],[17,4,17,5],[17,7,17,8],[13,0,13,2],[13,5,13,6],[13,7,13,10],[14,0,15,2],[14,3,14,4],[14,5,14,6],[14,7,14,10],[15,3,15,4],[15,5,15,6],[15,7,15,10],[0,8,0,10],[10,6,10,9],[12,0,12,2],[12,3,12,6],[12,9,12,10],[9,8,9,10],[7,0,7,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["別添１-１"]
["建築士による適合確認書"]
[]
["　当該申請に係る住宅の一次エネルギー消費量の評価結果、省エネルギー基準への適合状況及び",{"$nulls":12},"（ 一級 ）",null,"（大臣）"]
["当該申請に係る住宅の設計内容と住宅のゼロ・エネルギー化推進事業の提案申請に記載されてい",{"$nulls":12},"（ 二級 ）",null,"（知事）"]
["る提案内容との適合状況は次のとおりであることを証明する。",{"$nulls":12},"（ 木造 ）"]
[]
["平成 　　 年 　　 月 　　 日"]
[]
[{"$nulls":5},"建築士",null,"登録"]
[{"$nulls":4},"建築士の氏名",{"$nulls":6},"←","本年度より注意項目も増えています。"]
["１．建築物の基本事項",{"$nulls":11},"押印される建築士は必ず現地で確認される建築士です。"]
["事業名",{"$nulls":6},"応募\n番号","NO14-"]
["事業の区分と名称",{"$nulls":4},"住宅Ａ",{"$nulls":5},"←","該当する「邸名」を記載します。","新築","請負","木造","専用住宅","（　軸組工法　）"]
["所在地",null,null,"都道府県",null,"市区",null,"町、字番地",{"$nulls":5},"改修","建売","鉄骨造","併用住宅","（　枠組工法　）"]
[{"$nulls":15},"RC造",null,"（混構造/一部RC）"]
["用途",{"$nulls":4},"構   造 ",{"$nulls":5},"←","左側は基本の構造、右側は補助項目です","1階","無","SRC造","住宅Ａ","（混構造/一部S）"]
["住宅規模",null,null,"1階",null,null,"2階",null,null,"3階",null,"←","※住宅の面積は「温熱対象部分」とします。\n　数値は半角数字で入力すれば㎡表示します","2階","有","その他","住宅Ｂ"]
["延床面積・階数",null,null,"延床\n面積",null,null,"地上",null,"地下",null,null,"←","地下室有の場合は右セルに規模を記載下さい","3階",null,null,"住宅Ｃ"]
["事業予定工期",null,null,"着工日",null,null,null,"完成日",null,null,null,"←","着工予定と完成予定を日付けまで記載下さい。\n半角数字/半角数字で「平成表示」します。"]
[]
["２．申請者等の概要"]
["申請者",null,null,"　名 　　 称"]
[null,null,null,"　住 　　 所"]
["建築主",null,null,"氏名又は名称"]
[null,null,null,"住　　　所"]
["確認者の所属先",null,null,"事 務 所 名 ",{"$nulls":9},"一級"]
[null,null,null,"事務所　区分",null,null,"一級","建築士事務所",{"$nulls":5},"二級"]
[null,null,null,"登 録 年 月 日",{"$nulls":9},"木造"]
[null,null,null,"登 録 番 号",null,null,"知事登録　　第",null,null,null,"号"]
[null,null,null,"所  在  地",null,"市・区",null,"町、番号"]
[]
[null,null,null,"電 話 番 号"]

{"sheet":"別添1-2","index":2,"n_rows":28,"n_cols":12,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[16,0,16,3],[28,0,30,9],[27,0,27,9],[23,0,23,9],[5,0,8,2],[22,5,22,9],[14,0,15,3],[17,0,17,3],[14,4,15,5],[14,6,15,7],[14,8,15,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["別添１-２（Ｈ25基準）"]
[]
["３．一次エネルギー消費量（削減量）の適合状況"]
[]
["（１）ゼロ・エネルギー住宅の種別"]
["適用した判断基準",null,null,"□","①一次エネルギー消費量の算定要領に基づく評価結果",{"$nulls":6},"□"]
[{"$nulls":4},"（平成25年省エネ基準）",{"$nulls":6},"■"]
[null,null,null,"□","②審査委員会によって上記 ①,②の基準と同等以上の性能を"]
[{"$nulls":4},"　有する住宅と認められたもの"]
[]
["(注)該当するものに■を選択すること。また審査委員会に認められたものについては、"]
["    別途審査結果書面を添付すること。"]
[]
["（２）評価結果〈（１）で　①を選択した場合〉"]
["　評価結果",null,null,null,"補足説明※",null,"提案時の　　　　　数値基準　",null,"今回の　　　　　　算定値"]
[]
["エネルギー削減率（％）",null,null,null,"（Ｒ）","⑪",null,"％",null,"％"]
["エネルギー削減率（％）　　　　　　　　（太陽光発電を除く）",null,null,null,"（Ｒ0）","⑬",null,"％",null,"％"]
[]
[" ※　別添様式２－Ａまたは２－Ｂで算定した値を該当する記号の欄に転記すること。"]
["　  "]
["（３）一次エネルギー消費量計算結果"]
[]
["　　提案申請書式の別添様式2-Ａまたは別添2-Ｂの該当する書式と、省エネ基準一次エネルギー"]
["　　　消費量計算結果を提出すること。"]
["　　"]
["（４）評価結果　＜（１）で　②を選択した場合＞"]
["提案内容  （仕様・性能）"]

{"sheet":"別添1-3","index":3,"n_rows":37,"n_cols":18,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,7,3,8],[4,0,4,5],[4,6,4,7],[4,8,4,9],[5,0,6,0],[5,1,6,2],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[6,6,6,7],[6,8,6,9],[20,6,20,8],[21,6,21,8],[7,5,7,6],[15,0,15,2],[16,0,17,1],[16,4,16,5],[16,7,16,9],[17,4,17,5],[17,7,17,9],[23,8,23,9],[24,7,24,9],[18,0,19,1],[18,4,18,5],[18,7,18,9],[19,4,19,5],[19,7,19,9],[20,0,21,1],[20,4,21,4],[20,5,21,5],[22,0,24,2],[22,3,24,3],[22,5,22,6],[23,5,23,6],[25,1,25,2],[25,4,25,5],[34,3,35,3],[34,5,34,6],[25,0,30,0],[28,6,28,8],[26,1,28,1],[26,6,26,8],[27,6,27,8],[25,7,25,9],[36,0,36,2],[36,6,36,9],[30,1,30,2],[30,8,30,9],[29,1,29,2],[31,0,33,1],[34,0,35,2],[29,5,29,9],[27,9,28,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["別添１-３（Ｈ25基準）"]
["４．省エネルギー基準への適合状況"]
["（１）提案する住宅の断熱性能"]
["該当する地域区分",null,null,null,"地域 ・ 年間日射地域区分",null,null,"外皮等面積"]
["省エネルギー性能",{"$nulls":5},"当該地域の基準値",null,"今回の算定値",null,null,1,0.46,"-","A1"]
["□"," 性能基準",null,"ＵＡ値（外皮平均熱貫流率[W/(㎡・K)]）",null,null,"",null,null,null,"□",2,0.46,"-","A2",null,"←","当該地域は地域区分を選択すると自動に入ります"]
[null,null,null,"ηＡ値（冷房期の外皮平均日射熱取得率）",null,null,"",null,null,null,"■",3,0.56,"-","A3"]
["□","仕様基準（設計・施行指針）",null,null,null,"外皮等の面積合計\n床面積の合計",null,null,"開口部\n比率",null,null,4,0.75,"-","A4"]
["１.","エネルギーの使用の合理化に関する法律第７５条の規定による届出書（以下、単に「届出書」という。）",{"$nulls":9},5,0.87,3,"A5"]
[null,"を所管行政庁に提出している場合、又は住宅の品質確保等に関する法律第6条の規定する設計住宅性能",{"$nulls":9},6,0.87,2.8]
[null,"評価書を取得している場合にあっては、その写しを添付すること。この場合、上記項目の記載は不要。",{"$nulls":9},7,0.87,2.7]
[null,"※ 設計住宅性能評価によるものは、実績報告時に建設住宅性能評価書の写しを添付すること。",{"$nulls":9},8,"-",3.2,null,"AC（省エネ対策無）"]
["２.","該当項目の根拠となる計算書等の資料を提出すること。",{"$nulls":13},"AC（区分（い））"]
["３.","仕様規定を適用する場合は、別添-添付資料1も提出すること。",{"$nulls":13},"AC（区分（ろ））"]
["（２）提案する住宅の設備の方式・性能",{"$nulls":14},"AC（区分（は））"]
["設備項目",null,null,"設置\n状況","詳細項目",{"$nulls":10},"その他"]
["暖房設備",null,"主たる居室",null,null,null,"メーカー\n型番",{"$nulls":4},"有","太陽熱温水器","全館",null,"ダクト式セントラル空調システム\n（HP式熱源）"]
[null,null,"その他居室",null,null,null,"メーカー\n型番",{"$nulls":4},"無","ソーラーシステム","有","有効換気量率が85％かつ熱交換効率が65％以上"]
["冷房設備",null,"主たる居室",null,null,null,"メーカー\n型番",{"$nulls":4},"無",null,"無","補正温度交換効率が58.8％以上"]
[null,null,"その他居室",null,null,null,"メーカー\n型番",{"$nulls":4},"有\n5/ｈ"]
["通風措置",null,"主たる居室",null,"外皮熱損失量\n（q）",null," 冷房期の日射熱取得量（mc）",{"$nulls":4},"有\n20/ｈ","ダクト式第一種"]
[null,null,"その他居室",null,null,null," 暖房期の日射熱取得量（ｍH）",{"$nulls":5},"ダクト式\n第二種又は三種",null,"ガス給湯器","AC（省エネ対策無）"]
["換気設備",null,null,"有","換気方式","省エネ対策の種類",null,"比消費電力","熱交換",null,null,null,"壁付け式第一種",null,"石油給湯器","AC（区分（い））"]
[{"$nulls":11},"プラン図","壁付け式\n第二種又は三種","先分岐方式","ヒートポンプ・ガス瞬間式\n併用型給湯器（1）","AC（区分（ろ））"]
[{"$nulls":4},"換気回数",null,"メーカー\n型番",{"$nulls":4},"カタログ","省エネ対策無","ヘッダー方式\n全て13A","ヒートポンプ・ガス瞬間式\n併用型給湯器（2）","AC（区分（は））"]
["給湯設備","熱源機",null,"有",null,null,"メーカー\n型番",{"$nulls":5},"75φダクトのみ","ヘッダー方式\n一部13A","電気ヒーター温水器","FF暖房機"]
[null,"節湯機器","台所水栓",null,null,"メーカー\n型番",null,null,null,"給湯配管",null,null,"75φダクト＋DCモーター",null,"電気ヒートポンプ給湯器","パネルラジエーター"]
[null,null,"浴室\nシャワー",null,null,"メーカー\n型番",{"$nulls":5},"PEFC1","比消費電力による","0.5回/ｈ","コージェネレーション","温水床暖房"]
[null,null,"洗面水栓",null,null,"メーカー\n型番",{"$nulls":5},"PEFC2","節湯A1\n（手元止水機能）","0.7回/ｈ","その他","ファンコンベクター"]
[null,"高断熱浴槽",null,null,"メーカー型番",{"$nulls":6},"PEFC3","節湯C1\n（水優先吐水機能）","0.0回/ｈ","節湯A1\n（手元止水機能）","電気ヒーター式床暖房"]
[null,"太陽熱給湯",null,null,null,"貯湯タンク\n容量",null,"メーカー\n型番",null,null,null,"PEFC4/PEFC6","節湯A1×C1\n（手元止水+水優先）","100L","節湯B1\n（小流量吐水機能）","電気蓄熱式床暖房"]
["照明設備",null,"主たる居室",null,null,"調光採用",null,"□","別紙参照→",null,null,"PEFC5",null,"150L","節湯A1×節湯B1\n（手元+小流量吐水）","その他"]
[null,null,"その他居室",null,null,"調光採用",null,"□","　実績報告時に提出",null,null,"SOFC1","無","200L",null,"ダクト式セントラル空調システム\n（HP式熱源）"]
[null,null,"非居室",null,null,"人感ｾﾝｻｰ",null,"　↑上記の内どちらかを選択",null,null,null,"SOFC2","白熱灯一部使用","300L"]
["太陽光発電設備",null,null,"有","メーカー\n型番",null,null,"ﾓｼﾞｭｰﾙ\n能力／枚",null,null,null,"GEC1","白熱灯無し","400L以上",null,null,"←","パネル出力能力と枚数は別々のセルを分けて入力してください。\n数値を入力すると単位は自動です。"]
[{"$nulls":4},"真南からの\n方位角",null,"傾斜角",null,"システム容量",null,null,"GEC2",{"$nulls":4},"←","パネル出力能力×枚数＝システム容量"]
["コージェネレーション\nシステム・その他",{"$nulls":4},"メーカー\n型番",{"$nulls":5},"空気集熱式太陽熱\n利用システム"]

{"sheet":"別添様式2-A","index":4,"n_rows":34,"n_cols":28,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[28,2,29,3],[28,4,28,10],[28,11,28,13],[28,14,28,16],[28,17,28,24],[29,4,29,10],[29,11,29,13],[29,14,29,16],[29,17,29,24],[26,4,26,10],[26,11,26,13],[26,14,26,16],[26,17,26,24],[27,4,27,10],[27,11,27,13],[27,14,27,16],[27,17,27,24],[24,4,24,10],[24,11,24,13],[24,14,24,16],[24,17,24,24],[25,0,29,1],[25,2,27,3],[25,4,25,10],[25,11,25,13],[25,14,25,16],[25,17,25,24],[22,11,22,13],[22,14,22,16],[22,17,22,24],[23,4,23,10],[23,11,23,13],[23,14,23,16],[23,17,23,24],[20,0,20,10],[20,11,20,13],[20,14,20,16],[20,17,20,24],[21,0,24,3],[21,4,21,10],[21,11,21,13],[21,14,21,16],[21,17,21,24],[22,4,22,10],[15,0,15,10],[15,11,15,13],[15,14,15,16],[15,18,15,20],[15,21,15,23],[16,0,16,17],[16,18,16,20],[16,21,16,23],[13,0,13,10],[13,11,13,13],[13,14,13,16],[13,18,13,20],[13,21,13,23],[14,0,14,10],[14,11,14,13],[14,14,14,16],[14,18,14,20],[14,21,14,23],[11,0,11,10],[11,11,11,13],[11,14,11,16],[11,18,11,20],[11,21,11,23],[12,0,12,10],[12,11,12,13],[12,14,12,16],[12,18,12,20],[12,21,12,23],[9,0,9,10],[9,11,9,17],[9,18,9,24],[10,0,10,10],[10,11,10,13],[10,14,10,16],[10,18,10,20],[10,21,10,23],[7,12,7,14],[7,16,7,18],[7,20,7,23],[8,0,8,6],[8,7,8,10],[8,11,8,13],[8,16,8,18],[8,19,8,24],[0,0,0,4],[2,0,2,24],[5,0,5,6],[5,7,5,24],[6,0,7,6],[6,7,6,11],[6,12,6,15],[6,16,6,19],[6,20,6,24],[7,7,7,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":24},"（別添様式２－A・H25省エネ基準）"]
[]
["一次エネルギー消費量の評価書",{"$nulls":26},"住宅Ａ"]
[{"$nulls":27},"住宅Ｂ"]
["１．省エネ基準一次エネルギー消費量算定方法による計算結果",{"$nulls":26},"住宅Ｃ"]
["（１）住宅の名称"]
["（２）床面積",{"$nulls":6},"主たる居室",{"$nulls":4},"その他の居室",null,null,null,"非居室",null,null,null,"合計"]
[{"$nulls":11},"㎡",null,null,null,"㎡",null,null,null,"㎡","",null,null,null,"㎡"]
["（３）省エネ地域区分\n　　　/年間日射地域区分",{"$nulls":10},"地域",null,null,"／","A",null,null,null,"区分",{"$nulls":5},1,1]
["（４）住宅の一次エネルギー消費量\n     （1戸当り）",{"$nulls":10},"基準一次エネルギー消費量",{"$nulls":6},"設計一次エネルギー消費量",{"$nulls":6},2,2]
["暖房設備一次エネルギー消費量",{"$nulls":13},"MJ/(戸・年)",{"$nulls":6},"MJ/(戸・年)",null,null,null,3,3]
["冷房設備一次エネルギー消費量",{"$nulls":13},"MJ/(戸・年)",{"$nulls":6},"MJ/(戸・年)",null,null,null,4,4]
["換気設備一次エネルギー消費量",{"$nulls":13},"MJ/(戸・年)",{"$nulls":6},"MJ/(戸・年)",null,null,null,5,5]
["照明設備一次エネルギー消費量",{"$nulls":13},"MJ/(戸・年)",{"$nulls":6},"MJ/(戸・年)",null,null,null,6]
["給湯設備一次エネルギー消費量",{"$nulls":13},"MJ/(戸・年)",{"$nulls":6},"MJ/(戸・年)",null,null,null,7]
["合計",{"$nulls":10},"",null,null,"MJ/(戸・年)",null,null,"①","",null,null,"MJ/(戸・年)",null,null,"②",8]
["（５）太陽光発電等による発電量　　総発電量 ",{"$nulls":20},"MJ/(戸・年)",null,null,"③"]
[]
["２．エネルギー削減量、エネルギー削減率の計算結果（ゼロ・エネルギーの評価）"]
["※ピンク色の欄の数値を様式３－①の（４）に転記してください。　　　　　　"]
["基準エネルギー消費量",{"$nulls":10},"",null,null,"MJ/(戸・年)",null,null," ④ ： ①"]
["省エネ量",null,null,null," Ａ （基本仕様）",{"$nulls":6},"",null,null,"MJ/(戸・年)",null,null," ⑤ ： ④－②"]
[{"$nulls":4}," Ｂ （空気集熱式太陽熱利用）",{"$nulls":9},"MJ/(戸・年)",null,null," ⑥ ： （添付資料４－１の計算結果を\n　　　　  転記）"]
[{"$nulls":4}," Ｃ （太陽光発電）",{"$nulls":6},"",null,null,"MJ/(戸・年)",null,null," ⑦ ： ③"]
[{"$nulls":4},"小計",{"$nulls":6},"",null,null,"MJ/(戸・年)",null,null," ⑧ ： ⑤＋⑥＋⑦"]
["一次エネルギー消費量等の評価結果",null,"全体としての評価結果",null,"エネルギー消費量",{"$nulls":6},"",null,null,"MJ/(戸・年)",null,null," ⑨ ： ④－⑧"]
[{"$nulls":4},"エネルギー消費削減量",{"$nulls":6},"",null,null,"MJ/(戸・年)",null,null," ⑩ ： ⑧"]
[{"$nulls":4},"エネルギー削減率（R）",{"$nulls":6},"",null,null,"％",null,null," ⑪ ： ⑩÷④×100"]
[null,null,"太陽光発電を除く評価結果",null,"エネルギー消費削減量",{"$nulls":6},"",null,null,"MJ/(戸・年)",null,null," ⑫ ： ⑤＋⑥"]
[{"$nulls":4},"エネルギー削減率（R0）",{"$nulls":6},"",null,null,"％",null,null," ⑬ ： ⑫÷④×100"]
["注１）「１．省エネ基準一次エネルギー消費量算定方法による計算結果」には、別途計算した結果を転記してください。"]
["　　　 なお、「住宅・住戸の省エネルギー性能の判定プログラム（(独)建築研究所ホームページで公開）」を使用して"]
["　　   計算を行った結果は、添付資料1として必ず提出してください。"]
["注２）グレー及びピンクの欄は自動で計算されますので、入力は不要です。"]

{"sheet":"別添様式2-B","index":5,"n_rows":38,"n_cols":28,"rows_kept":38,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[33,11,33,13],[33,14,33,16],[33,17,33,24],[31,4,31,10],[31,11,31,13],[31,14,31,16],[31,17,31,24],[32,2,33,3],[32,4,32,10],[32,11,32,13],[32,14,32,16],[32,17,32,24],[33,4,33,10],[29,0,33,1],[29,2,31,3],[29,4,29,10],[29,11,29,13],[29,14,29,16],[29,17,29,24],[30,4,30,10],[30,11,30,13],[30,14,30,16],[30,17,30,24],[27,11,27,13],[27,14,27,16],[27,17,27,24],[28,4,28,10],[28,11,28,13],[28,14,28,16],[28,17,28,24],[25,0,28,3],[25,4,25,10],[25,11,25,13],[25,14,25,16],[25,17,25,24],[26,4,26,10],[26,11,26,13],[26,14,26,16],[26,17,26,24],[27,4,27,10],[19,0,19,17],[19,18,19,20],[19,21,19,23],[20,0,20,24],[24,0,24,10],[24,11,24,13],[24,14,24,16],[24,17,24,24],[15,0,15,10],[15,11,15,13],[15,14,15,16],[15,18,15,20],[15,21,15,23],[16,0,16,17],[16,18,16,20],[16,21,16,23],[13,0,13,10],[13,11,13,13],[13,14,13,16],[13,18,13,20],[13,21,13,23],[14,0,14,10],[14,11,14,13],[14,14,14,16],[14,18,14,20],[14,21,14,23],[11,0,11,10],[11,11,11,13],[11,14,11,16],[11,18,11,20],[11,21,11,23],[12,0,12,10],[12,11,12,13],[12,14,12,16],[12,18,12,20],[12,21,12,23],[9,0,9,10],[9,11,9,17],[9,18,9,24],[10,0,10,10],[10,11,10,13],[10,14,10,16],[10,18,10,20],[10,21,10,23],[7,7,7,10],[7,12,7,14],[7,16,7,18],[7,20,7,23],[8,0,8,6],[8,7,8,10],[8,11,8,13],[8,16,8,18],[8,19,8,24],[0,0,0,4],[2,0,2,24],[3,0,3,24],[5,0,5,6],[5,7,5,24],[6,0,7,6],[6,7,6,11],[6,12,6,15],[6,16,6,19],[6,20,6,24]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":24},"（別添様式２－B・H25省エネ基準）"]
[]
["一次エネルギー消費量の評価書"]
["（コージェネレーションシステムを導入する場合）"]
["１．省エネ基準一次エネルギー消費量算定方法による計算結果"]
["（１）住宅の名称",{"$nulls":26},"住宅Ａ"]
["（２）床面積",{"$nulls":6},"主たる居室",{"$nulls":4},"その他の居室",null,null,null,"非居室",null,null,null,"合計",{"$nulls":6},"住宅Ｂ"]
[{"$nulls":11},"㎡",null,null,null,"㎡",null,null,null,"㎡","",null,null,null,"㎡",null,null,"住宅Ｃ"]
["（３）省エネ地域区分\n　　　/年間日射地域区分",{"$nulls":10},"地域",null,null,"／","A",null,null,null,"区分",{"$nulls":5},1,1]
["（４）住宅の一次エネルギー消費量\n     （1戸当り）",{"$nulls":10},"基準一次エネルギー消費量",{"$nulls":6},"設計一次エネルギー消費量",{"$nulls":6},2,2]
["暖房設備一次エネルギー消費量",{"$nulls":13},"MJ/(戸・年)",{"$nulls":6},"MJ/(戸・年)",null,null,null,3,3]
["冷房設備一次エネルギー消費量",{"$nulls":13},"MJ/(戸・年)",{"$nulls":6},"MJ/(戸・年)",null,null,null,4,4]
["換気設備一次エネルギー消費量",{"$nulls":13},"MJ/(戸・年)",{"$nulls":6},"MJ/(戸・年)",null,null,null,5,5]
["照明設備一次エネルギー消費量",{"$nulls":13},"MJ/(戸・年)",{"$nulls":6},"MJ/(戸・年)",null,null,null,6]
["給湯設備一次エネルギー消費量",{"$nulls":13},"MJ/(戸・年)",{"$nulls":6},"MJ/(戸・年)",null,null,null,7]
["合計",{"$nulls":10},"",null,null,"MJ/(戸・年)",null,null,"①","",null,null,"MJ/(戸・年)",null,null,"②",8]
["（５）太陽光発電等による発電量　　総発電量 ",{"$nulls":20},"MJ/(戸・年)",null,null,"③"]
[]
["２．コージェネレーションシステムによる発電量"]
["（６）太陽光発電等による発電量　　評価量 ",{"$nulls":20},"MJ/(戸・年)",null,null,"③’"]
["注）太陽光発電を除いた場合の省エネ基準一次エネルギー消費量算定方法に基づいて計算した太陽光発電等による\n　　 発電量の「評価量」を記載してください。"]
[]
["３．エネルギー削減量、エネルギー削減率の計算結果（ゼロ・エネルギーの評価）"]
["※ピンク色の欄の数値を様式３－①の（４）に転記してください。　　　　　　"]
["基準エネルギー消費量",{"$nulls":10},"",null,null,"MJ/(戸・年)",null,null," ④ ： ①"]
["省エネ量",null,null,null," Ａ （基本仕様）",{"$nulls":6},"",null,null,"MJ/(戸・年)",null,null," ⑤ ： ④－②＋③’"]
[{"$nulls":4}," Ｂ （空気集熱式太陽熱利用）",{"$nulls":9},"MJ/(戸・年)",null,null," ⑥ ： ※併用不可"]
[{"$nulls":4}," Ｃ （太陽光発電）",{"$nulls":6},"",null,null,"MJ/(戸・年)",null,null," ⑦ ： ③－③’"]
[{"$nulls":4},"小計",{"$nulls":6},"",null,null,"MJ/(戸・年)",null,null," ⑧ ： ⑤＋⑦"]
["一次エネルギー消費量等の評価結果",null,"全体としての評価結果",null,"エネルギー消費量",{"$nulls":6},"",null,null,"MJ/(戸・年)",null,null," ⑨ ： ④－⑧"]
[{"$nulls":4},"エネルギー消費削減量",{"$nulls":6},"",null,null,"MJ/(戸・年)",null,null," ⑩ ： ⑧"]
[{"$nulls":4},"エネルギー削減率（R）",{"$nulls":6},"",null,null,"％",null,null," ⑪ ： ⑩÷④×100"]
[null,null,"太陽光発電を除く評価結果",null,"エネルギー消費削減量",{"$nulls":6},"",null,null,"MJ/(戸・年)",null,null," ⑫ ： ⑤"]
[{"$nulls":4},"エネルギー削減率（R0）",{"$nulls":6},"",null,null,"％",null,null," ⑬ ： ⑫÷④×100"]
["注１）「１．省エネ基準一次エネルギー消費量算定方法による計算結果」には、別途計算した結果を転記してください。"]
["　　　 なお、「住宅・住戸の省エネルギー性能の判定プログラム（(独)建築研究所ホームページで公開）」を使用して"]
["　　   計算を行った結果は、添付資料1として必ず提出してください。"]
["注２）グレー及びピンクの欄は自動で計算されますので、入力は不要です。"]

{"sheet":"添付資料4-1","index":6,"n_rows":837,"n_cols":29,"rows_kept":837,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[836,18,836,19],[836,20,836,21],[836,0,836,7],[836,8,836,9],[836,10,836,11],[836,12,836,13],[836,14,836,15],[836,16,836,17],[834,0,835,7],[834,8,834,21],[835,8,835,9],[835,10,835,11],[835,12,835,13],[835,14,835,15],[835,16,835,17],[835,18,835,19],[835,20,835,21],[779,0,787,0],[779,1,779,7],[780,1,780,7],[781,1,781,7],[782,1,782,7],[783,1,783,7],[784,1,784,7],[785,1,785,7],[786,1,786,7],[787,1,787,7],[777,20,777,21],[777,22,777,23],[778,8,778,9],[778,10,778,11],[778,12,778,13],[778,14,778,15],[778,16,778,17],[778,18,778,19],[778,20,778,21],[778,22,778,23],[762,1,762,7],[763,1,763,7],[776,0,778,7],[776,8,776,23],[777,8,777,9],[777,10,777,11],[777,12,777,13],[777,14,777,15],[777,16,777,17],[777,18,777,19],[754,20,754,21],[754,22,754,23],[755,0,763,0],[755,1,755,7],[756,1,756,7],[757,1,757,7],[758,1,758,7],[759,1,759,7],[760,1,760,7],[761,1,761,7],[754,8,754,9],[754,10,754,11],[754,12,754,13],[754,14,754,15],[754,16,754,17],[754,18,754,19],[752,0,754,7],[752,8,752,23],[753,8,753,9],[753,10,753,11],[753,12,753,13],[753,14,753,15],[753,16,753,17],[753,18,753,19],[753,20,753,21],[753,22,753,23],[741,0,749,0],[741,1,741,7],[742,1,742,7],[743,1,743,7],[744,1,744,7],[745,1,745,7],[746,1,746,7],[747,1,747,7],[748,1,748,7],[749,1,749,7],[739,20,739,21],[739,22,739,23],[740,8,740,9],[740,10,740,11],[740,12,740,13],[740,14,740,15],[740,16,740,17],[740,18,740,19],[740,20,740,21],[740,22,740,23],[734,1,734,7],[735,1,735,7],[738,0,740,7],[738,8,738,23],[739,8,739,9],[739,10,739,11],[739,12,739,13],[739,14,739,15],[739,16,739,17],[739,18,739,19],[726,20,726,21],[726,22,726,23],[727,0,735,0],[727,1,727,7],[728,1,728,7],[729,1,729,7],[730,1,730,7],[731,1,731,7],[732,1,732,7],[733,1,733,7],[726,8,726,9],[726,10,726,11],[726,12,726,13],[726,14,726,15],[726,16,726,17],[726,18,726,19],[724,0,726,7],[724,8,724,23],[725,8,725,9],[725,10,725,11],[725,12,725,13],[725,14,725,15],[725,16,725,17],[725,18,725,19],[725,20,725,21],[725,22,725,23],[703,0,711,0],[703,1,703,7],[704,1,704,7],[705,1,705,7],[706,1,706,7],[707,1,707,7],[708,1,708,7],[709,1,709,7],[710,1,710,7],[711,1,711,7],[701,20,701,21],[701,22,701,23],[702,8,702,9],[702,10,702,11],[702,12,702,13],[702,14,702,15],[702,16,702,17],[702,18,702,19],[702,20,702,21],[702,22,702,23],[696,1,696,7],[697,1,697,7],[700,0,702,7],[700,8,700,23],[701,8,701,9],[701,10,701,11],[701,12,701,13],[701,14,701,15],[701,16,701,17],[701,18,701,19],[688,20,688,21],[688,22,688,23],[689,0,697,0],[689,1,689,7],[690,1,690,7],[691,1,691,7],[692,1,692,7],[693,1,693,7],[694,1,694,7],[695,1,695,7],[688,8,688,9],[688,10,688,11],[688,12,688,13],[688,14,688,15],[688,16,688,17],[688,18,688,19],[686,0,688,7],[686,8,686,23],[687,8,687,9],[687,10,687,11],[687,12,687,13],[687,14,687,15],[687,16,687,17],[687,18,687,19],[687,20,687,21],[687,22,687,23],[675,0,683,0],[675,1,675,7],[676,1,676,7],[677,1,677,7],[678,1,678,7],[679,1,679,7],[680,1,680,7],[681,1,681,7],[682,1,682,7],[683,1,683,7],[673,20,673,21],[673,22,673,23],[674,8,674,9],[674,10,674,11],[674,12,674,13],[674,14,674,15],[674,16,674,17],[674,18,674,19],[674,20,674,21],[674,22,674,23],[621,1,621,7],[622,1,622,7],[672,0,674,7],[672,8,672,23],[673,8,673,9],[673,10,673,11],[673,12,673,13],[673,14,673,15],[673,16,673,17],[673,18,673,19],[613,20,613,21],[613,22,613,23],[614,0,622,0],[614,1,614,7],[615,1,615,7],[616,1,616,7],[617,1,617,7],[618,1,618,7],[619,1,619,7],[620,1,620,7],[613,8,613,9],[613,10,613,11],[613,12,613,13],[613,14,613,15],[613,16,613,17],[613,18,613,19],[611,0,613,7],[611,8,611,23],[612,8,612,9],[612,10,612,11],[612,12,612,13],[612,14,612,15],[612,16,612,17],[612,18,612,19],[612,20,612,21],[612,22,612,23],[592,0,600,0],[592,1,592,7],[593,1,593,7],[594,1,594,7],[595,1,595,7],[596,1,596,7],[597,1,597,7],[598,1,598,7],[599,1,599,7],[600,1,600,7],[590,20,590,21],[590,22,590,23],[591,8,591,9],[591,10,591,11],[591,12,591,13],[591,14,591,15],[591,16,591,17],[591,18,591,19],[591,20,591,21],[591,22,591,23],[585,1,585,7],[586,1,586,7],[589,0,591,7],[589,8,589,23],[590,8,590,9],[590,10,590,11],[590,12,590,13],[590,14,590,15],[590,16,590,17],[590,18,590,19],[577,20,577,21],[577,22,577,23],[578,0,586,0],[578,1,578,7],[579,1,579,7],[580,1,580,7],[581,1,581,7],[582,1,582,7],[583,1,583,7],[584,1,584,7],[577,8,577,9],[577,10,577,11],[577,12,577,13],[577,14,577,15],[577,16,577,17],[577,18,577,19],[575,0,577,7],[575,8,575,23],[576,8,576,9],[576,10,576,11],[576,12,576,13],[576,14,576,15],[576,16,576,17],[576,18,576,19],[576,20,576,21],[576,22,576,23],[564,0,572,0],[564,1,564,7],[565,1,565,7],[566,1,566,7],[567,1,567,7],[568,1,568,7],[569,1,569,7],[570,1,570,7],[571,1,571,7],[572,1,572,7],[562,20,562,21],[562,22,562,23],[563,8,563,9],[563,10,563,11],[563,12,563,13],[563,14,563,15],[563,16,563,17],[563,18,563,19],[563,20,563,21],[563,22,563,23],[549,1,549,7],[550,1,550,7],[561,0,563,7],[561,8,561,23],[562,8,562,9],[562,10,562,11],[562,12,562,13],[562,14,562,15],[562,16,562,17],[562,18,562,19],[541,20,541,21],[541,22,541,23],[542,0,550,0],[542,1,542,7],[543,1,543,7],[544,1,544,7],[545,1,545,7],[546,1,546,7],[547,1,547,7],[548,1,548,7],[541,8,541,9],[541,10,541,11],[541,12,541,13],[541,14,541,15],[541,16,541,17],[541,18,541,19],[539,0,541,7],[539,8,539,23],[540,8,540,9],[540,10,540,11],[540,12,540,13],[540,14,540,15],[540,16,540,17],[540,18,540,19],[540,20,540,21],[540,22,540,23],[528,0,536,0],[528,1,528,7],[529,1,529,7],[530,1,530,7],[531,1,531,7],[532,1,532,7],[533,1,533,7],[534,1,534,7],[535,1,535,7],[536,1,536,7],[526,20,526,21],[526,22,526,23],[527,8,527,9],[527,10,527,11],[527,12,527,13],[527,14,527,15],[527,16,527,17],[527,18,527,19],[527,20,527,21],[527,22,527,23],[521,1,521,7],[522,1,522,7],[525,0,527,7],[525,8,525,23],[526,8,526,9],[526,10,526,11],[526,12,526,13],[526,14,526,15],[526,16,526,17],[526,18,526,19],[513,20,513,21],[513,22,513,23],[514,0,522,0],[514,1,514,7],[515,1,515,7],[516,1,516,7],[517,1,517,7],[518,1,518,7],[519,1,519,7],[520,1,520,7],[513,8,513,9],[513,10,513,11],[513,12,513,13],[513,14,513,15],[513,16,513,17],[513,18,513,19],[511,0,513,7],[511,8,511,23],[512,8,512,9],[512,10,512,11],[512,12,512,13],[512,14,512,15],[512,16,512,17],[512,18,512,19],[512,20,512,21],[512,22,512,23],[456,0,464,0],[456,1,456,7],[457,1,457,7],[458,1,458,7],[459,1,459,7],[460,1,460,7],[461,1,461,7],[462,1,462,7],[463,1,463,7],[464,1,464,7],[454,20,454,21],[454,22,454,23],[455,8,455,9],[455,10,455,11],[455,12,455,13],[455,14,455,15],[455,16,455,17],[455,18,455,19],[455,20,455,21],[455,22,455,23],[440,1,440,7],[441,1,441,7],[453,0,455,7],[453,8,453,23],[454,8,454,9],[454,10,454,11],[454,12,454,13],[454,14,454,15],[454,16,454,17],[454,18,454,19],[432,20,432,21],[432,22,432,23],[433,0,441,0],[433,1,433,7],[434,1,434,7],[435,1,435,7],[436,1,436,7],[437,1,437,7],[438,1,438,7],[439,1,439,7],[432,8,432,9],[432,10,432,11],[432,12,432,13],[432,14,432,15],[432,16,432,17],[432,18,432,19],[430,0,432,7],[430,8,430,23],[431,8,431,9],[431,10,431,11],[431,12,431,13],[431,14,431,15],[431,16,431,17],[431,18,431,19],[431,20,431,21],[431,22,431,23],[419,0,427,0],[419,1,419,7],[420,1,420,7],[421,1,421,7],[422,1,422,7],[423,1,423,7],[424,1,424,7],[425,1,425,7],[426,1,426,7],[427,1,427,7],[417,20,417,21],[417,22,417,23],[418,8,418,9],[418,10,418,11],[418,12,418,13],[418,14,418,15],[418,16,418,17],[418,18,418,19],[418,20,418,21],[418,22,418,23],[412,1,412,7],[413,1,413,7],[416,0,418,7],[416,8,416,23],[417,8,417,9],[417,10,417,11],[417,12,417,13],[417,14,417,15],[417,16,417,17],[417,18,417,19],[404,20,404,21],[404,22,404,23],[405,0,413,0],[405,1,405,7],[406,1,406,7],[407,1,407,7],[408,1,408,7],[409,1,409,7],[410,1,410,7],[411,1,411,7],[404,8,404,9],[404,10,404,11],[404,12,404,13],[404,14,404,15],[404,16,404,17],[404,18,404,19],[402,0,404,7],[402,8,402,23],[403,8,403,9],[403,10,403,11],[403,12,403,13],[403,14,403,15],[403,16,403,17],[403,18,403,19],[403,20,403,21],[403,22,403,23],[382,0,390,0],[382,1,382,7],[383,1,383,7],[384,1,384,7],[385,1,385,7],[386,1,386,7],[387,1,387,7],[388,1,388,7],[389,1,389,7],[390,1,390,7],[380,22,380,23],[381,8,381,9],[381,10,381,11],[381,12,381,13],[381,14,381,15],[381,16,381,17],[381,18,381,19],[381,20,381,21],[381,22,381,23],[376,1,376,7],[379,0,381,7],[379,8,379,23],[380,8,380,9],[380,10,380,11],[380,12,380,13],[380,14,380,15],[380,16,380,17],[380,18,380,19],[380,20,380,21],[367,22,367,23],[368,0,376,0],[368,1,368,7],[369,1,369,7],[370,1,370,7],[371,1,371,7],[372,1,372,7],[373,1,373,7],[374,1,374,7],[375,1,375,7],[366,18,366,19],[366,20,366,21],[366,22,366,23],[367,8,367,9],[367,10,367,11],[367,12,367,13],[367,14,367,15],[367,16,367,17],[367,18,367,19],[367,20,367,21],[360,1,360,7],[361,1,361,7],[362,1,362,7],[365,0,367,7],[365,8,365,23],[366,8,366,9],[366,10,366,11],[366,12,366,13],[366,14,366,15],[366,16,366,17],[353,18,353,19],[353,20,353,21],[353,22,353,23],[354,0,362,0],[354,1,354,7],[355,1,355,7],[356,1,356,7],[357,1,357,7],[358,1,358,7],[359,1,359,7],[352,14,352,15],[352,16,352,17],[352,18,352,19],[352,20,352,21],[352,22,352,23],[353,8,353,9],[353,10,353,11],[353,12,353,13],[353,14,353,15],[353,16,353,17],[338,0,338,7],[338,8,338,23],[339,0,341,0],[339,1,339,7],[340,1,340,7],[351,0,353,7],[351,8,351,23],[352,8,352,9],[352,10,352,11],[352,12,352,13],[328,0,335,0],[328,1,328,7],[329,1,329,7],[330,1,330,7],[331,1,331,7],[332,1,332,7],[333,1,333,7],[334,1,334,7],[335,1,335,7],[326,20,326,21],[326,22,326,23],[327,8,327,9],[327,10,327,11],[327,12,327,13],[327,14,327,15],[327,16,327,17],[327,18,327,19],[327,20,327,21],[327,22,327,23],[321,1,321,7],[322,1,322,7],[325,0,327,7],[325,8,325,23],[326,8,326,9],[326,10,326,11],[326,12,326,13],[326,14,326,15],[326,16,326,17],[326,18,326,19],[313,20,313,21],[313,22,313,23],[314,0,322,0],[314,1,314,7],[315,1,315,7],[316,1,316,7],[317,1,317,7],[318,1,318,7],[319,1,319,7],[320,1,320,7],[313,8,313,9],[313,10,313,11],[313,12,313,13],[313,14,313,15],[313,16,313,17],[313,18,313,19],[311,0,313,7],[311,8,311,23],[312,8,312,9],[312,10,312,11],[312,12,312,13],[312,14,312,15],[312,16,312,17],[312,18,312,19],[312,20,312,21],[312,22,312,23],[291,0,299,0],[291,1,291,7],[292,1,292,7],[293,1,293,7],[294,1,294,7],[295,1,295,7],[296,1,296,7],[297,1,297,7],[298,1,298,7],[299,1,299,7],[289,20,289,21],[289,22,289,23],[290,8,290,9],[290,10,290,11],[290,12,290,13],[290,14,290,15],[290,16,290,17],[290,18,290,19],[290,20,290,21],[290,22,290,23],[284,1,284,7],[285,1,285,7],[288,0,290,7],[288,8,288,23],[289,8,289,9],[289,10,289,11],[289,12,289,13],[289,14,289,15],[289,16,289,17],[289,18,289,19],[276,20,276,21],[276,22,276,23],[277,0,285,0],[277,1,277,7],[278,1,278,7],[279,1,279,7],[280,1,280,7],[281,1,281,7],[282,1,282,7],[283,1,283,7],[276,8,276,9],[276,10,276,11],[276,12,276,13],[276,14,276,15],[276,16,276,17],[276,18,276,19],[274,0,276,7],[274,8,274,23],[275,8,275,9],[275,10,275,11],[275,12,275,13],[275,14,275,15],[275,16,275,17],[275,18,275,19],[275,20,275,21],[275,22,275,23],[263,0,271,0],[263,1,263,7],[264,1,264,7],[265,1,265,7],[266,1,266,7],[267,1,267,7],[268,1,268,7],[269,1,269,7],[270,1,270,7],[271,1,271,7],[261,20,261,21],[261,22,261,23],[262,8,262,9],[262,10,262,11],[262,12,262,13],[262,14,262,15],[262,16,262,17],[262,18,262,19],[262,20,262,21],[262,22,262,23],[247,1,247,7],[248,1,248,7],[260,0,262,7],[260,8,260,23],[261,8,261,9],[261,10,261,11],[261,12,261,13],[261,14,261,15],[261,16,261,17],[261,18,261,19],[239,20,239,21],[239,22,239,23],[240,0,248,0],[240,1,240,7],[241,1,241,7],[242,1,242,7],[243,1,243,7],[244,1,244,7],[245,1,245,7],[246,1,246,7],[239,8,239,9],[239,10,239,11],[239,12,239,13],[239,14,239,15],[239,16,239,17],[239,18,239,19],[237,0,239,7],[237,8,237,23],[238,8,238,9],[238,10,238,11],[238,12,238,13],[238,14,238,15],[238,16,238,17],[238,18,238,19],[238,20,238,21],[238,22,238,23],[226,0,234,0],[226,1,226,7],[227,1,227,7],[228,1,228,7],[229,1,229,7],[230,1,230,7],[231,1,231,7],[232,1,232,7],[233,1,233,7],[234,1,234,7],[224,20,224,21],[224,22,224,23],[225,8,225,9],[225,10,225,11],[225,12,225,13],[225,14,225,15],[225,16,225,17],[225,18,225,19],[225,20,225,21],[225,22,225,23],[219,1,219,7],[220,1,220,7],[223,0,225,7],[223,8,223,23],[224,8,224,9],[224,10,224,11],[224,12,224,13],[224,14,224,15],[224,16,224,17],[224,18,224,19],[211,20,211,21],[211,22,211,23],[212,0,220,0],[212,1,212,7],[213,1,213,7],[214,1,214,7],[215,1,215,7],[216,1,216,7],[217,1,217,7],[218,1,218,7],[211,8,211,9],[211,10,211,11],[211,12,211,13],[211,14,211,15],[211,16,211,17],[211,18,211,19],[209,0,211,7],[209,8,209,23],[210,8,210,9],[210,10,210,11],[210,12,210,13],[210,14,210,15],[210,16,210,17],[210,18,210,19],[210,20,210,21],[210,22,210,23],[189,20,189,21],[189,22,189,23],[190,0,196,0],[190,1,190,7],[191,1,191,7],[192,1,192,7],[193,1,193,7],[194,1,194,7],[195,1,195,7],[196,1,196,7],[189,8,189,9],[189,10,189,11],[189,12,189,13],[189,14,189,15],[189,16,189,17],[189,18,189,19],[187,0,189,7],[187,8,187,23],[188,8,188,9],[188,10,188,11],[188,12,188,13],[188,14,188,15],[188,16,188,17],[188,18,188,19],[188,20,188,21],[188,22,188,23],[176,0,184,0],[176,1,176,7],[177,1,177,7],[178,1,178,7],[179,1,179,7],[180,1,180,7],[181,1,181,7],[182,1,182,7],[183,1,183,7],[184,1,184,7],[174,20,174,21],[174,22,174,23],[175,8,175,9],[175,10,175,11],[175,12,175,13],[175,14,175,15],[175,16,175,17],[175,18,175,19],[175,20,175,21],[175,22,175,23],[169,1,169,7],[170,1,170,7],[173,0,175,7],[173,8,173,23],[174,8,174,9],[174,10,174,11],[174,12,174,13],[174,14,174,15],[174,16,174,17],[174,18,174,19],[161,20,161,21],[161,22,161,23],[162,0,170,0],[162,1,162,7],[163,1,163,7],[164,1,164,7],[165,1,165,7],[166,1,166,7],[167,1,167,7],[168,1,168,7],[161,8,161,9],[161,10,161,11],[161,12,161,13],[161,14,161,15],[161,16,161,17],[161,18,161,19],[159,0,161,7],[159,8,159,23],[160,8,160,9],[160,10,160,11],[160,12,160,13],[160,14,160,15],[160,16,160,17],[160,18,160,19],[160,20,160,21],[160,22,160,23],[139,0,147,0],[139,1,139,7],[140,1,140,7],[141,1,141,7],[142,1,142,7],[143,1,143,7],[144,1,144,7],[145,1,145,7],[146,1,146,7],[147,1,147,7],[137,20,137,21],[137,22,137,23],[138,8,138,9],[138,10,138,11],[138,12,138,13],[138,14,138,15],[138,16,138,17],[138,18,138,19],[138,20,138,21],[138,22,138,23],[132,1,132,7],[133,1,133,7],[136,0,138,7],[136,8,136,23],[137,8,137,9],[137,10,137,11],[137,12,137,13],[137,14,137,15],[137,16,137,17],[137,18,137,19],[124,20,124,21],[124,22,124,23],[125,0,133,0],[125,1,125,7],[126,1,126,7],[127,1,127,7],[128,1,128,7],[129,1,129,7],[130,1,130,7],[131,1,131,7],[124,8,124,9],[124,10,124,11],[124,12,124,13],[124,14,124,15],[124,16,124,17],[124,18,124,19],[122,0,124,7],[122,8,122,23],[123,8,123,9],[123,10,123,11],[123,12,123,13],[123,14,123,15],[123,16,123,17],[123,18,123,19],[123,20,123,21],[123,22,123,23],[111,0,119,0],[111,1,111,7],[112,1,112,7],[113,1,113,7],[114,1,114,7],[115,1,115,7],[116,1,116,7],[117,1,117,7],[118,1,118,7],[119,1,119,7],[109,20,109,21],[109,22,109,23],[110,8,110,9],[110,10,110,11],[110,12,110,13],[110,14,110,15],[110,16,110,17],[110,18,110,19],[110,20,110,21],[110,22,110,23],[95,1,95,7],[96,1,96,7],[108,0,110,7],[108,8,108,23],[109,8,109,9],[109,10,109,11],[109,12,109,13],[109,14,109,15],[109,16,109,17]],"merged_total":1162,"flags":["formulas_cached_only","merged_cut"]}
["住宅Ａ",{"$nulls":22},"（添付資料４－１・H25省エネ基準）"]
["エネルギー消費削減量の計算書【空気集熱式太陽熱利用システムを導入する場合】"]
["住宅の名称"]
["\n採用する空気集熱式太陽熱利用システムの概要について、該当する欄に記載してください。\n※本様式は算定要領の【STEP2-2】に対応しています。\n\n"]
[{"$nulls":10},"空気集熱式太陽熱利用システムの概要",{"$nulls":14},1,"住宅Ａ","真南から西へ70°以上、90°未満","3寸勾配　16.70°"]
[{"$nulls":10},"地域区分",{"$nulls":6},"傾斜角",{"$nulls":7},2,"住宅Ｂ","真南から西へ50°以上、70°未満","4寸勾配　21.80°"]
[{"$nulls":10},"方位角",{"$nulls":14},3,"住宅Ｃ","真南から西へ30°以上、50°未満","5寸勾配　26.57°"]
[{"$nulls":10},"集熱\n面積",null,"透過体を持つ集熱部",{"$nulls":6},"㎡","AG",{"$nulls":4},4,null,"真南から西へ10°以上、30°未満","6寸勾配　30.96°"]
["採用する省エネ手法に応じて、次の早見表から数値を求めて転記してください。\n\n●手法1を採用する場合\n（①、②　の計算値を記載）\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n●手法2を採用する場合\n（①、②、③、④　の計算値を記載）\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n●手法4を採用する場合\n（⑤、⑥　の計算値を記載）",{"$nulls":11},"透過体のない集熱部",{"$nulls":6},"㎡","AS",{"$nulls":4},5,null,"真南から東西へ10°未満","7寸勾配　34.99°"]
[{"$nulls":12},"集熱部面積　計",{"$nulls":4},"",null,"㎡","A=AG+(AS÷2)",{"$nulls":4},6,null,"真南から東へ10°以上、30°未満","8寸勾配　38.66°"]
[{"$nulls":10},"採用する省エネ手法",null,"□","手法1(太陽熱を暖房のみに利用)",{"$nulls":11},7,null,"真南から東へ30°以上、50°未満","9寸勾配　41.99°"]
[{"$nulls":12},"□","手法2(太陽熱を暖房と給湯に利用)",{"$nulls":11},8,null,"真南から東へ50°以上、70°未満","10寸勾配　45.00°"]
[{"$nulls":12},"□","手法3(システム駆動専用の太陽光発電の採用)",{"$nulls":13},"真南から東へ70°以上、90°未満"]
[{"$nulls":12},"□","手法4(24時間換気との連動)",{"$nulls":11},"□"]
[{"$nulls":10},"暖房\n方式",null,"□","住宅全体を暖房",{"$nulls":11},"■"]
[{"$nulls":12},"□","「主たる居室」と「その他の居室」の両方あるいはいずれかを暖房"]
[]
[{"$nulls":10},"早見表によるエネルギー消費量等(早見表1-1～1-6から算出)"]
[{"$nulls":10},"項目",{"$nulls":6},"計算値",null,null,null,"記号"]
[{"$nulls":10},"①","集熱部単位面積あたりの暖房エネルギー削減量",{"$nulls":7},"MJ/年㎡",null,"EH-R"]
[{"$nulls":10},"②","空気搬送に要するシステムの一次エネルギー消費量",{"$nulls":7},"MJ/年",null,"EH-system"]
[{"$nulls":10},"③","集熱部単位面積あたりの給湯エネルギー削減量",{"$nulls":7},"MJ/年㎡",null,"EHW-R"]
[{"$nulls":10},"④","給湯用採熱に要するシステムの一次エネルギー消費量",{"$nulls":7},"MJ/年",null,"EHW-system"]
[{"$nulls":10},"⑤","換気エネルギー削減量の削減率",{"$nulls":7},"－",null,"RV"]
[]
[{"$nulls":10},"省エネ基準一次エネルギー消費量算定方法による計算結果"]
[{"$nulls":10},"項目",{"$nulls":6},"計算値",null,null,null,"記号"]
[{"$nulls":10},"⑥","換気エネルギー消費量（注）",{"$nulls":7},"MJ/年",null,"EV"]
[{"$nulls":10},"(注）設計一次エネルギー消費量の「換気設備一次エネルギー消\n　　  費量」を記載してください。"]
[]
[]
[]
["※上表を入力すると自動で計算されますので、入力は不要です。"]
["※ピンク色の欄の数値を別添様式2-Aに転記してください。"]
[]
["１）空気集熱式太陽熱利用システムによるエネルギー消費削減量（省エネ量B：SB）"]
["(EH-R)",{"$nulls":4},"(A)",{"$nulls":4},"(EH-system)"]
["（","",null,null,"×",null,"",null,null,"－",null,"",null,"）","＋"]
[]
["(EHW-R)",{"$nulls":4},"(A)",{"$nulls":4},"(EHW-system)"]
["（","",null,null,"×",null,"",null,null,"－",null,"",null,"）","＋"]
[]
["（EV）",{"$nulls":4},"(RV)",{"$nulls":12},"（SB）"]
["（","",null,null,"×",null,"",null,"）",{"$nulls":9},"＝","",null,"[MJ/年]"]
[{"$nulls":23},"⇒別添様式2-Aの⑥に転記"]
[]
[]
[{"$nulls":23},"（添付資料４－２・H25省エネ基準）"]
[]
["早見表１－１　集熱部の単位面積あたりの暖房一次エネルギーの削減量"]
["　　　　　　　　　【住宅全体を暖房する場合】"]
[]
["※","使用する早見表を添付資料４－１と合わせて提出してください。"]
[null,"その際、該当する値のセルの色を変更する、「○」をつけるなど、転記した値がわかるように明示してください。"]
["※","使用する早見表のみ添付してください。使用していない早見表の添付は不要です。"]
[]
["【 １地域 】",{"$nulls":22},"集熱部の単位面積あたりの暖房一次エネルギー削減量[MJ/年・㎡]"]
["住宅全体を暖房",{"$nulls":7},"傾斜角"]
[{"$nulls":8},"3寸勾配",null,"4寸勾配",null,"5寸勾配",null,"6寸勾配",null,"7寸勾配",null,"8寸勾配",null,"9寸勾配",null,"10寸勾配"]
[{"$nulls":8},"16.70°",null,"21.80°",null,"26.57°",null,"30.96°",null,"34.99°",null,"38.66°",null,"41.99°",null,"45.00°"]
["方位角","真南から西へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},152,null,166,null,176,null,184,null,189,null,192,null,194,null,194]
[null,"真南から西へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},229,null,250,null,265,null,276,null,284,null,289,null,292,null,292]
[null,"真南から西へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},283,null,308,null,327,null,341,null,350,null,356,null,360,null,361]
[null,"真南から西へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},313,null,341,null,362,null,377,null,388,null,394,null,398,null,399]
[null,"真南から東西へ10°未満",{"$nulls":6},320,null,348,null,370,null,385,null,396,null,403,null,406,null,408]
[null,"真南から東へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},303,null,330,null,350,null,365,null,375,null,382,null,385,null,386]
[null,"真南から東へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},263,null,286,null,304,null,317,null,326,null,331,null,334,null,335]
[null,"真南から東へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},199,null,217,null,230,null,240,null,247,null,251,null,253,null,254]
[null,"真南から東へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},112,null,122,null,130,null,135,null,139,null,142,null,143,null,143]
[]
["【 ２地域 】",{"$nulls":22},"集熱部の単位面積あたりの暖房一次エネルギー削減量[MJ/年・㎡]"]
["住宅全体を暖房",{"$nulls":7},"傾斜角"]
[{"$nulls":8},"3寸勾配",null,"4寸勾配",null,"5寸勾配",null,"6寸勾配",null,"7寸勾配",null,"8寸勾配",null,"9寸勾配",null,"10寸勾配"]
[{"$nulls":8},"16.70°",null,"21.80°",null,"26.57°",null,"30.96°",null,"34.99°",null,"38.66°",null,"41.99°",null,"45.00°"]
["方位角","真南から西へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},160,null,174,null,185,null,193,null,198,null,202,null,203,null,204]
[null,"真南から西へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},222,null,242,null,257,null,268,null,275,null,280,null,282,null,283]
[null,"真南から西へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},265,null,289,null,306,null,319,null,328,null,334,null,337,null,338]
[null,"真南から西へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},289,null,314,null,334,null,348,null,358,null,364,null,367,null,368]
[null,"真南から東西へ10°未満",{"$nulls":6},293,null,319,null,339,null,353,null,363,null,369,null,373,null,374]
[null,"真南から東へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},278,null,303,null,321,null,335,null,344,null,350,null,353,null,355]
[null,"真南から東へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},244,null,265,null,282,null,294,null,302,null,307,null,310,null,311]
[null,"真南から東へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},190,null,207,null,220,null,229,null,236,null,240,null,242,null,243]
[null,"真南から東へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},117,null,128,null,136,null,141,null,145,null,148,null,149,null,150]
[]
["【 ３地域 】",{"$nulls":22},"集熱部の単位面積あたりの暖房一次エネルギー削減量[MJ/年・㎡]"]
["住宅全体を暖房",{"$nulls":7},"傾斜角"]
[{"$nulls":8},"3寸勾配",null,"4寸勾配",null,"5寸勾配",null,"6寸勾配",null,"7寸勾配",null,"8寸勾配",null,"9寸勾配",null,"10寸勾配"]
[{"$nulls":8},"16.70°",null,"21.80°",null,"26.57°",null,"30.96°",null,"34.99°",null,"38.66°",null,"41.99°",null,"45.00°"]
["方位角","真南から西へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},140,null,152,null,162,null,169,null,173,null,176,null,178,null,178]
[null,"真南から西へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},173,null,188,null,200,null,208,null,214,null,218,null,220,null,220]
[null,"真南から西へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},195,null,212,null,225,null,235,null,241,null,245,null,248,null,249]
[null,"真南から西へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},206,null,225,null,238,null,249,null,255,null,260,null,262,null,263]
[null,"真南から東西へ10°未満",{"$nulls":6},207,null,225,null,239,null,249,null,256,null,261,null,263,null,264]
[null,"真南から東へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},197,null,214,null,228,null,237,null,244,null,248,null,250,null,251]
[null,"真南から東へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},176,null,192,null,204,null,212,null,218,null,222,null,224,null,225]
[null,"真南から東へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},145,null,158,null,167,null,174,null,179,null,182,null,184,null,185]
[null,"真南から東へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},102,null,112,null,118,null,123,null,127,null,129,null,130,null,131]
[]
[{"$nulls":23},"（添付資料４－２・H25省エネ基準）"]
[]
["早見表１－１　集熱部の単位面積あたりの暖房一次エネルギーの削減量"]
["　　　　　　　　　【住宅全体を暖房する場合】"]
[]
["※","使用する早見表を添付資料４－１と合わせて提出してください。"]
[null,"その際、該当する値のセルの色を変更する、「○」をつけるなど、転記した値がわかるように明示してください。"]
["※","使用する早見表のみ添付してください。使用していない早見表の添付は不要です。"]
[]
["【 ４地域 】",{"$nulls":22},"集熱部の単位面積あたりの暖房一次エネルギー削減量[MJ/年・㎡]"]
["住宅全体を暖房",{"$nulls":7},"傾斜角"]
[{"$nulls":8},"3寸勾配",null,"4寸勾配",null,"5寸勾配",null,"6寸勾配",null,"7寸勾配",null,"8寸勾配",null,"9寸勾配",null,"10寸勾配"]
[{"$nulls":8},"16.70°",null,"21.80°",null,"26.57°",null,"30.96°",null,"34.99°",null,"38.66°",null,"41.99°",null,"45.00°"]
["方位角","真南から西へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},124,null,136,null,144,null,150,null,154,null,157,null,158,null,159]
[null,"真南から西へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},144,null,156,null,166,null,173,null,178,null,181,null,183,null,183]
[null,"真南から西へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},156,null,170,null,180,null,188,null,193,null,196,null,198,null,199]
[null,"真南から西へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},161,null,175,null,186,null,194,null,200,null,203,null,205,null,206]
[null,"真南から東西へ10°未満",{"$nulls":6},159,null,174,null,184,null,192,null,197,null,201,null,203,null,203]
[null,"真南から東へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},151,null,164,null,174,null,181,null,186,null,190,null,191,null,192]
[null,"真南から東へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},135,null,147,null,156,null,162,null,167,null,170,null,171,null,172]
[null,"真南から東へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},112,null,122,null,129,null,135,null,138,null,141,null,142,null,143]
[null,"真南から東へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},82,null,89,null,95,null,99,null,101,null,103,null,104,null,104]
[]
["【 ５地域 】",{"$nulls":22},"集熱部の単位面積あたりの暖房一次エネルギー削減量[MJ/年・㎡]"]
["住宅全体を暖房",{"$nulls":7},"傾斜角"]
[{"$nulls":8},"3寸勾配",null,"4寸勾配",null,"5寸勾配",null,"6寸勾配",null,"7寸勾配",null,"8寸勾配",null,"9寸勾配",null,"10寸勾配"]
[{"$nulls":8},"16.70°",null,"21.80°",null,"26.57°",null,"30.96°",null,"34.99°",null,"38.66°",null,"41.99°",null,"45.00°"]
["方位角","真南から西へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},174,null,189,null,201,null,210,null,215,null,219,null,221,null,222]
[null,"真南から西へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},191,null,208,null,221,null,230,null,236,null,240,null,243,null,243]
[null,"真南から西へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},201,null,219,null,232,null,242,null,249,null,253,null,256,null,256]
[null,"真南から西へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},204,null,223,null,236,null,246,null,253,null,257,null,260,null,261]
[null,"真南から東西へ10°未満",{"$nulls":6},201,null,219,null,232,null,242,null,249,null,253,null,256,null,256]
[null,"真南から東へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},191,null,208,null,221,null,230,null,237,null,241,null,243,null,244]
[null,"真南から東へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},174,null,190,null,201,null,210,null,216,null,219,null,221,null,222]
[null,"真南から東へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},151,null,164,null,174,null,182,null,187,null,190,null,192,null,192]
[null,"真南から東へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},120,null,131,null,139,null,145,null,149,null,152,null,153,null,154]
[]
["【 ６地域 】",{"$nulls":22},"集熱部の単位面積あたりの暖房一次エネルギー削減量[MJ/年・㎡]"]
["住宅全体を暖房",{"$nulls":7},"傾斜角"]
[{"$nulls":8},"3寸勾配",null,"4寸勾配",null,"5寸勾配",null,"6寸勾配",null,"7寸勾配",null,"8寸勾配",null,"9寸勾配",null,"10寸勾配"]
[{"$nulls":8},"16.70°",null,"21.80°",null,"26.57°",null,"30.96°",null,"34.99°",null,"38.66°",null,"41.99°",null,"45.00°"]
["方位角","真南から西へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},107,null,116,null,123,null,128,null,132,null,134,null,135,null,136]
[null,"真南から西へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},141,null,153,null,162,null,169,null,174,null,177,null,179,null,179]
[null,"真南から西へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},148,null,161,null,171,null,179,null,184,null,187,null,189,null,189]
[null,"真南から西へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},143,null,156,null,165,null,172,null,177,null,180,null,182,null,183]
[null,"真南から東西へ10°未満",{"$nulls":6},134,null,146,null,155,null,161,null,166,null,169,null,170,null,171]
[null,"真南から東へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},125,null,137,null,145,null,151,null,155,null,158,null,159,null,160]
[null,"真南から東へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},118,null,128,null,136,null,142,null,146,null,148,null,150,null,150]
[null,"真南から東へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},108,null,117,null,124,null,130,null,133,null,136,null,137,null,137]
[null,"真南から東へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},86,null,94,null,100,null,104,null,107,null,109,null,110,null,110]
[]
[{"$nulls":23},"（添付資料４－２・H25省エネ基準）"]
[]
["早見表１－１　集熱部の単位面積あたりの暖房一次エネルギーの削減量"]
["　　　　　　　　　【住宅全体を暖房する場合】"]
[]
["※","使用する早見表を添付資料４－１と合わせて提出してください。"]
[null,"その際、該当する値のセルの色を変更する、「○」をつけるなど、転記した値がわかるように明示してください。"]
["※","使用する早見表のみ添付してください。使用していない早見表の添付は不要です。"]
[]
["【 ７地域 】",{"$nulls":22},"集熱部の単位面積あたりの暖房一次エネルギー削減量[MJ/年・㎡]"]
["住宅全体を暖房",{"$nulls":7},"傾斜角"]
[{"$nulls":8},"3寸勾配",null,"4寸勾配",null,"5寸勾配",null,"6寸勾配",null,"7寸勾配",null,"8寸勾配",null,"9寸勾配",null,"10寸勾配"]
[{"$nulls":8},"16.70°",null,"21.80°",null,"26.57°",null,"30.96°",null,"34.99°",null,"38.66°",null,"41.99°",null,"45.00°"]
["方位角","真南から西へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},119,null,130,null,138,null,144,null,148,null,150,null,151,null,152]
[null,"真南から西へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},142,null,155,null,164,null,171,null,176,null,179,null,181,null,181]
[null,"真南から西へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},142,null,154,null,164,null,171,null,175,null,178,null,180,null,181]
[null,"真南から西へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},132,null,144,null,153,null,159,null,164,null,167,null,168,null,169]
[null,"真南から東西へ10°未満",{"$nulls":6},124,null,134,null,143,null,149,null,153,null,156,null,157,null,158]
[null,"真南から東へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},119,null,130,null,138,null,144,null,148,null,150,null,152,null,152]
[null,"真南から東へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},118,null,129,null,137,null,143,null,147,null,149,null,150,null,151]
[null,"真南から東へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},114,null,124,null,131,null,137,null,141,null,143,null,145,null,145]
[null,"真南から東へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},93,null,101,null,108,null,112,null,115,null,117,null,118,null,119]
{"$rows_empty":28}
[{"$nulls":23},"（添付資料４－２・H25省エネ基準）"]
[]
["早見表１－２　集熱部の単位面積あたりの暖房一次エネルギーの削減量"]
["　　　　　　　　　【「主たる居室」と「その他の居室」の両方あるいはいずれかを暖房する場合】"]
[]
["※","使用する早見表を添付資料４－１と合わせて提出してください。"]
[null,"その際、該当する値のセルの色を変更する、「○」をつけるなど、転記した値がわかるように明示してください。"]
["※","使用する早見表のみ添付してください。使用していない早見表の添付は不要です。"]
[]
["【 １地域 】",{"$nulls":22},"集熱部の単位面積あたりの暖房一次エネルギー削減量[MJ/年・㎡]"]
["各居室を間欠して暖房する場合",{"$nulls":7},"傾斜角"]
[{"$nulls":8},"3寸勾配",null,"4寸勾配",null,"5寸勾配",null,"6寸勾配",null,"7寸勾配",null,"8寸勾配",null,"9寸勾配",null,"10寸勾配"]
[{"$nulls":8},"16.70°",null,"21.80°",null,"26.57°",null,"30.96°",null,"34.99°",null,"38.66°",null,"41.99°",null,"45.00°"]
["方位角","真南から西へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},107,null,116,null,123,null,129,null,132,null,134,null,136,null,136]
[null,"真南から西へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},161,null,175,null,186,null,193,null,199,null,202,null,204,null,205]
[null,"真南から西へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},198,null,216,null,229,null,239,null,245,null,250,null,252,null,253]
[null,"真南から西へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},219,null,239,null,253,null,264,null,271,null,276,null,279,null,280]
[null,"真南から東西へ10°未満",{"$nulls":6},224,null,244,null,259,null,270,null,277,null,282,null,285,null,286]
[null,"真南から東へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},212,null,231,null,245,null,256,null,263,null,267,null,270,null,271]
[null,"真南から東へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},184,null,200,null,213,null,222,null,228,null,232,null,234,null,235]
[null,"真南から東へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},140,null,152,null,161,null,168,null,173,null,176,null,177,null,178]
[null,"真南から東へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},79,null,86,null,91,null,95,null,97,null,99,null,100,null,100]
[]
["【 ２地域 】",{"$nulls":22},"集熱部の単位面積あたりの暖房一次エネルギー削減量[MJ/年・㎡]"]
["各居室を間欠して暖房する場合",{"$nulls":7},"傾斜角"]
[{"$nulls":8},"3寸勾配",null,"4寸勾配",null,"5寸勾配",null,"6寸勾配",null,"7寸勾配",null,"8寸勾配",null,"9寸勾配",null,"10寸勾配"]
[{"$nulls":8},"16.70°",null,"21.80°",null,"26.57°",null,"30.96°",null,"34.99°",null,"38.66°",null,"41.99°",null,"45.00°"]
["方位角","真南から西へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},100,null,109,null,116,null,121,null,124,null,126,null,127,null,128]
[null,"真南から西へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},139,null,152,null,161,null,168,null,172,null,175,null,177,null,178]
[null,"真南から西へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},166,null,181,null,192,null,200,null,206,null,209,null,211,null,212]
[null,"真南から西へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},181,null,197,null,209,null,218,null,224,null,228,null,230,null,231]
[null,"真南から東西へ10°未満",{"$nulls":6},184,null,200,null,212,null,221,null,227,null,231,null,233,null,234]
[null,"真南から東へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},174,null,190,null,201,null,210,null,216,null,219,null,221,null,222]
[null,"真南から東へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},153,null,166,null,177,null,184,null,189,null,192,null,194,null,195]
[null,"真南から東へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},119,null,130,null,138,null,144,null,148,null,150,null,151,null,152]
[null,"真南から東へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},73,null,80,null,85,null,88,null,91,null,93,null,93,null,94]
[]
["【 ３地域 】",{"$nulls":22},"集熱部の単位面積あたりの暖房一次エネルギー削減量[MJ/年・㎡]"]
["各居室を間欠して暖房する場合",{"$nulls":7},"傾斜角"]
[{"$nulls":8},"3寸勾配",null,"4寸勾配",null,"5寸勾配",null,"6寸勾配",null,"7寸勾配",null,"8寸勾配",null,"9寸勾配",null,"10寸勾配"]
[{"$nulls":8},"16.70°",null,"21.80°",null,"26.57°",null,"30.96°",null,"34.99°",null,"38.66°",null,"41.99°",null,"45.00°"]
["方位角","真南から西へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},99,null,107,null,114,null,119,null,122,null,124,null,125,null,126]
[null,"真南から西へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},122,null,133,null,141,null,147,null,151,null,154,null,155,null,155]
[null,"真南から西へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},138,null,150,null,159,null,166,null,170,null,173,null,175,null,175]
[null,"真南から西へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},146,null,158,null,168,null,175,null,180,null,183,null,185,null,186]
[null,"真南から東西へ10°未満",{"$nulls":6},146,null,159,null,169,null,176,null,181,null,184,null,186,null,186]
[null,"真南から東へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},139,null,151,null,161,null,167,null,172,null,175,null,177,null,177]
[null,"真南から東へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},124,null,135,null,144,null,150,null,154,null,157,null,158,null,159]
[null,"真南から東へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},102,null,111,null,118,null,123,null,126,null,129,null,130,null,130]
[null,"真南から東へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},72,null,79,null,84,null,87,null,90,null,91,null,92,null,92]
[]
[{"$nulls":23},"（添付資料４－２・H25省エネ基準）"]
[]
["早見表１－２　集熱部の単位面積あたりの暖房一次エネルギーの削減量"]
["　　　　　　　　　【「主たる居室」と「その他の居室」の両方あるいはいずれかを暖房する場合】"]
[]
["※","使用する早見表を添付資料４－１と合わせて提出してください。"]
[null,"その際、該当する値のセルの色を変更する、「○」をつけるなど、転記した値がわかるように明示してください。"]
["※","使用する早見表のみ添付してください。使用していない早見表の添付は不要です。"]
[]
["【 ４地域 】",{"$nulls":22},"集熱部の単位面積あたりの暖房一次エネルギー削減量[MJ/年・㎡]"]
["各居室を間欠して暖房する場合",{"$nulls":7},"傾斜角"]
[{"$nulls":8},"3寸勾配",null,"4寸勾配",null,"5寸勾配",null,"6寸勾配",null,"7寸勾配",null,"8寸勾配",null,"9寸勾配",null,"10寸勾配"]
[{"$nulls":8},"16.70°",null,"21.80°",null,"26.57°",null,"30.96°",null,"34.99°",null,"38.66°",null,"41.99°",null,"45.00°"]
["方位角","真南から西へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},94,null,102,null,108,null,113,null,116,null,118,null,119,null,120]
[null,"真南から西へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},108,null,118,null,125,null,130,null,134,null,136,null,138,null,138]
[null,"真南から西へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},117,null,128,null,136,null,141,null,145,null,148,null,149,null,150]
[null,"真南から西へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},121,null,132,null,140,null,146,null,150,null,153,null,154,null,155]
[null,"真南から東西へ10°未満",{"$nulls":6},120,null,131,null,139,null,145,null,149,null,151,null,153,null,153]
[null,"真南から東へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},113,null,123,null,131,null,137,null,140,null,143,null,144,null,145]
[null,"真南から東へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},101,null,110,null,117,null,122,null,126,null,128,null,129,null,129]
[null,"真南から東へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},84,null,92,null,97,null,101,null,104,null,106,null,107,null,107]
[null,"真南から東へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},62,null,67,null,71,null,74,null,76,null,78,null,78,null,79]
[]
["【 ５地域 】",{"$nulls":22},"集熱部の単位面積あたりの暖房一次エネルギー削減量[MJ/年・㎡]"]
["各居室を間欠して暖房する場合",{"$nulls":7},"傾斜角"]
[{"$nulls":8},"3寸勾配",null,"4寸勾配",null,"5寸勾配",null,"6寸勾配",null,"7寸勾配",null,"8寸勾配",null,"9寸勾配",null,"10寸勾配"]
[{"$nulls":8},"16.70°",null,"21.80°",null,"26.57°",null,"30.96°",null,"34.99°",null,"38.66°",null,"41.99°",null,"45.00°"]
["方位角","真南から西へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},112,null,122,null,129,null,135,null,139,null,141,null,142,null,143]
[null,"真南から西へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},123,null,134,null,142,null,148,null,152,null,155,null,156,null,157]
[null,"真南から西へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},129,null,141,null,150,null,156,null,160,null,163,null,164,null,165]
[null,"真南から西へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},132,null,143,null,152,null,159,null,163,null,166,null,167,null,168]
[null,"真南から東西へ10°未満",{"$nulls":6},129,null,141,null,150,null,156,null,160,null,163,null,165,null,165]
[null,"真南から東へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},123,null,134,null,142,null,148,null,152,null,155,null,156,null,157]
[null,"真南から東へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},112,null,122,null,130,null,135,null,139,null,141,null,143,null,143]
[null,"真南から東へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},97,null,106,null,112,null,117,null,120,null,122,null,123,null,124]
[null,"真南から東へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},77,null,84,null,90,null,93,null,96,null,98,null,98,null,99]
[]
["【 ６地域 】",{"$nulls":22},"集熱部の単位面積あたりの暖房一次エネルギー削減量[MJ/年・㎡]"]
["各居室を間欠して暖房する場合",{"$nulls":7},"傾斜角"]
[{"$nulls":8},"3寸勾配",null,"4寸勾配",null,"5寸勾配",null,"6寸勾配",null,"7寸勾配",null,"8寸勾配",null,"9寸勾配",null,"10寸勾配"]
[{"$nulls":8},"16.70°",null,"21.80°",null,"26.57°",null,"30.96°",null,"34.99°",null,"38.66°",null,"41.99°",null,"45.00°"]
["方位角","真南から西へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},72,null,78,null,83,null,87,null,89,null,91,null,91,null,92]
[null,"真南から西へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},95,null,103,null,110,null,114,null,117,null,119,null,121,null,121]
[null,"真南から西へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},100,null,109,null,116,null,121,null,124,null,126,null,127,null,128]
[null,"真南から西へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},97,null,105,null,112,null,116,null,120,null,122,null,123,null,123]
[null,"真南から東西へ10°未満",{"$nulls":6},90,null,98,null,104,null,109,null,112,null,114,null,115,null,115]
[null,"真南から東へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},85,null,92,null,98,null,102,null,105,null,107,null,108,null,108]
[null,"真南から東へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},80,null,87,null,92,null,96,null,98,null,100,null,101,null,101]
[null,"真南から東へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},73,null,79,null,84,null,87,null,90,null,91,null,92,null,93]
[null,"真南から東へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},58,null,63,null,67,null,70,null,72,null,73,null,74,null,74]
[]
[{"$nulls":23},"（添付資料４－２・H25省エネ基準）"]
[]
["早見表１－２　集熱部の単位面積あたりの暖房一次エネルギーの削減量"]
["　　　　　　　　　【「主たる居室」と「その他の居室」の両方あるいはいずれかを暖房する場合】"]
[]
["※","使用する早見表を添付資料４－１と合わせて提出してください。"]
[null,"その際、該当する値のセルの色を変更する、「○」をつけるなど、転記した値がわかるように明示してください。"]
["※","使用する早見表のみ添付してください。使用していない早見表の添付は不要です。"]
[]
["【 ７地域 】",{"$nulls":22},"集熱部の単位面積あたりの暖房一次エネルギー削減量[MJ/年・㎡]"]
["各居室を間欠して暖房する場合",{"$nulls":7},"傾斜角"]
[{"$nulls":8},"3寸勾配",null,"4寸勾配",null,"5寸勾配",null,"6寸勾配",null,"7寸勾配",null,"8寸勾配",null,"9寸勾配",null,"10寸勾配"]
[{"$nulls":8},"16.70°",null,"21.80°",null,"26.57°",null,"30.96°",null,"34.99°",null,"38.66°",null,"41.99°",null,"45.00°"]
["方位角","真南から西へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},74,null,81,null,86,null,89,null,92,null,93,null,94,null,94]
[null,"真南から西へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},88,null,96,null,102,null,106,null,109,null,111,null,112,null,113]
[null,"真南から西へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},88,null,96,null,102,null,106,null,109,null,111,null,112,null,112]
[null,"真南から西へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},82,null,90,null,95,null,99,null,102,null,104,null,105,null,105]
[null,"真南から東西へ10°未満",{"$nulls":6},77,null,84,null,89,null,93,null,95,null,97,null,98,null,98]
[null,"真南から東へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},74,null,81,null,86,null,89,null,92,null,93,null,94,null,95]
[null,"真南から東へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},74,null,80,null,85,null,89,null,91,null,93,null,94,null,94]
[null,"真南から東へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},71,null,77,null,82,null,85,null,88,null,89,null,90,null,90]
[null,"真南から東へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},58,null,63,null,67,null,70,null,72,null,73,null,74,null,74]
{"$rows_empty":18}
[{"$nulls":23},"（添付資料４－２・H25省エネ基準）"]
[]
["早見表１－３　空気搬送に要するシステムの一次エネルギー消費量"]
[]
["※","空気搬送動力用に本システム専用の太陽光発電設備を採用する場合、当該エネルギーは「0」とします。"]
["※","使用する早見表を添付資料４－１と合わせて提出してください。"]
[null,"その際、該当する値のセルの色を変更する、「○」をつけるなど、転記した値がわかるように明示してください。"]
["※","使用する早見表のみ添付してください。使用していない早見表の添付は不要です。"]
[]
["【 １地域 】",{"$nulls":22},"空気搬送に要するシステムの一次エネルギー消費量　[MJ/年]"]
[{"$nulls":8},"傾斜角"]
[{"$nulls":8},"3寸勾配",null,"4寸勾配",null,"5寸勾配",null,"6寸勾配",null,"7寸勾配",null,"8寸勾配",null,"9寸勾配",null,"10寸勾配"]
[{"$nulls":8},"16.70°",null,"21.80°",null,"26.57°",null,"30.96°",null,"34.99°",null,"38.66°",null,"41.99°",null,"45.00°"]
["方位角","真南から西へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},1150,null,1150,null,1148,null,1144,null,1139,null,1133,null,1126,null,1120]
[null,"真南から西へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},1228,null,1227,null,1225,null,1221,null,1215,null,1209,null,1202,null,1195]
[null,"真南から西へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},1284,null,1284,null,1282,null,1277,null,1272,null,1265,null,1258,null,1250]
[null,"真南から西へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},1320,null,1320,null,1317,null,1313,null,1307,null,1300,null,1293,null,1285]
[null,"真南から東西へ10°未満",{"$nulls":6},1335,null,1335,null,1332,null,1328,null,1322,null,1315,null,1307,null,1300]
[null,"真南から東へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},1329,null,1329,null,1326,null,1322,null,1316,null,1309,null,1302,null,1294]
[null,"真南から東へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},1302,null,1302,null,1299,null,1295,null,1289,null,1283,null,1275,null,1268]
[null,"真南から東へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},1254,null,1254,null,1252,null,1248,null,1242,null,1236,null,1228,null,1221]
[null,"真南から東へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},1186,null,1186,null,1183,null,1179,null,1174,null,1168,null,1161,null,1154]
[]
["【 ２地域 】",{"$nulls":22},"空気搬送に要するシステムの一次エネルギー消費量　[MJ/年]"]
[{"$nulls":8},"傾斜角"]
[{"$nulls":8},"3寸勾配",null,"4寸勾配",null,"5寸勾配",null,"6寸勾配",null,"7寸勾配",null,"8寸勾配",null,"9寸勾配",null,"10寸勾配"]
[{"$nulls":8},"16.70°",null,"21.80°",null,"26.57°",null,"30.96°",null,"34.99°",null,"38.66°",null,"41.99°",null,"45.00°"]
["方位角","真南から西へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},1184,null,1184,null,1182,null,1178,null,1173,null,1167,null,1160,null,1153]
[null,"真南から西へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},1241,null,1241,null,1239,null,1234,null,1229,null,1222,null,1215,null,1208]
[null,"真南から西へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},1281,null,1281,null,1279,null,1274,null,1269,null,1262,null,1255,null,1247]
[null,"真南から西へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},1305,null,1305,null,1302,null,1298,null,1292,null,1285,null,1278,null,1271]
[null,"真南から東西へ10°未満",{"$nulls":6},1312,null,1312,null,1310,null,1305,null,1299,null,1293,null,1285,null,1278]
[null,"真南から東へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},1303,null,1303,null,1301,null,1296,null,1290,null,1284,null,1276,null,1269]
[null,"真南から東へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},1278,null,1278,null,1275,null,1271,null,1265,null,1258,null,1251,null,1244]
[null,"真南から東へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},1236,null,1236,null,1233,null,1229,null,1223,null,1217,null,1210,null,1203]
[null,"真南から東へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},1177,null,1177,null,1175,null,1171,null,1166,null,1160,null,1153,null,1146]
[]
["【 ３地域 】",{"$nulls":22},"空気搬送に要するシステムの一次エネルギー消費量　[MJ/年]"]
[{"$nulls":8},"傾斜角"]
[{"$nulls":8},"3寸勾配",null,"4寸勾配",null,"5寸勾配",null,"6寸勾配",null,"7寸勾配",null,"8寸勾配",null,"9寸勾配",null,"10寸勾配"]
[{"$nulls":8},"16.70°",null,"21.80°",null,"26.57°",null,"30.96°",null,"34.99°",null,"38.66°",null,"41.99°",null,"45.00°"]
["方位角","真南から西へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},1248,null,1248,null,1246,null,1242,null,1236,null,1230,null,1223,null,1215]
[null,"真南から西へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},1305,null,1305,null,1302,null,1298,null,1292,null,1285,null,1278,null,1270]
[null,"真南から西へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},1345,null,1345,null,1343,null,1338,null,1332,null,1325,null,1318,null,1310]
[null,"真南から西へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},1370,null,1370,null,1368,null,1363,null,1357,null,1350,null,1342,null,1334]
[null,"真南から東西へ10°未満",{"$nulls":6},1380,null,1380,null,1377,null,1372,null,1366,null,1359,null,1351,null,1343]
[null,"真南から東へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},1374,null,1373,null,1371,null,1366,null,1360,null,1353,null,1345,null,1337]
[null,"真南から東へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},1352,null,1351,null,1349,null,1344,null,1338,null,1331,null,1324,null,1316]
[null,"真南から東へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},1314,null,1314,null,1311,null,1307,null,1301,null,1294,null,1287,null,1279]
[null,"真南から東へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},1261,null,1261,null,1258,null,1254,null,1248,null,1242,null,1235,null,1227]
[]
[{"$nulls":23},"（添付資料４－２・H25省エネ基準）"]
[]
["早見表１－３　空気搬送に要するシステムの一次エネルギー消費量"]
[]
["※","空気搬送動力用に本システム専用の太陽光発電設備を採用する場合、当該エネルギーは「0」とします。"]
["※","使用する早見表を添付資料４－１と合わせて提出してください。"]
[null,"その際、該当する値のセルの色を変更する、「○」をつけるなど、転記した値がわかるように明示してください。"]
["※","使用する早見表のみ添付してください。使用していない早見表の添付は不要です。"]
[]
["【 ４地域 】",{"$nulls":22},"空気搬送に要するシステムの一次エネルギー消費量　[MJ/年]"]
[{"$nulls":8},"傾斜角"]
[{"$nulls":8},"3寸勾配",null,"4寸勾配",null,"5寸勾配",null,"6寸勾配",null,"7寸勾配",null,"8寸勾配",null,"9寸勾配",null,"10寸勾配"]
[{"$nulls":8},"16.70°",null,"21.80°",null,"26.57°",null,"30.96°",null,"34.99°",null,"38.66°",null,"41.99°",null,"45.00°"]
["方位角","真南から西へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},1511,null,1510,null,1507,null,1502,null,1496,null,1488,null,1479,null,1471]
[null,"真南から西へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},1543,null,1542,null,1539,null,1534,null,1527,null,1519,null,1511,null,1502]
[null,"真南から西へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},1586,null,1586,null,1583,null,1577,null,1570,null,1562,null,1553,null,1544]
[null,"真南から西へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},1620,null,1620,null,1617,null,1611,null,1604,null,1596,null,1587,null,1577]
[null,"真南から東西へ10°未満",{"$nulls":6},1633,null,1633,null,1630,null,1624,null,1617,null,1609,null,1600,null,1590]
[null,"真南から東へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},1621,null,1621,null,1618,null,1612,null,1605,null,1597,null,1588,null,1578]
[null,"真南から東へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},1588,null,1588,null,1585,null,1579,null,1572,null,1564,null,1555,null,1546]
[null,"真南から東へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},1545,null,1545,null,1542,null,1537,null,1530,null,1522,null,1513,null,1504]
[null,"真南から東へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},1513,null,1513,null,1510,null,1505,null,1498,null,1491,null,1482,null,1473]
[]
["【 ５地域 】",{"$nulls":22},"空気搬送に要するシステムの一次エネルギー消費量　[MJ/年]"]
[{"$nulls":8},"傾斜角"]
[{"$nulls":8},"3寸勾配",null,"4寸勾配",null,"5寸勾配",null,"6寸勾配",null,"7寸勾配",null,"8寸勾配",null,"9寸勾配",null,"10寸勾配"]
[{"$nulls":8},"16.70°",null,"21.80°",null,"26.57°",null,"30.96°",null,"34.99°",null,"38.66°",null,"41.99°",null,"45.00°"]
["方位角","真南から西へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},1509,null,1509,null,1506,null,1501,null,1494,null,1486,null,1478,null,1469]
[null,"真南から西へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},1568,null,1567,null,1564,null,1559,null,1552,null,1544,null,1535,null,1526]
[null,"真南から西へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},1611,null,1611,null,1608,null,1602,null,1595,null,1587,null,1578,null,1568]
[null,"真南から西へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},1639,null,1639,null,1635,null,1630,null,1623,null,1614,null,1605,null,1596]
[null,"真南から東西へ10°未満",{"$nulls":6},1652,null,1651,null,1648,null,1643,null,1635,null,1627,null,1617,null,1608]
[null,"真南から東へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},1649,null,1649,null,1646,null,1640,null,1633,null,1624,null,1615,null,1605]
[null,"真南から東へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},1631,null,1631,null,1628,null,1622,null,1615,null,1607,null,1597,null,1588]
[null,"真南から東へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},1598,null,1598,null,1595,null,1589,null,1582,null,1574,null,1565,null,1556]
[null,"真南から東へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},1549,null,1549,null,1546,null,1541,null,1534,null,1526,null,1517,null,1508]
[]
["【 ６地域 】",{"$nulls":22},"空気搬送に要するシステムの一次エネルギー消費量　[MJ/年]"]
[{"$nulls":8},"傾斜角"]
[{"$nulls":8},"3寸勾配",null,"4寸勾配",null,"5寸勾配",null,"6寸勾配",null,"7寸勾配",null,"8寸勾配",null,"9寸勾配",null,"10寸勾配"]
[{"$nulls":8},"16.70°",null,"21.80°",null,"26.57°",null,"30.96°",null,"34.99°",null,"38.66°",null,"41.99°",null,"45.00°"]
["方位角","真南から西へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},1078,null,1078,null,1076,null,1072,null,1067,null,1062,null,1056,null,1049]
[null,"真南から西へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},1112,null,1111,null,1109,null,1106,null,1101,null,1095,null,1089,null,1082]
[null,"真南から西へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},1136,null,1136,null,1134,null,1130,null,1125,null,1119,null,1113,null,1106]
[null,"真南から西へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},1152,null,1152,null,1150,null,1146,null,1141,null,1135,null,1128,null,1122]
[null,"真南から東西へ10°未満",{"$nulls":6},1159,null,1159,null,1156,null,1152,null,1147,null,1141,null,1135,null,1128]
[null,"真南から東へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},1156,null,1156,null,1154,null,1150,null,1145,null,1139,null,1132,null,1126]
[null,"真南から東へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},1145,null,1145,null,1143,null,1139,null,1134,null,1128,null,1121,null,1115]
[null,"真南から東へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},1125,null,1124,null,1122,null,1118,null,1113,null,1108,null,1101,null,1095]
[null,"真南から東へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},1095,null,1095,null,1093,null,1089,null,1084,null,1079,null,1073,null,1066]
[]
[{"$nulls":23},"（添付資料４－２・H25省エネ基準）"]
[]
["早見表１－３　空気搬送に要するシステムの一次エネルギー消費量"]
[]
["※","空気搬送動力用に本システム専用の太陽光発電設備を採用する場合、当該エネルギーは「0」とします。"]
["※","使用する早見表を添付資料４－１と合わせて提出してください。"]
[null,"その際、該当する値のセルの色を変更する、「○」をつけるなど、転記した値がわかるように明示してください。"]
["※","使用する早見表のみ添付してください。使用していない早見表の添付は不要です。"]
[]
["【 ７地域 】",{"$nulls":22},"空気搬送に要するシステムの一次エネルギー消費量　[MJ/年]"]
[{"$nulls":8},"傾斜角"]
[{"$nulls":8},"3寸勾配",null,"4寸勾配",null,"5寸勾配",null,"6寸勾配",null,"7寸勾配",null,"8寸勾配",null,"9寸勾配",null,"10寸勾配"]
[{"$nulls":8},"16.70°",null,"21.80°",null,"26.57°",null,"30.96°",null,"34.99°",null,"38.66°",null,"41.99°",null,"45.00°"]
["方位角","真南から西へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},1084,null,1084,null,1082,null,1078,null,1073,null,1068,null,1061,null,1055]
[null,"真南から西へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},1104,null,1104,null,1102,null,1098,null,1093,null,1087,null,1081,null,1075]
[null,"真南から西へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},1128,null,1128,null,1126,null,1122,null,1117,null,1111,null,1105,null,1098]
[null,"真南から西へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},1149,null,1149,null,1146,null,1142,null,1137,null,1131,null,1125,null,1118]
[null,"真南から東西へ10°未満",{"$nulls":6},1161,null,1161,null,1159,null,1155,null,1150,null,1144,null,1137,null,1131]
[null,"真南から東へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},1163,null,1163,null,1161,null,1157,null,1152,null,1146,null,1139,null,1133]
[null,"真南から東へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},1154,null,1154,null,1152,null,1148,null,1143,null,1137,null,1131,null,1124]
[null,"真南から東へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},1137,null,1137,null,1134,null,1130,null,1125,null,1120,null,1113,null,1107]
[null,"真南から東へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},1115,null,1115,null,1112,null,1109,null,1104,null,1098,null,1092,null,1085]
{"$rows_empty":37}
[{"$nulls":23},"（添付資料４－２・H25省エネ基準）"]
[]
["早見表１－４　集熱部の単位面積あたりの給湯一次エネルギーの削減量"]
[]
["※","使用する早見表を添付資料４－１と合わせて提出してください。"]
[null,"その際、該当する値のセルの色を変更する、「○」をつけるなど、転記した値がわかるように明示してください。"]
["※","使用する早見表のみ添付してください。使用していない早見表の添付は不要です。"]
[]
["【 １地域 】",{"$nulls":22},"集熱部の単位面積あたりの給湯一次エネルギーの削減量　[MJ/年]"]
[{"$nulls":8},"傾斜角"]
[{"$nulls":8},"3寸勾配",null,"4寸勾配",null,"5寸勾配",null,"6寸勾配",null,"7寸勾配",null,"8寸勾配",null,"9寸勾配",null,"10寸勾配"]
[{"$nulls":8},"16.70°",null,"21.80°",null,"26.57°",null,"30.96°",null,"34.99°",null,"38.66°",null,"41.99°",null,"45.00°"]
["方位角","真南から西へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},183,null,187,null,189,null,190,null,190,null,190,null,189,null,187]
[null,"真南から西へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},204,null,208,null,210,null,212,null,212,null,211,null,210,null,209]
[null,"真南から西へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},219,null,223,null,226,null,227,null,227,null,227,null,226,null,224]
[null,"真南から西へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},228,null,232,null,235,null,236,null,236,null,236,null,235,null,233]
[null,"真南から東西へ10°未満",{"$nulls":6},230,null,235,null,238,null,239,null,239,null,239,null,238,null,236]
[null,"真南から東へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},227,null,232,null,234,null,236,null,236,null,235,null,234,null,233]
[null,"真南から東へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},218,null,222,null,225,null,226,null,226,null,226,null,225,null,223]
[null,"真南から東へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},202,null,206,null,209,null,210,null,210,null,210,null,209,null,207]
[null,"真南から東へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},181,null,184,null,187,null,188,null,188,null,187,null,187,null,185]
[]
["【 ２地域 】",{"$nulls":22},"集熱部の単位面積あたりの給湯一次エネルギーの削減量　[MJ/年]"]
[{"$nulls":8},"傾斜角"]
[{"$nulls":8},"3寸勾配",null,"4寸勾配",null,"5寸勾配",null,"6寸勾配",null,"7寸勾配",null,"8寸勾配",null,"9寸勾配",null,"10寸勾配"]
[{"$nulls":8},"16.70°",null,"21.80°",null,"26.57°",null,"30.96°",null,"34.99°",null,"38.66°",null,"41.99°",null,"45.00°"]
["方位角","真南から西へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},191,null,194,null,196,null,198,null,198,null,197,null,196,null,195]
[null,"真南から西へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},209,null,213,null,215,null,217,null,217,null,217,null,215,null,214]
[null,"真南から西へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},222,null,226,null,229,null,230,null,230,null,230,null,229,null,227]
[null,"真南から西へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},229,null,233,null,236,null,237,null,238,null,237,null,236,null,234]
[null,"真南から東西へ10°未満",{"$nulls":6},230,null,235,null,238,null,239,null,239,null,239,null,238,null,236]
[null,"真南から東へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},226,null,231,null,233,null,235,null,235,null,234,null,233,null,232]
[null,"真南から東へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},216,null,221,null,223,null,224,null,225,null,224,null,223,null,222]
[null,"真南から東へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},201,null,205,null,207,null,208,null,209,null,208,null,207,null,206]
[null,"真南から東へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},180,null,183,null,185,null,186,null,187,null,186,null,185,null,184]
[]
["【 ３地域 】",{"$nulls":22},"集熱部の単位面積あたりの給湯一次エネルギーの削減量　[MJ/年]"]
[{"$nulls":8},"傾斜角"]
[{"$nulls":8},"3寸勾配",null,"4寸勾配",null,"5寸勾配",null,"6寸勾配",null,"7寸勾配",null,"8寸勾配",null,"9寸勾配",null,"10寸勾配"]
[{"$nulls":8},"16.70°",null,"21.80°",null,"26.57°",null,"30.96°",null,"34.99°",null,"38.66°",null,"41.99°",null,"45.00°"]
["方位角","真南から西へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},197,null,200,null,203,null,204,null,204,null,204,null,203,null,201]
[null,"真南から西へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},221,null,226,null,228,null,230,null,230,null,229,null,228,null,227]
[null,"真南から西へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},239,null,244,null,247,null,248,null,248,null,248,null,247,null,245]
[null,"真南から西へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},250,null,254,null,257,null,259,null,259,null,259,null,257,null,256]
[null,"真南から東西へ10°未満",{"$nulls":6},253,null,258,null,261,null,262,null,263,null,262,null,261,null,259]
[null,"真南から東へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},249,null,254,null,257,null,258,null,259,null,258,null,257,null,255]
[null,"真南から東へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},238,null,243,null,245,null,247,null,247,null,247,null,245,null,244]
[null,"真南から東へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},220,null,224,null,227,null,228,null,228,null,228,null,226,null,225]
[null,"真南から東へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},194,null,198,null,200,null,201,null,202,null,201,null,200,null,199]
[]
[{"$nulls":23},"（添付資料４－２・H25省エネ基準）"]
[]
["早見表１－４　集熱部の単位面積あたりの給湯一次エネルギーの削減量"]
[]
["※","使用する早見表を添付資料４－１と合わせて提出してください。"]
[null,"その際、該当する値のセルの色を変更する、「○」をつけるなど、転記した値がわかるように明示してください。"]
["※","使用する早見表のみ添付してください。使用していない早見表の添付は不要です。"]
[]
["【 ４地域 】",{"$nulls":22},"集熱部の単位面積あたりの給湯一次エネルギーの削減量　[MJ/年]"]
[{"$nulls":8},"傾斜角"]
[{"$nulls":8},"3寸勾配",null,"4寸勾配",null,"5寸勾配",null,"6寸勾配",null,"7寸勾配",null,"8寸勾配",null,"9寸勾配",null,"10寸勾配"]
[{"$nulls":8},"16.70°",null,"21.80°",null,"26.57°",null,"30.96°",null,"34.99°",null,"38.66°",null,"41.99°",null,"45.00°"]
["方位角","真南から西へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},254,null,259,null,262,null,264,null,264,null,264,null,262,null,261]
[null,"真南から西へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},286,null,291,null,295,null,296,null,297,null,296,null,294,null,292]
[null,"真南から西へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},308,null,314,null,318,null,319,null,320,null,319,null,317,null,315]
[null,"真南から西へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},321,null,328,null,331,null,333,null,334,null,333,null,331,null,329]
[null,"真南から東西へ10°未満",{"$nulls":6},326,null,332,null,336,null,338,null,338,null,338,null,336,null,334]
[null,"真南から東へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},321,null,328,null,331,null,333,null,334,null,333,null,331,null,329]
[null,"真南から東へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},308,null,314,null,318,null,319,null,320,null,319,null,318,null,315]
[null,"真南から東へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},286,null,291,null,295,null,296,null,297,null,296,null,295,null,293]
[null,"真南から東へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},255,null,259,null,262,null,264,null,264,null,264,null,262,null,261]
[]
["【 ５地域 】",{"$nulls":22},"集熱部の単位面積あたりの給湯一次エネルギーの削減量　[MJ/年]"]
[{"$nulls":8},"傾斜角"]
[{"$nulls":8},"3寸勾配",null,"4寸勾配",null,"5寸勾配",null,"6寸勾配",null,"7寸勾配",null,"8寸勾配",null,"9寸勾配",null,"10寸勾配"]
[{"$nulls":8},"16.70°",null,"21.80°",null,"26.57°",null,"30.96°",null,"34.99°",null,"38.66°",null,"41.99°",null,"45.00°"]
["方位角","真南から西へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},217,null,221,null,224,null,225,null,225,null,225,null,224,null,222]
[null,"真南から西へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},258,null,263,null,266,null,268,null,268,null,268,null,266,null,265]
[null,"真南から西へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},289,null,294,null,298,null,299,null,300,null,299,null,298,null,295]
[null,"真南から西へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},308,null,314,null,317,null,319,null,319,null,319,null,317,null,315]
[null,"真南から東西へ10°未満",{"$nulls":6},316,null,322,null,325,null,327,null,328,null,327,null,325,null,323]
[null,"真南から東へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},312,null,318,null,322,null,324,null,324,null,323,null,322,null,320]
[null,"真南から東へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},298,null,303,null,307,null,309,null,309,null,308,null,307,null,305]
[null,"真南から東へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},272,null,277,null,281,null,282,null,283,null,282,null,281,null,279]
[null,"真南から東へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},235,null,240,null,243,null,244,null,244,null,244,null,243,null,241]
[]
["【 ６地域 】",{"$nulls":22},"集熱部の単位面積あたりの給湯一次エネルギーの削減量　[MJ/年]"]
[{"$nulls":8},"傾斜角"]
[{"$nulls":8},"3寸勾配",null,"4寸勾配",null,"5寸勾配",null,"6寸勾配",null,"7寸勾配",null,"8寸勾配",null,"9寸勾配",null,"10寸勾配"]
[{"$nulls":8},"16.70°",null,"21.80°",null,"26.57°",null,"30.96°",null,"34.99°",null,"38.66°",null,"41.99°",null,"45.00°"]
["方位角","真南から西へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},247,null,252,null,255,null,256,null,256,null,256,null,254,null,253]
[null,"真南から西へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},277,null,282,null,286,null,287,null,288,null,287,null,285,null,284]
[null,"真南から西へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},299,null,305,null,308,null,310,null,310,null,310,null,308,null,306]
[null,"真南から西へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},312,null,318,null,322,null,324,null,324,null,324,null,322,null,320]
[null,"真南から東西へ10°未満",{"$nulls":6},318,null,324,null,328,null,330,null,330,null,329,null,328,null,325]
[null,"真南から東へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},315,null,321,null,325,null,327,null,327,null,326,null,325,null,322]
[null,"真南から東へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},304,null,310,null,313,null,315,null,316,null,315,null,313,null,311]
[null,"真南から東へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},285,null,290,null,293,null,295,null,295,null,295,null,293,null,291]
[null,"真南から東へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},257,null,262,null,265,null,267,null,267,null,266,null,265,null,263]
[]
[{"$nulls":23},"（添付資料４－２・H25省エネ基準）"]
[]
["早見表１－４　集熱部の単位面積あたりの給湯一次エネルギーの削減量"]
[]
["※","使用する早見表を添付資料４－１と合わせて提出してください。"]
[null,"その際、該当する値のセルの色を変更する、「○」をつけるなど、転記した値がわかるように明示してください。"]
["※","使用する早見表のみ添付してください。使用していない早見表の添付は不要です。"]
[]
["【 ７地域 】",{"$nulls":22},"集熱部の単位面積あたりの給湯一次エネルギーの削減量　[MJ/年]"]
[{"$nulls":8},"傾斜角"]
[{"$nulls":8},"3寸勾配",null,"4寸勾配",null,"5寸勾配",null,"6寸勾配",null,"7寸勾配",null,"8寸勾配",null,"9寸勾配",null,"10寸勾配"]
[{"$nulls":8},"16.70°",null,"21.80°",null,"26.57°",null,"30.96°",null,"34.99°",null,"38.66°",null,"41.99°",null,"45.00°"]
["方位角","真南から西へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},303,null,309,null,313,null,314,null,315,null,314,null,312,null,310]
[null,"真南から西へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},328,null,335,null,339,null,340,null,341,null,340,null,338,null,336]
[null,"真南から西へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},346,null,353,null,357,null,359,null,359,null,359,null,357,null,354]
[null,"真南から西へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},356,null,363,null,368,null,370,null,370,null,369,null,367,null,365]
[null,"真南から東西へ10°未満",{"$nulls":6},359,null,366,null,371,null,373,null,373,null,372,null,370,null,368]
[null,"真南から東へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},355,null,362,null,366,null,368,null,368,null,368,null,366,null,363]
[null,"真南から東へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},343,null,349,null,354,null,356,null,356,null,355,null,353,null,351]
[null,"真南から東へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},323,null,330,null,334,null,335,null,336,null,335,null,333,null,331]
[null,"真南から東へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},297,null,302,null,306,null,308,null,308,null,307,null,306,null,304]
{"$rows_empty":38}
[{"$nulls":23},"（添付資料４－２・H25省エネ基準）"]
[]
["早見表１－５　給湯用採熱に要するシステムの一次エネルギー消費量"]
[]
["※","給湯用採熱の搬送動力用に本システム専用の太陽光発電設備を採用する場合、当該エネルギーは"]
[null,"「0」とします。"]
["※","使用する早見表を添付資料４－１と合わせて提出してください。"]
[null,"その際、該当する値のセルの色を変更する、「○」をつけるなど、転記した値がわかるように明示してください。"]
["※","使用する早見表のみ添付してください。使用していない早見表の添付は不要です。"]
[]
["【 １地域 】",{"$nulls":22},"給湯用採熱に要するシステムの一次エネルギー消費量　[MJ/年]"]
[{"$nulls":8},"傾斜角"]
[{"$nulls":8},"3寸勾配",null,"4寸勾配",null,"5寸勾配",null,"6寸勾配",null,"7寸勾配",null,"8寸勾配",null,"9寸勾配",null,"10寸勾配"]
[{"$nulls":8},"16.70°",null,"21.80°",null,"26.57°",null,"30.96°",null,"34.99°",null,"38.66°",null,"41.99°",null,"45.00°"]
["方位角","真南から西へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},795,null,796,null,796,null,794,null,792,null,789,null,786,null,782]
[null,"真南から西へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},815,null,817,null,817,null,815,null,813,null,810,null,806,null,803]
[null,"真南から西へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},849,null,850,null,850,null,848,null,846,null,843,null,839,null,835]
[null,"真南から西へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},879,null,880,null,880,null,878,null,876,null,873,null,869,null,865]
[null,"真南から東西へ10°未満",{"$nulls":6},895,null,896,null,896,null,894,null,892,null,889,null,885,null,881]
[null,"真南から東へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},892,null,894,null,894,null,892,null,889,null,886,null,882,null,878]
[null,"真南から東へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},873,null,874,null,874,null,873,null,870,null,867,null,863,null,859]
[null,"真南から東へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},844,null,845,null,845,null,843,null,841,null,838,null,834,null,830]
[null,"真南から東へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},818,null,819,null,819,null,817,null,815,null,812,null,809,null,805]
[]
["【 ２地域 】",{"$nulls":22},"給湯用採熱に要するシステムの一次エネルギー消費量　[MJ/年]"]
[{"$nulls":8},"傾斜角"]
[{"$nulls":8},"3寸勾配",null,"4寸勾配",null,"5寸勾配",null,"6寸勾配",null,"7寸勾配",null,"8寸勾配",null,"9寸勾配",null,"10寸勾配"]
[{"$nulls":8},"16.70°",null,"21.80°",null,"26.57°",null,"30.96°",null,"34.99°",null,"38.66°",null,"41.99°",null,"45.00°"]
["方位角","真南から西へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},830,null,831,null,831,null,830,null,827,null,824,null,821,null,817]
[null,"真南から西へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},852,null,853,null,853,null,851,null,849,null,846,null,842,null,838]
[null,"真南から西へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},887,null,888,null,888,null,886,null,884,null,880,null,877,null,873]
[null,"真南から西へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},918,null,919,null,919,null,917,null,915,null,911,null,907,null,903]
[null,"真南から東西へ10°未満",{"$nulls":6},935,null,936,null,936,null,934,null,931,null,928,null,924,null,920]
[null,"真南から東へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},932,null,934,null,933,null,932,null,929,null,926,null,922,null,917]
[null,"真南から東へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},912,null,913,null,913,null,911,null,909,null,905,null,902,null,897]
[null,"真南から東へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},881,null,883,null,882,null,881,null,878,null,875,null,871,null,867]
[null,"真南から東へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},854,null,855,null,855,null,854,null,851,null,848,null,844,null,841]
[]
["【 ３地域 】",{"$nulls":22},"給湯用採熱に要するシステムの一次エネルギー消費量　[MJ/年]"]
[{"$nulls":8},"傾斜角"]
[{"$nulls":8},"3寸勾配",null,"4寸勾配",null,"5寸勾配",null,"6寸勾配",null,"7寸勾配",null,"8寸勾配",null,"9寸勾配",null,"10寸勾配"]
[{"$nulls":8},"16.70°",null,"21.80°",null,"26.57°",null,"30.96°",null,"34.99°",null,"38.66°",null,"41.99°",null,"45.00°"]
["方位角","真南から西へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},832,null,833,null,833,null,832,null,829,null,826,null,823,null,819]
[null,"真南から西へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},859,null,860,null,860,null,859,null,856,null,853,null,849,null,845]
[null,"真南から西へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},897,null,898,null,898,null,897,null,894,null,891,null,887,null,883]
[null,"真南から西へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},930,null,932,null,931,null,930,null,927,null,924,null,920,null,915]
[null,"真南から東西へ10°未満",{"$nulls":6},948,null,950,null,949,null,948,null,945,null,942,null,938,null,933]
[null,"真南から東へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},947,null,949,null,949,null,947,null,944,null,941,null,937,null,932]
[null,"真南から東へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},930,null,931,null,931,null,929,null,927,null,923,null,919,null,915]
[null,"真南から東へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},904,null,905,null,905,null,903,null,901,null,897,null,894,null,889]
[null,"真南から東へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},883,null,885,null,884,null,883,null,880,null,877,null,873,null,869]
[]
[{"$nulls":23},"（添付資料４－２・H25省エネ基準）"]
[]
["早見表１－５　給湯用採熱に要するシステムの一次エネルギー消費量"]
[]
["※","給湯用採熱の搬送動力用に本システム専用の太陽光発電設備を採用する場合、当該エネルギーは"]
[null,"「0」とします。"]
["※","使用する早見表を添付資料４－１と合わせて提出してください。"]
[null,"その際、該当する値のセルの色を変更する、「○」をつけるなど、転記した値がわかるように明示してください。"]
["※","使用する早見表のみ添付してください。使用していない早見表の添付は不要です。"]
[]
["【 ４地域 】",{"$nulls":22},"給湯用採熱に要するシステムの一次エネルギー消費量　[MJ/年]"]
[{"$nulls":8},"傾斜角"]
[{"$nulls":8},"3寸勾配",null,"4寸勾配",null,"5寸勾配",null,"6寸勾配",null,"7寸勾配",null,"8寸勾配",null,"9寸勾配",null,"10寸勾配"]
[{"$nulls":8},"16.70°",null,"21.80°",null,"26.57°",null,"30.96°",null,"34.99°",null,"38.66°",null,"41.99°",null,"45.00°"]
["方位角","真南から西へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},916,null,917,null,917,null,916,null,913,null,910,null,906,null,902]
[null,"真南から西へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},951,null,952,null,952,null,950,null,947,null,944,null,940,null,936]
[null,"真南から西へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},994,null,996,null,996,null,994,null,991,null,987,null,983,null,979]
[null,"真南から西へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},1032,null,1034,null,1033,null,1031,null,1028,null,1025,null,1020,null,1016]
[null,"真南から東西へ10°未満",{"$nulls":6},1053,null,1055,null,1054,null,1053,null,1050,null,1046,null,1041,null,1036]
[null,"真南から東へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},1053,null,1055,null,1055,null,1053,null,1050,null,1046,null,1041,null,1037]
[null,"真南から東へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},1034,null,1035,null,1035,null,1033,null,1030,null,1026,null,1022,null,1016.9999999999999]
[null,"真南から東へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},1000,null,1002,null,1002,null,1000,null,997,null,993,null,989,null,985]
[null,"真南から東へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},966,null,968,null,967,null,966,null,963,null,959,null,955,null,951]
[]
["【 ５地域 】",{"$nulls":22},"給湯用採熱に要するシステムの一次エネルギー消費量　[MJ/年]"]
[{"$nulls":8},"傾斜角"]
[{"$nulls":8},"3寸勾配",null,"4寸勾配",null,"5寸勾配",null,"6寸勾配",null,"7寸勾配",null,"8寸勾配",null,"9寸勾配",null,"10寸勾配"]
[{"$nulls":8},"16.70°",null,"21.80°",null,"26.57°",null,"30.96°",null,"34.99°",null,"38.66°",null,"41.99°",null,"45.00°"]
["方位角","真南から西へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},885,null,886,null,886,null,884,null,882,null,878,null,875,null,871]
[null,"真南から西へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},939,null,941,null,941,null,939,null,936,null,933,null,929,null,925]
[null,"真南から西へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},994,null,996,null,995,null,994,null,991,null,987,null,983,null,978]
[null,"真南から西へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},1037,null,1039,null,1038,null,1037,null,1034,null,1030,null,1025,null,1020.9999999999999]
[null,"真南から東西へ10°未満",{"$nulls":6},1062,null,1063,null,1063,null,1061,null,1058,null,1054,null,1050,null,1045]
[null,"真南から東へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},1065,null,1067,null,1066,null,1064,null,1061,null,1057,null,1053,null,1048]
[null,"真南から東へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},1048,null,1050,null,1050,null,1048,null,1045,null,1041,null,1037,null,1032]
[null,"真南から東へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},1018,null,1020,null,1018.9999999999999,null,1018,null,1014.9999999999999,null,1010.9999999999999,null,1006.9999999999999,null,1002]
[null,"真南から東へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},984,null,985,null,985,null,983,null,980,null,977,null,973,null,968]
[]
["【 ６地域 】",{"$nulls":22},"給湯用採熱に要するシステムの一次エネルギー消費量　[MJ/年]"]
[{"$nulls":8},"傾斜角"]
[{"$nulls":8},"3寸勾配",null,"4寸勾配",null,"5寸勾配",null,"6寸勾配",null,"7寸勾配",null,"8寸勾配",null,"9寸勾配",null,"10寸勾配"]
[{"$nulls":8},"16.70°",null,"21.80°",null,"26.57°",null,"30.96°",null,"34.99°",null,"38.66°",null,"41.99°",null,"45.00°"]
["方位角","真南から西へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},1068,null,1069,null,1069,null,1067,null,1064,null,1060,null,1056,null,1051]
[null,"真南から西へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},1108,null,1110,null,1109,null,1108,null,1104,null,1100,null,1096,null,1091]
[null,"真南から西へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},1159,null,1161,null,1161,null,1159,null,1155,null,1151,null,1146,null,1141]
[null,"真南から西へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},1203,null,1205,null,1205,null,1203,null,1199,null,1195,null,1190,null,1184]
[null,"真南から東西へ10°未満",{"$nulls":6},1228,null,1230,null,1229,null,1227,null,1224,null,1219,null,1214,null,1208]
[null,"真南から東へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},1229,null,1231,null,1230,null,1228,null,1225,null,1220,null,1215,null,1209]
[null,"真南から東へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},1208,null,1210,null,1210,null,1207,null,1204,null,1199,null,1194,null,1189]
[null,"真南から東へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},1174,null,1176,null,1176,null,1174,null,1171,null,1166,null,1161,null,1156]
[null,"真南から東へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},1144,null,1146,null,1146,null,1144,null,1140,null,1136,null,1131,null,1126]
[]
[{"$nulls":23},"（添付資料４－２・H25省エネ基準）"]
[]
["早見表１－５　給湯用採熱に要するシステムの一次エネルギー消費量"]
[]
["※","給湯用採熱の搬送動力用に本システム専用の太陽光発電設備を採用する場合、当該エネルギーは"]
[null,"「0」とします。"]
["※","使用する早見表を添付資料４－１と合わせて提出してください。"]
[null,"その際、該当する値のセルの色を変更する、「○」をつけるなど、転記した値がわかるように明示してください。"]
["※","使用する早見表のみ添付してください。使用していない早見表の添付は不要です。"]
[]
["【 ７地域 】",{"$nulls":22},"給湯用採熱に要するシステムの一次エネルギー消費量　[MJ/年]"]
[{"$nulls":8},"傾斜角"]
[{"$nulls":8},"3寸勾配",null,"4寸勾配",null,"5寸勾配",null,"6寸勾配",null,"7寸勾配",null,"8寸勾配",null,"9寸勾配",null,"10寸勾配"]
[{"$nulls":8},"16.70°",null,"21.80°",null,"26.57°",null,"30.96°",null,"34.99°",null,"38.66°",null,"41.99°",null,"45.00°"]
["方位角","真南から西へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},1093,null,1094,null,1094,null,1092,null,1089,null,1085,null,1080,null,1075]
[null,"真南から西へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},1134,null,1136,null,1136,null,1134,null,1130,null,1126,null,1121,null,1116]
[null,"真南から西へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},1187,null,1188,null,1188,null,1186,null,1183,null,1178,null,1173,null,1168]
[null,"真南から西へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},1231,null,1233,null,1233,null,1231,null,1227,null,1223,null,1218,null,1212]
[null,"真南から東西へ10°未満",{"$nulls":6},1257,null,1259,null,1258,null,1256,null,1253,null,1248,null,1243,null,1237]
[null,"真南から東へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},1258,null,1260,null,1259,null,1257,null,1253,null,1249,null,1244,null,1238]
[null,"真南から東へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},1236,null,1238,null,1238,null,1236,null,1232,null,1228,null,1223,null,1217]
[null,"真南から東へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},1202,null,1204,null,1204,null,1202,null,1198,null,1194,null,1189,null,1183]
[null,"真南から東へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},1171,null,1173,null,1173,null,1171,null,1167,null,1163,null,1158,null,1153]
{"$rows_empty":36}
[{"$nulls":23},"（添付資料４－２・H25省エネ基準）"]
[]
["早見表１－６　換気エネルギー削減率 "]
[]
["※","空気集熱の稼働・停止に連動して24時間換気が停止・稼働する工夫を行う場合、換気エネルギー削減"]
[null,"率は以下とします。"]
["※","使用する早見表を添付資料４－１と合わせて提出してください。"]
[null,"その際、該当する値のセルの色を変更する、「○」をつけるなど、転記した値がわかるように明示してください。"]
[]
[]
[{"$nulls":8},"地域"]
[{"$nulls":8},1,null,2,null,3,null,4,null,5,null,6,null,7]
["換気エネルギー削減率 ",{"$nulls":7},0.24,null,0.24,null,0.26,null,0.3,null,0.31,null,0.33,null,0.33]

{"sheet":"別添1-添付資料","index":7,"n_rows":42,"n_cols":17,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[41,0,43,1],[41,2,43,3],[41,4,43,9],[41,10,43,10],[44,0,44,10],[26,4,28,9],[29,0,29,10],[23,0,28,0],[23,1,25,1],[23,2,25,3],[38,0,40,1],[38,2,40,3],[38,4,40,9],[38,10,40,10],[30,0,34,1],[30,2,34,3],[30,4,34,9],[30,10,34,10],[35,0,37,1],[35,2,37,3],[15,0,18,0],[15,1,18,1],[15,2,18,3],[15,4,18,9],[15,10,18,10],[23,4,25,9],[23,10,28,10],[26,1,28,1],[35,4,37,9],[35,10,37,10],[26,2,28,3],[7,1,10,1],[7,2,10,3],[7,4,10,9],[7,10,10,10],[11,0,14,1],[11,2,14,3],[11,4,14,9],[11,10,14,10],[19,0,22,1],[19,2,22,3],[19,4,22,9],[19,10,22,10],[5,0,6,1],[5,2,5,3],[5,4,6,9],[5,10,6,10],[6,2,6,3],[7,0,10,0],[3,0,3,1],[3,2,3,4],[3,7,3,8],[3,9,3,10],[0,0,0,1],[2,0,2,1],[2,2,2,4],[2,7,2,8],[2,9,2,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["別添1-添付資料（H25基準）",null,"断熱材・開口部 仕様基準確認表"]
[]
["物　 件　 名  ",{"$nulls":4},"地域 区分",null,"開口部 比率"]
["建 物 の 構 造 ",{"$nulls":6},"外皮等の面積の合計　　　床面積の合計"]
[{"$nulls":12},"該当無"]
["部　位　名",null,"該当地域における　\n断熱性能の基準値",null,"　　　　　今回の申請での仕様及び断熱性能　\n　　　　　　　・断熱材の材質（商品名）　　　　　　\n　　　　　　　・熱伝導率 λ\n　　　　　　　・厚さ ｄ\n　　　　　　　・熱抵抗値 R　　・他必要な数値及び計算式",{"$nulls":5},"適合性\n評価",null,"適",null,null,"熱抵抗値[㎡K/W]"]
[null,null,"熱抵抗値[㎡K/W]",{"$nulls":9},"不適",null,null,"熱貫流率[W/（㎡・K）]"]
["屋　根",{"$nulls":11},"該当無","敵",1]
[{"$nulls":12},"充填","不適",2]
[{"$nulls":12},"外張","該当無",3]
[{"$nulls":12},"充填\n外張",null,4]
["天　井",{"$nulls":13},5]
[{"$nulls":14},6]
[{"$nulls":14},7]
[{"$nulls":14},8,null,"木造（在来軸組工法）"]
["外　壁",{"$nulls":11},"充填",null,null,null,"木造（枠組工法）"]
[{"$nulls":12},"内張",null,null,null,"鉄骨造"]
[{"$nulls":12},"外張",null,null,null,"鉄筋コンクリート造"]
[{"$nulls":12},"充填\n外張"]
["床"]
[]
[]
[]
["基\n礎\n土\n間\n床","外気に\n接する\n部分"]
[]
[]
[null,"その他\nの部分"]
[]
[]
[]
["開口部",null,"熱貫流率\n （W/㎡K）",null,"　　今回の申請での仕様及び断熱性能　　　　　　　　　・サッシュの材質（商品名）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・熱貫流率Ｕ＝W/㎡K　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・ガラスの日射熱取得率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・附属部材",{"$nulls":5},"適合性\n評価"]
[]
[]
[]
[]
["窓"]
[]
[]
["玄 関 戸"]
[]
[]
["そ の 他\n開 口 部"]

{"sheet":"掛かり増し費用算定書","index":8,"n_rows":19,"n_cols":9,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[18,6,18,7],[0,0,0,8],[2,0,3,0],[2,1,2,2],[2,3,2,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[2,8,3,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["掛かり増し費用算定書"]
[]
["工事項目・名称","今回設置する設備・材料",null,"差額の対象とする設備・材料",null,"単価差額","数量","単位","掛かり増し費用"]
[null,"仕　様","単価","仕　様","単価"]
["① 断熱強化費"]
[]
["② 開口部強化費"]
[]
["③ 空調設備"]
[]
["④ 給湯設備"]
[]
["⑤ 照明設備"]
[]
["⑥ 太陽光発電設備"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":6},"合　　計",null,0]