{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":8,"sheets":["別添様式1・H25省エネ基準_提案種別及び提出書類","別添様式2-A・H25省エネ基準_エネルギー評価書","別添様式2-B・H25省エネ基準エネルギー評価書(コージェネ)","別添様式3・H25省エネ基準_審査委員会（提案内容）","別添様式4-A・H25省エネ基準_事業計画（簡便計算）","別添様式4-B・H25省エネ基準_事業計画（掛かり増し費用）","別添様式5・H25省エネ基準_調査設計・効果の検証（提案内容）","添付資料4-1&4-2・H25省エネ基準_空気集熱式"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":6,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"別添様式1・H25省エネ基準_提案種別及び提出書類","index":0,"n_rows":57,"n_cols":28,"rows_kept":57,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[28,3,28,27],[34,3,34,27],[11,2,11,27],[31,2,31,27],[5,21,5,27],[22,3,22,27],[27,3,27,27],[20,2,20,27],[19,2,19,27],[26,3,26,27],[18,1,18,27],[1,6,1,18],[1,1,1,4],[36,3,36,27],[29,1,29,27],[35,3,35,27],[33,3,33,27],[25,3,25,27],[5,15,5,20],[21,2,21,27],[5,7,5,14],[50,1,50,27],[30,2,30,27],[3,7,3,27],[3,1,3,6],[5,1,5,6],[33,1,39,1],[37,3,37,27],[38,3,38,27],[24,3,24,27],[23,3,23,27],[48,2,48,27],[22,1,28,1],[56,2,56,27],[54,1,54,27],[32,2,32,27],[51,2,51,27],[39,3,39,27],[49,2,49,27],[40,2,40,27],[47,1,47,27]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"住宅C",{"$nulls":4},"提案種別及び提出書類",{"$nulls":20},"（別添様式１・H25省エネ基準）"]
[]
[null,"事業名"]
[]
[null,"代表提案者\n（法人・団体名）",{"$nulls":13},"住宅の名称"]
[]
[null,"※住宅の提案種別により、提出が必要な書類が異なります。"]
[null,"　 該当する□を■で選択し、■で選択した書類が添付されていることを確認の上、提出してください。"]
[]
[null,"１．住宅の提案種別"]
[null,"□","１）提案する住宅の基準一次エネルギー消費量が概ねゼロとなるもの"]
[null,"□","２）審査委員会が認める住宅として申請する場合"]
[]
[null,"２．提出書類"]
[]
[null,"（１）一次エネルギー消費量の計算に関する提出書類"]
[]
[null,"１）提案する住宅の基準一次エネルギー消費量が概ねゼロとなるもの"]
[null,"□","別添様式１ ・ H25省エネ基準　（本紙）"]
[null,"□","別添様式２－A ・ H25省エネ基準　（一次エネルギー消費量の評価書）"]
[null,"□","別添様式２－B ・ H25省エネ基準　（一次エネルギー消費量の評価書　（コージェネレーションシステムを導入する場合））"]
[null,null,"□","添付資料１　（省エネ基準一次エネルギー消費量計算結果）"]
[null,null,"□","添付資料２　（外皮性能の計算結果）"]
[null,null,"□","添付資料３－１　住宅概要に係る設計図書（平面図）"]
[null,null,"□","添付資料３－２　住宅概要に係る設計図書（断面図）"]
[null,null,"□","添付資料３－３　住宅概要に係る設計図書（立面図）"]
[null,null,"□","添付資料４－１ ・ H25省エネ基準　（空気集熱式太陽熱利用システムを導入する場合）"]
[null,null,"□","添付資料４－２ ・ H25省エネ基準　（早見表）"]
[null,"２）審査委員会が認める住宅として申請する場合"]
[null,"□","別添様式１ ・ H25省エネ基準　（本紙）"]
[null,"□","別添様式２－A ・ H25省エネ基準　（一次エネルギー消費量の評価書）"]
[null,"□","別添様式２－B ・ H25省エネ基準　（一次エネルギー消費量の評価書　（コージェネレーションシステムを導入する場合））"]
[null,null,"□","添付資料１　（省エネ基準一次エネルギー消費量計算結果）"]
[null,null,"□","添付資料２　（外皮性能の計算結果）"]
[null,null,"□","添付資料３－１　住宅概要に係る設計図書（平面図）"]
[null,null,"□","添付資料３－２　住宅概要に係る設計図書（断面図）"]
[null,null,"□","添付資料３－３　住宅概要に係る設計図書（立面図）"]
[null,null,"□","添付資料４－１ ・ H25省エネ基準　（空気集熱式太陽熱利用システムを導入する場合）"]
[null,null,"□","添付資料４－２ ・ H25省エネ基準　（早見表）"]
[null,"□","別添様式３ ・ H25省エネ基準　（導入する省エネ手法の内容【審査委員会が認める住宅として申請する場合】）"]
[]
[null,"（２）事業計画に関する提出書類"]
[]
[null,"　※１）は、該当するいずれかを選択し、書類を添付してください。"]
[null,"　 　なお、２）は調査設計計画費、効果の検証等に要する費用を申請する場合にのみ、必要となります。"]
[]
[null,"１）事業計画"]
[null,"□","別添様式４－A ・ H25省エネ基準　（簡便な計算方法：建設に要する費用の１／１０として申請する場合）"]
[null,"□","別添様式４－B ・ H25省エネ基準　（建設費について掛かり増し費用相当額として申請する場合）"]
[null,"２）調査設計計画費、効果の検証等に要する費用を申請する場合"]
[null,"□","別添様式５ ・ H25省エネ基準　（調査設計計画費・効果の検証等に要する費用の内容）"]
[]
[null,"（３）省エネルギー基準への適合状況に関する提出書類"]
[null,"　※応募時に省エネルギー基準への適合状況を示す資料が提出できない場合も応募は可能です（応募時は「交付申請時に提出\n　　 する旨を記した書面」でも受領します）。ただし、採択後の交付申請時には、省エネ基準の適合状況を示すものとして、性能基\n     準もしくは仕様基準のどちらかで、必ず根拠資料の提出が必要となります。"]
[]
[null,"□","添付資料５　（省エネルギー基準への適合状況を示す資料）"]

{"sheet":"別添様式2-A・H25省エネ基準_エネルギー評価書","index":1,"n_rows":34,"n_cols":27,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[28,11,28,13],[28,14,28,16],[28,17,28,24],[29,4,29,10],[29,11,29,13],[25,4,25,10],[25,11,25,13],[25,14,25,16],[29,14,29,16],[29,17,29,24],[27,11,27,13],[27,14,27,16],[27,17,27,24],[28,4,28,10],[25,17,25,24],[26,4,26,10],[26,11,26,13],[26,14,26,16],[26,17,26,24],[27,4,27,10],[23,4,23,10],[23,11,23,13],[23,14,23,16],[23,17,23,24],[24,4,24,10],[24,11,24,13],[24,14,24,16],[24,17,24,24],[21,14,21,16],[21,17,21,24],[22,4,22,10],[22,11,22,13],[22,14,22,16],[22,17,22,24],[15,0,15,10],[15,11,15,13],[15,14,15,16],[15,18,15,20],[15,21,15,23],[16,0,16,17],[16,18,16,20],[16,21,16,23],[13,0,13,10],[13,11,13,13],[13,14,13,16],[13,18,13,20],[13,21,13,23],[14,0,14,10],[14,11,14,13],[14,14,14,16],[14,18,14,20],[14,21,14,23],[11,0,11,10],[11,11,11,13],[11,14,11,16],[11,18,11,20],[11,21,11,23],[12,0,12,10],[12,11,12,13],[12,14,12,16],[12,18,12,20],[12,21,12,23],[9,0,9,10],[9,11,9,17],[9,18,9,24],[10,0,10,10],[10,11,10,13],[10,14,10,16],[10,18,10,20],[10,21,10,23],[7,12,7,14],[7,16,7,18],[7,20,7,23],[8,0,8,6],[8,7,8,10],[8,11,8,13],[8,16,8,18],[8,19,8,24],[0,0,0,4],[2,0,2,24],[5,0,5,6],[5,7,5,24],[6,0,7,6],[6,7,6,11],[6,12,6,15],[6,16,6,19],[6,20,6,24],[7,7,7,10],[20,11,20,13],[20,14,20,16],[20,17,20,24],[20,0,20,10],[25,2,27,3],[28,2,29,3],[25,0,29,1],[21,0,24,3],[21,4,21,10],[21,11,21,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["住宅C",{"$nulls":23},"（別添様式２－A・H25省エネ基準）"]
[]
["一次エネルギー消費量の評価書"]
[]
["１．省エネ基準一次エネルギー消費量算定方法による計算結果"]
["（１）住宅の名称"]
["（２）床面積",{"$nulls":6},"主たる居室",{"$nulls":4},"その他の居室",null,null,null,"非居室",null,null,null,"合計"]
[{"$nulls":11},"㎡",null,null,null,"㎡",null,null,null,"㎡","",null,null,null,"㎡"]
["（３）省エネ地域区分\n　　　/年間日射地域区分",{"$nulls":10},"地域",null,null,"／","A",null,null,null,"区分",{"$nulls":5},1,1]
["（４）住宅の一次エネルギー消費量\n     （1戸当り）",{"$nulls":10},"基準一次エネルギー消費量",{"$nulls":6},"設計一次エネルギー消費量",{"$nulls":6},2,2]
["暖房設備一次エネルギー消費量",{"$nulls":13},"MJ/(戸・年)",{"$nulls":6},"MJ/(戸・年)",null,null,null,3,3]
["冷房設備一次エネルギー消費量",{"$nulls":13},"MJ/(戸・年)",{"$nulls":6},"MJ/(戸・年)",null,null,null,4,4]
["換気設備一次エネルギー消費量",{"$nulls":13},"MJ/(戸・年)",{"$nulls":6},"MJ/(戸・年)",null,null,null,5,5]
["照明設備一次エネルギー消費量",{"$nulls":13},"MJ/(戸・年)",{"$nulls":6},"MJ/(戸・年)",null,null,null,6]
["給湯設備一次エネルギー消費量",{"$nulls":13},"MJ/(戸・年)",{"$nulls":6},"MJ/(戸・年)",null,null,null,7]
["合計",{"$nulls":10},"",null,null,"MJ/(戸・年)",null,null,"①","",null,null,"MJ/(戸・年)",null,null,"②",8]
["（５）太陽光発電等による発電量　　総発電量 ",{"$nulls":20},"MJ/(戸・年)",null,null,"③"]
[]
["２．エネルギー削減量、エネルギー削減率の計算結果（ゼロ・エネルギーの評価）"]
["※ピンク色の欄の数値を様式３－①の（４）に転記してください。　　　　　　"]
["基準エネルギー消費量",{"$nulls":10},"",null,null,"MJ/(戸・年)",null,null," ④ ： ①"]
["省エネ量",null,null,null," Ａ （基本仕様）",{"$nulls":6},"",null,null,"MJ/(戸・年)",null,null," ⑤ ： ④－②"]
[{"$nulls":4}," Ｂ （空気集熱式太陽熱利用）",{"$nulls":9},"MJ/(戸・年)",null,null," ⑥ ： （添付資料４－１の計算結果を\n　　　　  転記）"]
[{"$nulls":4}," Ｃ （太陽光発電）",{"$nulls":6},"",null,null,"MJ/(戸・年)",null,null," ⑦ ： ③"]
[{"$nulls":4},"小計",{"$nulls":6},"",null,null,"MJ/(戸・年)",null,null," ⑧ ： ⑤＋⑥＋⑦"]
["一次エネルギー消費量等の評価結果",null,"全体としての評価結果",null,"エネルギー消費量",{"$nulls":6},"",null,null,"MJ/(戸・年)",null,null," ⑨ ： ④－⑧"]
[{"$nulls":4},"エネルギー消費削減量",{"$nulls":6},"",null,null,"MJ/(戸・年)",null,null," ⑩ ： ⑧"]
[{"$nulls":4},"エネルギー削減率（R）",{"$nulls":6},"",null,null,"％",null,null," ⑪ ： ⑩÷④×100"]
[null,null,"太陽光発電を除く評価結果",null,"エネルギー消費削減量",{"$nulls":6},"",null,null,"MJ/(戸・年)",null,null," ⑫ ： ⑤＋⑥"]
[{"$nulls":4},"エネルギー削減率（R0）",{"$nulls":6},"",null,null,"％",null,null," ⑬ ： ⑫÷④×100"]
["注１）「１．省エネ基準一次エネルギー消費量算定方法による計算結果」には、別途計算した結果を転記してください。"]
["　　　 なお、「住宅・住戸の省エネルギー性能の判定プログラム（(独)建築研究所ホームページで公開）」を使用して"]
["　　   計算を行った結果は、添付資料1として必ず提出してください。"]
["注２）グレー及びピンクの欄は自動で計算されますので、入力は不要です。"]

{"sheet":"別添様式2-B・H25省エネ基準エネルギー評価書(コージェネ)","index":2,"n_rows":39,"n_cols":27,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[26,17,26,24],[28,4,28,10],[29,4,29,10],[30,4,30,10],[31,4,31,10],[28,14,28,16],[28,17,28,24],[3,0,3,24],[21,0,21,24],[20,0,20,17],[20,18,20,20],[20,21,20,23],[17,0,17,17],[16,0,16,10],[15,21,15,23],[15,11,15,13],[16,21,16,23],[34,4,34,10],[30,14,30,16],[30,17,30,24],[34,11,34,13],[32,4,32,10],[31,11,31,13],[31,14,31,16],[32,11,32,13],[32,14,32,16],[33,4,33,10],[0,0,0,4],[6,7,6,24],[11,14,11,16],[12,14,12,16],[27,14,27,16],[27,11,27,13],[26,14,26,16],[26,0,29,3],[26,4,26,10],[27,4,27,10],[34,14,34,16],[33,11,33,13],[33,14,33,16],[32,17,32,24],[30,11,30,13],[29,17,29,24],[31,17,31,24],[29,14,29,16],[17,21,17,23],[13,11,13,13],[14,11,14,13],[15,14,15,16],[16,14,16,16],[16,11,16,13],[14,21,14,23],[14,14,14,16],[11,21,11,23],[17,18,17,20],[16,18,16,20],[13,21,13,23],[10,11,10,17],[10,18,10,24],[15,18,15,20],[12,21,12,23],[11,18,11,20],[12,18,12,20],[8,12,8,14],[8,16,8,18],[2,0,2,24],[11,11,11,13],[9,11,9,13],[7,7,7,11],[8,7,8,10],[9,19,9,24],[6,0,6,6],[7,0,8,6],[9,0,9,6],[9,7,9,10],[14,0,14,10],[12,11,12,13],[10,0,10,10],[7,12,7,15],[13,14,13,16],[9,16,9,18],[11,0,11,10],[12,0,12,10],[13,0,13,10],[26,11,26,13],[7,16,7,19],[15,0,15,10],[13,18,13,20],[14,18,14,20],[7,20,7,24],[8,20,8,23],[25,0,25,10],[25,11,25,13],[25,14,25,16],[25,17,25,24],[30,0,34,1],[30,2,32,3],[33,2,34,3],[27,17,27,24],[34,17,34,24],[28,11,28,13],[33,17,33,24],[29,11,29,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["住宅C",{"$nulls":23},"（別添様式２－B・H25省エネ基準）"]
[]
["一次エネルギー消費量の評価書"]
["（コージェネレーションシステムを導入する場合）"]
[]
["１．省エネ基準一次エネルギー消費量算定方法による計算結果"]
["（１）住宅の名称"]
["（２）床面積",{"$nulls":6},"主たる居室",{"$nulls":4},"その他の居室",null,null,null,"非居室",null,null,null,"合計"]
[{"$nulls":11},"㎡",null,null,null,"㎡",null,null,null,"㎡","",null,null,null,"㎡"]
["（３）省エネ地域区分\n　　　/年間日射地域区分",{"$nulls":10},"地域",null,null,"／","A",null,null,null,"区分",{"$nulls":5},1,1]
["（４）住宅の一次エネルギー消費量\n     （1戸当り）",{"$nulls":10},"基準一次エネルギー消費量",{"$nulls":6},"設計一次エネルギー消費量",{"$nulls":6},2,2]
["暖房設備一次エネルギー消費量",{"$nulls":13},"MJ/(戸・年)",{"$nulls":6},"MJ/(戸・年)",null,null,null,3,3]
["冷房設備一次エネルギー消費量",{"$nulls":13},"MJ/(戸・年)",{"$nulls":6},"MJ/(戸・年)",null,null,null,4,4]
["換気設備一次エネルギー消費量",{"$nulls":13},"MJ/(戸・年)",{"$nulls":6},"MJ/(戸・年)",null,null,null,5,5]
["照明設備一次エネルギー消費量",{"$nulls":13},"MJ/(戸・年)",{"$nulls":6},"MJ/(戸・年)",null,null,null,6]
["給湯設備一次エネルギー消費量",{"$nulls":13},"MJ/(戸・年)",{"$nulls":6},"MJ/(戸・年)",null,null,null,7]
["合計",{"$nulls":10},"",null,null,"MJ/(戸・年)",null,null,"①","",null,null,"MJ/(戸・年)",null,null,"②",8]
["（５）太陽光発電等による発電量　　総発電量 ",{"$nulls":20},"MJ/(戸・年)",null,null,"③"]
[]
["２．コージェネレーションシステムによる発電量"]
["（６）太陽光発電等による発電量　　評価量 ",{"$nulls":20},"MJ/(戸・年)",null,null,"③’"]
["注）太陽光発電を除いた場合の省エネ基準一次エネルギー消費量算定方法に基づいて計算した太陽光発電等による\n　　 発電量の「評価量」を記載してください。"]
[]
["３．エネルギー削減量、エネルギー削減率の計算結果（ゼロ・エネルギーの評価）"]
["※ピンク色の欄の数値を様式３－①の（４）に転記してください。　　　　　　"]
["基準エネルギー消費量",{"$nulls":10},"",null,null,"MJ/(戸・年)",null,null," ④ ： ①"]
["省エネ量",null,null,null," Ａ （基本仕様）",{"$nulls":6},"",null,null,"MJ/(戸・年)",null,null," ⑤ ： ④－②＋③’"]
[{"$nulls":4}," Ｂ （空気集熱式太陽熱利用）",{"$nulls":9},"MJ/(戸・年)",null,null," ⑥ ： ※併用不可"]
[{"$nulls":4}," Ｃ （太陽光発電）",{"$nulls":6},"",null,null,"MJ/(戸・年)",null,null," ⑦ ： ③－③’"]
[{"$nulls":4},"小計",{"$nulls":6},"",null,null,"MJ/(戸・年)",null,null," ⑧ ： ⑤＋⑦"]
["一次エネルギー消費量等の評価結果",null,"全体としての評価結果",null,"エネルギー消費量",{"$nulls":6},"",null,null,"MJ/(戸・年)",null,null," ⑨ ： ④－⑧"]
[{"$nulls":4},"エネルギー消費削減量",{"$nulls":6},"",null,null,"MJ/(戸・年)",null,null," ⑩ ： ⑧"]
[{"$nulls":4},"エネルギー削減率（R）",{"$nulls":6},"",null,null,"％",null,null," ⑪ ： ⑩÷④×100"]
[null,null,"太陽光発電を除く評価結果",null,"エネルギー消費削減量",{"$nulls":6},"",null,null,"MJ/(戸・年)",null,null," ⑫ ： ⑤"]
[{"$nulls":4},"エネルギー削減率（R0）",{"$nulls":6},"",null,null,"％",null,null," ⑬ ： ⑫÷④×100"]
["注１）「１．省エネ基準一次エネルギー消費量算定方法による計算結果」には、別途計算した結果を転記してください。"]
["　　　 なお、「住宅・住戸の省エネルギー性能の判定プログラム（(独)建築研究所ホームページで公開）」を使用して"]
["　　   計算を行った結果は、添付資料1として必ず提出してください。"]
["注２）グレー及びピンクの欄は自動で計算されますので、入力は不要です。"]

{"sheet":"別添様式3・H25省エネ基準_審査委員会（提案内容）","index":3,"n_rows":8,"n_cols":25,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,1,0,4],[7,1,7,4],[7,5,7,24],[1,1,1,24]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"住宅C",{"$nulls":22},"（別添様式３・H25省エネ基準）"]
[null,"導入する省エネ手法の内容【審査委員会が認める住宅として申請する場合】"]
[]
[null,"※審査委員会が認める住宅として申請する場合のみ提出してください。"]
[null,"※省エネ基準の一次エネルギー消費量の算定に反映されないもので、"]
[null,"　 提案する住宅に採用する技術の詳細と導入効果を記載して提出してください。"]
[]
[null,"住宅の名称"]

{"sheet":"別添様式4-A・H25省エネ基準_事業計画（簡便計算）","index":4,"n_rows":40,"n_cols":23,"rows_kept":40,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[15,0,15,4],[23,0,23,1],[24,5,27,6],[23,2,23,4],[27,0,27,1],[27,2,27,4],[24,2,25,4],[26,2,26,4],[16,5,16,10],[2,0,2,22],[3,0,3,3],[6,18,7,22],[7,15,7,17],[4,0,4,3],[6,13,7,14],[6,11,7,12],[4,4,4,12],[3,4,3,22],[6,15,6,17],[6,0,7,4],[6,5,7,10],[9,0,9,4],[9,5,9,10],[13,15,13,17],[16,0,16,4],[12,0,12,14],[12,15,12,17],[11,0,11,4],[11,5,11,10],[28,13,28,14],[28,15,28,17],[23,15,23,17],[23,13,23,14],[23,18,23,22],[10,15,10,17],[11,18,11,22],[11,15,11,17],[11,13,11,14],[16,15,16,17],[10,5,10,10],[27,7,27,9],[13,5,13,10],[24,7,25,9],[27,10,27,12],[11,11,11,12],[26,7,26,9],[29,0,29,17],[23,5,23,6],[23,7,23,9],[24,10,25,12],[26,10,26,12],[26,15,26,17],[27,15,27,17],[28,7,28,9],[24,13,27,14],[23,10,23,12],[29,18,29,22],[24,0,25,1],[28,0,28,1],[28,2,28,4],[28,5,28,6],[24,15,25,17],[26,0,26,1],[24,18,25,22],[27,18,27,22],[26,18,26,22],[28,10,28,12],[9,18,9,22],[10,13,10,14],[13,18,13,22],[12,18,12,22],[16,13,16,14],[9,11,9,12],[14,15,14,17],[14,18,14,22],[16,11,16,12],[10,0,10,4],[8,0,8,4],[8,13,8,14],[9,13,9,14],[10,11,10,12],[8,18,8,22],[8,5,8,10],[8,11,8,12],[8,15,8,17],[9,15,9,17],[39,1,39,21],[15,11,15,12],[15,13,15,14],[15,15,15,17],[15,18,15,22],[38,1,38,21],[35,1,35,21],[36,1,36,21],[37,1,37,21],[28,18,28,22],[14,0,14,4],[14,5,14,10],[13,13,13,14],[13,0,13,4],[13,11,13,12],[14,11,14,12],[14,13,14,14],[0,0,0,3],[20,15,20,22],[20,0,20,4],[20,5,20,14],[15,5,15,10],[16,18,16,22],[17,0,17,14],[17,15,17,17],[17,18,17,22],[10,18,10,22]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["住宅C",{"$nulls":21},"（別添様式４－Ａ・H25省エネ基準）"]
[]
["事業計画（簡便な計算方法：建設に要する費用の１／１０として申請する場合）"]
["住宅の名称"]
[]
["（１）補助対象となる部分の経費の内訳"]
["住宅の名称・項目",{"$nulls":4},"仕様・内容",{"$nulls":5},"数量",null,"単位",null,"金額",null,null,"備考"]
[{"$nulls":15},"[千円/戸]"]
["　１．調査設計計画費"]
[]
[]
[]
["　小計 a ［千円/戸］"]
["　２．効果の検証費"]
[]
[]
[]
["　小計 b  ［千円/戸］"]
[]
["（２）建設に要する費用"]
["３．建設費",{"$nulls":4},"小計 e ［千円/戸］"]
[]
["（３）補助申請額"]
["a",null,"b",null,null,"c",null,"d",null,null,"e",null,null,"f",null,"g",null,null,"h"]
["調査設計\n計画費",null,"効果の\n検証費",null,null,"補助率",null,"補助\n相当額１",null,null,"建設費",null,null,"補助率",null,"補助\n相当額２",null,null,"補助相当額１\n＋補助相当額２"]
[]
["小計a",null,"小計b",{"$nulls":4},"（a+b)×c",null,null,"小計e",{"$nulls":4},"e×f",null,null,"d+g"]
["［千円/戸］",null,"［千円/戸］",{"$nulls":4},"［千円/戸］",null,null,"［千円/戸］",{"$nulls":4},"［千円/戸］",null,null,"［千円/戸］"]
[{"$nulls":5},"1/2",null,"",{"$nulls":5},"1/10",null,"",null,null,""]
["補助申請額（hまたは1,650千円の低い額）　［千円/戸］",{"$nulls":17},""]
["※（１）、（２）の緑色の欄の数値を（３）の該当する欄に転記してください。"]
["※「a、b、e」欄で該当するものが無い場合は、必ず「０」を記入してください。"]
["※グレーの網掛け部分は自動で計算されますので、入力は不要です。"]
["※ピンク色の欄の数値を様式３－②の（５）に転記してください。"]
[]
["注１）","消費税は除いた額を記載してください。"]
["注２）","千円未満は切り捨て処理として計算してください。"]
["注３）","適宜、工事種別に項目を立てて記載してください。記入欄は、必要に応じて増やしてください。"]
["注４）","仕様・内容欄には、対象工事費等の内容、仕様・性能等がわかるよう記載してください。"]
["注５）","特記すべき内容がある場合には、備考欄に記載してください。"]

{"sheet":"別添様式4-B・H25省エネ基準_事業計画（掛かり増し費用）","index":5,"n_rows":51,"n_cols":23,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[37,18,37,22],[37,11,37,14],[37,0,37,2],[37,3,37,6],[37,7,37,10],[33,0,34,2],[33,3,34,6],[35,3,35,6],[32,15,32,17],[32,18,32,22],[33,18,34,22],[35,7,35,10],[33,15,36,17],[35,18,35,22],[36,18,36,22],[45,1,45,21],[46,1,46,21],[47,1,47,21],[48,1,48,21],[44,1,44,21],[35,11,35,14],[36,11,36,14],[38,0,38,17],[38,18,38,22],[37,15,37,17],[49,1,49,21],[29,0,29,14],[29,15,29,17],[29,18,29,22],[33,7,34,10],[33,11,34,14],[35,0,35,2],[36,0,36,2],[36,3,36,6],[36,7,36,10],[27,0,27,4],[27,5,27,10],[27,11,27,12],[27,13,27,14],[28,0,28,4],[28,5,28,10],[28,11,28,12],[28,13,28,14],[28,15,28,17],[28,18,28,22],[27,15,27,17],[27,18,27,22],[26,15,26,17],[26,18,26,22],[25,15,25,17],[25,18,25,22],[26,0,26,4],[26,5,26,10],[25,0,25,4],[25,5,25,10],[25,11,25,12],[25,13,25,14],[26,11,26,12],[26,13,26,14],[24,0,24,14],[24,15,24,17],[24,18,24,22],[23,0,23,4],[23,5,23,10],[23,11,23,12],[23,13,23,14],[23,15,23,17],[23,18,23,22],[21,0,21,4],[21,5,21,10],[21,11,21,12],[21,13,21,14],[22,0,22,4],[22,5,22,10],[22,11,22,12],[22,13,22,14],[22,15,22,17],[22,18,22,22],[21,15,21,17],[21,18,21,22],[20,15,20,17],[20,18,20,22],[20,0,20,4],[20,5,20,10],[19,0,19,4],[19,5,19,10],[19,11,19,12],[19,13,19,14],[20,11,20,12],[20,13,20,14],[17,18,17,22],[18,0,18,4],[18,5,18,10],[18,11,18,12],[19,15,19,17],[19,18,19,22],[16,11,16,12],[16,13,16,14],[18,15,18,17],[18,13,18,14],[18,18,18,22],[17,0,17,4],[17,5,17,10],[17,11,17,12],[17,13,17,14],[17,15,17,17],[14,11,14,12],[14,13,14,14],[16,15,16,17],[16,18,16,22],[15,11,15,12],[15,13,15,14],[15,15,15,17],[15,18,15,22],[14,15,14,17],[14,18,14,22],[13,11,13,12],[13,13,13,14],[11,11,11,12],[11,13,11,14],[11,15,11,17],[11,18,11,22],[9,18,9,22],[7,15,7,17],[13,15,13,17],[13,18,13,22],[10,13,10,14],[12,0,12,14],[12,15,12,17],[12,18,12,22],[13,0,13,4],[13,5,13,10],[8,11,8,12],[8,13,8,14],[8,18,8,22],[6,0,7,4],[10,15,10,17],[10,18,10,22],[9,0,9,4],[9,5,9,10],[9,13,9,14],[9,15,9,17],[8,15,8,17],[6,13,7,14],[32,11,32,14],[2,0,2,22],[3,0,3,3],[3,4,3,22],[4,0,4,3],[4,4,4,12],[6,15,6,17],[6,18,7,22],[6,11,7,12],[10,11,10,12],[14,0,14,4],[14,5,14,10],[11,0,11,4],[11,5,11,10],[9,11,9,12],[10,0,10,4],[10,5,10,10],[8,0,8,4],[0,0,0,3],[32,0,32,2],[32,3,32,6],[32,7,32,10],[6,5,7,10],[16,0,16,4],[15,0,15,4],[15,5,15,10],[8,5,8,10],[16,5,16,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["住宅C",{"$nulls":21},"（別添様式４－B・H25省エネ基準）"]
[]
["事業計画（建設費について掛かり増し費用相当額として申請する場合）"]
["住宅の名称"]
[]
["（１）補助対象となる部分の経費の内訳"]
["住宅の名称・項目",{"$nulls":4},"仕様・内容",{"$nulls":5},"数量",null,"単位",null,"金額",null,null,"備考"]
[{"$nulls":15},"[千円/戸]"]
["　１．調査設計計画費"]
[]
[]
[]
["　小計 a ［千円/戸］"]
["　２．建設費（掛かり増し）"]
{"$rows_empty":10}
["　小計 b ［千円/戸］"]
["　３．効果の検証費"]
[]
[]
[]
["　小計 c ［千円/戸］"]
[]
["（２）補助申請額"]
["a",null,null,"b",null,null,null,"c",null,null,null,"d",null,null,null,"e",null,null,"f"]
["調査設計計画費",null,null,"建設費の掛かり増し相当額",null,null,null,"効果の検証費",null,null,null,"合計",null,null,null,"補助率",null,null,"補助相当額"]
[]
["小計a",null,null,"小計b",null,null,null,"小計c",null,null,null,"a+b+c",{"$nulls":6},"d×e"]
["［千円/戸］",null,null,"［千円/戸］",null,null,null,"［千円/戸］",null,null,null,"［千円/戸］",{"$nulls":6},"［千円/戸］"]
[{"$nulls":11},"",null,null,null,"1/2",null,null,""]
["補助申請額（fまたは1,650千円の低い額）　［千円/戸］",{"$nulls":17},""]
["※（１）の緑色の欄の数値を（３）の該当する欄に転記してください。"]
["※「a、b、c」欄で該当するものが無い場合は、必ず「０」を記入してください。"]
["※グレーの網掛け部分は自動で計算されますので、入力は不要です。"]
["※ピンク色の欄の数値を様式３－②の（５）に転記してください。"]
[]
["注１）","消費税は除いた額を記載してください。"]
["注２）","千円未満は切り捨て処理として計算してください。"]
["注３）","適宜、工事種別に項目を立てて記載してください。記入欄は、必要に応じて増やしてください。"]
["注４）","仕様・内容欄には、対象工事費等の内容、仕様・性能等がわかるよう記載してください。"]
["注５）","特記すべき内容がある場合には、備考欄に記載してください。"]
["注６）","掛かり増し費用として申請できるものは、公募要領　別表１－１に掲げるものに限ります。"]
[null,"必ず、公募要領　別表１－１をご確認ください。"]

{"sheet":"別添様式5・H25省エネ基準_調査設計・効果の検証（提案内容）","index":6,"n_rows":44,"n_cols":25,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,1,0,4],[1,1,1,24],[3,1,3,24],[6,1,6,4],[6,5,6,24],[4,1,4,24]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"住宅C",{"$nulls":22},"（別添様式５・H25省エネ基準）"]
[null,"調査設計計画費・効果の検証等に要する費用の内容"]
[]
[null,"※調査設計計画費、効果の検証等に要する費用を申請する場合にのみ提出してください。"]
[null,"　 それぞれ費用の内容と必要な理由を記載して、必ず提出してください。"]
[]
[null,"住宅の名称"]
[]
[null,null,"１．調査設計計画費の内容と特に必要となる理由"]
[]
[null,null,"1)","内容"]
{"$rows_empty":7}
[null,null,"2）","特別に必要となる理由"]
{"$rows_empty":10}
[null,null,"２．効果の検証等に要する費用の内容と特に必要となる理由"]
[]
[null,null,"1)","内容"]
{"$rows_empty":11}
[null,null,"2）","特別に必要となる理由"]

{"sheet":"添付資料4-1&4-2・H25省エネ基準_空気集熱式","index":7,"n_rows":837,"n_cols":24,"rows_kept":837,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[22,21,22,22],[26,17,26,20],[27,11,27,16],[20,11,20,16],[21,11,21,16],[22,11,22,16],[26,10,26,16],[23,11,23,16],[22,17,22,18],[21,21,21,22],[74,0,82,0],[58,22,58,23],[42,18,42,21],[43,19,43,20],[74,1,74,7],[77,1,77,7],[80,1,80,7],[76,1,76,7],[81,1,81,7],[79,1,79,7],[68,1,68,7],[39,10,39,13],[57,8,57,23],[58,8,58,9],[58,10,58,11],[58,20,58,21],[58,12,58,13],[59,10,59,11],[57,0,59,7],[64,1,64,7],[71,8,71,23],[78,1,78,7],[82,1,82,7],[75,1,75,7],[58,18,58,19],[58,14,58,15],[59,12,59,13],[61,1,61,7],[62,1,62,7],[63,1,63,7],[72,10,72,11],[72,12,72,13],[66,1,66,7],[73,20,73,21],[72,20,72,21],[72,16,72,17],[71,0,73,7],[73,8,73,9],[60,0,68,0],[67,1,67,7],[5,17,5,18],[9,12,9,16],[72,22,72,23],[73,10,73,11],[86,16,86,17],[86,20,86,21],[73,18,73,19],[86,22,86,23],[86,18,86,19],[72,14,72,15],[20,17,20,18],[36,0,36,3],[36,5,36,8],[36,10,36,13],[23,17,23,18],[3,0,7,8],[14,10,15,11],[14,13,14,22],[15,13,15,22],[5,10,5,12],[27,19,27,20],[27,17,27,18],[8,0,30,8],[18,17,18,20],[21,17,21,18],[19,11,19,16],[28,10,28,22],[18,10,18,16],[12,13,12,22],[19,21,19,22],[1,0,1,23],[2,0,2,4],[19,17,19,18],[7,12,7,16],[8,12,8,16],[5,19,5,22],[8,17,8,18],[9,17,9,18],[11,13,11,22],[5,13,5,16],[18,21,18,22],[10,10,13,11],[7,20,7,22],[8,20,8,22],[10,13,10,22],[7,17,7,18],[7,10,9,11],[13,13,13,22],[19,19,19,20],[40,1,40,2],[40,6,40,7],[9,20,9,22],[40,11,40,12],[37,1,37,2],[37,6,37,7],[37,11,37,12],[39,0,39,3],[39,5,39,8],[65,1,65,7],[60,1,60,7],[42,0,42,3],[42,5,42,8],[43,1,43,2],[43,6,43,7],[59,14,59,15],[59,16,59,17],[72,8,72,9],[86,14,86,15],[86,8,86,9],[73,12,73,13],[73,14,73,15],[86,12,86,13],[86,10,86,11],[59,8,59,9],[20,21,20,22],[22,19,22,20],[73,22,73,23],[72,18,72,19],[59,20,59,21],[59,22,59,23],[23,19,23,20],[26,21,26,22],[27,21,27,22],[23,21,23,22],[87,16,87,17],[87,18,87,19],[58,16,58,17],[59,18,59,19],[73,16,73,17],[85,8,85,23],[87,20,87,21],[87,22,87,23],[87,12,87,13],[87,14,87,15],[93,1,93,7],[94,1,94,7],[87,8,87,9],[87,10,87,11],[85,0,87,7],[88,0,96,0],[88,1,88,7],[89,1,89,7],[90,1,90,7],[91,1,91,7],[110,16,110,17],[110,18,110,19],[109,20,109,21],[109,22,109,23],[110,22,110,23],[109,12,109,13],[109,14,109,15],[109,16,109,17],[109,18,109,19],[110,12,110,13],[92,1,92,7],[95,1,95,7],[96,1,96,7],[110,20,110,21],[108,0,110,7],[108,8,108,23],[109,8,109,9],[109,10,109,11],[110,8,110,9],[110,10,110,11],[110,14,110,15],[111,0,119,0],[111,1,111,7],[112,1,112,7],[113,1,113,7],[114,1,114,7],[115,1,115,7],[118,1,118,7],[119,1,119,7],[116,1,116,7],[117,1,117,7],[124,14,124,15],[123,12,123,13],[123,14,123,15],[123,8,123,9],[123,10,123,11],[122,8,122,23],[129,1,129,7],[124,22,124,23],[124,16,124,17],[124,8,124,9],[124,10,124,11],[122,0,124,7],[123,20,123,21],[124,18,124,19],[124,20,124,21],[124,12,124,13],[125,0,133,0],[125,1,125,7],[130,1,130,7],[123,22,123,23],[123,16,123,17],[123,18,123,19],[131,1,131,7],[126,1,126,7],[127,1,127,7],[128,1,128,7],[138,14,138,15],[138,16,138,17],[137,12,137,13],[138,20,138,21],[137,14,137,15],[132,1,132,7],[133,1,133,7],[144,1,144,7],[159,0,161,7],[137,8,137,9],[137,10,137,11],[159,8,159,23],[160,8,160,9],[136,0,138,7],[136,8,136,23],[138,12,138,13],[160,18,160,19],[160,22,160,23],[137,18,137,19],[138,8,138,9],[138,10,138,11],[160,20,160,21],[137,20,137,21],[137,16,137,17],[137,22,137,23],[138,18,138,19],[138,22,138,23],[161,22,161,23],[139,0,147,0],[139,1,139,7],[140,1,140,7],[141,1,141,7],[142,1,142,7],[143,1,143,7],[145,1,145,7],[146,1,146,7],[147,1,147,7],[161,20,161,21],[161,8,161,9],[161,10,161,11],[161,16,161,17],[160,10,160,11],[160,12,160,13],[160,14,160,15],[160,16,160,17],[175,16,175,17],[174,14,174,15],[174,16,174,17],[161,18,161,19],[161,12,161,13],[161,14,161,15],[174,18,174,19],[174,20,174,21],[261,14,261,15],[189,20,189,21],[261,16,261,17],[261,18,261,19],[239,16,239,17],[239,18,239,19],[261,20,261,21],[238,18,238,19],[175,14,175,15],[162,0,170,0],[162,1,162,7],[163,1,163,7],[164,1,164,7],[165,1,165,7],[166,1,166,7],[167,1,167,7],[168,1,168,7],[271,1,271,7],[169,1,169,7],[170,1,170,7],[262,20,262,21],[248,1,248,7],[260,0,262,7],[260,8,260,23],[261,8,261,9],[261,10,261,11],[261,12,261,13],[262,22,262,23],[262,8,262,9],[262,10,262,11],[262,12,262,13],[262,14,262,15],[262,16,262,17],[262,18,262,19],[261,22,261,23],[263,0,271,0],[263,1,263,7],[264,1,264,7],[265,1,265,7],[266,1,266,7],[267,1,267,7],[268,1,268,7],[269,1,269,7],[270,1,270,7],[240,0,248,0],[240,1,240,7],[241,1,241,7],[242,1,242,7],[243,1,243,7],[244,1,244,7],[245,1,245,7],[246,1,246,7],[247,1,247,7],[238,22,238,23],[239,8,239,9],[239,10,239,11],[239,12,239,13],[239,14,239,15],[239,20,239,21],[239,22,239,23],[238,14,238,15],[238,16,238,17],[238,20,238,21],[174,22,174,23],[237,0,239,7],[237,8,237,23],[238,8,238,9],[238,10,238,11],[238,12,238,13],[182,1,182,7],[183,1,183,7],[184,1,184,7],[175,8,175,9],[175,10,175,11],[175,12,175,13],[175,22,175,23],[173,0,175,7],[173,8,173,23],[174,8,174,9],[174,10,174,11],[174,12,174,13],[175,18,175,19],[175,20,175,21],[176,0,184,0],[176,1,176,7],[177,1,177,7],[178,1,178,7],[179,1,179,7],[180,1,180,7],[181,1,181,7],[196,1,196,7],[188,22,188,23],[188,16,188,17],[188,18,188,19],[188,20,188,21],[195,1,195,7],[189,10,189,11],[188,14,188,15],[189,14,189,15],[189,12,189,13],[189,22,189,23],[187,0,189,7],[187,8,187,23],[188,8,188,9],[188,10,188,11],[188,12,188,13],[189,18,189,19],[189,8,189,9],[189,16,189,17],[275,18,275,19],[275,20,275,21],[275,22,275,23],[190,0,196,0],[190,1,190,7],[191,1,191,7],[192,1,192,7],[193,1,193,7],[194,1,194,7],[223,0,225,7],[276,18,276,19],[276,20,276,21],[276,22,276,23],[274,0,276,7],[274,8,274,23],[275,8,275,9],[275,10,275,11],[275,12,275,13],[275,14,275,15],[275,16,275,17],[276,12,276,13],[283,1,283,7],[284,1,284,7],[289,20,289,21],[276,14,276,15],[276,16,276,17],[282,1,282,7],[285,1,285,7],[276,8,276,9],[276,10,276,11],[289,14,289,15],[289,16,289,17],[289,18,289,19],[289,22,289,23],[277,0,285,0],[277,1,277,7],[278,1,278,7],[279,1,279,7],[280,1,280,7],[281,1,281,7],[312,12,312,13],[295,1,295,7],[290,16,290,17],[290,18,290,19],[290,22,290,23],[288,0,290,7],[288,8,288,23],[289,8,289,9],[289,10,289,11],[289,12,289,13],[290,10,290,11],[290,12,290,13],[290,14,290,15],[290,8,290,9],[290,20,290,21],[311,8,311,23],[311,0,313,7],[313,16,313,17],[313,18,313,19],[313,14,313,15],[312,14,312,15],[313,10,313,11],[313,12,313,13],[313,8,313,9],[312,8,312,9],[312,10,312,11],[291,0,299,0],[297,1,297,7],[298,1,298,7],[299,1,299,7],[296,1,296,7],[291,1,291,7],[292,1,292,7],[293,1,293,7],[294,1,294,7],[312,22,312,23],[312,16,312,17],[313,22,313,23],[312,18,312,19],[312,20,312,21],[326,14,326,15],[313,20,313,21],[327,14,327,15],[326,16,326,17],[326,18,326,19],[326,20,326,21],[326,10,326,11],[326,12,326,13],[327,22,327,23],[314,0,322,0],[314,1,314,7],[315,1,315,7],[316,1,316,7],[317,1,317,7],[322,1,322,7],[321,1,321,7],[319,1,319,7],[320,1,320,7],[318,1,318,7],[325,0,327,7],[325,8,325,23],[326,22,326,23],[327,16,327,17],[327,18,327,19],[327,20,327,21],[327,8,327,9],[327,10,327,11],[327,12,327,13],[326,8,326,9],[328,0,335,0],[328,1,328,7],[329,1,329,7],[330,1,330,7],[331,1,331,7],[332,1,332,7],[333,1,333,7],[334,1,334,7],[335,1,335,7],[352,8,352,9],[352,14,352,15],[353,14,353,15],[352,16,352,17],[353,16,353,17],[353,8,353,9],[352,12,352,13],[351,0,353,7],[351,8,351,23],[338,0,338,7],[338,8,338,23],[339,0,341,0],[339,1,339,7],[340,1,340,7],[353,18,353,19],[353,12,353,13],[352,10,352,11],[353,20,353,21],[352,20,352,21],[353,10,353,11],[352,18,352,19],[353,22,353,23],[352,22,352,23],[354,0,362,0],[354,1,354,7],[355,1,355,7],[356,1,356,7],[357,1,357,7],[358,1,358,7],[359,1,359,7],[360,1,360,7],[362,1,362,7],[361,1,361,7],[365,0,367,7],[365,8,365,23],[366,8,366,9],[366,10,366,11],[366,12,366,13],[366,14,366,15],[366,16,366,17],[366,18,366,19],[366,20,366,21],[366,22,366,23],[367,20,367,21],[367,22,367,23],[367,16,367,17],[367,18,367,19],[367,8,367,9],[367,10,367,11],[367,12,367,13],[367,14,367,15],[368,0,376,0],[368,1,368,7],[369,1,369,7],[370,1,370,7],[371,1,371,7],[372,1,372,7],[373,1,373,7],[374,1,374,7],[375,1,375,7],[376,1,376,7],[380,20,380,21],[380,22,380,23],[380,16,380,17],[380,18,380,19],[381,8,381,9],[381,10,381,11],[380,12,380,13],[380,14,380,15],[381,12,381,13],[381,14,381,15],[381,22,381,23],[403,20,403,21],[403,22,403,23],[382,0,390,0],[382,1,382,7],[379,0,381,7],[379,8,379,23],[380,8,380,9],[380,10,380,11],[384,1,384,7],[403,16,403,17],[403,18,403,19],[387,1,387,7],[388,1,388,7],[383,1,383,7],[381,20,381,21],[385,1,385,7],[386,1,386,7],[381,16,381,17],[381,18,381,19],[402,0,404,7],[402,8,402,23],[404,16,404,17],[404,18,404,19],[389,1,389,7],[390,1,390,7],[403,12,403,13],[403,14,403,15],[403,8,403,9],[403,10,403,11],[417,16,417,17],[417,18,417,19],[404,20,404,21],[404,22,404,23],[408,1,408,7],[409,1,409,7],[404,12,404,13],[404,14,404,15],[404,8,404,9],[404,10,404,11],[407,1,407,7],[410,1,410,7],[411,1,411,7],[416,8,416,23],[417,8,417,9],[417,10,417,11],[417,12,417,13],[417,14,417,15],[417,20,417,21],[417,22,417,23],[424,1,424,7],[425,1,425,7],[426,1,426,7],[427,1,427,7],[405,0,413,0],[405,1,405,7],[416,0,418,7],[412,1,412,7],[413,1,413,7],[406,1,406,7],[418,8,418,9],[418,10,418,11],[418,12,418,13],[418,14,418,15],[419,0,427,0],[419,1,419,7],[420,1,420,7],[421,1,421,7],[422,1,422,7],[423,1,423,7],[418,16,418,17],[418,18,418,19],[432,20,432,21],[432,22,432,23],[432,16,432,17],[432,18,432,19],[418,20,418,21],[418,22,418,23],[431,12,431,13],[431,14,431,15],[431,20,431,21],[431,22,431,23],[431,16,431,17],[431,18,431,19],[431,8,431,9],[431,10,431,11],[438,1,438,7],[439,1,439,7],[434,1,434,7],[435,1,435,7],[436,1,436,7],[437,1,437,7],[432,8,432,9],[432,10,432,11],[430,0,432,7],[430,8,430,23],[454,8,454,9],[454,10,454,11],[432,12,432,13],[432,14,432,15],[454,12,454,13],[454,14,454,15],[433,0,441,0],[433,1,433,7],[440,1,440,7],[441,1,441,7],[454,16,454,17],[455,8,455,9],[455,10,455,11],[453,0,455,7],[453,8,453,23],[455,22,455,23],[454,22,454,23],[455,16,455,17],[455,18,455,19],[454,18,454,19],[454,20,454,21],[455,12,455,13],[455,14,455,15],[455,20,455,21],[456,0,464,0],[456,1,456,7],[457,1,457,7],[458,1,458,7],[459,1,459,7],[460,1,460,7],[461,1,461,7],[463,1,463,7],[464,1,464,7],[462,1,462,7],[511,0,513,7],[511,8,511,23],[512,8,512,9],[512,10,512,11],[512,12,512,13],[512,14,512,15],[512,16,512,17],[512,18,512,19],[512,20,512,21],[512,22,512,23],[513,20,513,21],[513,22,513,23],[513,16,513,17],[513,18,513,19],[513,8,513,9],[513,10,513,11],[513,12,513,13],[513,14,513,15],[514,0,522,0],[514,1,514,7],[515,1,515,7],[516,1,516,7],[517,1,517,7],[518,1,518,7],[519,1,519,7],[520,1,520,7],[521,1,521,7],[522,1,522,7],[526,20,526,21],[526,22,526,23],[527,8,527,9],[527,10,527,11],[526,12,526,13],[526,14,526,15],[527,12,527,13],[527,14,527,15],[526,16,526,17],[526,18,526,19],[527,22,527,23],[540,20,540,21],[540,22,540,23],[528,0,536,0],[528,1,528,7],[525,0,527,7],[525,8,525,23],[526,8,526,9],[526,10,526,11],[530,1,530,7],[540,16,540,17],[540,18,540,19],[533,1,533,7],[534,1,534,7],[529,1,529,7],[527,20,527,21],[531,1,531,7],[532,1,532,7],[527,16,527,17],[527,18,527,19],[539,0,541,7],[539,8,539,23],[541,16,541,17],[541,18,541,19],[535,1,535,7],[536,1,536,7],[540,12,540,13],[540,14,540,15],[540,8,540,9],[540,10,540,11],[562,16,562,17],[562,18,562,19],[541,20,541,21],[541,22,541,23],[545,1,545,7],[546,1,546,7],[541,12,541,13],[541,14,541,15],[541,8,541,9],[541,10,541,11],[544,1,544,7],[547,1,547,7],[548,1,548,7],[561,8,561,23],[562,8,562,9],[562,10,562,11],[562,12,562,13],[562,14,562,15],[562,20,562,21],[562,22,562,23],[569,1,569,7],[570,1,570,7],[571,1,571,7],[572,1,572,7],[542,0,550,0],[542,1,542,7],[561,0,563,7],[549,1,549,7],[550,1,550,7],[543,1,543,7],[563,8,563,9],[563,10,563,11],[563,12,563,13],[563,14,563,15],[564,0,572,0],[564,1,564,7],[565,1,565,7],[566,1,566,7],[567,1,567,7],[568,1,568,7],[563,16,563,17],[563,18,563,19],[577,20,577,21],[577,22,577,23],[577,16,577,17],[577,18,577,19],[563,20,563,21],[563,22,563,23],[576,12,576,13],[576,14,576,15],[576,20,576,21],[576,22,576,23],[576,16,576,17],[576,18,576,19],[576,8,576,9],[576,10,576,11],[583,1,583,7],[584,1,584,7],[579,1,579,7],[580,1,580,7],[581,1,581,7],[582,1,582,7],[577,8,577,9],[577,10,577,11],[575,0,577,7],[575,8,575,23],[590,8,590,9],[590,10,590,11],[577,12,577,13],[577,14,577,15],[590,12,590,13],[590,14,590,15],[578,0,586,0],[578,1,578,7],[585,1,585,7],[586,1,586,7],[590,16,590,17],[591,8,591,9],[591,10,591,11],[589,0,591,7],[589,8,589,23],[591,22,591,23],[590,22,590,23],[591,16,591,17],[591,18,591,19],[590,18,590,19],[590,20,590,21],[591,12,591,13],[591,14,591,15],[591,20,591,21],[592,0,600,0],[592,1,592,7],[593,1,593,7],[594,1,594,7],[595,1,595,7],[596,1,596,7],[597,1,597,7],[599,1,599,7],[600,1,600,7],[598,1,598,7],[611,0,613,7],[611,8,611,23],[612,8,612,9],[612,10,612,11],[612,12,612,13],[612,14,612,15],[612,16,612,17],[612,18,612,19],[612,20,612,21],[612,22,612,23],[613,20,613,21],[613,22,613,23],[613,16,613,17],[613,18,613,19],[613,8,613,9],[613,10,613,11],[613,12,613,13],[613,14,613,15],[614,0,622,0],[614,1,614,7],[615,1,615,7],[616,1,616,7],[617,1,617,7],[618,1,618,7],[619,1,619,7],[620,1,620,7],[621,1,621,7],[622,1,622,7],[673,20,673,21],[673,22,673,23],[674,8,674,9],[674,10,674,11],[673,12,673,13],[673,14,673,15],[674,12,674,13],[674,14,674,15],[673,16,673,17],[673,18,673,19],[674,22,674,23],[687,20,687,21],[687,22,687,23],[675,0,683,0],[675,1,675,7],[672,0,674,7],[672,8,672,23],[673,8,673,9],[673,10,673,11],[677,1,677,7],[687,16,687,17],[687,18,687,19],[680,1,680,7],[681,1,681,7],[676,1,676,7],[674,20,674,21],[678,1,678,7],[679,1,679,7],[674,16,674,17],[674,18,674,19],[686,0,688,7],[686,8,686,23],[688,16,688,17],[688,18,688,19],[682,1,682,7],[683,1,683,7],[687,12,687,13],[687,14,687,15],[687,8,687,9],[687,10,687,11],[701,16,701,17],[701,18,701,19],[688,20,688,21],[688,22,688,23],[692,1,692,7],[693,1,693,7],[688,12,688,13],[688,14,688,15],[688,8,688,9],[688,10,688,11],[691,1,691,7],[694,1,694,7],[695,1,695,7],[700,8,700,23],[701,8,701,9],[701,10,701,11],[701,12,701,13],[701,14,701,15],[701,20,701,21],[701,22,701,23],[708,1,708,7],[709,1,709,7],[710,1,710,7],[711,1,711,7],[689,0,697,0],[689,1,689,7],[700,0,702,7],[696,1,696,7],[697,1,697,7],[690,1,690,7],[702,8,702,9],[702,10,702,11],[702,12,702,13],[702,14,702,15],[703,0,711,0],[703,1,703,7],[704,1,704,7],[705,1,705,7],[706,1,706,7],[707,1,707,7],[702,16,702,17],[702,18,702,19],[726,20,726,21],[726,22,726,23],[726,16,726,17],[726,18,726,19],[702,20,702,21],[702,22,702,23],[725,12,725,13],[725,14,725,15],[725,20,725,21],[725,22,725,23],[725,16,725,17],[725,18,725,19],[724,0,726,7],[724,8,724,23],[725,8,725,9],[725,10,725,11],[732,1,732,7],[733,1,733,7],[728,1,728,7],[729,1,729,7],[730,1,730,7],[731,1,731,7],[738,0,740,7],[738,8,738,23],[739,8,739,9],[739,10,739,11],[726,12,726,13],[726,14,726,15],[734,1,734,7],[735,1,735,7]],"merged_total":1162,"flags":["formulas_cached_only","merged_cut"]}
["住宅C",{"$nulls":22},"（添付資料４－１・H25省エネ基準）"]
["エネルギー消費削減量の計算書【空気集熱式太陽熱利用システムを導入する場合】"]
["住宅の名称"]
["\n採用する空気集熱式太陽熱利用システムの概要について、該当する欄に記載してください。\n※本様式は算定要領の【STEP2-2】に対応しています。\n\n"]
[{"$nulls":10},"空気集熱式太陽熱利用システムの概要"]
[{"$nulls":10},"地域区分",{"$nulls":6},"傾斜角"]
[{"$nulls":10},"方位角"]
[{"$nulls":10},"集熱\n面積",null,"透過体を持つ集熱部",{"$nulls":6},"㎡","AG"]
["採用する省エネ手法に応じて、次の早見表から数値を求めて転記してください。\n\n●手法1を採用する場合\n（①、②　の計算値を記載）\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n●手法2を採用する場合\n（①、②、③、④　の計算値を記載）\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n●手法4を採用する場合\n（⑤、⑥　の計算値を記載）",{"$nulls":11},"透過体のない集熱部",{"$nulls":6},"㎡","AS"]
[{"$nulls":12},"集熱部面積　計",{"$nulls":4},"",null,"㎡","A=AG+(AS÷2)"]
[{"$nulls":10},"採用する省エネ手法",null,"□","手法1(太陽熱を暖房のみに利用)"]
[{"$nulls":12},"□","手法2(太陽熱を暖房と給湯に利用)"]
[{"$nulls":12},"□","手法3(システム駆動専用の太陽光発電の採用)"]
[{"$nulls":12},"□","手法4(24時間換気との連動)"]
[{"$nulls":10},"暖房\n方式",null,"□","住宅全体を暖房"]
[{"$nulls":12},"□","「主たる居室」と「その他の居室」の両方あるいはいずれかを暖房"]
[]
[{"$nulls":10},"早見表によるエネルギー消費量等(早見表1-1～1-6から算出)"]
[{"$nulls":10},"項目",{"$nulls":6},"計算値",null,null,null,"記号"]
[{"$nulls":10},"①","集熱部単位面積あたりの暖房エネルギー削減量",{"$nulls":7},"MJ/年㎡",null,"EH-R"]
[{"$nulls":10},"②","空気搬送に要するシステムの一次エネルギー消費量",{"$nulls":7},"MJ/年",null,"EH-system"]
[{"$nulls":10},"③","集熱部単位面積あたりの給湯エネルギー削減量",{"$nulls":7},"MJ/年㎡",null,"EHW-R"]
[{"$nulls":10},"④","給湯用採熱に要するシステムの一次エネルギー消費量",{"$nulls":7},"MJ/年",null,"EHW-system"]
[{"$nulls":10},"⑤","換気エネルギー削減量の削減率",{"$nulls":7},"－",null,"RV"]
[]
[{"$nulls":10},"省エネ基準一次エネルギー消費量算定方法による計算結果"]
[{"$nulls":10},"項目",{"$nulls":6},"計算値",null,null,null,"記号"]
[{"$nulls":10},"⑥","換気エネルギー消費量（注）",{"$nulls":7},"MJ/年",null,"EV"]
[{"$nulls":10},"(注）設計一次エネルギー消費量の「換気設備一次エネルギー消\n　　  費量」を記載してください。"]
[]
[]
[]
["※上表を入力すると自動で計算されますので、入力は不要です。"]
["※ピンク色の欄の数値を別添様式2-Aに転記してください。"]
[]
["１）空気集熱式太陽熱利用システムによるエネルギー消費削減量（省エネ量B：SB）"]
["(EH-R)",{"$nulls":4},"(A)",{"$nulls":4},"(EH-system)"]
["（","",null,null,"×",null,"",null,null,"－",null,"",null,"）","＋"]
[]
["(EHW-R)",{"$nulls":4},"(A)",{"$nulls":4},"(EHW-system)"]
["（","",null,null,"×",null,"",null,null,"－",null,"",null,"）","＋"]
[]
["（EV）",{"$nulls":4},"(RV)",{"$nulls":12},"（SB）"]
["（","",null,null,"×",null,"",null,"）",{"$nulls":9},"＝","",null,"[MJ/年]"]
[{"$nulls":23},"⇒別添様式2-Aの⑥に転記"]
[]
[]
[{"$nulls":23},"（添付資料４－２・H25省エネ基準）"]
[]
["早見表１－１　集熱部の単位面積あたりの暖房一次エネルギーの削減量"]
["　　　　　　　　　【住宅全体を暖房する場合】"]
[]
["※","使用する早見表を添付資料４－１と合わせて提出してください。"]
[null,"その際、該当する値のセルの色を変更する、「○」をつけるなど、転記した値がわかるように明示してください。"]
["※","使用する早見表のみ添付してください。使用していない早見表の添付は不要です。"]
[]
["【 １地域 】",{"$nulls":22},"集熱部の単位面積あたりの暖房一次エネルギー削減量[MJ/年・㎡]"]
["住宅全体を暖房",{"$nulls":7},"傾斜角"]
[{"$nulls":8},"3寸勾配",null,"4寸勾配",null,"5寸勾配",null,"6寸勾配",null,"7寸勾配",null,"8寸勾配",null,"9寸勾配",null,"10寸勾配"]
[{"$nulls":8},"16.70°",null,"21.80°",null,"26.57°",null,"30.96°",null,"34.99°",null,"38.66°",null,"41.99°",null,"45.00°"]
["方位角","真南から西へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},152,null,166,null,176,null,184,null,189,null,192,null,194,null,194]
[null,"真南から西へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},229,null,250,null,265,null,276,null,284,null,289,null,292,null,292]
[null,"真南から西へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},283,null,308,null,327,null,341,null,350,null,356,null,360,null,361]
[null,"真南から西へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},313,null,341,null,362,null,377,null,388,null,394,null,398,null,399]
[null,"真南から東西へ10°未満",{"$nulls":6},320,null,348,null,370,null,385,null,396,null,403,null,406,null,408]
[null,"真南から東へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},303,null,330,null,350,null,365,null,375,null,382,null,385,null,386]
[null,"真南から東へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},263,null,286,null,304,null,317,null,326,null,331,null,334,null,335]
[null,"真南から東へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},199,null,217,null,230,null,240,null,247,null,251,null,253,null,254]
[null,"真南から東へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},112,null,122,null,130,null,135,null,139,null,142,null,143,null,143]
[]
["【 ２地域 】",{"$nulls":22},"集熱部の単位面積あたりの暖房一次エネルギー削減量[MJ/年・㎡]"]
["住宅全体を暖房",{"$nulls":7},"傾斜角"]
[{"$nulls":8},"3寸勾配",null,"4寸勾配",null,"5寸勾配",null,"6寸勾配",null,"7寸勾配",null,"8寸勾配",null,"9寸勾配",null,"10寸勾配"]
[{"$nulls":8},"16.70°",null,"21.80°",null,"26.57°",null,"30.96°",null,"34.99°",null,"38.66°",null,"41.99°",null,"45.00°"]
["方位角","真南から西へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},160,null,174,null,185,null,193,null,198,null,202,null,203,null,204]
[null,"真南から西へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},222,null,242,null,257,null,268,null,275,null,280,null,282,null,283]
[null,"真南から西へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},265,null,289,null,306,null,319,null,328,null,334,null,337,null,338]
[null,"真南から西へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},289,null,314,null,334,null,348,null,358,null,364,null,367,null,368]
[null,"真南から東西へ10°未満",{"$nulls":6},293,null,319,null,339,null,353,null,363,null,369,null,373,null,374]
[null,"真南から東へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},278,null,303,null,321,null,335,null,344,null,350,null,353,null,355]
[null,"真南から東へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},244,null,265,null,282,null,294,null,302,null,307,null,310,null,311]
[null,"真南から東へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},190,null,207,null,220,null,229,null,236,null,240,null,242,null,243]
[null,"真南から東へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},117,null,128,null,136,null,141,null,145,null,148,null,149,null,150]
[]
["【 ３地域 】",{"$nulls":22},"集熱部の単位面積あたりの暖房一次エネルギー削減量[MJ/年・㎡]"]
["住宅全体を暖房",{"$nulls":7},"傾斜角"]
[{"$nulls":8},"3寸勾配",null,"4寸勾配",null,"5寸勾配",null,"6寸勾配",null,"7寸勾配",null,"8寸勾配",null,"9寸勾配",null,"10寸勾配"]
[{"$nulls":8},"16.70°",null,"21.80°",null,"26.57°",null,"30.96°",null,"34.99°",null,"38.66°",null,"41.99°",null,"45.00°"]
["方位角","真南から西へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},140,null,152,null,162,null,169,null,173,null,176,null,178,null,178]
[null,"真南から西へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},173,null,188,null,200,null,208,null,214,null,218,null,220,null,220]
[null,"真南から西へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},195,null,212,null,225,null,235,null,241,null,245,null,248,null,249]
[null,"真南から西へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},206,null,225,null,238,null,249,null,255,null,260,null,262,null,263]
[null,"真南から東西へ10°未満",{"$nulls":6},207,null,225,null,239,null,249,null,256,null,261,null,263,null,264]
[null,"真南から東へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},197,null,214,null,228,null,237,null,244,null,248,null,250,null,251]
[null,"真南から東へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},176,null,192,null,204,null,212,null,218,null,222,null,224,null,225]
[null,"真南から東へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},145,null,158,null,167,null,174,null,179,null,182,null,184,null,185]
[null,"真南から東へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},102,null,112,null,118,null,123,null,127,null,129,null,130,null,131]
[]
[{"$nulls":23},"（添付資料４－２・H25省エネ基準）"]
[]
["早見表１－１　集熱部の単位面積あたりの暖房一次エネルギーの削減量"]
["　　　　　　　　　【住宅全体を暖房する場合】"]
[]
["※","使用する早見表を添付資料４－１と合わせて提出してください。"]
[null,"その際、該当する値のセルの色を変更する、「○」をつけるなど、転記した値がわかるように明示してください。"]
["※","使用する早見表のみ添付してください。使用していない早見表の添付は不要です。"]
[]
["【 ４地域 】",{"$nulls":22},"集熱部の単位面積あたりの暖房一次エネルギー削減量[MJ/年・㎡]"]
["住宅全体を暖房",{"$nulls":7},"傾斜角"]
[{"$nulls":8},"3寸勾配",null,"4寸勾配",null,"5寸勾配",null,"6寸勾配",null,"7寸勾配",null,"8寸勾配",null,"9寸勾配",null,"10寸勾配"]
[{"$nulls":8},"16.70°",null,"21.80°",null,"26.57°",null,"30.96°",null,"34.99°",null,"38.66°",null,"41.99°",null,"45.00°"]
["方位角","真南から西へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},124,null,136,null,144,null,150,null,154,null,157,null,158,null,159]
[null,"真南から西へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},144,null,156,null,166,null,173,null,178,null,181,null,183,null,183]
[null,"真南から西へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},156,null,170,null,180,null,188,null,193,null,196,null,198,null,199]
[null,"真南から西へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},161,null,175,null,186,null,194,null,200,null,203,null,205,null,206]
[null,"真南から東西へ10°未満",{"$nulls":6},159,null,174,null,184,null,192,null,197,null,201,null,203,null,203]
[null,"真南から東へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},151,null,164,null,174,null,181,null,186,null,190,null,191,null,192]
[null,"真南から東へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},135,null,147,null,156,null,162,null,167,null,170,null,171,null,172]
[null,"真南から東へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},112,null,122,null,129,null,135,null,138,null,141,null,142,null,143]
[null,"真南から東へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},82,null,89,null,95,null,99,null,101,null,103,null,104,null,104]
[]
["【 ５地域 】",{"$nulls":22},"集熱部の単位面積あたりの暖房一次エネルギー削減量[MJ/年・㎡]"]
["住宅全体を暖房",{"$nulls":7},"傾斜角"]
[{"$nulls":8},"3寸勾配",null,"4寸勾配",null,"5寸勾配",null,"6寸勾配",null,"7寸勾配",null,"8寸勾配",null,"9寸勾配",null,"10寸勾配"]
[{"$nulls":8},"16.70°",null,"21.80°",null,"26.57°",null,"30.96°",null,"34.99°",null,"38.66°",null,"41.99°",null,"45.00°"]
["方位角","真南から西へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},174,null,189,null,201,null,210,null,215,null,219,null,221,null,222]
[null,"真南から西へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},191,null,208,null,221,null,230,null,236,null,240,null,243,null,243]
[null,"真南から西へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},201,null,219,null,232,null,242,null,249,null,253,null,256,null,256]
[null,"真南から西へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},204,null,223,null,236,null,246,null,253,null,257,null,260,null,261]
[null,"真南から東西へ10°未満",{"$nulls":6},201,null,219,null,232,null,242,null,249,null,253,null,256,null,256]
[null,"真南から東へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},191,null,208,null,221,null,230,null,237,null,241,null,243,null,244]
[null,"真南から東へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},174,null,190,null,201,null,210,null,216,null,219,null,221,null,222]
[null,"真南から東へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},151,null,164,null,174,null,182,null,187,null,190,null,192,null,192]
[null,"真南から東へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},120,null,131,null,139,null,145,null,149,null,152,null,153,null,154]
[]
["【 ６地域 】",{"$nulls":22},"集熱部の単位面積あたりの暖房一次エネルギー削減量[MJ/年・㎡]"]
["住宅全体を暖房",{"$nulls":7},"傾斜角"]
[{"$nulls":8},"3寸勾配",null,"4寸勾配",null,"5寸勾配",null,"6寸勾配",null,"7寸勾配",null,"8寸勾配",null,"9寸勾配",null,"10寸勾配"]
[{"$nulls":8},"16.70°",null,"21.80°",null,"26.57°",null,"30.96°",null,"34.99°",null,"38.66°",null,"41.99°",null,"45.00°"]
["方位角","真南から西へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},107,null,116,null,123,null,128,null,132,null,134,null,135,null,136]
[null,"真南から西へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},141,null,153,null,162,null,169,null,174,null,177,null,179,null,179]
[null,"真南から西へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},148,null,161,null,171,null,179,null,184,null,187,null,189,null,189]
[null,"真南から西へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},143,null,156,null,165,null,172,null,177,null,180,null,182,null,183]
[null,"真南から東西へ10°未満",{"$nulls":6},134,null,146,null,155,null,161,null,166,null,169,null,170,null,171]
[null,"真南から東へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},125,null,137,null,145,null,151,null,155,null,158,null,159,null,160]
[null,"真南から東へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},118,null,128,null,136,null,142,null,146,null,148,null,150,null,150]
[null,"真南から東へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},108,null,117,null,124,null,130,null,133,null,136,null,137,null,137]
[null,"真南から東へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},86,null,94,null,100,null,104,null,107,null,109,null,110,null,110]
[]
[{"$nulls":23},"（添付資料４－２・H25省エネ基準）"]
[]
["早見表１－１　集熱部の単位面積あたりの暖房一次エネルギーの削減量"]
["　　　　　　　　　【住宅全体を暖房する場合】"]
[]
["※","使用する早見表を添付資料４－１と合わせて提出してください。"]
[null,"その際、該当する値のセルの色を変更する、「○」をつけるなど、転記した値がわかるように明示してください。"]
["※","使用する早見表のみ添付してください。使用していない早見表の添付は不要です。"]
[]
["【 ７地域 】",{"$nulls":22},"集熱部の単位面積あたりの暖房一次エネルギー削減量[MJ/年・㎡]"]
["住宅全体を暖房",{"$nulls":7},"傾斜角"]
[{"$nulls":8},"3寸勾配",null,"4寸勾配",null,"5寸勾配",null,"6寸勾配",null,"7寸勾配",null,"8寸勾配",null,"9寸勾配",null,"10寸勾配"]
[{"$nulls":8},"16.70°",null,"21.80°",null,"26.57°",null,"30.96°",null,"34.99°",null,"38.66°",null,"41.99°",null,"45.00°"]
["方位角","真南から西へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},119,null,130,null,138,null,144,null,148,null,150,null,151,null,152]
[null,"真南から西へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},142,null,155,null,164,null,171,null,176,null,179,null,181,null,181]
[null,"真南から西へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},142,null,154,null,164,null,171,null,175,null,178,null,180,null,181]
[null,"真南から西へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},132,null,144,null,153,null,159,null,164,null,167,null,168,null,169]
[null,"真南から東西へ10°未満",{"$nulls":6},124,null,134,null,143,null,149,null,153,null,156,null,157,null,158]
[null,"真南から東へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},119,null,130,null,138,null,144,null,148,null,150,null,152,null,152]
[null,"真南から東へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},118,null,129,null,137,null,143,null,147,null,149,null,150,null,151]
[null,"真南から東へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},114,null,124,null,131,null,137,null,141,null,143,null,145,null,145]
[null,"真南から東へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},93,null,101,null,108,null,112,null,115,null,117,null,118,null,119]
{"$rows_empty":28}
[{"$nulls":23},"（添付資料４－２・H25省エネ基準）"]
[]
["早見表１－２　集熱部の単位面積あたりの暖房一次エネルギーの削減量"]
["　　　　　　　　　【「主たる居室」と「その他の居室」の両方あるいはいずれかを暖房する場合】"]
[]
["※","使用する早見表を添付資料４－１と合わせて提出してください。"]
[null,"その際、該当する値のセルの色を変更する、「○」をつけるなど、転記した値がわかるように明示してください。"]
["※","使用する早見表のみ添付してください。使用していない早見表の添付は不要です。"]
[]
["【 １地域 】",{"$nulls":22},"集熱部の単位面積あたりの暖房一次エネルギー削減量[MJ/年・㎡]"]
["各居室を間欠して暖房する場合",{"$nulls":7},"傾斜角"]
[{"$nulls":8},"3寸勾配",null,"4寸勾配",null,"5寸勾配",null,"6寸勾配",null,"7寸勾配",null,"8寸勾配",null,"9寸勾配",null,"10寸勾配"]
[{"$nulls":8},"16.70°",null,"21.80°",null,"26.57°",null,"30.96°",null,"34.99°",null,"38.66°",null,"41.99°",null,"45.00°"]
["方位角","真南から西へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},107,null,116,null,123,null,129,null,132,null,134,null,136,null,136]
[null,"真南から西へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},161,null,175,null,186,null,193,null,199,null,202,null,204,null,205]
[null,"真南から西へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},198,null,216,null,229,null,239,null,245,null,250,null,252,null,253]
[null,"真南から西へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},219,null,239,null,253,null,264,null,271,null,276,null,279,null,280]
[null,"真南から東西へ10°未満",{"$nulls":6},224,null,244,null,259,null,270,null,277,null,282,null,285,null,286]
[null,"真南から東へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},212,null,231,null,245,null,256,null,263,null,267,null,270,null,271]
[null,"真南から東へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},184,null,200,null,213,null,222,null,228,null,232,null,234,null,235]
[null,"真南から東へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},140,null,152,null,161,null,168,null,173,null,176,null,177,null,178]
[null,"真南から東へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},79,null,86,null,91,null,95,null,97,null,99,null,100,null,100]
[]
["【 ２地域 】",{"$nulls":22},"集熱部の単位面積あたりの暖房一次エネルギー削減量[MJ/年・㎡]"]
["各居室を間欠して暖房する場合",{"$nulls":7},"傾斜角"]
[{"$nulls":8},"3寸勾配",null,"4寸勾配",null,"5寸勾配",null,"6寸勾配",null,"7寸勾配",null,"8寸勾配",null,"9寸勾配",null,"10寸勾配"]
[{"$nulls":8},"16.70°",null,"21.80°",null,"26.57°",null,"30.96°",null,"34.99°",null,"38.66°",null,"41.99°",null,"45.00°"]
["方位角","真南から西へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},100,null,109,null,116,null,121,null,124,null,126,null,127,null,128]
[null,"真南から西へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},139,null,152,null,161,null,168,null,172,null,175,null,177,null,178]
[null,"真南から西へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},166,null,181,null,192,null,200,null,206,null,209,null,211,null,212]
[null,"真南から西へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},181,null,197,null,209,null,218,null,224,null,228,null,230,null,231]
[null,"真南から東西へ10°未満",{"$nulls":6},184,null,200,null,212,null,221,null,227,null,231,null,233,null,234]
[null,"真南から東へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},174,null,190,null,201,null,210,null,216,null,219,null,221,null,222]
[null,"真南から東へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},153,null,166,null,177,null,184,null,189,null,192,null,194,null,195]
[null,"真南から東へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},119,null,130,null,138,null,144,null,148,null,150,null,151,null,152]
[null,"真南から東へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},73,null,80,null,85,null,88,null,91,null,93,null,93,null,94]
[]
["【 ３地域 】",{"$nulls":22},"集熱部の単位面積あたりの暖房一次エネルギー削減量[MJ/年・㎡]"]
["各居室を間欠して暖房する場合",{"$nulls":7},"傾斜角"]
[{"$nulls":8},"3寸勾配",null,"4寸勾配",null,"5寸勾配",null,"6寸勾配",null,"7寸勾配",null,"8寸勾配",null,"9寸勾配",null,"10寸勾配"]
[{"$nulls":8},"16.70°",null,"21.80°",null,"26.57°",null,"30.96°",null,"34.99°",null,"38.66°",null,"41.99°",null,"45.00°"]
["方位角","真南から西へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},99,null,107,null,114,null,119,null,122,null,124,null,125,null,126]
[null,"真南から西へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},122,null,133,null,141,null,147,null,151,null,154,null,155,null,155]
[null,"真南から西へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},138,null,150,null,159,null,166,null,170,null,173,null,175,null,175]
[null,"真南から西へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},146,null,158,null,168,null,175,null,180,null,183,null,185,null,186]
[null,"真南から東西へ10°未満",{"$nulls":6},146,null,159,null,169,null,176,null,181,null,184,null,186,null,186]
[null,"真南から東へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},139,null,151,null,161,null,167,null,172,null,175,null,177,null,177]
[null,"真南から東へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},124,null,135,null,144,null,150,null,154,null,157,null,158,null,159]
[null,"真南から東へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},102,null,111,null,118,null,123,null,126,null,129,null,130,null,130]
[null,"真南から東へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},72,null,79,null,84,null,87,null,90,null,91,null,92,null,92]
[]
[{"$nulls":23},"（添付資料４－２・H25省エネ基準）"]
[]
["早見表１－２　集熱部の単位面積あたりの暖房一次エネルギーの削減量"]
["　　　　　　　　　【「主たる居室」と「その他の居室」の両方あるいはいずれかを暖房する場合】"]
[]
["※","使用する早見表を添付資料４－１と合わせて提出してください。"]
[null,"その際、該当する値のセルの色を変更する、「○」をつけるなど、転記した値がわかるように明示してください。"]
["※","使用する早見表のみ添付してください。使用していない早見表の添付は不要です。"]
[]
["【 ４地域 】",{"$nulls":22},"集熱部の単位面積あたりの暖房一次エネルギー削減量[MJ/年・㎡]"]
["各居室を間欠して暖房する場合",{"$nulls":7},"傾斜角"]
[{"$nulls":8},"3寸勾配",null,"4寸勾配",null,"5寸勾配",null,"6寸勾配",null,"7寸勾配",null,"8寸勾配",null,"9寸勾配",null,"10寸勾配"]
[{"$nulls":8},"16.70°",null,"21.80°",null,"26.57°",null,"30.96°",null,"34.99°",null,"38.66°",null,"41.99°",null,"45.00°"]
["方位角","真南から西へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},94,null,102,null,108,null,113,null,116,null,118,null,119,null,120]
[null,"真南から西へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},108,null,118,null,125,null,130,null,134,null,136,null,138,null,138]
[null,"真南から西へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},117,null,128,null,136,null,141,null,145,null,148,null,149,null,150]
[null,"真南から西へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},121,null,132,null,140,null,146,null,150,null,153,null,154,null,155]
[null,"真南から東西へ10°未満",{"$nulls":6},120,null,131,null,139,null,145,null,149,null,151,null,153,null,153]
[null,"真南から東へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},113,null,123,null,131,null,137,null,140,null,143,null,144,null,145]
[null,"真南から東へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},101,null,110,null,117,null,122,null,126,null,128,null,129,null,129]
[null,"真南から東へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},84,null,92,null,97,null,101,null,104,null,106,null,107,null,107]
[null,"真南から東へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},62,null,67,null,71,null,74,null,76,null,78,null,78,null,79]
[]
["【 ５地域 】",{"$nulls":22},"集熱部の単位面積あたりの暖房一次エネルギー削減量[MJ/年・㎡]"]
["各居室を間欠して暖房する場合",{"$nulls":7},"傾斜角"]
[{"$nulls":8},"3寸勾配",null,"4寸勾配",null,"5寸勾配",null,"6寸勾配",null,"7寸勾配",null,"8寸勾配",null,"9寸勾配",null,"10寸勾配"]
[{"$nulls":8},"16.70°",null,"21.80°",null,"26.57°",null,"30.96°",null,"34.99°",null,"38.66°",null,"41.99°",null,"45.00°"]
["方位角","真南から西へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},112,null,122,null,129,null,135,null,139,null,141,null,142,null,143]
[null,"真南から西へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},123,null,134,null,142,null,148,null,152,null,155,null,156,null,157]
[null,"真南から西へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},129,null,141,null,150,null,156,null,160,null,163,null,164,null,165]
[null,"真南から西へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},132,null,143,null,152,null,159,null,163,null,166,null,167,null,168]
[null,"真南から東西へ10°未満",{"$nulls":6},129,null,141,null,150,null,156,null,160,null,163,null,165,null,165]
[null,"真南から東へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},123,null,134,null,142,null,148,null,152,null,155,null,156,null,157]
[null,"真南から東へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},112,null,122,null,130,null,135,null,139,null,141,null,143,null,143]
[null,"真南から東へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},97,null,106,null,112,null,117,null,120,null,122,null,123,null,124]
[null,"真南から東へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},77,null,84,null,90,null,93,null,96,null,98,null,98,null,99]
[]
["【 ６地域 】",{"$nulls":22},"集熱部の単位面積あたりの暖房一次エネルギー削減量[MJ/年・㎡]"]
["各居室を間欠して暖房する場合",{"$nulls":7},"傾斜角"]
[{"$nulls":8},"3寸勾配",null,"4寸勾配",null,"5寸勾配",null,"6寸勾配",null,"7寸勾配",null,"8寸勾配",null,"9寸勾配",null,"10寸勾配"]
[{"$nulls":8},"16.70°",null,"21.80°",null,"26.57°",null,"30.96°",null,"34.99°",null,"38.66°",null,"41.99°",null,"45.00°"]
["方位角","真南から西へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},72,null,78,null,83,null,87,null,89,null,91,null,91,null,92]
[null,"真南から西へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},95,null,103,null,110,null,114,null,117,null,119,null,121,null,121]
[null,"真南から西へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},100,null,109,null,116,null,121,null,124,null,126,null,127,null,128]
[null,"真南から西へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},97,null,105,null,112,null,116,null,120,null,122,null,123,null,123]
[null,"真南から東西へ10°未満",{"$nulls":6},90,null,98,null,104,null,109,null,112,null,114,null,115,null,115]
[null,"真南から東へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},85,null,92,null,98,null,102,null,105,null,107,null,108,null,108]
[null,"真南から東へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},80,null,87,null,92,null,96,null,98,null,100,null,101,null,101]
[null,"真南から東へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},73,null,79,null,84,null,87,null,90,null,91,null,92,null,93]
[null,"真南から東へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},58,null,63,null,67,null,70,null,72,null,73,null,74,null,74]
[]
[{"$nulls":23},"（添付資料４－２・H25省エネ基準）"]
[]
["早見表１－２　集熱部の単位面積あたりの暖房一次エネルギーの削減量"]
["　　　　　　　　　【「主たる居室」と「その他の居室」の両方あるいはいずれかを暖房する場合】"]
[]
["※","使用する早見表を添付資料４－１と合わせて提出してください。"]
[null,"その際、該当する値のセルの色を変更する、「○」をつけるなど、転記した値がわかるように明示してください。"]
["※","使用する早見表のみ添付してください。使用していない早見表の添付は不要です。"]
[]
["【 ７地域 】",{"$nulls":22},"集熱部の単位面積あたりの暖房一次エネルギー削減量[MJ/年・㎡]"]
["各居室を間欠して暖房する場合",{"$nulls":7},"傾斜角"]
[{"$nulls":8},"3寸勾配",null,"4寸勾配",null,"5寸勾配",null,"6寸勾配",null,"7寸勾配",null,"8寸勾配",null,"9寸勾配",null,"10寸勾配"]
[{"$nulls":8},"16.70°",null,"21.80°",null,"26.57°",null,"30.96°",null,"34.99°",null,"38.66°",null,"41.99°",null,"45.00°"]
["方位角","真南から西へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},74,null,81,null,86,null,89,null,92,null,93,null,94,null,94]
[null,"真南から西へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},88,null,96,null,102,null,106,null,109,null,111,null,112,null,113]
[null,"真南から西へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},88,null,96,null,102,null,106,null,109,null,111,null,112,null,112]
[null,"真南から西へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},82,null,90,null,95,null,99,null,102,null,104,null,105,null,105]
[null,"真南から東西へ10°未満",{"$nulls":6},77,null,84,null,89,null,93,null,95,null,97,null,98,null,98]
[null,"真南から東へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},74,null,81,null,86,null,89,null,92,null,93,null,94,null,95]
[null,"真南から東へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},74,null,80,null,85,null,89,null,91,null,93,null,94,null,94]
[null,"真南から東へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},71,null,77,null,82,null,85,null,88,null,89,null,90,null,90]
[null,"真南から東へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},58,null,63,null,67,null,70,null,72,null,73,null,74,null,74]
{"$rows_empty":18}
[{"$nulls":23},"（添付資料４－２・H25省エネ基準）"]
[]
["早見表１－３　空気搬送に要するシステムの一次エネルギー消費量"]
[]
["※","空気搬送動力用に本システム専用の太陽光発電設備を採用する場合、当該エネルギーは「0」とします。"]
["※","使用する早見表を添付資料４－１と合わせて提出してください。"]
[null,"その際、該当する値のセルの色を変更する、「○」をつけるなど、転記した値がわかるように明示してください。"]
["※","使用する早見表のみ添付してください。使用していない早見表の添付は不要です。"]
[]
["【 １地域 】",{"$nulls":22},"空気搬送に要するシステムの一次エネルギー消費量　[MJ/年]"]
[{"$nulls":8},"傾斜角"]
[{"$nulls":8},"3寸勾配",null,"4寸勾配",null,"5寸勾配",null,"6寸勾配",null,"7寸勾配",null,"8寸勾配",null,"9寸勾配",null,"10寸勾配"]
[{"$nulls":8},"16.70°",null,"21.80°",null,"26.57°",null,"30.96°",null,"34.99°",null,"38.66°",null,"41.99°",null,"45.00°"]
["方位角","真南から西へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},1150,null,1150,null,1148,null,1144,null,1139,null,1133,null,1126,null,1120]
[null,"真南から西へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},1228,null,1227,null,1225,null,1221,null,1215,null,1209,null,1202,null,1195]
[null,"真南から西へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},1284,null,1284,null,1282,null,1277,null,1272,null,1265,null,1258,null,1250]
[null,"真南から西へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},1320,null,1320,null,1317,null,1313,null,1307,null,1300,null,1293,null,1285]
[null,"真南から東西へ10°未満",{"$nulls":6},1335,null,1335,null,1332,null,1328,null,1322,null,1315,null,1307,null,1300]
[null,"真南から東へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},1329,null,1329,null,1326,null,1322,null,1316,null,1309,null,1302,null,1294]
[null,"真南から東へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},1302,null,1302,null,1299,null,1295,null,1289,null,1283,null,1275,null,1268]
[null,"真南から東へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},1254,null,1254,null,1252,null,1248,null,1242,null,1236,null,1228,null,1221]
[null,"真南から東へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},1186,null,1186,null,1183,null,1179,null,1174,null,1168,null,1161,null,1154]
[]
["【 ２地域 】",{"$nulls":22},"空気搬送に要するシステムの一次エネルギー消費量　[MJ/年]"]
[{"$nulls":8},"傾斜角"]
[{"$nulls":8},"3寸勾配",null,"4寸勾配",null,"5寸勾配",null,"6寸勾配",null,"7寸勾配",null,"8寸勾配",null,"9寸勾配",null,"10寸勾配"]
[{"$nulls":8},"16.70°",null,"21.80°",null,"26.57°",null,"30.96°",null,"34.99°",null,"38.66°",null,"41.99°",null,"45.00°"]
["方位角","真南から西へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},1184,null,1184,null,1182,null,1178,null,1173,null,1167,null,1160,null,1153]
[null,"真南から西へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},1241,null,1241,null,1239,null,1234,null,1229,null,1222,null,1215,null,1208]
[null,"真南から西へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},1281,null,1281,null,1279,null,1274,null,1269,null,1262,null,1255,null,1247]
[null,"真南から西へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},1305,null,1305,null,1302,null,1298,null,1292,null,1285,null,1278,null,1271]
[null,"真南から東西へ10°未満",{"$nulls":6},1312,null,1312,null,1310,null,1305,null,1299,null,1293,null,1285,null,1278]
[null,"真南から東へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},1303,null,1303,null,1301,null,1296,null,1290,null,1284,null,1276,null,1269]
[null,"真南から東へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},1278,null,1278,null,1275,null,1271,null,1265,null,1258,null,1251,null,1244]
[null,"真南から東へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},1236,null,1236,null,1233,null,1229,null,1223,null,1217,null,1210,null,1203]
[null,"真南から東へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},1177,null,1177,null,1175,null,1171,null,1166,null,1160,null,1153,null,1146]
[]
["【 ３地域 】",{"$nulls":22},"空気搬送に要するシステムの一次エネルギー消費量　[MJ/年]"]
[{"$nulls":8},"傾斜角"]
[{"$nulls":8},"3寸勾配",null,"4寸勾配",null,"5寸勾配",null,"6寸勾配",null,"7寸勾配",null,"8寸勾配",null,"9寸勾配",null,"10寸勾配"]
[{"$nulls":8},"16.70°",null,"21.80°",null,"26.57°",null,"30.96°",null,"34.99°",null,"38.66°",null,"41.99°",null,"45.00°"]
["方位角","真南から西へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},1248,null,1248,null,1246,null,1242,null,1236,null,1230,null,1223,null,1215]
[null,"真南から西へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},1305,null,1305,null,1302,null,1298,null,1292,null,1285,null,1278,null,1270]
[null,"真南から西へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},1345,null,1345,null,1343,null,1338,null,1332,null,1325,null,1318,null,1310]
[null,"真南から西へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},1370,null,1370,null,1368,null,1363,null,1357,null,1350,null,1342,null,1334]
[null,"真南から東西へ10°未満",{"$nulls":6},1380,null,1380,null,1377,null,1372,null,1366,null,1359,null,1351,null,1343]
[null,"真南から東へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},1374,null,1373,null,1371,null,1366,null,1360,null,1353,null,1345,null,1337]
[null,"真南から東へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},1352,null,1351,null,1349,null,1344,null,1338,null,1331,null,1324,null,1316]
[null,"真南から東へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},1314,null,1314,null,1311,null,1307,null,1301,null,1294,null,1287,null,1279]
[null,"真南から東へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},1261,null,1261,null,1258,null,1254,null,1248,null,1242,null,1235,null,1227]
[]
[{"$nulls":23},"（添付資料４－２・H25省エネ基準）"]
[]
["早見表１－３　空気搬送に要するシステムの一次エネルギー消費量"]
[]
["※","空気搬送動力用に本システム専用の太陽光発電設備を採用する場合、当該エネルギーは「0」とします。"]
["※","使用する早見表を添付資料４－１と合わせて提出してください。"]
[null,"その際、該当する値のセルの色を変更する、「○」をつけるなど、転記した値がわかるように明示してください。"]
["※","使用する早見表のみ添付してください。使用していない早見表の添付は不要です。"]
[]
["【 ４地域 】",{"$nulls":22},"空気搬送に要するシステムの一次エネルギー消費量　[MJ/年]"]
[{"$nulls":8},"傾斜角"]
[{"$nulls":8},"3寸勾配",null,"4寸勾配",null,"5寸勾配",null,"6寸勾配",null,"7寸勾配",null,"8寸勾配",null,"9寸勾配",null,"10寸勾配"]
[{"$nulls":8},"16.70°",null,"21.80°",null,"26.57°",null,"30.96°",null,"34.99°",null,"38.66°",null,"41.99°",null,"45.00°"]
["方位角","真南から西へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},1511,null,1510,null,1507,null,1502,null,1496,null,1488,null,1479,null,1471]
[null,"真南から西へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},1543,null,1542,null,1539,null,1534,null,1527,null,1519,null,1511,null,1502]
[null,"真南から西へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},1586,null,1586,null,1583,null,1577,null,1570,null,1562,null,1553,null,1544]
[null,"真南から西へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},1620,null,1620,null,1617,null,1611,null,1604,null,1596,null,1587,null,1577]
[null,"真南から東西へ10°未満",{"$nulls":6},1633,null,1633,null,1630,null,1624,null,1617,null,1609,null,1600,null,1590]
[null,"真南から東へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},1621,null,1621,null,1618,null,1612,null,1605,null,1597,null,1588,null,1578]
[null,"真南から東へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},1588,null,1588,null,1585,null,1579,null,1572,null,1564,null,1555,null,1546]
[null,"真南から東へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},1545,null,1545,null,1542,null,1537,null,1530,null,1522,null,1513,null,1504]
[null,"真南から東へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},1513,null,1513,null,1510,null,1505,null,1498,null,1491,null,1482,null,1473]
[]
["【 ５地域 】",{"$nulls":22},"空気搬送に要するシステムの一次エネルギー消費量　[MJ/年]"]
[{"$nulls":8},"傾斜角"]
[{"$nulls":8},"3寸勾配",null,"4寸勾配",null,"5寸勾配",null,"6寸勾配",null,"7寸勾配",null,"8寸勾配",null,"9寸勾配",null,"10寸勾配"]
[{"$nulls":8},"16.70°",null,"21.80°",null,"26.57°",null,"30.96°",null,"34.99°",null,"38.66°",null,"41.99°",null,"45.00°"]
["方位角","真南から西へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},1509,null,1509,null,1506,null,1501,null,1494,null,1486,null,1478,null,1469]
[null,"真南から西へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},1568,null,1567,null,1564,null,1559,null,1552,null,1544,null,1535,null,1526]
[null,"真南から西へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},1611,null,1611,null,1608,null,1602,null,1595,null,1587,null,1578,null,1568]
[null,"真南から西へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},1639,null,1639,null,1635,null,1630,null,1623,null,1614,null,1605,null,1596]
[null,"真南から東西へ10°未満",{"$nulls":6},1652,null,1651,null,1648,null,1643,null,1635,null,1627,null,1617,null,1608]
[null,"真南から東へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},1649,null,1649,null,1646,null,1640,null,1633,null,1624,null,1615,null,1605]
[null,"真南から東へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},1631,null,1631,null,1628,null,1622,null,1615,null,1607,null,1597,null,1588]
[null,"真南から東へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},1598,null,1598,null,1595,null,1589,null,1582,null,1574,null,1565,null,1556]
[null,"真南から東へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},1549,null,1549,null,1546,null,1541,null,1534,null,1526,null,1517,null,1508]
[]
["【 ６地域 】",{"$nulls":22},"空気搬送に要するシステムの一次エネルギー消費量　[MJ/年]"]
[{"$nulls":8},"傾斜角"]
[{"$nulls":8},"3寸勾配",null,"4寸勾配",null,"5寸勾配",null,"6寸勾配",null,"7寸勾配",null,"8寸勾配",null,"9寸勾配",null,"10寸勾配"]
[{"$nulls":8},"16.70°",null,"21.80°",null,"26.57°",null,"30.96°",null,"34.99°",null,"38.66°",null,"41.99°",null,"45.00°"]
["方位角","真南から西へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},1078,null,1078,null,1076,null,1072,null,1067,null,1062,null,1056,null,1049]
[null,"真南から西へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},1112,null,1111,null,1109,null,1106,null,1101,null,1095,null,1089,null,1082]
[null,"真南から西へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},1136,null,1136,null,1134,null,1130,null,1125,null,1119,null,1113,null,1106]
[null,"真南から西へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},1152,null,1152,null,1150,null,1146,null,1141,null,1135,null,1128,null,1122]
[null,"真南から東西へ10°未満",{"$nulls":6},1159,null,1159,null,1156,null,1152,null,1147,null,1141,null,1135,null,1128]
[null,"真南から東へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},1156,null,1156,null,1154,null,1150,null,1145,null,1139,null,1132,null,1126]
[null,"真南から東へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},1145,null,1145,null,1143,null,1139,null,1134,null,1128,null,1121,null,1115]
[null,"真南から東へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},1125,null,1124,null,1122,null,1118,null,1113,null,1108,null,1101,null,1095]
[null,"真南から東へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},1095,null,1095,null,1093,null,1089,null,1084,null,1079,null,1073,null,1066]
[]
[{"$nulls":23},"（添付資料４－２・H25省エネ基準）"]
[]
["早見表１－３　空気搬送に要するシステムの一次エネルギー消費量"]
[]
["※","空気搬送動力用に本システム専用の太陽光発電設備を採用する場合、当該エネルギーは「0」とします。"]
["※","使用する早見表を添付資料４－１と合わせて提出してください。"]
[null,"その際、該当する値のセルの色を変更する、「○」をつけるなど、転記した値がわかるように明示してください。"]
["※","使用する早見表のみ添付してください。使用していない早見表の添付は不要です。"]
[]
["【 ７地域 】",{"$nulls":22},"空気搬送に要するシステムの一次エネルギー消費量　[MJ/年]"]
[{"$nulls":8},"傾斜角"]
[{"$nulls":8},"3寸勾配",null,"4寸勾配",null,"5寸勾配",null,"6寸勾配",null,"7寸勾配",null,"8寸勾配",null,"9寸勾配",null,"10寸勾配"]
[{"$nulls":8},"16.70°",null,"21.80°",null,"26.57°",null,"30.96°",null,"34.99°",null,"38.66°",null,"41.99°",null,"45.00°"]
["方位角","真南から西へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},1084,null,1084,null,1082,null,1078,null,1073,null,1068,null,1061,null,1055]
[null,"真南から西へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},1104,null,1104,null,1102,null,1098,null,1093,null,1087,null,1081,null,1075]
[null,"真南から西へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},1128,null,1128,null,1126,null,1122,null,1117,null,1111,null,1105,null,1098]
[null,"真南から西へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},1149,null,1149,null,1146,null,1142,null,1137,null,1131,null,1125,null,1118]
[null,"真南から東西へ10°未満",{"$nulls":6},1161,null,1161,null,1159,null,1155,null,1150,null,1144,null,1137,null,1131]
[null,"真南から東へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},1163,null,1163,null,1161,null,1157,null,1152,null,1146,null,1139,null,1133]
[null,"真南から東へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},1154,null,1154,null,1152,null,1148,null,1143,null,1137,null,1131,null,1124]
[null,"真南から東へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},1137,null,1137,null,1134,null,1130,null,1125,null,1120,null,1113,null,1107]
[null,"真南から東へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},1115,null,1115,null,1112,null,1109,null,1104,null,1098,null,1092,null,1085]
{"$rows_empty":37}
[{"$nulls":23},"（添付資料４－２・H25省エネ基準）"]
[]
["早見表１－４　集熱部の単位面積あたりの給湯一次エネルギーの削減量"]
[]
["※","使用する早見表を添付資料４－１と合わせて提出してください。"]
[null,"その際、該当する値のセルの色を変更する、「○」をつけるなど、転記した値がわかるように明示してください。"]
["※","使用する早見表のみ添付してください。使用していない早見表の添付は不要です。"]
[]
["【 １地域 】",{"$nulls":22},"集熱部の単位面積あたりの給湯一次エネルギーの削減量　[MJ/年]"]
[{"$nulls":8},"傾斜角"]
[{"$nulls":8},"3寸勾配",null,"4寸勾配",null,"5寸勾配",null,"6寸勾配",null,"7寸勾配",null,"8寸勾配",null,"9寸勾配",null,"10寸勾配"]
[{"$nulls":8},"16.70°",null,"21.80°",null,"26.57°",null,"30.96°",null,"34.99°",null,"38.66°",null,"41.99°",null,"45.00°"]
["方位角","真南から西へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},183,null,187,null,189,null,190,null,190,null,190,null,189,null,187]
[null,"真南から西へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},204,null,208,null,210,null,212,null,212,null,211,null,210,null,209]
[null,"真南から西へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},219,null,223,null,226,null,227,null,227,null,227,null,226,null,224]
[null,"真南から西へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},228,null,232,null,235,null,236,null,236,null,236,null,235,null,233]
[null,"真南から東西へ10°未満",{"$nulls":6},230,null,235,null,238,null,239,null,239,null,239,null,238,null,236]
[null,"真南から東へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},227,null,232,null,234,null,236,null,236,null,235,null,234,null,233]
[null,"真南から東へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},218,null,222,null,225,null,226,null,226,null,226,null,225,null,223]
[null,"真南から東へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},202,null,206,null,209,null,210,null,210,null,210,null,209,null,207]
[null,"真南から東へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},181,null,184,null,187,null,188,null,188,null,187,null,187,null,185]
[]
["【 ２地域 】",{"$nulls":22},"集熱部の単位面積あたりの給湯一次エネルギーの削減量　[MJ/年]"]
[{"$nulls":8},"傾斜角"]
[{"$nulls":8},"3寸勾配",null,"4寸勾配",null,"5寸勾配",null,"6寸勾配",null,"7寸勾配",null,"8寸勾配",null,"9寸勾配",null,"10寸勾配"]
[{"$nulls":8},"16.70°",null,"21.80°",null,"26.57°",null,"30.96°",null,"34.99°",null,"38.66°",null,"41.99°",null,"45.00°"]
["方位角","真南から西へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},191,null,194,null,196,null,198,null,198,null,197,null,196,null,195]
[null,"真南から西へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},209,null,213,null,215,null,217,null,217,null,217,null,215,null,214]
[null,"真南から西へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},222,null,226,null,229,null,230,null,230,null,230,null,229,null,227]
[null,"真南から西へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},229,null,233,null,236,null,237,null,238,null,237,null,236,null,234]
[null,"真南から東西へ10°未満",{"$nulls":6},230,null,235,null,238,null,239,null,239,null,239,null,238,null,236]
[null,"真南から東へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},226,null,231,null,233,null,235,null,235,null,234,null,233,null,232]
[null,"真南から東へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},216,null,221,null,223,null,224,null,225,null,224,null,223,null,222]
[null,"真南から東へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},201,null,205,null,207,null,208,null,209,null,208,null,207,null,206]
[null,"真南から東へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},180,null,183,null,185,null,186,null,187,null,186,null,185,null,184]
[]
["【 ３地域 】",{"$nulls":22},"集熱部の単位面積あたりの給湯一次エネルギーの削減量　[MJ/年]"]
[{"$nulls":8},"傾斜角"]
[{"$nulls":8},"3寸勾配",null,"4寸勾配",null,"5寸勾配",null,"6寸勾配",null,"7寸勾配",null,"8寸勾配",null,"9寸勾配",null,"10寸勾配"]
[{"$nulls":8},"16.70°",null,"21.80°",null,"26.57°",null,"30.96°",null,"34.99°",null,"38.66°",null,"41.99°",null,"45.00°"]
["方位角","真南から西へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},197,null,200,null,203,null,204,null,204,null,204,null,203,null,201]
[null,"真南から西へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},221,null,226,null,228,null,230,null,230,null,229,null,228,null,227]
[null,"真南から西へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},239,null,244,null,247,null,248,null,248,null,248,null,247,null,245]
[null,"真南から西へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},250,null,254,null,257,null,259,null,259,null,259,null,257,null,256]
[null,"真南から東西へ10°未満",{"$nulls":6},253,null,258,null,261,null,262,null,263,null,262,null,261,null,259]
[null,"真南から東へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},249,null,254,null,257,null,258,null,259,null,258,null,257,null,255]
[null,"真南から東へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},238,null,243,null,245,null,247,null,247,null,247,null,245,null,244]
[null,"真南から東へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},220,null,224,null,227,null,228,null,228,null,228,null,226,null,225]
[null,"真南から東へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},194,null,198,null,200,null,201,null,202,null,201,null,200,null,199]
[]
[{"$nulls":23},"（添付資料４－２・H25省エネ基準）"]
[]
["早見表１－４　集熱部の単位面積あたりの給湯一次エネルギーの削減量"]
[]
["※","使用する早見表を添付資料４－１と合わせて提出してください。"]
[null,"その際、該当する値のセルの色を変更する、「○」をつけるなど、転記した値がわかるように明示してください。"]
["※","使用する早見表のみ添付してください。使用していない早見表の添付は不要です。"]
[]
["【 ４地域 】",{"$nulls":22},"集熱部の単位面積あたりの給湯一次エネルギーの削減量　[MJ/年]"]
[{"$nulls":8},"傾斜角"]
[{"$nulls":8},"3寸勾配",null,"4寸勾配",null,"5寸勾配",null,"6寸勾配",null,"7寸勾配",null,"8寸勾配",null,"9寸勾配",null,"10寸勾配"]
[{"$nulls":8},"16.70°",null,"21.80°",null,"26.57°",null,"30.96°",null,"34.99°",null,"38.66°",null,"41.99°",null,"45.00°"]
["方位角","真南から西へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},254,null,259,null,262,null,264,null,264,null,264,null,262,null,261]
[null,"真南から西へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},286,null,291,null,295,null,296,null,297,null,296,null,294,null,292]
[null,"真南から西へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},308,null,314,null,318,null,319,null,320,null,319,null,317,null,315]
[null,"真南から西へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},321,null,328,null,331,null,333,null,334,null,333,null,331,null,329]
[null,"真南から東西へ10°未満",{"$nulls":6},326,null,332,null,336,null,338,null,338,null,338,null,336,null,334]
[null,"真南から東へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},321,null,328,null,331,null,333,null,334,null,333,null,331,null,329]
[null,"真南から東へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},308,null,314,null,318,null,319,null,320,null,319,null,318,null,315]
[null,"真南から東へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},286,null,291,null,295,null,296,null,297,null,296,null,295,null,293]
[null,"真南から東へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},255,null,259,null,262,null,264,null,264,null,264,null,262,null,261]
[]
["【 ５地域 】",{"$nulls":22},"集熱部の単位面積あたりの給湯一次エネルギーの削減量　[MJ/年]"]
[{"$nulls":8},"傾斜角"]
[{"$nulls":8},"3寸勾配",null,"4寸勾配",null,"5寸勾配",null,"6寸勾配",null,"7寸勾配",null,"8寸勾配",null,"9寸勾配",null,"10寸勾配"]
[{"$nulls":8},"16.70°",null,"21.80°",null,"26.57°",null,"30.96°",null,"34.99°",null,"38.66°",null,"41.99°",null,"45.00°"]
["方位角","真南から西へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},217,null,221,null,224,null,225,null,225,null,225,null,224,null,222]
[null,"真南から西へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},258,null,263,null,266,null,268,null,268,null,268,null,266,null,265]
[null,"真南から西へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},289,null,294,null,298,null,299,null,300,null,299,null,298,null,295]
[null,"真南から西へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},308,null,314,null,317,null,319,null,319,null,319,null,317,null,315]
[null,"真南から東西へ10°未満",{"$nulls":6},316,null,322,null,325,null,327,null,328,null,327,null,325,null,323]
[null,"真南から東へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},312,null,318,null,322,null,324,null,324,null,323,null,322,null,320]
[null,"真南から東へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},298,null,303,null,307,null,309,null,309,null,308,null,307,null,305]
[null,"真南から東へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},272,null,277,null,281,null,282,null,283,null,282,null,281,null,279]
[null,"真南から東へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},235,null,240,null,243,null,244,null,244,null,244,null,243,null,241]
[]
["【 ６地域 】",{"$nulls":22},"集熱部の単位面積あたりの給湯一次エネルギーの削減量　[MJ/年]"]
[{"$nulls":8},"傾斜角"]
[{"$nulls":8},"3寸勾配",null,"4寸勾配",null,"5寸勾配",null,"6寸勾配",null,"7寸勾配",null,"8寸勾配",null,"9寸勾配",null,"10寸勾配"]
[{"$nulls":8},"16.70°",null,"21.80°",null,"26.57°",null,"30.96°",null,"34.99°",null,"38.66°",null,"41.99°",null,"45.00°"]
["方位角","真南から西へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},247,null,252,null,255,null,256,null,256,null,256,null,254,null,253]
[null,"真南から西へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},277,null,282,null,286,null,287,null,288,null,287,null,285,null,284]
[null,"真南から西へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},299,null,305,null,308,null,310,null,310,null,310,null,308,null,306]
[null,"真南から西へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},312,null,318,null,322,null,324,null,324,null,324,null,322,null,320]
[null,"真南から東西へ10°未満",{"$nulls":6},318,null,324,null,328,null,330,null,330,null,329,null,328,null,325]
[null,"真南から東へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},315,null,321,null,325,null,327,null,327,null,326,null,325,null,322]
[null,"真南から東へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},304,null,310,null,313,null,315,null,316,null,315,null,313,null,311]
[null,"真南から東へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},285,null,290,null,293,null,295,null,295,null,295,null,293,null,291]
[null,"真南から東へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},257,null,262,null,265,null,267,null,267,null,266,null,265,null,263]
[]
[{"$nulls":23},"（添付資料４－２・H25省エネ基準）"]
[]
["早見表１－４　集熱部の単位面積あたりの給湯一次エネルギーの削減量"]
[]
["※","使用する早見表を添付資料４－１と合わせて提出してください。"]
[null,"その際、該当する値のセルの色を変更する、「○」をつけるなど、転記した値がわかるように明示してください。"]
["※","使用する早見表のみ添付してください。使用していない早見表の添付は不要です。"]
[]
["【 ７地域 】",{"$nulls":22},"集熱部の単位面積あたりの給湯一次エネルギーの削減量　[MJ/年]"]
[{"$nulls":8},"傾斜角"]
[{"$nulls":8},"3寸勾配",null,"4寸勾配",null,"5寸勾配",null,"6寸勾配",null,"7寸勾配",null,"8寸勾配",null,"9寸勾配",null,"10寸勾配"]
[{"$nulls":8},"16.70°",null,"21.80°",null,"26.57°",null,"30.96°",null,"34.99°",null,"38.66°",null,"41.99°",null,"45.00°"]
["方位角","真南から西へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},303,null,309,null,313,null,314,null,315,null,314,null,312,null,310]
[null,"真南から西へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},328,null,335,null,339,null,340,null,341,null,340,null,338,null,336]
[null,"真南から西へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},346,null,353,null,357,null,359,null,359,null,359,null,357,null,354]
[null,"真南から西へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},356,null,363,null,368,null,370,null,370,null,369,null,367,null,365]
[null,"真南から東西へ10°未満",{"$nulls":6},359,null,366,null,371,null,373,null,373,null,372,null,370,null,368]
[null,"真南から東へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},355,null,362,null,366,null,368,null,368,null,368,null,366,null,363]
[null,"真南から東へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},343,null,349,null,354,null,356,null,356,null,355,null,353,null,351]
[null,"真南から東へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},323,null,330,null,334,null,335,null,336,null,335,null,333,null,331]
[null,"真南から東へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},297,null,302,null,306,null,308,null,308,null,307,null,306,null,304]
{"$rows_empty":38}
[{"$nulls":23},"（添付資料４－２・H25省エネ基準）"]
[]
["早見表１－５　給湯用採熱に要するシステムの一次エネルギー消費量"]
[]
["※","給湯用採熱の搬送動力用に本システム専用の太陽光発電設備を採用する場合、当該エネルギーは"]
[null,"「0」とします。"]
["※","使用する早見表を添付資料４－１と合わせて提出してください。"]
[null,"その際、該当する値のセルの色を変更する、「○」をつけるなど、転記した値がわかるように明示してください。"]
["※","使用する早見表のみ添付してください。使用していない早見表の添付は不要です。"]
[]
["【 １地域 】",{"$nulls":22},"給湯用採熱に要するシステムの一次エネルギー消費量　[MJ/年]"]
[{"$nulls":8},"傾斜角"]
[{"$nulls":8},"3寸勾配",null,"4寸勾配",null,"5寸勾配",null,"6寸勾配",null,"7寸勾配",null,"8寸勾配",null,"9寸勾配",null,"10寸勾配"]
[{"$nulls":8},"16.70°",null,"21.80°",null,"26.57°",null,"30.96°",null,"34.99°",null,"38.66°",null,"41.99°",null,"45.00°"]
["方位角","真南から西へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},795,null,796,null,796,null,794,null,792,null,789,null,786,null,782]
[null,"真南から西へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},815,null,817,null,817,null,815,null,813,null,810,null,806,null,803]
[null,"真南から西へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},849,null,850,null,850,null,848,null,846,null,843,null,839,null,835]
[null,"真南から西へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},879,null,880,null,880,null,878,null,876,null,873,null,869,null,865]
[null,"真南から東西へ10°未満",{"$nulls":6},895,null,896,null,896,null,894,null,892,null,889,null,885,null,881]
[null,"真南から東へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},892,null,894,null,894,null,892,null,889,null,886,null,882,null,878]
[null,"真南から東へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},873,null,874,null,874,null,873,null,870,null,867,null,863,null,859]
[null,"真南から東へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},844,null,845,null,845,null,843,null,841,null,838,null,834,null,830]
[null,"真南から東へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},818,null,819,null,819,null,817,null,815,null,812,null,809,null,805]
[]
["【 ２地域 】",{"$nulls":22},"給湯用採熱に要するシステムの一次エネルギー消費量　[MJ/年]"]
[{"$nulls":8},"傾斜角"]
[{"$nulls":8},"3寸勾配",null,"4寸勾配",null,"5寸勾配",null,"6寸勾配",null,"7寸勾配",null,"8寸勾配",null,"9寸勾配",null,"10寸勾配"]
[{"$nulls":8},"16.70°",null,"21.80°",null,"26.57°",null,"30.96°",null,"34.99°",null,"38.66°",null,"41.99°",null,"45.00°"]
["方位角","真南から西へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},830,null,831,null,831,null,830,null,827,null,824,null,821,null,817]
[null,"真南から西へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},852,null,853,null,853,null,851,null,849,null,846,null,842,null,838]
[null,"真南から西へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},887,null,888,null,888,null,886,null,884,null,880,null,877,null,873]
[null,"真南から西へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},918,null,919,null,919,null,917,null,915,null,911,null,907,null,903]
[null,"真南から東西へ10°未満",{"$nulls":6},935,null,936,null,936,null,934,null,931,null,928,null,924,null,920]
[null,"真南から東へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},932,null,934,null,933,null,932,null,929,null,926,null,922,null,917]
[null,"真南から東へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},912,null,913,null,913,null,911,null,909,null,905,null,902,null,897]
[null,"真南から東へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},881,null,883,null,882,null,881,null,878,null,875,null,871,null,867]
[null,"真南から東へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},854,null,855,null,855,null,854,null,851,null,848,null,844,null,841]
[]
["【 ３地域 】",{"$nulls":22},"給湯用採熱に要するシステムの一次エネルギー消費量　[MJ/年]"]
[{"$nulls":8},"傾斜角"]
[{"$nulls":8},"3寸勾配",null,"4寸勾配",null,"5寸勾配",null,"6寸勾配",null,"7寸勾配",null,"8寸勾配",null,"9寸勾配",null,"10寸勾配"]
[{"$nulls":8},"16.70°",null,"21.80°",null,"26.57°",null,"30.96°",null,"34.99°",null,"38.66°",null,"41.99°",null,"45.00°"]
["方位角","真南から西へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},832,null,833,null,833,null,832,null,829,null,826,null,823,null,819]
[null,"真南から西へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},859,null,860,null,860,null,859,null,856,null,853,null,849,null,845]
[null,"真南から西へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},897,null,898,null,898,null,897,null,894,null,891,null,887,null,883]
[null,"真南から西へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},930,null,932,null,931,null,930,null,927,null,924,null,920,null,915]
[null,"真南から東西へ10°未満",{"$nulls":6},948,null,950,null,949,null,948,null,945,null,942,null,938,null,933]
[null,"真南から東へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},947,null,949,null,949,null,947,null,944,null,941,null,937,null,932]
[null,"真南から東へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},930,null,931,null,931,null,929,null,927,null,923,null,919,null,915]
[null,"真南から東へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},904,null,905,null,905,null,903,null,901,null,897,null,894,null,889]
[null,"真南から東へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},883,null,885,null,884,null,883,null,880,null,877,null,873,null,869]
[]
[{"$nulls":23},"（添付資料４－２・H25省エネ基準）"]
[]
["早見表１－５　給湯用採熱に要するシステムの一次エネルギー消費量"]
[]
["※","給湯用採熱の搬送動力用に本システム専用の太陽光発電設備を採用する場合、当該エネルギーは"]
[null,"「0」とします。"]
["※","使用する早見表を添付資料４－１と合わせて提出してください。"]
[null,"その際、該当する値のセルの色を変更する、「○」をつけるなど、転記した値がわかるように明示してください。"]
["※","使用する早見表のみ添付してください。使用していない早見表の添付は不要です。"]
[]
["【 ４地域 】",{"$nulls":22},"給湯用採熱に要するシステムの一次エネルギー消費量　[MJ/年]"]
[{"$nulls":8},"傾斜角"]
[{"$nulls":8},"3寸勾配",null,"4寸勾配",null,"5寸勾配",null,"6寸勾配",null,"7寸勾配",null,"8寸勾配",null,"9寸勾配",null,"10寸勾配"]
[{"$nulls":8},"16.70°",null,"21.80°",null,"26.57°",null,"30.96°",null,"34.99°",null,"38.66°",null,"41.99°",null,"45.00°"]
["方位角","真南から西へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},916,null,917,null,917,null,916,null,913,null,910,null,906,null,902]
[null,"真南から西へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},951,null,952,null,952,null,950,null,947,null,944,null,940,null,936]
[null,"真南から西へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},994,null,996,null,996,null,994,null,991,null,987,null,983,null,979]
[null,"真南から西へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},1032,null,1034,null,1033,null,1031,null,1028,null,1025,null,1020,null,1016]
[null,"真南から東西へ10°未満",{"$nulls":6},1053,null,1055,null,1054,null,1053,null,1050,null,1046,null,1041,null,1036]
[null,"真南から東へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},1053,null,1055,null,1055,null,1053,null,1050,null,1046,null,1041,null,1037]
[null,"真南から東へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},1034,null,1035,null,1035,null,1033,null,1030,null,1026,null,1022,null,1016.9999999999999]
[null,"真南から東へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},1000,null,1002,null,1002,null,1000,null,997,null,993,null,989,null,985]
[null,"真南から東へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},966,null,968,null,967,null,966,null,963,null,959,null,955,null,951]
[]
["【 ５地域 】",{"$nulls":22},"給湯用採熱に要するシステムの一次エネルギー消費量　[MJ/年]"]
[{"$nulls":8},"傾斜角"]
[{"$nulls":8},"3寸勾配",null,"4寸勾配",null,"5寸勾配",null,"6寸勾配",null,"7寸勾配",null,"8寸勾配",null,"9寸勾配",null,"10寸勾配"]
[{"$nulls":8},"16.70°",null,"21.80°",null,"26.57°",null,"30.96°",null,"34.99°",null,"38.66°",null,"41.99°",null,"45.00°"]
["方位角","真南から西へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},885,null,886,null,886,null,884,null,882,null,878,null,875,null,871]
[null,"真南から西へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},939,null,941,null,941,null,939,null,936,null,933,null,929,null,925]
[null,"真南から西へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},994,null,996,null,995,null,994,null,991,null,987,null,983,null,978]
[null,"真南から西へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},1037,null,1039,null,1038,null,1037,null,1034,null,1030,null,1025,null,1020.9999999999999]
[null,"真南から東西へ10°未満",{"$nulls":6},1062,null,1063,null,1063,null,1061,null,1058,null,1054,null,1050,null,1045]
[null,"真南から東へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},1065,null,1067,null,1066,null,1064,null,1061,null,1057,null,1053,null,1048]
[null,"真南から東へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},1048,null,1050,null,1050,null,1048,null,1045,null,1041,null,1037,null,1032]
[null,"真南から東へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},1018,null,1020,null,1018.9999999999999,null,1018,null,1014.9999999999999,null,1010.9999999999999,null,1006.9999999999999,null,1002]
[null,"真南から東へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},984,null,985,null,985,null,983,null,980,null,977,null,973,null,968]
[]
["【 ６地域 】",{"$nulls":22},"給湯用採熱に要するシステムの一次エネルギー消費量　[MJ/年]"]
[{"$nulls":8},"傾斜角"]
[{"$nulls":8},"3寸勾配",null,"4寸勾配",null,"5寸勾配",null,"6寸勾配",null,"7寸勾配",null,"8寸勾配",null,"9寸勾配",null,"10寸勾配"]
[{"$nulls":8},"16.70°",null,"21.80°",null,"26.57°",null,"30.96°",null,"34.99°",null,"38.66°",null,"41.99°",null,"45.00°"]
["方位角","真南から西へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},1068,null,1069,null,1069,null,1067,null,1064,null,1060,null,1056,null,1051]
[null,"真南から西へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},1108,null,1110,null,1109,null,1108,null,1104,null,1100,null,1096,null,1091]
[null,"真南から西へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},1159,null,1161,null,1161,null,1159,null,1155,null,1151,null,1146,null,1141]
[null,"真南から西へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},1203,null,1205,null,1205,null,1203,null,1199,null,1195,null,1190,null,1184]
[null,"真南から東西へ10°未満",{"$nulls":6},1228,null,1230,null,1229,null,1227,null,1224,null,1219,null,1214,null,1208]
[null,"真南から東へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},1229,null,1231,null,1230,null,1228,null,1225,null,1220,null,1215,null,1209]
[null,"真南から東へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},1208,null,1210,null,1210,null,1207,null,1204,null,1199,null,1194,null,1189]
[null,"真南から東へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},1174,null,1176,null,1176,null,1174,null,1171,null,1166,null,1161,null,1156]
[null,"真南から東へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},1144,null,1146,null,1146,null,1144,null,1140,null,1136,null,1131,null,1126]
[]
[{"$nulls":23},"（添付資料４－２・H25省エネ基準）"]
[]
["早見表１－５　給湯用採熱に要するシステムの一次エネルギー消費量"]
[]
["※","給湯用採熱の搬送動力用に本システム専用の太陽光発電設備を採用する場合、当該エネルギーは"]
[null,"「0」とします。"]
["※","使用する早見表を添付資料４－１と合わせて提出してください。"]
[null,"その際、該当する値のセルの色を変更する、「○」をつけるなど、転記した値がわかるように明示してください。"]
["※","使用する早見表のみ添付してください。使用していない早見表の添付は不要です。"]
[]
["【 ７地域 】",{"$nulls":22},"給湯用採熱に要するシステムの一次エネルギー消費量　[MJ/年]"]
[{"$nulls":8},"傾斜角"]
[{"$nulls":8},"3寸勾配",null,"4寸勾配",null,"5寸勾配",null,"6寸勾配",null,"7寸勾配",null,"8寸勾配",null,"9寸勾配",null,"10寸勾配"]
[{"$nulls":8},"16.70°",null,"21.80°",null,"26.57°",null,"30.96°",null,"34.99°",null,"38.66°",null,"41.99°",null,"45.00°"]
["方位角","真南から西へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},1093,null,1094,null,1094,null,1092,null,1089,null,1085,null,1080,null,1075]
[null,"真南から西へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},1134,null,1136,null,1136,null,1134,null,1130,null,1126,null,1121,null,1116]
[null,"真南から西へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},1187,null,1188,null,1188,null,1186,null,1183,null,1178,null,1173,null,1168]
[null,"真南から西へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},1231,null,1233,null,1233,null,1231,null,1227,null,1223,null,1218,null,1212]
[null,"真南から東西へ10°未満",{"$nulls":6},1257,null,1259,null,1258,null,1256,null,1253,null,1248,null,1243,null,1237]
[null,"真南から東へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},1258,null,1260,null,1259,null,1257,null,1253,null,1249,null,1244,null,1238]
[null,"真南から東へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},1236,null,1238,null,1238,null,1236,null,1232,null,1228,null,1223,null,1217]
[null,"真南から東へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},1202,null,1204,null,1204,null,1202,null,1198,null,1194,null,1189,null,1183]
[null,"真南から東へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},1171,null,1173,null,1173,null,1171,null,1167,null,1163,null,1158,null,1153]
{"$rows_empty":36}
[{"$nulls":23},"（添付資料４－２・H25省エネ基準）"]
[]
["早見表１－６　換気エネルギー削減率 "]
[]
["※","空気集熱の稼働・停止に連動して24時間換気が停止・稼働する工夫を行う場合、換気エネルギー削減"]
[null,"率は以下とします。"]
["※","使用する早見表を添付資料４－１と合わせて提出してください。"]
[null,"その際、該当する値のセルの色を変更する、「○」をつけるなど、転記した値がわかるように明示してください。"]
[]
[]
[{"$nulls":8},"地域"]
[{"$nulls":8},1,null,2,null,3,null,4,null,5,null,6,null,7]
["換気エネルギー削減率 ",{"$nulls":7},0.24,null,0.24,null,0.26,null,0.3,null,0.31,null,0.33,null,0.33]