{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":14,"sheets":["別添様式1-1・事業主基準_提案種別及び提出書類","別添様式1-2・事業主基準_提案内容","別添様式2-1・事業主基準_エネルギー評価書【統括表】","別添様式2-2-A・事業主基準_基本仕様","別添様式2-2-B・事業主基準_断熱区分（オ）超","別添様式2-3・事業主基準_太陽熱給湯器","別添様式2-4・事業主基準_コージェネ","別添様式2-5・事業主基準_空気集熱式","別添様式2-6-A・事業主基準_太陽光発電（早見表）","別添様式2-6-B・事業主基準_太陽光発電（算定ツール）","別添様式3・事業主基準_審査委員会（提案内容）","別添様式4-A・事業主基準_事業計画（簡便計算）","別添様式4-B・事業主基準_事業計画（掛かり増し費用）","別添様式5・事業主基準_調査設計・効果の検証（提案内容）"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":11,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"別添様式1-1・事業主基準_提案種別及び提出書類","index":0,"n_rows":54,"n_cols":28,"rows_kept":54,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[31,5,32,5],[23,5,24,5],[28,5,29,5],[25,5,27,5],[1,1,1,4],[19,5,20,5],[21,5,22,5],[14,1,15,9],[16,1,16,9],[19,6,20,9],[17,20,17,27],[28,11,28,18],[19,20,19,27],[21,20,21,27],[18,20,18,27],[19,11,19,18],[21,11,21,18],[25,20,25,27],[26,12,26,18],[16,11,16,18],[16,20,16,27],[17,11,17,18],[17,1,17,9],[18,1,18,9],[19,1,32,2],[30,20,30,27],[30,11,30,18],[31,11,31,18],[19,3,22,4],[49,1,49,9],[49,11,49,27],[23,20,23,27],[34,1,34,9],[34,10,34,18],[34,20,34,27],[33,1,33,9],[23,11,23,18],[25,11,25,18],[24,12,24,18],[14,10,14,18],[15,11,15,18],[14,19,14,27],[47,19,47,27],[48,11,48,18],[48,20,48,27],[15,20,15,27],[18,11,18,18],[20,12,20,18],[22,12,22,18],[3,1,3,6],[3,7,3,27],[5,1,5,6],[5,7,5,14],[5,15,5,20],[5,21,5,27],[21,6,22,9],[23,6,24,9],[25,6,27,9],[28,6,29,9],[30,6,30,9],[47,1,48,9],[31,6,32,9],[23,3,29,4],[30,3,32,4],[36,1,36,27],[29,12,29,18],[20,21,20,27],[22,21,22,27],[24,21,24,27],[26,21,26,27],[27,21,27,27],[29,21,29,27],[27,12,27,18],[47,10,47,18],[28,20,28,27],[52,1,52,9],[52,11,52,27],[53,1,53,27],[31,20,31,27],[32,12,32,18],[32,21,32,27],[33,12,33,18],[33,21,33,27]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"住宅A",{"$nulls":25},"（別添様式１－１・事業主基準）"]
[]
[null,"事業名"]
[]
[null,"代表提案者\n（法人・団体名）",{"$nulls":13},"住宅の名称"]
[]
[null,"※住宅の提案種別により、提出が必要な書類が異なります。"]
[null,"※□は該当するものを■として選択し、■で選択した資料が添付されていることを確認してください。"]
[]
[null,"【提案種別及び提出書類】"]
[]
[null,"（１）一次エネルギー消費量の計算に関する提出書類"]
[]
[null,"住宅の提案種別",{"$nulls":8},"１）",{"$nulls":8},"２）"]
[{"$nulls":10},"□","本事業のゼロ・エネルギー評価方法に基づいて提案する住宅の一次エネルギー消費量が概ねゼロとなるもの",{"$nulls":7},"□","審査委員会が上記と同等以上の水準の省エネ性能を有する住宅として認めるもの"]
[null,"①提案種別及び提出書類",{"$nulls":8},"□","別添様式１－１ ・事業主基準　（本紙）",{"$nulls":7},"□","別添様式１－１ ・事業主基準　（本紙）"]
[null,"②提案内容",{"$nulls":8},"□","別添様式１－２ ・事業主基準",{"$nulls":7},"□","別添様式１－２ ・事業主基準"]
[null,"③一次エネルギー消費量の評価書\n   【総括表】",{"$nulls":8},"□","別添様式２－１ ・事業主基準",{"$nulls":7},"□","別添様式２－１ ・事業主基準"]
[null,"④一次エネルギー消費量の計算書",null,"基本\n仕様",null,"□","基本仕様",null,null,null,"□","別添様式２－２－A ・事業主基準",{"$nulls":7},"□","別添様式２－２－A ・事業主基準"]
[{"$nulls":11},"□","添付資料２－２－A\n　Webプログラム(設置なし)※1",{"$nulls":7},"□","添付資料２－２－A\n　Webプログラム(設置なし)※1"]
[{"$nulls":5},"□","断熱区分（オ）を超える場合",null,null,null,"□","別添様式２－２－B①・事業主基準\n ～別添様式２－２－B②・事業主基準",{"$nulls":7},"□","別添様式２－２－B①・事業主基準\n ～別添様式２－２－B②・事業主基準"]
[{"$nulls":11},"□","添付資料２－２－B\n　Webプログラム(設置なし)※2",{"$nulls":7},"□","添付資料２－２－B\n　Webプログラム(設置なし)※2"]
[null,null,null,"その他の省エネシステム",null,"□","太陽熱温水器を導入する場合",null,null,null,"□","別添様式２－３ ・事業主基準",{"$nulls":7},"□","別添様式２－３ ・事業主基準"]
[{"$nulls":11},"□","添付資料２－３\n　Webプログラム(設置あり)※3",{"$nulls":7},"□","添付資料２－３\n　Webプログラム(設置あり)※3"]
[{"$nulls":5},"□","コージェネレーションシステムを導入する場合",null,null,null,"□","別添様式２－４ ・事業主基準",{"$nulls":7},"□","別添様式２－４ ・事業主基準"]
[{"$nulls":11},"□","添付資料２－４－１\n　Webプログラム(設置あり)※4",{"$nulls":7},"□","添付資料２－４－１\n　Webプログラム(設置あり)※4"]
[{"$nulls":11},"□","添付資料２－４－２　早見表",{"$nulls":7},"□","添付資料２－４－２　早見表"]
[{"$nulls":5},"□","空気集熱式太陽熱利用システムを導入する場合",null,null,null,"□","別添様式２－５ ・事業主基準",{"$nulls":7},"□","別添様式２－５ ・事業主基準"]
[{"$nulls":11},"□","添付資料２－５　早見表",{"$nulls":7},"□","添付資料２－５　早見表"]
[null,null,null,"太陽光発電",null,"□","早見表の場合",null,null,null,"□","別添様式２－６－A ・事業主基準\n                             (早見表）",{"$nulls":7},"□","別添様式２－６－A ・事業主基準\n                             (早見表）"]
[{"$nulls":5},"□","算定ツールの場合",null,null,null,"□","別添様式２－６－B ・事業主基準",{"$nulls":7},"□","別添様式２－６－B ・事業主基準"]
[{"$nulls":11},"□","添付資料２－６－B\n　Webプログラム(設置あり)※5",{"$nulls":7},"□","添付資料２－６－B\n　Webプログラム(設置あり)※5"]
[null,"⑤確定（建売、請負）したプランで申請する場合",{"$nulls":9},"□","添付資料３　（住宅の概要がわかる図面（平面図、断面図等））※6",{"$nulls":7},"□","添付資料３　（住宅の概要がわかる図面（平面図、断面図等））※6"]
[null,"⑥導入する省エネ手法の内容【審査委員会が認める住宅として申請する場合】",{"$nulls":17},"□","別添様式３ ・事業主基準"]
[null,"※１）太陽光発電、太陽熱温水器、コージェネレーションシステムを全て「設置なし」として計算したWebプログラムを添付してください。"]
[null,"※２）太陽光発電、太陽熱温水器、コージェネレーションシステムを全て「設置なし」として、断熱区分（オ）と（ウ）それぞれで計算した\n　　　Webプログラムを両方とも添付してください。"]
[null,"※３）太陽熱温水器を「設置あり」として計算したWebプログラムを添付してください。"]
[null,"※４）コージェネレーションシステムを「設置あり」として計算したWebプログラムを添付してください。"]
[null,"※５）太陽光発電を「設置あり」として計算したWebプログラムを添付してください。"]
[null,"※６）延床面積がわかるように記載してください。"]
[]
[null,"（２）事業計画に関する提出書類"]
[]
[null,"　※①は、該当するいずれかを選択し、書類を添付してください。"]
[null,"　 　なお、②は調査設計計画費、効果の検証等に要する費用を申請する場合にのみ、必要となります。"]
[]
[null,"①事業計画",{"$nulls":8},"簡便な計算方法：建設に要する費用の1/10として申請する場合",{"$nulls":8},"建設費について掛かり増し費用相当額として申請する場合"]
[{"$nulls":10},"□","別添様式４－A ・事業主基準",{"$nulls":7},"□","別添様式４－B ・事業主基準"]
[null,"②調査設計計画費・効果の検証等に要する費用の内容",{"$nulls":8},"□","別添様式５ ・事業主基準"]
[]
[null,"（３）省エネルギー基準への適合状況に関する提出書類"]
[null,"省エネルギー基準への適合状況を示す資料※7",{"$nulls":8},"□","添付資料４"]
[null,"※７）応募時に省エネルギー基準への適合状況を示す資料が提出できない場合も応募は可能です（応募時は「交付申請時に提出する旨を\n　　　 記した書面」でも受領します）。ただし、採択後の交付申請時には、省エネ基準の適合状況を示すものとして、性能基準もしくは仕様基\n　　　 準のどちらかで、必ず根拠資料の提出が必要となります。"]

{"sheet":"別添様式1-2・事業主基準_提案内容","index":1,"n_rows":49,"n_cols":23,"rows_kept":49,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[43,13,43,16],[38,13,38,22],[39,13,39,22],[40,13,40,22],[3,0,3,3],[45,0,45,5],[45,6,45,22],[42,3,42,5],[42,6,42,22],[44,3,44,5],[44,6,44,22],[43,3,43,5],[43,6,43,11],[43,17,43,21],[39,3,39,5],[35,3,37,5],[35,7,35,12],[36,14,36,18],[37,14,37,22],[36,6,36,12],[0,0,0,3],[4,0,4,3],[3,4,3,22],[4,4,4,22],[2,0,2,22],[40,7,40,8],[40,10,40,12],[38,7,38,8],[38,10,38,12],[39,7,39,8],[35,0,44,2],[38,3,38,5],[41,3,41,5],[41,6,41,22],[40,3,40,5],[39,10,39,12],[37,7,37,12],[35,14,35,17],[35,18,35,20],[35,21,35,22]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["住宅A",{"$nulls":21},"（別添様式１－２・事業主基準）"]
[]
["提案する住宅及び導入する省エネ手法の内容"]
["提案者名"]
["住宅名称"]
[]
["　【提案する住宅の概要】"]
{"$rows_empty":27}
["　【提案する住宅の断熱性能、設備の方式・性能、その他省エネ手法】"]
["事業主基準\nの計算に\n反映される\nもの",null,null,"断熱性能の\n計算方法",null,null,"□","断熱性能の区分",{"$nulls":5},"□","熱損失係数（Q値) 注）",{"$nulls":6},"W/㎡K"]
[{"$nulls":14},"熱交換型換気の効果の有無",{"$nulls":4},"□","あり","□","なし"]
[{"$nulls":6},"□","熱貫流率（U値）",{"$nulls":5},"□","熱抵抗値（R値）"]
[null,null,null,"暖房設備",null,null,"□","全館連続",null,"□","部分間欠",null,null,"仕様："]
[null,null,null,"冷房設備",null,null,"□","全館連続",null,"□","部分間欠",null,null,"仕様："]
[null,null,null,"換気設備",null,null,"□","ダクト式",null,"□","壁掛けファン",null,null,"仕様："]
[null,null,null,"照明設備"]
[null,null,null,"給湯設備"]
[null,null,null,"太陽光発電",{"$nulls":8},"面","発電出力　計",{"$nulls":8},"kW"]
[null,null,null,"その他"]
["事業主基準の計算に反映されない設備、取り組み"]
["注）","熱損失係数（Q値）を使用する場合は、Q値の計算に熱交換型換気の効果を見込むか否かを選択してください。"]
[null,"なお、、Q値の計算に熱交換型換気の効果を見込む場合には、算定Webプログラムによる計算の際に"]
[null,"換気機器の種類において「熱交換なし」の記載のある機器を選択してください。"]

{"sheet":"別添様式2-1・事業主基準_エネルギー評価書【統括表】","index":2,"n_rows":36,"n_cols":24,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[11,12,11,13],[10,21,10,23],[12,21,12,23],[10,15,10,20],[12,15,12,20],[11,15,11,20],[9,21,9,23],[16,21,16,23],[15,12,15,13],[13,10,13,11],[12,10,12,11],[9,14,9,20],[14,12,14,13],[10,12,10,13],[9,10,9,13],[11,10,11,11],[26,21,26,23],[26,15,26,20],[17,21,17,23],[14,21,14,23],[11,21,11,23],[13,21,13,23],[15,15,15,20],[14,15,14,20],[16,15,16,20],[13,15,13,20],[23,15,23,20],[24,15,24,20],[25,15,25,20],[25,21,25,23],[24,21,24,23],[23,21,23,23],[22,3,22,9],[11,2,14,2],[11,4,11,9],[12,4,12,9],[13,4,13,9],[21,3,21,9],[14,4,14,9],[15,2,15,9],[16,2,16,9],[17,2,17,9],[7,0,7,23],[19,12,19,13],[15,10,15,11],[10,10,10,11],[9,0,9,9],[10,0,17,1],[14,10,14,11],[19,10,19,11],[12,12,12,13],[13,12,13,13],[10,2,10,9],[16,10,16,11],[16,12,16,13],[22,21,22,23],[19,21,19,23],[21,15,21,20],[20,21,20,23],[21,21,21,23],[15,21,15,23],[18,21,18,23],[20,12,20,13],[17,10,17,11],[22,15,22,20],[19,15,19,20],[20,15,20,20],[21,10,21,11],[18,15,18,20],[20,10,20,11],[18,10,18,11],[17,15,17,20],[5,6,5,9],[5,11,5,23],[2,0,2,23],[23,12,23,13],[17,12,17,13],[18,12,18,13],[23,10,23,11],[22,12,22,13],[21,12,21,13],[22,10,22,11],[18,0,20,1],[18,2,18,9],[19,2,19,9],[20,2,20,9],[0,0,0,3],[3,0,5,1],[3,2,3,5],[3,6,3,23],[4,2,4,5],[5,2,5,5],[26,10,26,11],[25,12,25,13],[24,3,24,9],[25,2,26,2],[25,3,25,9],[26,3,26,9],[26,12,26,13],[25,10,25,11],[28,12,28,13],[28,15,28,20],[23,3,23,9],[21,2,22,2],[27,15,27,20],[27,21,27,23],[27,10,27,11],[27,12,27,13],[24,10,24,11],[24,12,24,13],[32,12,32,13],[31,2,31,9],[31,10,31,11],[31,12,31,13],[21,0,29,1],[23,2,24,2],[27,2,28,2],[27,3,27,9],[28,3,28,9],[28,10,28,11],[29,10,29,11],[29,12,29,13],[29,15,29,20],[29,2,29,9],[30,0,32,1],[30,2,30,9],[30,10,30,11],[30,12,30,13],[32,2,32,9],[32,10,32,11],[28,21,28,23],[29,21,29,23],[32,21,32,23],[30,15,30,20],[30,21,30,23],[31,21,31,23],[31,15,31,20],[32,15,32,20]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["住宅A",{"$nulls":22},"（別添様式２－１・事業主基準）"]
[]
["一次エネルギー消費量の評価書　【総括表】"]
["　１．\n　住宅\n　概要",null,"住宅名称"]
[null,null,"地域区分",null,null,null,"□","Ⅰa","□","Ⅰb","□","Ⅱ","□","Ⅲ","□","Ⅳa","□","Ⅳb","□","Ⅴ","□","Ⅵ"]
[null,null,"延床面積",{"$nulls":7},"㎡","※小数点以下第3位を切り捨てて記入してください"]
[]
["２．一次エネルギー消費量の計算結果"]
["※ピンク色の欄の数値を様式３－①の（４）に転記してください。　　　　　　"]
["項目",{"$nulls":9},"計算結果",null,null,null,"備考",{"$nulls":6},"記号"]
["面積\n補正前",null,"標準エネルギー消費量",{"$nulls":9},"GJ/年",null,"①：","別添様式2-2-Aの1)の値を転記",{"$nulls":5},"EST"]
[null,null,"省エネ量","A","（基本仕様）",{"$nulls":7},"GJ/年",null,"②：","別添様式2-2-Aの3）または別添様式2-2-B②の5)の値を転記",{"$nulls":5},"SA"]
[null,null,null,"B","（太陽熱給湯器）",{"$nulls":7},"GJ/年",null,"③：","別添様式2-3の値を転記",{"$nulls":5},"SB"]
[null,null,null,"C","（コージェネレーション）",{"$nulls":7},"GJ/年",null,"④：","別添様式2-4の値を転記",{"$nulls":5},"SC"]
[null,null,null,"D","（空気集熱式太陽熱利用）",{"$nulls":7},"GJ/年",null,"⑤：","別添様式2-5の値を転記",{"$nulls":5},"SD"]
[null,null,"小計",{"$nulls":7},"",null,"GJ/年",null,"⑥","＝②＋③＋④＋⑤",{"$nulls":5},"SSUBTOTAL"]
[null,null,"当該住宅のエネルギー消費量\n（太陽光発電除く）",{"$nulls":7},"",null,"GJ/年",null,"⑦","＝①－⑥",{"$nulls":5},"STOTAL"]
[null,null,"当該住宅のエネルギー削減率\n（太陽光発電除く）",{"$nulls":7},"",null,"％",null,"⑧","＝⑥÷①×100",{"$nulls":5},"R0"]
["面積\n補正後",null,"標準エネルギー消費量",{"$nulls":7},"",null,"GJ/年",null,"⑨","＝①÷120×延床面積",{"$nulls":5},"EST’"]
[null,null,"省エネ量（太陽光発電除く）",{"$nulls":7},"",null,"GJ/年",null,"⑩","＝⑥÷120×延床面積",{"$nulls":5},"SSUBTOTAL’"]
[null,null,"当該住宅のエネルギー消費量\n（太陽光発電除く）",{"$nulls":7},"",null,"GJ/年",null,"⑪：","＝⑦÷120×延床面積",{"$nulls":5},"－"]
["太陽光発電",null,"その1","発電出力",{"$nulls":8},"kW",null,"⑫：","設置予定の公称最大出力",{"$nulls":5},"－"]
[null,null,null,"1kWあたりエネルギー消費削減量",{"$nulls":8},"GJ/kW年",null,"⑬：","別添様式2-6-Aの早見表または別添様式2-6-Bの値を転記",{"$nulls":5},"－"]
[null,null,"その2","発電出力",{"$nulls":8},"kW",null,"⑭：","設置予定の公称最大出力",{"$nulls":5},"－"]
[null,null,null,"1kWあたりエネルギー消費削減量",{"$nulls":8},"GJ/kW年",null,"⑮：","別添様式2-6-Aの早見表または別添様式2-6-Bの値を転記",{"$nulls":5},"－"]
[null,null,"その3","発電出力",{"$nulls":8},"kW",null,"⑯：","設置予定の公称最大出力",{"$nulls":5},"－"]
[null,null,null,"1kWあたりエネルギー消費削減量",{"$nulls":8},"GJ/kW年",null,"⑰：","別添様式2-6-Aの早見表または別添様式2-6-Bの値を転記",{"$nulls":5},"－"]
[null,null,"その4","発電出力",{"$nulls":8},"kW",null,"⑱：","設置予定の公称最大出力",{"$nulls":5},"－"]
[null,null,null,"1kWあたりエネルギー消費削減量",{"$nulls":8},"GJ/kW年",null,"⑲：","別添様式2-6-Aの早見表または別添様式2-6-Bの値を転記",{"$nulls":5},"－"]
[null,null,"エネルギー消費削減量",{"$nulls":7},"",null,"GJ/年",null,"⑳","＝⑫×⑬+⑭×⑮+⑯×⑰+⑱×⑲",{"$nulls":5},"SE"]
["計算\n結果",null,"エネルギー消費量",{"$nulls":7},"",null,"GJ/年",null,"㉑","＝⑨－⑩－⑳",{"$nulls":5},"－"]
[null,null,"エネルギー消費削減量",{"$nulls":7},"",null,"GJ/年",null,"㉒","＝⑩＋⑳",{"$nulls":5},"STOTAL"]
[null,null,"エネルギー削減率",{"$nulls":7},"",null,"％",null,"㉓","＝㉒÷⑨×100",{"$nulls":5},"R"]
["注1）STEP1～5、各指標の記号は「一次エネルギー消費量の算定要領」に対応していますので、算定要領を参照してください。"]
["注2）２．の面積補正について、面積が未定の場合は、延床面積を120.00㎡として２．の⑧～⑩を計算してください。"]
["注3)太陽光発電は、別添様式2-6-Aの早見表または別添様式2-6-Bの値をそれぞれ該当する欄に記入してください。"]

{"sheet":"別添様式2-2-A・事業主基準_基本仕様","index":3,"n_rows":42,"n_cols":24,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[39,17,39,20],[31,17,31,20],[18,21,18,22],[16,19,16,20],[18,17,18,18],[32,17,32,18],[35,17,35,20],[36,7,36,8],[35,4,35,5],[35,7,35,8],[35,10,35,11],[4,0,4,23],[8,21,8,22],[13,21,13,22],[17,19,17,20],[11,19,11,20],[9,17,9,18],[2,4,2,23],[18,11,18,16],[18,19,18,20],[14,21,14,22],[16,21,16,22],[17,21,17,22],[14,19,14,20],[10,11,10,22],[12,19,12,20],[12,17,12,18],[1,0,1,23],[2,0,2,3],[11,17,11,18],[15,19,15,20],[13,19,13,20],[15,21,15,22],[8,10,8,16],[14,17,14,18],[8,17,8,20],[9,19,9,20],[11,21,11,22],[12,21,12,22],[13,14,13,16],[0,0,0,3],[40,17,40,18],[40,1,40,2],[36,10,36,11],[36,13,36,14],[40,7,40,8],[36,1,36,2],[15,17,15,18],[16,14,16,16],[40,4,40,5],[39,7,39,8],[11,14,11,16],[36,4,36,5],[13,17,13,18],[16,17,16,18],[17,11,17,16],[17,17,17,18],[32,7,32,8],[35,13,35,14],[12,14,12,16],[7,0,20,8],[15,14,15,16],[14,14,14,16],[5,0,5,23],[39,1,39,2],[35,1,35,2],[9,11,9,16],[9,21,9,22],[36,17,36,18],[31,1,31,2],[32,1,32,2],[11,11,16,13],[32,4,32,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["住宅A",{"$nulls":22},"（別添様式２－２－A・事業主基準）"]
["一次エネルギー消費量の計算書【基本仕様】"]
["住宅名称"]
[{"$nulls":9},"　"]
["※Webプログラムを使用した場合は、計算結果のPDFファイルを印刷して添付してください。"]
["※Webプログラムを使用した場合は、太陽熱給湯器、コージェネレーション設備、太陽光発電設備は\n　必ず「設置なし」として計算してください。（別途、別添様式2-3、2-4、2-6で計算します。）"]
[]
["\n算定ツールの計算結果を該当する欄に記載してください。\n※本様式は算定要領の【STEP1-1】\n   に対応しています。\n\n●提案する断熱性能（Q値）が算定\n   ツールの断熱区分（オ）を超える場\n   合は、別添様式2-2-Bを使用してく\n   ださい。\n\n●コージェネレーション設備を導入す\n   る場合、給湯設備は該当するコー\n   ジェネレーションタイプのバック\n   アップボイラと同様のものとして計\n   算してください。\n   （詳細は算定要領のP.資4-7の表を\n     参照）\n\n※算定シートを使用した場合は、「住\n　宅事業建築主の判断の基準」におけ\n　る報告様式3を利用して計算条件と\n　計算結果を記載し、添付してくださ\n　い。",{"$nulls":9},"算定ツールの計算結果"]
[{"$nulls":10},"項目",{"$nulls":6},"計算値",null,null,null,"記号"]
[{"$nulls":10},"(1)","基準一次エネルギー\n消費量",{"$nulls":7},"GJ/年",null,"ESS"]
[{"$nulls":10},"(2)","当該住宅の一次エネルギー消費量"]
[{"$nulls":11},"(2-1)コージェネレーションシステムを設置しない場合",null,null,"暖房設備",{"$nulls":4},"GJ/年",null,"EH"]
[{"$nulls":14},"冷房設備",{"$nulls":4},"GJ/年",null,"EC"]
[{"$nulls":14},"換気設備",{"$nulls":4},"GJ/年",null,"Ev"]
[{"$nulls":14},"給湯設備",{"$nulls":4},"GJ/年",null,"EHW"]
[{"$nulls":14},"照明設備",{"$nulls":4},"GJ/年",null,"EL"]
[{"$nulls":14},"消費量小計",null,null,"",null,"GJ/年",null,"ETOTAL"]
[{"$nulls":11},"太陽光発電の発電量\n（評価分）",{"$nulls":7},"GJ/年",null,"－"]
[{"$nulls":11},"(2-2)コージェネレーションシステムを設置する場合",{"$nulls":7},"GJ/年",null,"ECGS"]
{"$rows_empty":7}
["※上表を入力すると自動で計算されますので、入力は不要です。"]
["※ピンク色の欄の数値を別添様式2-1に転記してください。"]
[]
[]
["１）標準エネルギー消費量（EST）"]
[null,"（ESS）",{"$nulls":15},"（EST）"]
[null,"",null,null,"÷",null,null,0.9,{"$nulls":8},"＝","",null,"[GJ/年]"]
[{"$nulls":23},"⇒別添様式2-1の「2の①」に転記"]
["２）当該住宅の一次エネルギー消費量（ETOTAL）"]
[null,"（EH）",null,null,"（EC）",null,null,"（EV）",null,null,"（EHW）",null,null,"（EL）",null,null,null,"（ETOTAL）"]
[null,"",null,"＋","",null,"＋","",null,"＋","",null,"＋","",null,null,"＝","",null,"[GJ/年]"]
[]
["３）基本仕様によるエネルギー消費削減量（省エネ量A：SA）"]
[null,"（EST）",{"$nulls":5},"（ETOTAL）",{"$nulls":9},"（SA）"]
[null,"",null,null,"－",null,null,"",{"$nulls":8},"＝","",null,"[GJ/年]"]
[{"$nulls":23},"⇒別添様式2-1の「2の②」に転記"]

{"sheet":"別添様式2-2-B・事業主基準_断熱区分（オ）超","index":4,"n_rows":84,"n_cols":25,"rows_kept":84,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,0,5,24],[28,0,32,9],[23,22,23,23],[60,12,61,12],[26,18,26,19],[29,18,29,19],[32,22,32,23],[35,22,35,23],[31,22,31,23],[33,20,33,21],[35,18,35,21],[35,11,35,17],[39,12,39,13],[68,15,69,15],[60,13,61,14],[68,10,69,11],[59,13,59,14],[68,12,69,12],[60,15,61,15],[60,10,61,11],[2,0,2,4],[10,20,10,21],[31,15,31,17],[22,11,22,17],[23,20,23,21],[28,15,28,17],[28,18,28,19],[22,18,22,21],[26,15,26,17],[27,18,27,19],[1,0,1,24],[22,22,22,23],[24,18,24,19],[24,20,24,21],[24,22,24,23],[23,11,23,17],[23,18,23,19],[24,12,24,17],[13,22,13,23],[13,20,13,21],[33,22,33,23],[26,22,26,23],[30,20,30,21],[27,22,27,23],[29,20,29,21],[26,20,26,21],[27,20,27,21],[31,20,31,21],[29,22,29,23],[28,20,28,21],[40,22,40,23],[36,18,36,19],[36,20,36,21],[36,22,36,23],[39,18,39,19],[39,20,39,21],[40,16,40,21],[39,16,39,17],[36,11,36,17],[39,22,39,23],[59,20,59,23],[59,17,59,18],[53,20,53,23],[41,14,41,21],[59,19,62,19],[60,17,61,18],[11,12,11,23],[12,15,12,17],[12,18,12,19],[13,18,13,19],[17,18,17,19],[17,20,17,21],[17,22,17,23],[15,20,15,21],[12,12,17,14],[12,22,12,23],[8,11,8,17],[8,18,8,21],[8,22,8,23],[10,12,10,17],[10,18,10,19],[10,22,10,23],[9,20,9,21],[9,11,9,17],[9,18,9,19],[9,22,9,23],[12,20,12,21],[14,15,14,17],[14,18,14,19],[16,18,16,19],[15,15,15,17],[15,22,15,23],[16,20,16,21],[15,18,15,19],[14,22,14,23],[17,15,17,17],[16,22,16,23],[18,22,18,23],[13,15,13,17],[14,20,14,21],[40,8,40,11],[16,15,16,17],[18,20,18,21],[19,20,19,21],[18,18,18,19],[19,18,19,19],[39,14,39,15],[40,12,40,13],[40,14,40,15],[19,12,19,17],[19,22,19,23],[33,12,33,17],[32,12,32,17],[29,15,29,17],[27,15,27,17],[39,2,39,7],[45,0,45,24],[40,2,40,7],[26,12,31,14],[25,12,25,23],[39,10,39,11],[30,18,30,19],[31,18,31,19],[30,15,30,17],[33,18,33,19],[59,10,59,11],[60,9,61,9],[32,20,32,21],[28,22,28,23],[30,22,30,23],[39,8,39,9],[32,18,32,19],[41,22,41,23],[59,16,62,16],[60,20,61,21],[46,0,46,4],[58,2,58,3],[62,2,62,3],[61,2,61,3],[41,2,41,7],[54,8,54,9],[54,2,54,3],[53,2,53,3],[68,20,69,21],[68,13,69,14],[74,8,74,9],[68,17,69,18],[74,11,74,12],[68,9,69,9],[66,2,66,3],[67,2,67,3],[70,2,70,3],[69,2,69,3],[58,5,58,6],[59,2,59,3],[70,5,70,6],[69,5,69,6],[67,5,67,6],[62,5,62,6],[83,1,83,23],[80,20,80,21],[80,2,80,3],[80,8,80,9],[80,5,80,6],[79,20,79,23],[79,2,79,3],[79,8,79,9],[0,0,0,3],[2,5,2,24],[46,5,46,24],[54,5,54,6],[54,20,54,21],[67,19,70,19],[67,8,70,8],[7,0,27,9],[4,0,4,24],[67,20,67,23],[67,10,67,11],[67,16,70,16],[18,12,18,17],[59,8,62,8],[66,5,66,6],[59,5,59,6],[61,5,61,6],[67,17,67,18],[67,13,67,14],[41,8,41,13],[75,14,75,15],[75,11,75,12],[74,20,74,23],[75,2,75,3],[75,5,75,6],[75,8,75,9],[74,2,74,3],[74,5,74,6],[74,14,74,15],[75,20,75,21]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["住宅A",{"$nulls":23},"（別添様式２－２－B①・事業主基準）"]
["一次エネルギー消費量の計算書　【断熱区分（オ）を超える断熱性能の場合－１】"]
["住宅名称"]
[]
["※Webプログラムを使用した場合は、断熱性能（オ）と（ウ）の両方の計算結果のPDFファイルを\n　印刷して添付してください。"]
["※Webプログラムを使用した場合は、太陽熱給湯器、コージェネレーション設備、太陽光発電設備は\n　必ず「設置なし」として計算してください。（別途、別添様式2-3、2-4、2-6で計算します。）"]
[]
["\n算定ツールの計算結果を該当する欄に記載してください。\n※本様式は算定要領の【STEP1-1】\n   ～【STEP1-2】に対応していま\n   す。\n※提案する住宅の断熱性能が断熱区分\n   （オ）を超える場合、別添様式2-2-\n   Aの提出は不要です。\n\n●提案する住宅のQ値が早見表の断熱\n　区分(オ）のQ値よりも小さい場合\n　が対象となります。\n※提案する住宅のQ値が、早見表の\n　断熱区分（オ）のQ値と同じ場合は\n　別添様式2-2-Aを使用してくださ\n　い。\n\n●提案する住宅で、断熱性能を(オ）、\n   (ウ)として計算してください。\n※断熱性能以外は、同じ条件で計算\n　してください。\n※Q値(Q1、Q2)は該当する地域の値\n　を早見表から選択して記載してくだ\n　さい。\n\n●コージェネレーション設備を導入す\n   る場合、給湯設備は該当するコー\n   ジェネレーションタイプのバック\n   アップボイラと同様のものとして計\n   算してください。\n   （詳細は算定要領のP.資4-7の表を\n    参照）\n",{"$nulls":10},"算定ツールの計算結果（断熱区分（オ）の場合）"]
[{"$nulls":11},"項目",{"$nulls":6},"計算値",null,null,null,"記号"]
[{"$nulls":11},"当該地域の断熱区分(オ)のQ値",{"$nulls":8},"W/㎡K",null,"Q1"]
[{"$nulls":11},"(1)","基準一次エネルギー\n消費量",{"$nulls":7},"GJ/年",null,"ESS"]
[{"$nulls":11},"(2)","当該住宅の一次エネルギー消費量"]
[{"$nulls":12},"(2-1)コージェネレーションシステムを設置しない場合",null,null,"暖房設備",{"$nulls":4},"GJ/年",null,"EH=H1"]
[{"$nulls":15},"冷房設備",{"$nulls":4},"GJ/年",null,"EC=C1"]
[{"$nulls":15},"換気設備",{"$nulls":4},"GJ/年",null,"Ev"]
[{"$nulls":15},"給湯設備",{"$nulls":4},"GJ/年",null,"EHW"]
[{"$nulls":15},"照明設備",{"$nulls":4},"GJ/年",null,"EL"]
[{"$nulls":15},"消費量小計",null,null,"",null,"GJ/年",null,"ETOTAL"]
[{"$nulls":12},"太陽光発電の発電量\n（評価分）",{"$nulls":7},"GJ/年",null,"－"]
[{"$nulls":12},"(2-2)コージェネレーションシステムを設置する場合",{"$nulls":7},"GJ/年",null,"ECGS"]
[]
[{"$nulls":11},"算定ツールの計算結果（断熱区分（ウ）の場合）"]
[{"$nulls":11},"項目",{"$nulls":6},"計算値",null,null,null,"記号"]
[{"$nulls":11},"当該地域の断熱区分(ウ)のQ値",{"$nulls":8},"W/㎡K",null,"Q2"]
[{"$nulls":11},"(1)","基準一次エネルギー\n消費量",{"$nulls":7},"GJ/年",null,"－"]
[{"$nulls":11},"(2)","当該住宅の一次エネルギー消費量"]
[{"$nulls":12},"(2-1)コージェネレーションシステムを設置しない場合",null,null,"暖房設備",{"$nulls":4},"GJ/年",null,"H2"]
[{"$nulls":15},"冷房設備",{"$nulls":4},"GJ/年",null,"C2"]
["\n※算定シートを使用した場合は、「住\n　宅事業建築主の判断の基準」におけ\n　る報告様式3を利用して計算条件と計\n　算結果を記載し、添付してくださ\n　い。",{"$nulls":14},"換気設備",{"$nulls":4},"GJ/年",null,"－"]
[{"$nulls":15},"給湯設備",{"$nulls":4},"GJ/年",null,"－"]
[{"$nulls":15},"照明設備",{"$nulls":4},"GJ/年",null,"－"]
[{"$nulls":15},"消費量小計",{"$nulls":4},"GJ/年",null,"－"]
[{"$nulls":12},"太陽光発電の発電量\n（評価分）",{"$nulls":7},"GJ/年",null,"－"]
[{"$nulls":12},"(2-2)コージェネレーションシステムを設置する場合",{"$nulls":7},"GJ/年",null,"ECGS"]
[]
[{"$nulls":11},"項目",{"$nulls":6},"計算値",null,null,null,"記号"]
[{"$nulls":11},"提案する住宅のQ値",{"$nulls":8},"W/㎡K",null,"Q"]
[]
[null,null,"地域区分に応じた断熱区分のQ値の早見表"]
[null,null,"地域区分",{"$nulls":5},"Ⅰa",null,"Ⅰb",null,"Ⅱ",null,"Ⅲ",null,"Ⅳa",null,"Ⅳb",null,"Ⅴ",null,"Ⅵ"]
[null,null,"断熱区分（ウ）",{"$nulls":5},1.6,null,null,null,1.9,null,2.4,null,2.7,{"$nulls":5},3.7]
[null,null,"断熱区分（オ）",{"$nulls":5},1.4,{"$nulls":5},1.9,{"$nulls":7},3.7]
[]
[]
[{"$nulls":24},"（別添様式２－２－B②・事業主基準）"]
["一次エネルギー消費量の計算書　【断熱区分（オ）を超える断熱性能の場合－２】"]
["住宅名称"]
[]
["※別添様式2-2-B①の表を入力すると自動で計算されますので、入力は不要です。"]
["※ピンク色の欄の数値を別添様式2-1に転記してください。"]
[]
[]
[null,"１）標準エネルギー消費量（EST）"]
[null,null,"（ESS）",{"$nulls":17},"（EST）"]
[null,null,"",null,null,"÷",null,null,0.9,{"$nulls":10},"＝","",null,"[GJ/年]"]
[{"$nulls":24},"⇒別添様式2-1の「2の①」に転記"]
[]
[null,"２）提案するQ値における暖房エネルギー消費量（EHQ）"]
[null,null,"（H2）",null,null,"（H1）"]
[null,"（","",null,"－","",null,"）","×",null,"（Q）",null,null,"（Q1）",null,null,"＋","（H1）",null,"＝","（EHQ）"]
[{"$nulls":9},"（","",null,"－","",null,"）",null,"",null,null,""]
[null,null,"（Q2）",null,null,"（Q1）",{"$nulls":16},"[GJ/年]"]
[null,"（","",null,"－","",null,"）"]
[]
[]
[null,"３）提案するQ値における冷房エネルギー消費量（ECQ）"]
[null,null,"（C2）",null,null,"（C1）"]
[null,"（","",null,"－","",null,"）","×",null,"（Q）",null,null,"（Q1）",null,null,"＋","（C1）",null,"＝","（ECQ）"]
[{"$nulls":9},"（","",null,"－","",null,"）",null,"",null,null,""]
[null,null,"（Q2）",null,null,"（Q1）",{"$nulls":16},"[GJ/年]"]
[null,"（","",null,"－","",null,"）"]
[]
[]
[null,"４）当該住宅のエネルギー消費量（ETOTAL）"]
[null,null,"（EHQ）",null,null,"（ECQ）",null,null,"（EV）",null,null,"（EHW）",null,null,"（EL）",{"$nulls":5},"（ETOTAL）"]
[null,null,"",null,"＋","",null,"＋","",null,"＋","",null,"＋","",{"$nulls":4},"＝","",null,"[GJ/年]"]
[]
[]
[null,"５）基本仕様によるエネルギー消費削減量（省エネ量A：SA）"]
[null,null,"（EST）",{"$nulls":5},"（ETOTAL）",{"$nulls":11},"（SA）"]
[null,null,"",null,null,"－",null,null,"",{"$nulls":10},"＝","",null,"[GJ/年]"]
[{"$nulls":24},"⇒別添様式2-1の「2の①」に転記"]
[]
[null,"注） 2)提案するQ値における暖房エネルギー消費量（EHQ）がマイナスになる場合は、\n       EHQの値は「0」として計算されます。"]

{"sheet":"別添様式2-3・事業主基準_太陽熱給湯器","index":5,"n_rows":39,"n_cols":24,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[16,19,16,20],[4,0,4,23],[12,14,12,16],[17,11,17,16],[17,17,17,18],[17,19,17,20],[14,14,14,16],[9,11,9,22],[8,21,8,22],[8,11,8,16],[24,0,29,23],[21,11,21,22],[22,19,22,20],[20,10,20,16],[20,17,20,20],[22,21,22,22],[6,0,22,8],[16,21,16,22],[15,21,15,22],[14,21,14,22],[22,14,22,16],[17,21,17,22],[14,17,14,18],[20,21,20,22],[22,17,22,18],[15,17,15,18],[14,19,14,20],[16,11,16,16],[16,17,16,18],[10,11,15,13],[12,17,12,18],[11,14,11,16],[13,17,13,18],[11,19,11,20],[13,14,13,16],[11,17,11,18],[10,19,10,20],[12,21,12,22],[7,10,7,16],[15,19,15,20],[7,21,7,22],[10,17,10,18],[13,21,13,22],[13,19,13,20],[7,17,7,20],[10,21,10,22],[2,0,2,4],[10,14,10,16],[0,0,0,3],[2,5,2,23],[15,14,15,16],[1,0,1,23],[8,17,8,18],[11,21,11,22],[12,19,12,20],[8,19,8,20],[37,2,37,3],[37,7,37,8],[37,17,37,18],[36,2,36,3],[36,17,36,20],[36,7,36,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["住宅A",{"$nulls":22},"（別添様式２－３・事業主基準）"]
["一次エネルギー消費量の計算書　【太陽熱給湯器を導入する場合】"]
["住宅名称"]
[]
["※Webプログラムを使用した場合は、太陽熱温水器「あり」の計算結果のPDFファイルを印刷して\n　添付してください。\n　（太陽熱温水器「なし」の場合のWebプログラムは、別添様式2-2-Aまたは別添様式2-2-Bで計算した\n    ものになります。）"]
[]
["\n算定ツールの計算結果を該当する欄に記載してください。\n※本様式は算定要領の【STEP2-1】\n   に対応しています。\n\n●「太陽熱温水器」以外は、別添様式\n   2-2-Aまたは別添様式2-2-B（断熱\n   区分(オ)の場合）と同じ条件で計算\n   してください。\n\n●算定ツールの計算結果のうち、基準\n   一次エネルギー消費量が別添様式2-\n   2-Aまたは別添様式2-2-Bの計算結\n   果と一致することを確認してくださ\n   い。\n\n●コージェネレーション、空気集熱式\n   太陽熱利用システム（暖房・給湯対\n   象）を併用する場合は、計算できま\n   せん。いずれか一つのシステムとし\n   て計算してください。\n\n※算定シートを使用した場合は、「住\n　宅事業建築主の判断の基準」におけ\n　る報告様式3を利用して計算条件と\n　計算結果を記載し、添付してくださ\n　い。",{"$nulls":9},"算定ツールの計算結果（太陽熱温水器「あり」の場合）"]
[{"$nulls":10},"項目",{"$nulls":6},"計算値",null,null,null,"記号"]
[{"$nulls":10},"(1)","基準一次エネルギー\n消費量",{"$nulls":7},"GJ/年",null,"－"]
[{"$nulls":10},"(2)","当該住宅の一次エネルギー消費量"]
[{"$nulls":11},"(2-1)コージェネレーションシステムを設置しない場合",null,null,"暖房設備",{"$nulls":4},"GJ/年",null,"－"]
[{"$nulls":14},"冷房設備",{"$nulls":4},"GJ/年",null,"－"]
[{"$nulls":14},"換気設備",{"$nulls":4},"GJ/年",null,"－"]
[{"$nulls":14},"給湯設備",{"$nulls":4},"GJ/年",null,"－"]
[{"$nulls":14},"照明設備",{"$nulls":4},"GJ/年",null,"－"]
[{"$nulls":14},"消費量小計",{"$nulls":4},"GJ/年",null,"ESOLAR"]
[{"$nulls":11},"太陽光発電の発電量\n（評価分）",{"$nulls":7},"GJ/年",null,"－"]
[{"$nulls":11},"(2-2)コージェネレーションシステムを設置する場合",{"$nulls":7},"GJ/年",null,"－"]
[]
[{"$nulls":10},"算定ツールの計算結果（太陽熱温水器「なし」の場合）"]
[{"$nulls":10},"項目",{"$nulls":6},"計算値",null,null,null,"記号"]
[{"$nulls":10},"(2)","当該住宅の一次エネルギー消費量（注）"]
[{"$nulls":14},"消費量小計",{"$nulls":4},"GJ/年",null,"ETOTAL"]
[]
["\n（注）算定ツールの計算結果（太陽熱温水器なしの場合）\n＊別添様式2-2-Aを使用する場合\n　(2)当該住宅の一次エネルギー消費量「消費量小計」に記載の値を転記してください。\n\n＊別添様式2-2-Bを使用する場合\n　別添様式2-2-B①「断熱区分（オ）の場合」の(2)当該住宅の一次エネルギー消費量「消費量小計」に\n　記載の値を転記してください。"]
{"$rows_empty":7}
["※上表を入力すると自動で計算されますので、入力は不要です。"]
["※ピンク色の欄の数値を別添様式2-1に転記してください。"]
[]
["１）太陽熱温水器によるエネルギー消費削減量　（省エネ量B：SB)"]
[null,null,"（ETOTAL）",{"$nulls":4},"（ESOLAR）",{"$nulls":9},"（SB）"]
[null,null,"",null,null,"－",null,"",{"$nulls":8},"＝","",null,"[GJ/年]"]
[{"$nulls":23},"⇒別添様式2-1の「2の③」に転記"]

{"sheet":"別添様式2-4・事業主基準_コージェネ","index":6,"n_rows":79,"n_cols":24,"rows_kept":79,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[78,0,78,23],[11,11,11,22],[40,1,40,2],[40,6,40,7],[40,9,40,10],[37,1,37,2],[36,17,36,20],[28,17,28,20],[17,19,17,20],[17,14,17,16],[18,21,18,22],[24,11,24,22],[18,11,18,16],[18,19,18,20],[18,17,18,18],[23,10,23,16],[19,19,19,20],[19,21,19,22],[19,11,19,16],[23,21,23,22],[12,11,17,13],[15,14,15,16],[13,14,13,16],[16,14,16,16],[12,14,12,16],[14,14,14,16],[12,17,12,18],[14,19,14,20],[12,19,12,20],[17,17,17,18],[16,17,16,18],[15,17,15,18],[16,19,16,20],[15,21,15,22],[13,21,13,22],[14,17,14,18],[13,17,13,18],[13,19,13,20],[14,21,14,22],[45,7,45,8],[45,17,45,18],[25,21,25,22],[40,17,40,20],[41,17,41,18],[29,19,29,20],[29,17,29,18],[30,10,30,23],[41,9,41,10],[37,17,37,18],[29,10,29,16],[23,0,30,8],[44,17,44,20],[54,22,55,23],[45,4,45,5],[55,2,55,21],[44,7,44,8],[44,1,44,2],[45,1,45,2],[54,0,54,21],[10,21,10,22],[2,0,2,4],[9,10,9,16],[4,0,4,23],[5,0,5,23],[28,10,28,16],[25,17,25,18],[16,21,16,22],[15,19,15,20],[12,21,12,22],[58,22,58,23],[66,22,66,23],[67,22,67,23],[64,22,64,23],[63,22,63,23],[59,22,59,23],[60,22,60,23],[75,0,77,1],[75,22,75,23],[76,22,76,23],[73,22,73,23],[76,2,76,21],[74,2,74,21],[74,22,74,23],[72,0,74,1],[72,2,72,21],[69,22,69,23],[70,22,70,23],[77,2,77,21],[75,2,75,21],[70,2,70,21],[71,22,71,23],[69,2,69,21],[72,22,72,23],[77,22,77,23],[73,2,73,21],[71,2,71,21],[66,2,66,21],[62,0,65,1],[65,2,65,21],[69,0,71,1],[64,2,64,21],[68,2,68,21],[57,0,57,1],[58,0,61,1],[66,0,68,1],[67,2,67,21],[63,2,63,21],[57,22,57,23],[68,22,68,23],[61,22,61,23],[62,22,62,23],[65,22,65,23],[0,0,0,3],[7,0,22,8],[2,5,2,23],[10,11,10,16],[17,21,17,22],[1,0,1,23],[9,17,9,20],[9,21,9,22],[10,17,10,18],[10,19,10,20],[41,1,41,2],[56,2,56,21],[41,13,41,14],[23,17,23,20],[19,17,19,18],[25,19,25,20],[36,1,36,2],[25,14,25,16],[37,4,37,5],[37,7,37,8],[56,22,56,23],[41,6,41,7],[55,0,55,1],[62,2,62,21],[57,2,57,21],[58,2,58,21],[59,2,59,21],[60,2,60,21],[61,2,61,21],[56,0,56,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["住宅A",{"$nulls":22},"（別添様式２－４・事業主基準）"]
["一次エネルギー消費量の計算書　【コージェネレーションシステムを導入する場合】"]
["住宅名称"]
[]
["※Webプログラムを使用した場合は、コージェネレーションシステム「あり」の計算結果のPDF\n　ファイルを印刷して添付してください。\n　（コージェネレーションシステム「なし」の場合のWebプログラムは、別添様式2-2-Aまたは別添様式\n　　2-2-Bで計算したものになります。）"]
["※コージェネレーションシステムを導入する場合は、必ず太陽光発電を「設置なし」として計算を\n　行ってください。"]
[]
["算定ツールの計算結果を該当する欄に記載してください。\n※本様式は算定要領の【STEP2-2】\n   に対応しています。\n\n●「コージェネレーション」以外は、\n   別添様式2-2-Aまたは別添様式2-\n   2-B（断熱区分(オ)の場合）と同じ\n   条件で計算してください。\n●算定ツールの計算結果のうち、基準\n   一次エネルギー消費量が別添様式2-\n   2-Aまたは別添様式2-2-Bの計算結\n   果と一致することを確認してくださ\n   い。\n●太陽熱温水器、空気集熱式太陽熱\n   利用システム（暖房・給湯対象）を\n   併用する場合は、計算できません。\n   いずれか一つのシステムとして計算\n   してください。\n\n※算定シートを使用した場合は、「住\n   宅事業建築主の判断の基準」におけ\n   る報告様式3を利用して計算条件と\n   計算結果を記載し、添付してくださ\n   い。",{"$nulls":9},"算定ツールの計算結果"]
[{"$nulls":10},"（コージェネレーションシステム「あり」の場合）"]
[{"$nulls":10},"項目",{"$nulls":6},"計算値",null,null,null,"記号"]
[{"$nulls":10},"(1)","基準一次エネルギー\n消費量",{"$nulls":7},"GJ/年",null,"ESS"]
[{"$nulls":10},"(2)","当該住宅の一次エネルギー消費量"]
[{"$nulls":11},"(2-1)コージェネレーションシステムを設置しない場合",null,null,"暖房設備",{"$nulls":4},"GJ/年",null,"－"]
[{"$nulls":14},"冷房設備",{"$nulls":4},"GJ/年",null,"－"]
[{"$nulls":14},"換気設備",{"$nulls":4},"GJ/年",null,"－"]
[{"$nulls":14},"給湯設備",{"$nulls":4},"GJ/年",null,"－"]
[{"$nulls":14},"照明設備",{"$nulls":4},"GJ/年",null,"－"]
[{"$nulls":14},"消費量小計",{"$nulls":4},"GJ/年",null,"－"]
[{"$nulls":11},"太陽光発電の発電量\n（評価分）",{"$nulls":7},"GJ/年",null,"－"]
[{"$nulls":11},"(2-2)コージェネレーションシステムを設置する場合",{"$nulls":7},"GJ/年",null,"ECGS"]
[]
[{"$nulls":10},"算定ツールの計算結果"]
[{"$nulls":10},"（コージェネレーションシステム「なし」の場合）"]
["（注）算定ツールの計算結果（コージェネレーションシステムなしの場合）\n＊別添様式2-2-Aを使用する場合\n　(2)当該住宅の一次エネルギー消費量\n　「消費量小計」に記載の値を転記し\n　てください。\n\n＊別添様式2-2-Bを使用する場合\n　別添様式2-2-B①の「断熱区分\n  （オ）の場合」の(2)当該住宅の一次\n   エネルギー消費量「消費量小計」に\n   記載の値を転記してください。",{"$nulls":9},"項目",{"$nulls":6},"計算値",null,null,null,"記号"]
[{"$nulls":10},"(2)","当該住宅の一次エネルギー消費量（注）"]
[{"$nulls":14},"消費量小計",{"$nulls":4},"GJ/年",null,"ETOTAL"]
[]
[]
[{"$nulls":10},"項目",{"$nulls":6},"計算値"]
[{"$nulls":10},"地域・暖冷房方式別に定め\nられた按分比率 \n(早見表から転記してください)",{"$nulls":8},"％"]
[]
[]
["※上表を入力すると自動で計算されますので、入力は不要です。"]
["※ピンク色の欄の数値を別添様式2-1に転記してください。"]
[]
["１）標準エネルギー消費量（EST）"]
[null,"（ESS）",{"$nulls":15},"（EST）"]
[null,"",null,null,"÷",null,null,0.9,{"$nulls":8},"＝","",null,"[GJ/年]"]
[]
["２）補正後コジェネあり一次エネルギー消費量（ECGS’）"]
[null,"（EST）",{"$nulls":4},"（EST）",null,null,"（ECGS）",null,null,null,"按分比率",null,null,null,"（ECGS’）"]
[null,"",null,"－","｛","（","",null,"－","",null,"）","÷","",null,"｝","＝","",null,"[GJ/年]"]
[]
["３）コージェネレーションシステムによるエネルギー消費削減量（省エネ量C：SC）"]
[null,"（ETOTAL）",{"$nulls":5},"（ECGS’）",{"$nulls":9},"（SC)"]
[null,"",null,null,"－",null,null,"",{"$nulls":8},"＝","",null,"[GJ/年]"]
[{"$nulls":23},"⇒別添様式2-1の「2の④」に転記"]
[]
[]
["地域区分・暖冷房方式別の按分比率の早見表"]
[]
["※","早見表を別添様式2-4と合わせて提出してください。"]
[null,"その際、該当する値のセルの色を変更する、「○」をつけるなど、転記した値がわかるように明示してください。"]
[]
["区分",{"$nulls":21},"按分\n比率"]
["地域\n区分",null,"暖冷房方式に係る区分"]
["Ⅰa",null,"すべての暖房方式",{"$nulls":19},0.803]
["Ⅰb",null,"すべての暖房方式",{"$nulls":19},0.788]
["Ⅱ",null,"ダクト式全館空気調和設備その他の住宅全体を連続的に暖房する方式",{"$nulls":19},0.761]
[null,null,"温水暖房、蓄熱暖房その他の全居室を連続的に暖房する方式",{"$nulls":19},0.765]
[null,null,"ルームエアコンディショナー以外の設備により主たる居室を間欠的に暖房する方式",{"$nulls":19},0.669]
[null,null,"ルームエアコンディショナーにより主たる居室を間欠的に暖房する方式",{"$nulls":19},0.651]
["Ⅲ",null,"ダクト式全館空気調和設備その他の住宅全体を連続的に暖房する方式",{"$nulls":19},0.769]
[null,null,"温水暖房、蓄熱暖房その他の全居室を連続的に暖房する方式",{"$nulls":19},0.77]
[null,null,"ルームエアコンディショナー以外の設備により主たる居室を間欠的に暖房する方式",{"$nulls":19},0.669]
[null,null,"ルームエアコンディショナーにより主たる居室を間欠的に暖房する方式",{"$nulls":19},0.651]
["Ⅳa",null,"ダクト式全館空気調和設備その他の住宅全体を連続的に暖房する方式",{"$nulls":19},0.751]
[null,null,"ルームエアコンディショナー以外の設備により主たる居室を間欠的に暖房する方式",{"$nulls":19},0.648]
[null,null,"ルームエアコンディショナーにより主たる居室を間欠的に暖房する方式",{"$nulls":19},0.63]
["Ⅳb",null,"ダクト式全館空気調和設備その他の住宅全体を連続的に暖房する方式",{"$nulls":19},0.744]
[null,null,"ルームエアコンディショナー以外の設備により主たる居室を間欠的に暖房する方式",{"$nulls":19},0.633]
[null,null,"ルームエアコンディショナーにより主たる居室を間欠的に暖房する方式",{"$nulls":19},0.616]
["Ⅴ",null,"ダクト式全館空気調和設備その他の住宅全体を連続的に暖房する方式",{"$nulls":19},0.709]
[null,null,"ルームエアコンディショナー以外の設備により主たる居室を間欠的に暖房する方式",{"$nulls":19},0.598]
[null,null,"ルームエアコンディショナーにより主たる居室を間欠的に暖房する方式",{"$nulls":19},0.584]
["Ⅵ",null,"ダクト式全館空気調和設備その他の住宅全体を連続的に冷房する方式",{"$nulls":19},0.702]
[null,null,"ルームエアコンディショナー以外の設備により主たる居室を間欠的に冷房する方式",{"$nulls":19},0.564]
[null,null,"ルームエアコンディショナーにより主たる居室を間欠的に冷房する方式",{"$nulls":19},0.552]
["※Ⅱ～Ⅵ地域において、暖房（Ⅵ地域は冷房）設備を設置しない場合については、\n　 「ルームエアコンディショナー以外の設備により主たる居室を間欠的に暖房（冷房）する方式」の\n　 按分比率を使用してください。"]

{"sheet":"別添様式2-5・事業主基準_空気集熱式","index":7,"n_rows":778,"n_cols":24,"rows_kept":778,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[22,19,22,20],[21,19,21,20],[20,11,20,16],[21,11,21,16],[22,11,22,16],[26,10,26,16],[23,11,23,16],[22,17,22,18],[21,21,21,22],[71,0,79,0],[55,22,55,23],[42,18,42,21],[43,19,43,20],[71,1,71,7],[74,1,74,7],[77,1,77,7],[73,1,73,7],[26,17,26,20],[55,14,55,15],[56,12,56,13],[58,1,58,7],[59,1,59,7],[76,1,76,7],[65,1,65,7],[55,8,55,9],[55,10,55,11],[55,12,55,13],[54,0,56,7],[57,0,65,0],[61,1,61,7],[68,8,68,23],[75,1,75,7],[79,1,79,7],[72,1,72,7],[78,1,78,7],[62,1,62,7],[57,1,57,7],[64,1,64,7],[83,16,83,17],[83,20,83,21],[70,18,70,19],[83,22,83,23],[83,18,83,19],[60,1,60,7],[69,10,69,11],[69,12,69,13],[63,1,63,7],[70,20,70,21],[5,17,5,18],[9,12,9,16],[69,22,69,23],[69,20,69,21],[69,16,69,17],[68,0,70,7],[70,8,70,9],[20,17,20,18],[36,0,36,3],[36,5,36,8],[36,10,36,13],[23,17,23,18],[39,0,39,3],[39,5,39,8],[39,10,39,13],[28,10,29,22],[27,19,27,20],[27,17,27,18],[27,11,27,16],[22,21,22,22],[3,0,7,8],[14,10,15,11],[14,13,14,22],[15,13,15,22],[5,10,5,12],[8,0,30,8],[18,17,18,20],[21,17,21,18],[19,11,19,16],[18,10,18,16],[12,13,12,22],[19,21,19,22],[1,0,1,23],[2,0,2,4],[19,17,19,18],[7,12,7,16],[8,12,8,16],[5,19,5,22],[8,17,8,18],[9,17,9,18],[11,13,11,22],[5,13,5,16],[18,21,18,22],[10,10,13,11],[7,20,7,22],[8,20,8,22],[10,13,10,22],[7,17,7,18],[7,10,9,11],[13,13,13,22],[19,19,19,20],[40,1,40,2],[40,6,40,7],[9,20,9,22],[40,11,40,12],[37,1,37,2],[37,6,37,7],[37,11,37,12],[20,21,20,22],[42,0,42,3],[42,5,42,8],[43,1,43,2],[43,6,43,7],[56,14,56,15],[56,16,56,17],[56,8,56,9],[54,8,54,23],[55,20,55,21],[56,10,56,11],[69,8,69,9],[83,14,83,15],[83,8,83,9],[70,12,70,13],[70,14,70,15],[83,12,83,13],[83,10,83,11],[69,14,69,15],[70,10,70,11],[70,22,70,23],[69,18,69,19],[56,20,56,21],[56,22,56,23],[23,19,23,20],[26,21,26,22],[27,21,27,22],[23,21,23,22],[55,18,55,19],[84,16,84,17],[84,18,84,19],[55,16,55,17],[56,18,56,19],[70,16,70,17],[82,8,82,23],[84,20,84,21],[84,22,84,23],[84,12,84,13],[84,14,84,15],[90,1,90,7],[91,1,91,7],[84,8,84,9],[84,10,84,11],[82,0,84,7],[85,0,93,0],[85,1,85,7],[86,1,86,7],[87,1,87,7],[88,1,88,7],[104,16,104,17],[104,18,104,19],[103,20,103,21],[103,22,103,23],[104,22,104,23],[103,12,103,13],[103,14,103,15],[103,16,103,17],[103,18,103,19],[104,12,104,13],[89,1,89,7],[92,1,92,7],[93,1,93,7],[104,20,104,21],[102,0,104,7],[102,8,102,23],[103,8,103,9],[103,10,103,11],[104,8,104,9],[104,10,104,11],[104,14,104,15],[105,0,113,0],[105,1,105,7],[106,1,106,7],[107,1,107,7],[108,1,108,7],[109,1,109,7],[112,1,112,7],[113,1,113,7],[110,1,110,7],[111,1,111,7],[118,14,118,15],[117,12,117,13],[117,14,117,15],[117,8,117,9],[117,10,117,11],[116,8,116,23],[123,1,123,7],[118,22,118,23],[118,16,118,17],[118,8,118,9],[118,10,118,11],[116,0,118,7],[117,20,117,21],[118,18,118,19],[118,20,118,21],[118,12,118,13],[119,0,127,0],[119,1,119,7],[124,1,124,7],[117,22,117,23],[117,16,117,17],[117,18,117,19],[125,1,125,7],[120,1,120,7],[121,1,121,7],[122,1,122,7],[132,14,132,15],[132,16,132,17],[131,12,131,13],[132,20,132,21],[131,14,131,15],[126,1,126,7],[127,1,127,7],[138,1,138,7],[150,0,152,7],[131,8,131,9],[131,10,131,11],[150,8,150,23],[151,8,151,9],[130,0,132,7],[130,8,130,23],[132,12,132,13],[151,18,151,19],[151,22,151,23],[131,18,131,19],[132,8,132,9],[132,10,132,11],[151,20,151,21],[131,20,131,21],[131,16,131,17],[131,22,131,23],[132,18,132,19],[132,22,132,23],[152,22,152,23],[133,0,141,0],[133,1,133,7],[134,1,134,7],[135,1,135,7],[136,1,136,7],[137,1,137,7],[139,1,139,7],[140,1,140,7],[141,1,141,7],[152,20,152,21],[152,8,152,9],[152,10,152,11],[152,16,152,17],[151,10,151,11],[151,12,151,13],[151,14,151,15],[151,16,151,17],[166,16,166,17],[165,14,165,15],[165,16,165,17],[152,18,152,19],[152,12,152,13],[152,14,152,15],[165,18,165,19],[165,20,165,21],[214,14,214,15],[180,20,180,21],[214,16,214,17],[214,18,214,19],[201,16,201,17],[201,18,201,19],[214,20,214,21],[200,18,200,19],[166,14,166,15],[153,0,161,0],[153,1,153,7],[154,1,154,7],[155,1,155,7],[156,1,156,7],[157,1,157,7],[158,1,158,7],[159,1,159,7],[224,1,224,7],[160,1,160,7],[161,1,161,7],[215,20,215,21],[210,1,210,7],[213,0,215,7],[213,8,213,23],[214,8,214,9],[214,10,214,11],[214,12,214,13],[215,22,215,23],[215,8,215,9],[215,10,215,11],[215,12,215,13],[215,14,215,15],[215,16,215,17],[215,18,215,19],[214,22,214,23],[216,0,224,0],[216,1,216,7],[217,1,217,7],[218,1,218,7],[219,1,219,7],[220,1,220,7],[221,1,221,7],[222,1,222,7],[223,1,223,7],[202,0,210,0],[202,1,202,7],[203,1,203,7],[204,1,204,7],[205,1,205,7],[206,1,206,7],[207,1,207,7],[208,1,208,7],[209,1,209,7],[200,22,200,23],[201,8,201,9],[201,10,201,11],[201,12,201,13],[201,14,201,15],[201,20,201,21],[201,22,201,23],[200,14,200,15],[200,16,200,17],[200,20,200,21],[165,22,165,23],[199,0,201,7],[199,8,199,23],[200,8,200,9],[200,10,200,11],[200,12,200,13],[173,1,173,7],[174,1,174,7],[175,1,175,7],[166,8,166,9],[166,10,166,11],[166,12,166,13],[166,22,166,23],[164,0,166,7],[164,8,164,23],[165,8,165,9],[165,10,165,11],[165,12,165,13],[166,18,166,19],[166,20,166,21],[167,0,175,0],[167,1,167,7],[168,1,168,7],[169,1,169,7],[170,1,170,7],[171,1,171,7],[172,1,172,7],[187,1,187,7],[179,22,179,23],[179,16,179,17],[179,18,179,19],[179,20,179,21],[186,1,186,7],[180,10,180,11],[179,14,179,15],[180,14,180,15],[180,12,180,13],[180,22,180,23],[178,0,180,7],[178,8,178,23],[179,8,179,9],[179,10,179,11],[179,12,179,13],[180,18,180,19],[180,8,180,9],[180,16,180,17],[228,18,228,19],[228,20,228,21],[228,22,228,23],[181,0,188,0],[181,1,181,7],[182,1,182,7],[183,1,183,7],[184,1,184,7],[185,1,185,7],[188,1,188,7],[229,18,229,19],[229,20,229,21],[229,22,229,23],[227,0,229,7],[227,8,227,23],[228,8,228,9],[228,10,228,11],[228,12,228,13],[228,14,228,15],[228,16,228,17],[229,12,229,13],[236,1,236,7],[237,1,237,7],[248,20,248,21],[229,14,229,15],[229,16,229,17],[235,1,235,7],[238,1,238,7],[229,8,229,9],[229,10,229,11],[248,14,248,15],[248,16,248,17],[248,18,248,19],[248,22,248,23],[230,0,238,0],[230,1,230,7],[231,1,231,7],[232,1,232,7],[233,1,233,7],[234,1,234,7],[262,12,262,13],[254,1,254,7],[249,16,249,17],[249,18,249,19],[249,22,249,23],[247,0,249,7],[247,8,247,23],[248,8,248,9],[248,10,248,11],[248,12,248,13],[249,10,249,11],[249,12,249,13],[249,14,249,15],[249,8,249,9],[249,20,249,21],[261,8,261,23],[261,0,263,7],[263,16,263,17],[263,18,263,19],[263,14,263,15],[262,14,262,15],[263,10,263,11],[263,12,263,13],[263,8,263,9],[262,8,262,9],[262,10,262,11],[250,0,258,0],[256,1,256,7],[257,1,257,7],[258,1,258,7],[255,1,255,7],[250,1,250,7],[251,1,251,7],[252,1,252,7],[253,1,253,7],[262,22,262,23],[262,16,262,17],[263,22,263,23],[262,18,262,19],[262,20,262,21],[289,18,289,19],[289,16,289,17],[289,20,289,21],[276,14,276,15],[263,20,263,21],[277,14,277,15],[289,14,289,15],[276,16,276,17],[276,18,276,19],[276,20,276,21],[276,10,276,11],[276,12,276,13],[277,22,277,23],[264,0,272,0],[264,1,264,7],[265,1,265,7],[266,1,266,7],[267,1,267,7],[272,1,272,7],[271,1,271,7],[269,1,269,7],[270,1,270,7],[268,1,268,7],[275,0,277,7],[275,8,275,23],[276,22,276,23],[277,16,277,17],[277,18,277,19],[277,20,277,21],[277,8,277,9],[277,10,277,11],[277,12,277,13],[276,8,276,9],[278,0,285,0],[278,1,278,7],[279,1,279,7],[280,1,280,7],[281,1,281,7],[282,1,282,7],[283,1,283,7],[284,1,284,7],[285,1,285,7],[302,8,302,9],[302,14,302,15],[303,14,303,15],[302,16,302,17],[303,16,303,17],[303,8,303,9],[301,0,303,7],[301,8,301,23],[288,0,289,7],[288,8,288,23],[289,8,289,9],[289,10,289,11],[289,12,289,13],[290,0,292,0],[290,1,290,7],[291,1,291,7],[292,1,292,7],[289,22,289,23],[303,18,303,19],[303,12,303,13],[302,10,302,11],[302,12,302,13],[303,20,303,21],[302,20,302,21],[303,10,303,11],[302,18,302,19],[303,22,303,23],[302,22,302,23],[304,0,312,0],[304,1,304,7],[305,1,305,7],[306,1,306,7],[307,1,307,7],[308,1,308,7],[309,1,309,7],[310,1,310,7],[312,1,312,7],[311,1,311,7],[315,0,317,7],[315,8,315,23],[316,8,316,9],[316,10,316,11],[316,12,316,13],[316,14,316,15],[316,16,316,17],[316,18,316,19],[316,20,316,21],[316,22,316,23],[317,20,317,21],[317,22,317,23],[317,16,317,17],[317,18,317,19],[317,8,317,9],[317,10,317,11],[317,12,317,13],[317,14,317,15],[318,0,326,0],[318,1,318,7],[319,1,319,7],[320,1,320,7],[321,1,321,7],[322,1,322,7],[323,1,323,7],[324,1,324,7],[325,1,325,7],[326,1,326,7],[330,20,330,21],[330,22,330,23],[330,16,330,17],[330,18,330,19],[331,8,331,9],[331,10,331,11],[330,12,330,13],[330,14,330,15],[331,12,331,13],[331,14,331,15],[331,22,331,23],[352,20,352,21],[352,22,352,23],[332,0,340,0],[332,1,332,7],[329,0,331,7],[329,8,329,23],[330,8,330,9],[330,10,330,11],[334,1,334,7],[352,16,352,17],[352,18,352,19],[337,1,337,7],[338,1,338,7],[333,1,333,7],[331,20,331,21],[335,1,335,7],[336,1,336,7],[331,16,331,17],[331,18,331,19],[351,0,353,7],[351,8,351,23],[353,16,353,17],[353,18,353,19],[339,1,339,7],[340,1,340,7],[352,12,352,13],[352,14,352,15],[352,8,352,9],[352,10,352,11],[366,16,366,17],[366,18,366,19],[353,20,353,21],[353,22,353,23],[357,1,357,7],[358,1,358,7],[353,12,353,13],[353,14,353,15],[353,8,353,9],[353,10,353,11],[356,1,356,7],[359,1,359,7],[360,1,360,7],[365,8,365,23],[366,8,366,9],[366,10,366,11],[366,12,366,13],[366,14,366,15],[366,20,366,21],[366,22,366,23],[373,1,373,7],[374,1,374,7],[375,1,375,7],[376,1,376,7],[354,0,362,0],[354,1,354,7],[365,0,367,7],[361,1,361,7],[362,1,362,7],[355,1,355,7],[367,8,367,9],[367,10,367,11],[367,12,367,13],[367,14,367,15],[368,0,376,0],[368,1,368,7],[369,1,369,7],[370,1,370,7],[371,1,371,7],[372,1,372,7],[367,16,367,17],[367,18,367,19],[381,20,381,21],[381,22,381,23],[381,16,381,17],[381,18,381,19],[367,20,367,21],[367,22,367,23],[380,12,380,13],[380,14,380,15],[380,20,380,21],[380,22,380,23],[380,16,380,17],[380,18,380,19],[380,8,380,9],[380,10,380,11],[387,1,387,7],[388,1,388,7],[383,1,383,7],[384,1,384,7],[385,1,385,7],[386,1,386,7],[381,8,381,9],[381,10,381,11],[379,0,381,7],[379,8,379,23],[402,8,402,9],[402,10,402,11],[381,12,381,13],[381,14,381,15],[402,12,402,13],[402,14,402,15],[382,0,390,0],[382,1,382,7],[389,1,389,7],[390,1,390,7],[402,16,402,17],[403,8,403,9],[403,10,403,11],[401,0,403,7],[401,8,401,23],[403,22,403,23],[402,22,402,23],[403,16,403,17],[403,18,403,19],[402,18,402,19],[402,20,402,21],[403,12,403,13],[403,14,403,15],[403,20,403,21],[404,0,412,0],[404,1,404,7],[405,1,405,7],[406,1,406,7],[407,1,407,7],[408,1,408,7],[409,1,409,7],[411,1,411,7],[412,1,412,7],[410,1,410,7],[458,0,460,7],[458,8,458,23],[459,8,459,9],[459,10,459,11],[459,12,459,13],[459,14,459,15],[459,16,459,17],[459,18,459,19],[459,20,459,21],[459,22,459,23],[460,20,460,21],[460,22,460,23],[460,16,460,17],[460,18,460,19],[460,8,460,9],[460,10,460,11],[460,12,460,13],[460,14,460,15],[461,0,469,0],[461,1,461,7],[462,1,462,7],[463,1,463,7],[464,1,464,7],[465,1,465,7],[466,1,466,7],[467,1,467,7],[468,1,468,7],[469,1,469,7],[473,20,473,21],[473,22,473,23],[474,8,474,9],[474,10,474,11],[473,12,473,13],[473,14,473,15],[474,12,474,13],[474,14,474,15],[473,16,473,17],[473,18,473,19],[474,22,474,23],[487,20,487,21],[487,22,487,23],[475,0,483,0],[475,1,475,7],[472,0,474,7],[472,8,472,23],[473,8,473,9],[473,10,473,11],[477,1,477,7],[487,16,487,17],[487,18,487,19],[480,1,480,7],[481,1,481,7],[476,1,476,7],[474,20,474,21],[478,1,478,7],[479,1,479,7],[474,16,474,17],[474,18,474,19],[486,0,488,7],[486,8,486,23],[488,16,488,17],[488,18,488,19],[482,1,482,7],[483,1,483,7],[487,12,487,13],[487,14,487,15],[487,8,487,9],[487,10,487,11],[509,16,509,17],[509,18,509,19],[488,20,488,21],[488,22,488,23],[492,1,492,7],[493,1,493,7],[488,12,488,13],[488,14,488,15],[488,8,488,9],[488,10,488,11],[491,1,491,7],[494,1,494,7],[495,1,495,7],[508,8,508,23],[509,8,509,9],[509,10,509,11],[509,12,509,13],[509,14,509,15],[509,20,509,21],[509,22,509,23],[516,1,516,7],[517,1,517,7],[518,1,518,7],[519,1,519,7],[489,0,497,0],[489,1,489,7],[508,0,510,7],[496,1,496,7],[497,1,497,7],[490,1,490,7],[510,8,510,9],[510,10,510,11],[510,12,510,13],[510,14,510,15],[511,0,519,0],[511,1,511,7],[512,1,512,7],[513,1,513,7],[514,1,514,7],[515,1,515,7],[510,16,510,17],[510,18,510,19],[524,20,524,21],[524,22,524,23],[524,16,524,17],[524,18,524,19],[510,20,510,21],[510,22,510,23],[523,12,523,13],[523,14,523,15],[523,20,523,21],[523,22,523,23],[523,16,523,17],[523,18,523,19],[523,8,523,9],[523,10,523,11],[530,1,530,7],[531,1,531,7],[526,1,526,7],[527,1,527,7],[528,1,528,7],[529,1,529,7],[524,8,524,9],[524,10,524,11],[522,0,524,7],[522,8,522,23],[537,8,537,9],[537,10,537,11],[524,12,524,13],[524,14,524,15],[537,12,537,13],[537,14,537,15],[525,0,533,0],[525,1,525,7],[532,1,532,7],[533,1,533,7],[537,16,537,17],[538,8,538,9],[538,10,538,11],[536,0,538,7],[536,8,536,23],[538,22,538,23],[537,22,537,23],[538,16,538,17],[538,18,538,19],[537,18,537,19],[537,20,537,21],[538,12,538,13],[538,14,538,15],[538,20,538,21],[539,0,547,0],[539,1,539,7],[540,1,540,7],[541,1,541,7],[542,1,542,7],[543,1,543,7],[544,1,544,7],[546,1,546,7],[547,1,547,7],[545,1,545,7],[558,0,560,7],[558,8,558,23],[559,8,559,9],[559,10,559,11],[559,12,559,13],[559,14,559,15],[559,16,559,17],[559,18,559,19],[559,20,559,21],[559,22,559,23],[560,20,560,21],[560,22,560,23],[560,16,560,17],[560,18,560,19],[560,8,560,9],[560,10,560,11],[560,12,560,13],[560,14,560,15],[561,0,569,0],[561,1,561,7],[562,1,562,7],[563,1,563,7],[564,1,564,7],[565,1,565,7],[566,1,566,7],[567,1,567,7],[568,1,568,7],[569,1,569,7],[619,20,619,21],[619,22,619,23],[620,8,620,9],[620,10,620,11],[619,12,619,13],[619,14,619,15],[620,12,620,13],[620,14,620,15],[619,16,619,17],[619,18,619,19],[620,22,620,23],[633,20,633,21],[633,22,633,23],[621,0,629,0],[621,1,621,7],[618,0,620,7],[618,8,618,23],[619,8,619,9],[619,10,619,11],[623,1,623,7],[633,16,633,17],[633,18,633,19],[626,1,626,7],[627,1,627,7],[622,1,622,7],[620,20,620,21],[624,1,624,7],[625,1,625,7],[620,16,620,17],[620,18,620,19],[632,0,634,7],[632,8,632,23],[634,16,634,17],[634,18,634,19],[628,1,628,7],[629,1,629,7],[633,12,633,13],[633,14,633,15],[633,8,633,9],[633,10,633,11],[647,16,647,17],[647,18,647,19],[634,20,634,21],[634,22,634,23],[638,1,638,7],[639,1,639,7],[634,12,634,13],[634,14,634,15],[634,8,634,9],[634,10,634,11],[637,1,637,7],[640,1,640,7],[641,1,641,7],[646,8,646,23],[647,8,647,9],[647,10,647,11],[647,12,647,13],[647,14,647,15],[647,20,647,21],[647,22,647,23],[654,1,654,7],[655,1,655,7],[656,1,656,7],[657,1,657,7],[635,0,643,0],[635,1,635,7],[646,0,648,7],[642,1,642,7],[643,1,643,7],[636,1,636,7],[648,8,648,9],[648,10,648,11],[648,12,648,13],[648,14,648,15],[649,0,657,0],[649,1,649,7],[650,1,650,7],[651,1,651,7],[652,1,652,7],[653,1,653,7],[648,16,648,17],[648,18,648,19],[670,20,670,21],[670,22,670,23],[670,16,670,17],[670,18,670,19],[648,20,648,21],[648,22,648,23],[669,12,669,13],[669,14,669,15],[669,20,669,21],[669,22,669,23],[669,16,669,17],[669,18,669,19],[668,0,670,7],[668,8,668,23],[669,8,669,9],[669,10,669,11],[676,1,676,7],[677,1,677,7],[672,1,672,7],[673,1,673,7]],"merged_total":1116,"flags":["formulas_cached_only","merged_cut"]}
["住宅A",{"$nulls":22},"（別添様式２－５・事業主基準）"]
["一次エネルギー消費量の計算書　【空気集熱式太陽熱利用システムを導入する場合】"]
["住宅名称"]
["\n採用する空気集熱式太陽熱利用システムの概要について、該当する欄に記載してください。\n※本様式は算定要領の【STEP2-3】に対応しています。\n\n"]
[{"$nulls":10},"空気集熱式太陽熱利用システムの概要"]
[{"$nulls":10},"地域区分",{"$nulls":6},"傾斜角"]
[{"$nulls":10},"方位角"]
[{"$nulls":10},"集熱\n面積",null,"透過体を持つ集熱部",{"$nulls":6},"㎡","AG"]
["採用する省エネ手法に応じて、次の早見表から数値を求めて転記してください。\n\n●手法1を採用する場合\n（①、②　の計算値を記載）\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n●手法2を採用する場合\n（①、②、③、④　の計算値を記載）\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n●手法4を採用する場合\n（⑤、⑥　の計算値を記載）",{"$nulls":11},"透過体のない集熱部",{"$nulls":6},"㎡","AS"]
[{"$nulls":12},"集熱部面積　計",{"$nulls":4},"",null,"㎡","A=AG+(AS÷2)"]
[{"$nulls":10},"採用する省エネ手法",null,"□","手法1(太陽熱を暖房のみに利用)"]
[{"$nulls":12},"□","手法2(太陽熱を暖房と給湯に利用)"]
[{"$nulls":12},"□","手法3(システム駆動専用の太陽光発電の採用)"]
[{"$nulls":12},"□","手法4(24時間換気との連動)"]
[{"$nulls":10},"暖房\n方式",null,"□","全館連続暖房"]
[{"$nulls":12},"□","部分間欠暖房"]
[]
[{"$nulls":10},"早見表によるエネルギー消費量等(早見表1-1～1-6から算出)"]
[{"$nulls":10},"項目",{"$nulls":6},"計算値",null,null,null,"記号"]
[{"$nulls":10},"①","集熱部単位面積あたりの暖房エネルギー削減量",{"$nulls":7},"GJ/年㎡",null,"EH-R"]
[{"$nulls":10},"②","空気搬送に要するシステムの一次エネルギー消費量",{"$nulls":7},"GJ/年",null,"EH-system"]
[{"$nulls":10},"③","集熱部単位面積あたりの給湯エネルギー削減量",{"$nulls":7},"GJ/年㎡",null,"EHW-R"]
[{"$nulls":10},"④","給湯用採熱に要するシステムの一次エネルギー消費量",{"$nulls":7},"GJ/年",null,"EHW-system"]
[{"$nulls":10},"⑤","換気エネルギー削減量の削減率",{"$nulls":7},"－",null,"RV"]
[]
[{"$nulls":10},"算定ツールによる算出結果"]
[{"$nulls":10},"項目",{"$nulls":6},"計算値",null,null,null,"記号"]
[{"$nulls":10},"⑥","換気エネルギー消費量（注）",{"$nulls":7},"GJ/年",null,"EV"]
[{"$nulls":10},"(注）別添様式2-2-Aの２）に記載の値、または別添様式2-2-B①\n        の算定結果（断熱区分（オ）の場合）における値を転記してく\n      ださい。"]
[]
[]
[]
["※上表を入力すると自動で計算されますので、入力は不要です。"]
["※ピンク色の欄の数値を別添様式2-1に転記してください。"]
[]
["１）空気集熱式太陽熱利用システムによるエネルギー消費削減量（省エネ量D：SD）"]
["(EH-R)",{"$nulls":4},"(A)",{"$nulls":4},"(EH-system)"]
["（","",null,null,"×",null,"",null,null,"－",null,"",null,"）","＋"]
[]
["(EHW-R)",{"$nulls":4},"(A)",{"$nulls":4},"(EHW-system)"]
["（","",null,null,"×",null,"",null,null,"－",null,"",null,"）","＋"]
[]
["（EV）",{"$nulls":4},"(RV)",{"$nulls":12},"（SD）"]
["（","",null,null,"×",null,"",null,"）",{"$nulls":9},"＝","",null,"[GJ/年]"]
[{"$nulls":23},"⇒別添様式2-1の「2の⑤」に転記"]
[]
[]
["早見表１－１　集熱部の単位面積あたりの暖房一次エネルギーの削減量　【全館連続暖房の場合】"]
[]
["※","使用する早見表を別添様式2-5と合わせて提出してください。"]
[null,"その際、該当する値のセルの色を変更する、「○」をつけるなど、転記した値がわかるように明示してください。"]
["※","使用する早見表のみ添付してください。使用していない早見表の添付は不要です。"]
[]
["①Ⅰa地域",{"$nulls":22},"集熱部の単位面積あたりの暖房一次エネルギー削減量[GJ/年・㎡]"]
["住宅全体または居室を連続的に暖房する場合",{"$nulls":7},"傾斜角"]
[{"$nulls":8},"3寸勾配",null,"4寸勾配",null,"5寸勾配",null,"6寸勾配",null,"7寸勾配",null,"8寸勾配",null,"9寸勾配",null,"10寸勾配"]
[{"$nulls":8},"16.70°",null,"21.80°",null,"26.57°",null,"30.96°",null,"34.99°",null,"38.66°",null,"41.99°",null,"45.00°"]
["方位角","真南から西へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},0.152,null,0.166,null,0.176,null,0.184,null,0.189,null,0.192,null,0.194,null,0.194]
[null,"真南から西へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},0.229,null,0.25,null,0.265,null,0.276,null,0.284,null,0.289,null,0.292,null,0.292]
[null,"真南から西へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},0.283,null,0.308,null,0.327,null,0.341,null,0.35,null,0.356,null,0.36,null,0.361]
[null,"真南から西へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},0.313,null,0.341,null,0.362,null,0.377,null,0.388,null,0.394,null,0.398,null,0.399]
[null,"真南から東西へ10°未満",{"$nulls":6},0.32,null,0.348,null,0.37,null,0.385,null,0.396,null,0.403,null,0.406,null,0.408]
[null,"真南から東へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},0.303,null,0.33,null,0.35,null,0.365,null,0.375,null,0.382,null,0.385,null,0.386]
[null,"真南から東へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},0.263,null,0.286,null,0.304,null,0.317,null,0.326,null,0.331,null,0.334,null,0.335]
[null,"真南から東へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},0.199,null,0.217,null,0.23,null,0.24,null,0.247,null,0.251,null,0.253,null,0.254]
[null,"真南から東へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},0.112,null,0.122,null,0.13,null,0.135,null,0.139,null,0.142,null,0.143,null,0.143]
[]
["②Ⅰb地域",{"$nulls":22},"集熱部の単位面積あたりの暖房一次エネルギー削減量[GJ/年・㎡]"]
["住宅全体または居室を連続的に暖房する場合",{"$nulls":7},"傾斜角"]
[{"$nulls":8},"3寸勾配",null,"4寸勾配",null,"5寸勾配",null,"6寸勾配",null,"7寸勾配",null,"8寸勾配",null,"9寸勾配",null,"10寸勾配"]
[{"$nulls":8},"16.70°",null,"21.80°",null,"26.57°",null,"30.96°",null,"34.99°",null,"38.66°",null,"41.99°",null,"45.00°"]
["方位角","真南から西へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},0.16,null,0.174,null,0.185,null,0.193,null,0.198,null,0.202,null,0.203,null,0.204]
[null,"真南から西へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},0.222,null,0.242,null,0.257,null,0.268,null,0.275,null,0.28,null,0.282,null,0.283]
[null,"真南から西へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},0.265,null,0.289,null,0.306,null,0.319,null,0.328,null,0.334,null,0.337,null,0.338]
[null,"真南から西へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},0.289,null,0.314,null,0.334,null,0.348,null,0.358,null,0.364,null,0.367,null,0.368]
[null,"真南から東西へ10°未満",{"$nulls":6},0.293,null,0.319,null,0.339,null,0.353,null,0.363,null,0.369,null,0.373,null,0.374]
[null,"真南から東へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},0.278,null,0.303,null,0.321,null,0.335,null,0.344,null,0.35,null,0.353,null,0.355]
[null,"真南から東へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},0.244,null,0.265,null,0.282,null,0.294,null,0.302,null,0.307,null,0.31,null,0.311]
[null,"真南から東へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},0.19,null,0.207,null,0.22,null,0.229,null,0.236,null,0.24,null,0.242,null,0.243]
[null,"真南から東へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},0.117,null,0.128,null,0.136,null,0.141,null,0.145,null,0.148,null,0.149,null,0.15]
[]
["③Ⅱ地域",{"$nulls":22},"集熱部の単位面積あたりの暖房一次エネルギー削減量[GJ/年・㎡]"]
["住宅全体または居室を連続的に暖房する場合",{"$nulls":7},"傾斜角"]
[{"$nulls":8},"3寸勾配",null,"4寸勾配",null,"5寸勾配",null,"6寸勾配",null,"7寸勾配",null,"8寸勾配",null,"9寸勾配",null,"10寸勾配"]
[{"$nulls":8},"16.70°",null,"21.80°",null,"26.57°",null,"30.96°",null,"34.99°",null,"38.66°",null,"41.99°",null,"45.00°"]
["方位角","真南から西へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},0.14,null,0.152,null,0.162,null,0.169,null,0.173,null,0.176,null,0.178,null,0.178]
[null,"真南から西へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},0.173,null,0.188,null,0.2,null,0.208,null,0.214,null,0.218,null,0.22,null,0.22]
[null,"真南から西へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},0.195,null,0.212,null,0.225,null,0.235,null,0.241,null,0.245,null,0.248,null,0.249]
[null,"真南から西へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},0.206,null,0.225,null,0.238,null,0.249,null,0.255,null,0.26,null,0.262,null,0.263]
[null,"真南から東西へ10°未満",{"$nulls":6},0.207,null,0.225,null,0.239,null,0.249,null,0.256,null,0.261,null,0.263,null,0.264]
[null,"真南から東へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},0.197,null,0.214,null,0.228,null,0.237,null,0.244,null,0.248,null,0.25,null,0.251]
[null,"真南から東へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},0.176,null,0.192,null,0.204,null,0.212,null,0.218,null,0.222,null,0.224,null,0.225]
[null,"真南から東へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},0.145,null,0.158,null,0.167,null,0.174,null,0.179,null,0.182,null,0.184,null,0.185]
[null,"真南から東へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},0.102,null,0.112,null,0.118,null,0.123,null,0.127,null,0.129,null,0.13,null,0.131]
[]
["早見表１－１　集熱部の単位面積あたりの暖房一次エネルギーの削減量　【全館連続暖房の場合】"]
[]
["※","使用する早見表を別添様式2-5と合わせて提出してください。"]
[null,"その際、該当する値のセルの色を変更する、「○」をつけるなど、転記した値がわかるように明示してください。"]
["※","使用する早見表のみ添付してください。使用していない早見表の添付は不要です。"]
[]
["④Ⅲ地域",{"$nulls":22},"集熱部の単位面積あたりの暖房一次エネルギー削減量[GJ/年・㎡]"]
["住宅全体または居室を連続的に暖房する場合",{"$nulls":7},"傾斜角"]
[{"$nulls":8},"3寸勾配",null,"4寸勾配",null,"5寸勾配",null,"6寸勾配",null,"7寸勾配",null,"8寸勾配",null,"9寸勾配",null,"10寸勾配"]
[{"$nulls":8},"16.70°",null,"21.80°",null,"26.57°",null,"30.96°",null,"34.99°",null,"38.66°",null,"41.99°",null,"45.00°"]
["方位角","真南から西へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},0.124,null,0.136,null,0.144,null,0.15,null,0.154,null,0.157,null,0.158,null,0.159]
[null,"真南から西へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},0.144,null,0.156,null,0.166,null,0.173,null,0.178,null,0.181,null,0.183,null,0.183]
[null,"真南から西へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},0.156,null,0.17,null,0.18,null,0.188,null,0.193,null,0.196,null,0.198,null,0.199]
[null,"真南から西へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},0.161,null,0.175,null,0.186,null,0.194,null,0.2,null,0.203,null,0.205,null,0.206]
[null,"真南から東西へ10°未満",{"$nulls":6},0.159,null,0.174,null,0.184,null,0.192,null,0.197,null,0.201,null,0.203,null,0.203]
[null,"真南から東へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},0.151,null,0.164,null,0.174,null,0.181,null,0.186,null,0.19,null,0.191,null,0.192]
[null,"真南から東へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},0.135,null,0.147,null,0.156,null,0.162,null,0.167,null,0.17,null,0.171,null,0.172]
[null,"真南から東へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},0.112,null,0.122,null,0.129,null,0.135,null,0.138,null,0.141,null,0.142,null,0.143]
[null,"真南から東へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},0.082,null,0.089,null,0.095,null,0.099,null,0.101,null,0.103,null,0.104,null,0.104]
[]
["⑤Ⅳa地域",{"$nulls":22},"集熱部の単位面積あたりの暖房一次エネルギー削減量[GJ/年・㎡]"]
["住宅全体または居室を連続的に暖房する場合",{"$nulls":7},"傾斜角"]
[{"$nulls":8},"3寸勾配",null,"4寸勾配",null,"5寸勾配",null,"6寸勾配",null,"7寸勾配",null,"8寸勾配",null,"9寸勾配",null,"10寸勾配"]
[{"$nulls":8},"16.70°",null,"21.80°",null,"26.57°",null,"30.96°",null,"34.99°",null,"38.66°",null,"41.99°",null,"45.00°"]
["方位角","真南から西へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},0.174,null,0.189,null,0.201,null,0.21,null,0.215,null,0.219,null,0.221,null,0.222]
[null,"真南から西へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},0.191,null,0.208,null,0.221,null,0.23,null,0.236,null,0.24,null,0.243,null,0.243]
[null,"真南から西へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},0.201,null,0.219,null,0.232,null,0.242,null,0.249,null,0.253,null,0.256,null,0.256]
[null,"真南から西へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},0.204,null,0.223,null,0.236,null,0.246,null,0.253,null,0.257,null,0.26,null,0.261]
[null,"真南から東西へ10°未満",{"$nulls":6},0.201,null,0.219,null,0.232,null,0.242,null,0.249,null,0.253,null,0.256,null,0.256]
[null,"真南から東へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},0.191,null,0.208,null,0.221,null,0.23,null,0.237,null,0.241,null,0.243,null,0.244]
[null,"真南から東へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},0.174,null,0.19,null,0.201,null,0.21,null,0.216,null,0.219,null,0.221,null,0.222]
[null,"真南から東へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},0.151,null,0.164,null,0.174,null,0.182,null,0.187,null,0.19,null,0.192,null,0.192]
[null,"真南から東へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},0.12,null,0.131,null,0.139,null,0.145,null,0.149,null,0.152,null,0.153,null,0.154]
[]
["⑥Ⅳb地域",{"$nulls":22},"集熱部の単位面積あたりの暖房一次エネルギー削減量[GJ/年・㎡]"]
["住宅全体または居室を連続的に暖房する場合",{"$nulls":7},"傾斜角"]
[{"$nulls":8},"3寸勾配",null,"4寸勾配",null,"5寸勾配",null,"6寸勾配",null,"7寸勾配",null,"8寸勾配",null,"9寸勾配",null,"10寸勾配"]
[{"$nulls":8},"16.70°",null,"21.80°",null,"26.57°",null,"30.96°",null,"34.99°",null,"38.66°",null,"41.99°",null,"45.00°"]
["方位角","真南から西へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},0.107,null,0.116,null,0.123,null,0.128,null,0.132,null,0.134,null,0.135,null,0.136]
[null,"真南から西へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},0.141,null,0.153,null,0.162,null,0.169,null,0.174,null,0.177,null,0.179,null,0.179]
[null,"真南から西へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},0.148,null,0.161,null,0.171,null,0.179,null,0.184,null,0.187,null,0.189,null,0.189]
[null,"真南から西へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},0.143,null,0.156,null,0.165,null,0.172,null,0.177,null,0.18,null,0.182,null,0.183]
[null,"真南から東西へ10°未満",{"$nulls":6},0.134,null,0.146,null,0.155,null,0.161,null,0.166,null,0.169,null,0.17,null,0.171]
[null,"真南から東へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},0.125,null,0.137,null,0.145,null,0.151,null,0.155,null,0.158,null,0.159,null,0.16]
[null,"真南から東へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},0.118,null,0.128,null,0.136,null,0.142,null,0.146,null,0.148,null,0.15,null,0.15]
[null,"真南から東へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},0.108,null,0.117,null,0.124,null,0.13,null,0.133,null,0.136,null,0.137,null,0.137]
[null,"真南から東へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},0.086,null,0.094,null,0.1,null,0.104,null,0.107,null,0.109,null,0.11,null,0.11]
[]
["早見表１－１　集熱部の単位面積あたりの暖房一次エネルギーの削減量　【全館連続暖房の場合】"]
[]
["※","使用する早見表を別添様式2-5と合わせて提出してください。"]
[null,"その際、該当する値のセルの色を変更する、「○」をつけるなど、転記した値がわかるように明示してください。"]
["※","使用する早見表のみ添付してください。使用していない早見表の添付は不要です。"]
[]
["⑦Ⅴ地域",{"$nulls":22},"集熱部の単位面積あたりの暖房一次エネルギー削減量[GJ/年・㎡]"]
["住宅全体または居室を連続的に暖房する場合",{"$nulls":7},"傾斜角"]
[{"$nulls":8},"3寸勾配",null,"4寸勾配",null,"5寸勾配",null,"6寸勾配",null,"7寸勾配",null,"8寸勾配",null,"9寸勾配",null,"10寸勾配"]
[{"$nulls":8},"16.70°",null,"21.80°",null,"26.57°",null,"30.96°",null,"34.99°",null,"38.66°",null,"41.99°",null,"45.00°"]
["方位角","真南から西へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},0.119,null,0.13,null,0.138,null,0.144,null,0.148,null,0.15,null,0.151,null,0.152]
[null,"真南から西へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},0.142,null,0.155,null,0.164,null,0.171,null,0.176,null,0.179,null,0.181,null,0.181]
[null,"真南から西へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},0.142,null,0.154,null,0.164,null,0.171,null,0.175,null,0.178,null,0.18,null,0.181]
[null,"真南から西へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},0.132,null,0.144,null,0.153,null,0.159,null,0.164,null,0.167,null,0.168,null,0.169]
[null,"真南から東西へ10°未満",{"$nulls":6},0.124,null,0.134,null,0.143,null,0.149,null,0.153,null,0.156,null,0.157,null,0.158]
[null,"真南から東へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},0.119,null,0.13,null,0.138,null,0.144,null,0.148,null,0.15,null,0.152,null,0.152]
[null,"真南から東へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},0.118,null,0.129,null,0.137,null,0.143,null,0.147,null,0.149,null,0.15,null,0.151]
[null,"真南から東へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},0.114,null,0.124,null,0.131,null,0.137,null,0.141,null,0.143,null,0.145,null,0.145]
[null,"真南から東へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},0.093,null,0.101,null,0.108,null,0.112,null,0.115,null,0.117,null,0.118,null,0.119]
{"$rows_empty":30}
["早見表１－２　集熱部の単位面積あたりの暖房一次エネルギーの削減量【部分間欠暖房の場合】"]
[]
["※","使用する早見表を別添様式2-5と合わせて提出してください。"]
[null,"その際、該当する値のセルの色を変更する、「○」をつけるなど、転記した値がわかるように明示してください。"]
["※","使用する早見表のみ添付してください。使用していない早見表の添付は不要です。"]
[]
["①Ⅱ地域",{"$nulls":22},"集熱部の単位面積あたりの暖房一次エネルギー削減量[GJ/年・㎡]"]
["各居室を間欠して暖房する場合",{"$nulls":7},"傾斜角"]
[{"$nulls":8},"3寸勾配",null,"4寸勾配",null,"5寸勾配",null,"6寸勾配",null,"7寸勾配",null,"8寸勾配",null,"9寸勾配",null,"10寸勾配"]
[{"$nulls":8},"16.70°",null,"21.80°",null,"26.57°",null,"30.96°",null,"34.99°",null,"38.66°",null,"41.99°",null,"45.00°"]
["方位角","真南から西へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},0.099,null,0.107,null,0.114,null,0.119,null,0.122,null,0.124,null,0.125,null,0.126]
[null,"真南から西へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},0.122,null,0.133,null,0.141,null,0.147,null,0.151,null,0.154,null,0.155,null,0.155]
[null,"真南から西へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},0.138,null,0.15,null,0.159,null,0.166,null,0.17,null,0.173,null,0.175,null,0.175]
[null,"真南から西へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},0.146,null,0.158,null,0.168,null,0.175,null,0.18,null,0.183,null,0.185,null,0.186]
[null,"真南から東西へ10°未満",{"$nulls":6},0.146,null,0.159,null,0.169,null,0.176,null,0.181,null,0.184,null,0.186,null,0.186]
[null,"真南から東へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},0.139,null,0.151,null,0.161,null,0.167,null,0.172,null,0.175,null,0.177,null,0.177]
[null,"真南から東へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},0.124,null,0.135,null,0.144,null,0.15,null,0.154,null,0.157,null,0.158,null,0.159]
[null,"真南から東へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},0.102,null,0.111,null,0.118,null,0.123,null,0.126,null,0.129,null,0.13,null,0.13]
[null,"真南から東へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},0.072,null,0.079,null,0.084,null,0.087,null,0.09,null,0.091,null,0.092,null,0.092]
[]
["②Ⅲ地域",{"$nulls":22},"集熱部の単位面積あたりの暖房一次エネルギー削減量[GJ/年・㎡]"]
["各居室を間欠して暖房する場合",{"$nulls":7},"傾斜角"]
[{"$nulls":8},"3寸勾配",null,"4寸勾配",null,"5寸勾配",null,"6寸勾配",null,"7寸勾配",null,"8寸勾配",null,"9寸勾配",null,"10寸勾配"]
[{"$nulls":8},"16.70°",null,"21.80°",null,"26.57°",null,"30.96°",null,"34.99°",null,"38.66°",null,"41.99°",null,"45.00°"]
["方位角","真南から西へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},0.094,null,0.102,null,0.108,null,0.113,null,0.116,null,0.118,null,0.119,null,0.12]
[null,"真南から西へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},0.108,null,0.118,null,0.125,null,0.13,null,0.134,null,0.136,null,0.138,null,0.138]
[null,"真南から西へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},0.117,null,0.128,null,0.136,null,0.141,null,0.145,null,0.148,null,0.149,null,0.15]
[null,"真南から西へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},0.121,null,0.132,null,0.14,null,0.146,null,0.15,null,0.153,null,0.154,null,0.155]
[null,"真南から東西へ10°未満",{"$nulls":6},0.12,null,0.131,null,0.139,null,0.145,null,0.149,null,0.151,null,0.153,null,0.153]
[null,"真南から東へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},0.113,null,0.123,null,0.131,null,0.137,null,0.14,null,0.143,null,0.144,null,0.145]
[null,"真南から東へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},0.101,null,0.11,null,0.117,null,0.122,null,0.126,null,0.128,null,0.129,null,0.129]
[null,"真南から東へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},0.084,null,0.092,null,0.097,null,0.101,null,0.104,null,0.106,null,0.107,null,0.107]
[null,"真南から東へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},0.062,null,0.067,null,0.071,null,0.074,null,0.076,null,0.078,null,0.078,null,0.079]
[]
["③Ⅳa地域",{"$nulls":22},"集熱部の単位面積あたりの暖房一次エネルギー削減量[GJ/年・㎡]"]
["各居室を間欠して暖房する場合",{"$nulls":7},"傾斜角"]
[{"$nulls":8},"3寸勾配",null,"4寸勾配",null,"5寸勾配",null,"6寸勾配",null,"7寸勾配",null,"8寸勾配",null,"9寸勾配",null,"10寸勾配"]
[{"$nulls":8},"16.70°",null,"21.80°",null,"26.57°",null,"30.96°",null,"34.99°",null,"38.66°",null,"41.99°",null,"45.00°"]
["方位角","真南から西へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},0.112,null,0.122,null,0.129,null,0.135,null,0.139,null,0.141,null,0.142,null,0.143]
[null,"真南から西へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},0.123,null,0.134,null,0.142,null,0.148,null,0.152,null,0.155,null,0.156,null,0.157]
[null,"真南から西へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},0.129,null,0.141,null,0.15,null,0.156,null,0.16,null,0.163,null,0.164,null,0.165]
[null,"真南から西へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},0.132,null,0.143,null,0.152,null,0.159,null,0.163,null,0.166,null,0.167,null,0.168]
[null,"真南から東西へ10°未満",{"$nulls":6},0.129,null,0.141,null,0.15,null,0.156,null,0.16,null,0.163,null,0.165,null,0.165]
[null,"真南から東へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},0.123,null,0.134,null,0.142,null,0.148,null,0.152,null,0.155,null,0.156,null,0.157]
[null,"真南から東へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},0.112,null,0.122,null,0.13,null,0.135,null,0.139,null,0.141,null,0.143,null,0.143]
[null,"真南から東へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},0.097,null,0.106,null,0.112,null,0.117,null,0.12,null,0.122,null,0.123,null,0.124]
[null,"真南から東へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},0.077,null,0.084,null,0.09,null,0.093,null,0.096,null,0.098,null,0.098,null,0.099]
[]
["早見表１－２　集熱部の単位面積あたりの暖房一次エネルギーの削減量【部分間欠暖房の場合】"]
[]
["※","使用する早見表を別添様式2-5と合わせて提出してください。"]
[null,"その際、該当する値のセルの色を変更する、「○」をつけるなど、転記した値がわかるように明示してください。"]
["※","使用する早見表のみ添付してください。使用していない早見表の添付は不要です。"]
[]
["④Ⅳb地域",{"$nulls":22},"集熱部の単位面積あたりの暖房一次エネルギー削減量[GJ/年・㎡]"]
["各居室を間欠して暖房する場合",{"$nulls":7},"傾斜角"]
[{"$nulls":8},"3寸勾配",null,"4寸勾配",null,"5寸勾配",null,"6寸勾配",null,"7寸勾配",null,"8寸勾配",null,"9寸勾配",null,"10寸勾配"]
[{"$nulls":8},"16.70°",null,"21.80°",null,"26.57°",null,"30.96°",null,"34.99°",null,"38.66°",null,"41.99°",null,"45.00°"]
["方位角","真南から西へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},0.072,null,0.078,null,0.083,null,0.087,null,0.089,null,0.091,null,0.091,null,0.092]
[null,"真南から西へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},0.095,null,0.103,null,0.11,null,0.114,null,0.117,null,0.119,null,0.121,null,0.121]
[null,"真南から西へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},0.1,null,0.109,null,0.116,null,0.121,null,0.124,null,0.126,null,0.127,null,0.128]
[null,"真南から西へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},0.097,null,0.105,null,0.112,null,0.116,null,0.12,null,0.122,null,0.123,null,0.123]
[null,"真南から東西へ10°未満",{"$nulls":6},0.09,null,0.098,null,0.104,null,0.109,null,0.112,null,0.114,null,0.115,null,0.115]
[null,"真南から東へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},0.085,null,0.092,null,0.098,null,0.102,null,0.105,null,0.107,null,0.108,null,0.108]
[null,"真南から東へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},0.08,null,0.087,null,0.092,null,0.096,null,0.098,null,0.1,null,0.101,null,0.101]
[null,"真南から東へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},0.073,null,0.079,null,0.084,null,0.087,null,0.09,null,0.091,null,0.092,null,0.093]
[null,"真南から東へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},0.058,null,0.063,null,0.067,null,0.07,null,0.072,null,0.073,null,0.074,null,0.074]
[]
["⑤Ⅴ地域",{"$nulls":22},"集熱部の単位面積あたりの暖房一次エネルギー削減量[GJ/年・㎡]"]
["各居室を間欠して暖房する場合",{"$nulls":7},"傾斜角"]
[{"$nulls":8},"3寸勾配",null,"4寸勾配",null,"5寸勾配",null,"6寸勾配",null,"7寸勾配",null,"8寸勾配",null,"9寸勾配",null,"10寸勾配"]
[{"$nulls":8},"16.70°",null,"21.80°",null,"26.57°",null,"30.96°",null,"34.99°",null,"38.66°",null,"41.99°",null,"45.00°"]
["方位角","真南から西へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},0.074,null,0.081,null,0.086,null,0.089,null,0.092,null,0.093,null,0.094,null,0.094]
[null,"真南から西へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},0.088,null,0.096,null,0.102,null,0.106,null,0.109,null,0.111,null,0.112,null,0.113]
[null,"真南から西へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},0.088,null,0.096,null,0.102,null,0.106,null,0.109,null,0.111,null,0.112,null,0.112]
[null,"真南から西へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},0.082,null,0.09,null,0.095,null,0.099,null,0.102,null,0.104,null,0.105,null,0.105]
[null,"真南から東西へ10°未満",{"$nulls":6},0.077,null,0.084,null,0.089,null,0.093,null,0.095,null,0.097,null,0.098,null,0.098]
[null,"真南から東へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},0.074,null,0.081,null,0.086,null,0.089,null,0.092,null,0.093,null,0.094,null,0.095]
[null,"真南から東へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},0.074,null,0.08,null,0.085,null,0.089,null,0.091,null,0.093,null,0.094,null,0.094]
[null,"真南から東へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},0.071,null,0.077,null,0.082,null,0.085,null,0.088,null,0.089,null,0.09,null,0.09]
[null,"真南から東へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},0.058,null,0.063,null,0.067,null,0.07,null,0.072,null,0.073,null,0.074,null,0.074]
{"$rows_empty":20}
["早見表１－３　空気搬送に要するシステムの一次エネルギー消費量"]
[]
["※","空気搬送動力用に本システム専用の太陽光発電設備を採用する場合、当該エネルギーは「0」とします。"]
["※","使用する早見表を別添様式2-5と合わせて提出してください。"]
[null,"その際、該当する値のセルの色を変更する、「○」をつけるなど、転記した値がわかるように明示してください。"]
["※","使用する早見表のみ添付してください。使用していない早見表の添付は不要です。"]
[]
["①Ⅰa地域",{"$nulls":22},"空気搬送に要するシステムの一次エネルギー消費量　[GJ/年]"]
[{"$nulls":8},"傾斜角"]
[{"$nulls":8},"3寸勾配",null,"4寸勾配",null,"5寸勾配",null,"6寸勾配",null,"7寸勾配",null,"8寸勾配",null,"9寸勾配",null,"10寸勾配"]
[{"$nulls":8},"16.70°",null,"21.80°",null,"26.57°",null,"30.96°",null,"34.99°",null,"38.66°",null,"41.99°",null,"45.00°"]
["方位角","真南から西へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},1.15,null,1.15,null,1.148,null,1.144,null,1.139,null,1.133,null,1.126,null,1.12]
[null,"真南から西へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},1.228,null,1.227,null,1.225,null,1.221,null,1.215,null,1.209,null,1.202,null,1.195]
[null,"真南から西へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},1.284,null,1.284,null,1.282,null,1.277,null,1.272,null,1.265,null,1.258,null,1.25]
[null,"真南から西へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},1.32,null,1.32,null,1.317,null,1.313,null,1.307,null,1.3,null,1.293,null,1.285]
[null,"真南から東西へ10°未満",{"$nulls":6},1.335,null,1.335,null,1.332,null,1.328,null,1.322,null,1.315,null,1.307,null,1.3]
[null,"真南から東へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},1.329,null,1.329,null,1.326,null,1.322,null,1.316,null,1.309,null,1.302,null,1.294]
[null,"真南から東へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},1.302,null,1.302,null,1.299,null,1.295,null,1.289,null,1.283,null,1.275,null,1.268]
[null,"真南から東へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},1.254,null,1.254,null,1.252,null,1.248,null,1.242,null,1.236,null,1.228,null,1.221]
[null,"真南から東へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},1.186,null,1.186,null,1.183,null,1.179,null,1.174,null,1.168,null,1.161,null,1.154]
[]
["②Ⅰb地域",{"$nulls":22},"空気搬送に要するシステムの一次エネルギー消費量　[GJ/年]"]
[{"$nulls":8},"傾斜角"]
[{"$nulls":8},"3寸勾配",null,"4寸勾配",null,"5寸勾配",null,"6寸勾配",null,"7寸勾配",null,"8寸勾配",null,"9寸勾配",null,"10寸勾配"]
[{"$nulls":8},"16.70°",null,"21.80°",null,"26.57°",null,"30.96°",null,"34.99°",null,"38.66°",null,"41.99°",null,"45.00°"]
["方位角","真南から西へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},1.184,null,1.184,null,1.182,null,1.178,null,1.173,null,1.167,null,1.16,null,1.153]
[null,"真南から西へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},1.241,null,1.241,null,1.239,null,1.234,null,1.229,null,1.222,null,1.215,null,1.208]
[null,"真南から西へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},1.281,null,1.281,null,1.279,null,1.274,null,1.269,null,1.262,null,1.255,null,1.247]
[null,"真南から西へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},1.305,null,1.305,null,1.302,null,1.298,null,1.292,null,1.285,null,1.278,null,1.271]
[null,"真南から東西へ10°未満",{"$nulls":6},1.312,null,1.312,null,1.31,null,1.305,null,1.299,null,1.293,null,1.285,null,1.278]
[null,"真南から東へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},1.303,null,1.303,null,1.301,null,1.296,null,1.29,null,1.284,null,1.276,null,1.269]
[null,"真南から東へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},1.278,null,1.278,null,1.275,null,1.271,null,1.265,null,1.258,null,1.251,null,1.244]
[null,"真南から東へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},1.236,null,1.236,null,1.233,null,1.229,null,1.223,null,1.217,null,1.21,null,1.203]
[null,"真南から東へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},1.177,null,1.177,null,1.175,null,1.171,null,1.166,null,1.16,null,1.153,null,1.146]
[]
["③Ⅱ地域",{"$nulls":22},"空気搬送に要するシステムの一次エネルギー消費量　[GJ/年]"]
[{"$nulls":8},"傾斜角"]
[{"$nulls":8},"3寸勾配",null,"4寸勾配",null,"5寸勾配",null,"6寸勾配",null,"7寸勾配",null,"8寸勾配",null,"9寸勾配",null,"10寸勾配"]
[{"$nulls":8},"16.70°",null,"21.80°",null,"26.57°",null,"30.96°",null,"34.99°",null,"38.66°",null,"41.99°",null,"45.00°"]
["方位角","真南から西へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},1.248,null,1.248,null,1.246,null,1.242,null,1.236,null,1.23,null,1.223,null,1.215]
[null,"真南から西へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},1.305,null,1.305,null,1.302,null,1.298,null,1.292,null,1.285,null,1.278,null,1.27]
[null,"真南から西へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},1.345,null,1.345,null,1.343,null,1.338,null,1.332,null,1.325,null,1.318,null,1.31]
[null,"真南から西へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},1.37,null,1.37,null,1.368,null,1.363,null,1.357,null,1.35,null,1.342,null,1.334]
[null,"真南から東西へ10°未満",{"$nulls":6},1.38,null,1.38,null,1.377,null,1.372,null,1.366,null,1.359,null,1.351,null,1.343]
[null,"真南から東へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},1.374,null,1.373,null,1.371,null,1.366,null,1.36,null,1.353,null,1.345,null,1.337]
[null,"真南から東へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},1.352,null,1.351,null,1.349,null,1.344,null,1.338,null,1.331,null,1.324,null,1.316]
[null,"真南から東へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},1.314,null,1.314,null,1.311,null,1.307,null,1.301,null,1.294,null,1.287,null,1.279]
[null,"真南から東へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},1.261,null,1.261,null,1.258,null,1.254,null,1.248,null,1.242,null,1.235,null,1.227]
[]
[]
["早見表１－３　空気搬送に要するシステムの一次エネルギー消費量"]
[]
["※","空気搬送動力用に本システム専用の太陽光発電設備を採用する場合、当該エネルギーは「0」とします。"]
["※","使用する早見表を別添様式2-5と合わせて提出してください。"]
[null,"その際、該当する値のセルの色を変更する、「○」をつけるなど、転記した値がわかるように明示してください。"]
["※","使用する早見表のみ添付してください。使用していない早見表の添付は不要です。"]
[]
["④Ⅲ地域",{"$nulls":22},"空気搬送に要するシステムの一次エネルギー消費量　[GJ/年]"]
[{"$nulls":8},"傾斜角"]
[{"$nulls":8},"3寸勾配",null,"4寸勾配",null,"5寸勾配",null,"6寸勾配",null,"7寸勾配",null,"8寸勾配",null,"9寸勾配",null,"10寸勾配"]
[{"$nulls":8},"16.70°",null,"21.80°",null,"26.57°",null,"30.96°",null,"34.99°",null,"38.66°",null,"41.99°",null,"45.00°"]
["方位角","真南から西へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},1.511,null,1.51,null,1.507,null,1.502,null,1.496,null,1.488,null,1.479,null,1.471]
[null,"真南から西へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},1.543,null,1.542,null,1.539,null,1.534,null,1.527,null,1.519,null,1.511,null,1.502]
[null,"真南から西へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},1.586,null,1.586,null,1.583,null,1.577,null,1.57,null,1.562,null,1.553,null,1.544]
[null,"真南から西へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},1.62,null,1.62,null,1.617,null,1.611,null,1.604,null,1.596,null,1.587,null,1.577]
[null,"真南から東西へ10°未満",{"$nulls":6},1.633,null,1.633,null,1.63,null,1.624,null,1.617,null,1.609,null,1.6,null,1.59]
[null,"真南から東へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},1.621,null,1.621,null,1.618,null,1.612,null,1.605,null,1.597,null,1.588,null,1.578]
[null,"真南から東へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},1.588,null,1.588,null,1.585,null,1.579,null,1.572,null,1.564,null,1.555,null,1.546]
[null,"真南から東へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},1.545,null,1.545,null,1.542,null,1.537,null,1.53,null,1.522,null,1.513,null,1.504]
[null,"真南から東へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},1.513,null,1.513,null,1.51,null,1.505,null,1.498,null,1.491,null,1.482,null,1.473]
[]
["⑤Ⅳa地域",{"$nulls":22},"空気搬送に要するシステムの一次エネルギー消費量　[GJ/年]"]
[{"$nulls":8},"傾斜角"]
[{"$nulls":8},"3寸勾配",null,"4寸勾配",null,"5寸勾配",null,"6寸勾配",null,"7寸勾配",null,"8寸勾配",null,"9寸勾配",null,"10寸勾配"]
[{"$nulls":8},"16.70°",null,"21.80°",null,"26.57°",null,"30.96°",null,"34.99°",null,"38.66°",null,"41.99°",null,"45.00°"]
["方位角","真南から西へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},1.509,null,1.509,null,1.506,null,1.501,null,1.494,null,1.486,null,1.478,null,1.469]
[null,"真南から西へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},1.568,null,1.567,null,1.564,null,1.559,null,1.552,null,1.544,null,1.535,null,1.526]
[null,"真南から西へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},1.611,null,1.611,null,1.608,null,1.602,null,1.595,null,1.587,null,1.578,null,1.568]
[null,"真南から西へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},1.639,null,1.639,null,1.635,null,1.63,null,1.623,null,1.614,null,1.605,null,1.596]
[null,"真南から東西へ10°未満",{"$nulls":6},1.652,null,1.651,null,1.648,null,1.643,null,1.635,null,1.627,null,1.617,null,1.608]
[null,"真南から東へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},1.649,null,1.649,null,1.646,null,1.64,null,1.633,null,1.624,null,1.615,null,1.605]
[null,"真南から東へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},1.631,null,1.631,null,1.628,null,1.622,null,1.615,null,1.607,null,1.597,null,1.588]
[null,"真南から東へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},1.598,null,1.598,null,1.595,null,1.589,null,1.582,null,1.574,null,1.565,null,1.556]
[null,"真南から東へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},1.549,null,1.549,null,1.546,null,1.541,null,1.534,null,1.526,null,1.517,null,1.508]
[]
["⑥Ⅳb地域",{"$nulls":22},"空気搬送に要するシステムの一次エネルギー消費量　[GJ/年]"]
[{"$nulls":8},"傾斜角"]
[{"$nulls":8},"3寸勾配",null,"4寸勾配",null,"5寸勾配",null,"6寸勾配",null,"7寸勾配",null,"8寸勾配",null,"9寸勾配",null,"10寸勾配"]
[{"$nulls":8},"16.70°",null,"21.80°",null,"26.57°",null,"30.96°",null,"34.99°",null,"38.66°",null,"41.99°",null,"45.00°"]
["方位角","真南から西へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},1.078,null,1.078,null,1.076,null,1.072,null,1.067,null,1.062,null,1.056,null,1.049]
[null,"真南から西へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},1.112,null,1.111,null,1.109,null,1.106,null,1.101,null,1.095,null,1.089,null,1.082]
[null,"真南から西へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},1.136,null,1.136,null,1.134,null,1.13,null,1.125,null,1.119,null,1.113,null,1.106]
[null,"真南から西へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},1.152,null,1.152,null,1.15,null,1.146,null,1.141,null,1.135,null,1.128,null,1.122]
[null,"真南から東西へ10°未満",{"$nulls":6},1.159,null,1.159,null,1.156,null,1.152,null,1.147,null,1.141,null,1.135,null,1.128]
[null,"真南から東へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},1.156,null,1.156,null,1.154,null,1.15,null,1.145,null,1.139,null,1.132,null,1.126]
[null,"真南から東へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},1.145,null,1.145,null,1.143,null,1.139,null,1.134,null,1.128,null,1.121,null,1.115]
[null,"真南から東へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},1.125,null,1.124,null,1.122,null,1.118,null,1.113,null,1.108,null,1.101,null,1.095]
[null,"真南から東へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},1.095,null,1.095,null,1.093,null,1.089,null,1.084,null,1.079,null,1.073,null,1.066]
[]
[]
["早見表１－３　空気搬送に要するシステムの一次エネルギー消費量"]
[]
["※","空気搬送動力用に本システム専用の太陽光発電設備を採用する場合、当該エネルギーは「0」とします。"]
["※","使用する早見表を別添様式2-5と合わせて提出してください。"]
[null,"その際、該当する値のセルの色を変更する、「○」をつけるなど、転記した値がわかるように明示してください。"]
["※","使用する早見表のみ添付してください。使用していない早見表の添付は不要です。"]
[]
["⑦Ⅴ地域",{"$nulls":22},"空気搬送に要するシステムの一次エネルギー消費量　[GJ/年]"]
[{"$nulls":8},"傾斜角"]
[{"$nulls":8},"3寸勾配",null,"4寸勾配",null,"5寸勾配",null,"6寸勾配",null,"7寸勾配",null,"8寸勾配",null,"9寸勾配",null,"10寸勾配"]
[{"$nulls":8},"16.70°",null,"21.80°",null,"26.57°",null,"30.96°",null,"34.99°",null,"38.66°",null,"41.99°",null,"45.00°"]
["方位角","真南から西へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},1.084,null,1.084,null,1.082,null,1.078,null,1.073,null,1.068,null,1.061,null,1.055]
[null,"真南から西へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},1.104,null,1.104,null,1.102,null,1.098,null,1.093,null,1.087,null,1.081,null,1.075]
[null,"真南から西へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},1.128,null,1.128,null,1.126,null,1.122,null,1.117,null,1.111,null,1.105,null,1.098]
[null,"真南から西へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},1.149,null,1.149,null,1.146,null,1.142,null,1.137,null,1.131,null,1.125,null,1.118]
[null,"真南から東西へ10°未満",{"$nulls":6},1.161,null,1.161,null,1.159,null,1.155,null,1.15,null,1.144,null,1.137,null,1.131]
[null,"真南から東へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},1.163,null,1.163,null,1.161,null,1.157,null,1.152,null,1.146,null,1.139,null,1.133]
[null,"真南から東へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},1.154,null,1.154,null,1.152,null,1.148,null,1.143,null,1.137,null,1.131,null,1.124]
[null,"真南から東へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},1.137,null,1.137,null,1.134,null,1.13,null,1.125,null,1.12,null,1.113,null,1.107]
[null,"真南から東へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},1.115,null,1.115,null,1.112,null,1.109,null,1.104,null,1.098,null,1.092,null,1.085]
{"$rows_empty":38}
["早見表１－４　集熱部の単位面積あたりの給湯一次エネルギーの削減量"]
[]
["※","使用する早見表を別添様式2-5と合わせて提出してください。"]
[null,"その際、該当する値のセルの色を変更する、「○」をつけるなど、転記した値がわかるように明示してください。"]
["※","使用する早見表のみ添付してください。使用していない早見表の添付は不要です。"]
[]
["①Ⅰa地域",{"$nulls":22},"集熱部の単位面積あたりの給湯一次エネルギーの削減量　[GJ/年]"]
[{"$nulls":8},"傾斜角"]
[{"$nulls":8},"3寸勾配",null,"4寸勾配",null,"5寸勾配",null,"6寸勾配",null,"7寸勾配",null,"8寸勾配",null,"9寸勾配",null,"10寸勾配"]
[{"$nulls":8},"16.70°",null,"21.80°",null,"26.57°",null,"30.96°",null,"34.99°",null,"38.66°",null,"41.99°",null,"45.00°"]
["方位角","真南から西へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},0.183,null,0.187,null,0.189,null,0.19,null,0.19,null,0.19,null,0.189,null,0.187]
[null,"真南から西へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},0.204,null,0.208,null,0.21,null,0.212,null,0.212,null,0.211,null,0.21,null,0.209]
[null,"真南から西へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},0.219,null,0.223,null,0.226,null,0.227,null,0.227,null,0.227,null,0.226,null,0.224]
[null,"真南から西へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},0.228,null,0.232,null,0.235,null,0.236,null,0.236,null,0.236,null,0.235,null,0.233]
[null,"真南から東西へ10°未満",{"$nulls":6},0.23,null,0.235,null,0.238,null,0.239,null,0.239,null,0.239,null,0.238,null,0.236]
[null,"真南から東へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},0.227,null,0.232,null,0.234,null,0.236,null,0.236,null,0.235,null,0.234,null,0.233]
[null,"真南から東へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},0.218,null,0.222,null,0.225,null,0.226,null,0.226,null,0.226,null,0.225,null,0.223]
[null,"真南から東へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},0.202,null,0.206,null,0.209,null,0.21,null,0.21,null,0.21,null,0.209,null,0.207]
[null,"真南から東へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},0.181,null,0.184,null,0.187,null,0.188,null,0.188,null,0.187,null,0.187,null,0.185]
[]
["②Ⅰb地域",{"$nulls":22},"集熱部の単位面積あたりの給湯一次エネルギーの削減量　[GJ/年]"]
[{"$nulls":8},"傾斜角"]
[{"$nulls":8},"3寸勾配",null,"4寸勾配",null,"5寸勾配",null,"6寸勾配",null,"7寸勾配",null,"8寸勾配",null,"9寸勾配",null,"10寸勾配"]
[{"$nulls":8},"16.70°",null,"21.80°",null,"26.57°",null,"30.96°",null,"34.99°",null,"38.66°",null,"41.99°",null,"45.00°"]
["方位角","真南から西へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},0.191,null,0.194,null,0.196,null,0.198,null,0.198,null,0.197,null,0.196,null,0.195]
[null,"真南から西へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},0.209,null,0.213,null,0.215,null,0.217,null,0.217,null,0.217,null,0.215,null,0.214]
[null,"真南から西へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},0.222,null,0.226,null,0.229,null,0.23,null,0.23,null,0.23,null,0.229,null,0.227]
[null,"真南から西へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},0.229,null,0.233,null,0.236,null,0.237,null,0.238,null,0.237,null,0.236,null,0.234]
[null,"真南から東西へ10°未満",{"$nulls":6},0.23,null,0.235,null,0.238,null,0.239,null,0.239,null,0.239,null,0.238,null,0.236]
[null,"真南から東へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},0.226,null,0.231,null,0.233,null,0.235,null,0.235,null,0.234,null,0.233,null,0.232]
[null,"真南から東へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},0.216,null,0.221,null,0.223,null,0.224,null,0.225,null,0.224,null,0.223,null,0.222]
[null,"真南から東へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},0.201,null,0.205,null,0.207,null,0.208,null,0.209,null,0.208,null,0.207,null,0.206]
[null,"真南から東へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},0.18,null,0.183,null,0.185,null,0.186,null,0.187,null,0.186,null,0.185,null,0.184]
[]
["③Ⅱ地域",{"$nulls":22},"集熱部の単位面積あたりの給湯一次エネルギーの削減量　[GJ/年]"]
[{"$nulls":8},"傾斜角"]
[{"$nulls":8},"3寸勾配",null,"4寸勾配",null,"5寸勾配",null,"6寸勾配",null,"7寸勾配",null,"8寸勾配",null,"9寸勾配",null,"10寸勾配"]
[{"$nulls":8},"16.70°",null,"21.80°",null,"26.57°",null,"30.96°",null,"34.99°",null,"38.66°",null,"41.99°",null,"45.00°"]
["方位角","真南から西へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},0.197,null,0.2,null,0.203,null,0.204,null,0.204,null,0.204,null,0.203,null,0.201]
[null,"真南から西へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},0.221,null,0.226,null,0.228,null,0.23,null,0.23,null,0.229,null,0.228,null,0.227]
[null,"真南から西へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},0.239,null,0.244,null,0.247,null,0.248,null,0.248,null,0.248,null,0.247,null,0.245]
[null,"真南から西へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},0.25,null,0.254,null,0.257,null,0.259,null,0.259,null,0.259,null,0.257,null,0.256]
[null,"真南から東西へ10°未満",{"$nulls":6},0.253,null,0.258,null,0.261,null,0.262,null,0.263,null,0.262,null,0.261,null,0.259]
[null,"真南から東へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},0.249,null,0.254,null,0.257,null,0.258,null,0.259,null,0.258,null,0.257,null,0.255]
[null,"真南から東へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},0.238,null,0.243,null,0.245,null,0.247,null,0.247,null,0.247,null,0.245,null,0.244]
[null,"真南から東へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},0.22,null,0.224,null,0.227,null,0.228,null,0.228,null,0.228,null,0.226,null,0.225]
[null,"真南から東へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},0.194,null,0.198,null,0.2,null,0.201,null,0.202,null,0.201,null,0.2,null,0.199]
[]
[]
[]
["早見表１－４　集熱部の単位面積あたりの給湯一次エネルギーの削減量"]
[]
["※","使用する早見表を別添様式2-5と合わせて提出してください。"]
[null,"その際、該当する値のセルの色を変更する、「○」をつけるなど、転記した値がわかるように明示してください。"]
["※","使用する早見表のみ添付してください。使用していない早見表の添付は不要です。"]
[]
["④Ⅲ地域",{"$nulls":22},"集熱部の単位面積あたりの給湯一次エネルギーの削減量　[GJ/年]"]
[{"$nulls":8},"傾斜角"]
[{"$nulls":8},"3寸勾配",null,"4寸勾配",null,"5寸勾配",null,"6寸勾配",null,"7寸勾配",null,"8寸勾配",null,"9寸勾配",null,"10寸勾配"]
[{"$nulls":8},"16.70°",null,"21.80°",null,"26.57°",null,"30.96°",null,"34.99°",null,"38.66°",null,"41.99°",null,"45.00°"]
["方位角","真南から西へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},0.254,null,0.259,null,0.262,null,0.264,null,0.264,null,0.264,null,0.262,null,0.261]
[null,"真南から西へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},0.286,null,0.291,null,0.295,null,0.296,null,0.297,null,0.296,null,0.294,null,0.292]
[null,"真南から西へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},0.308,null,0.314,null,0.318,null,0.319,null,0.32,null,0.319,null,0.317,null,0.315]
[null,"真南から西へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},0.321,null,0.328,null,0.331,null,0.333,null,0.334,null,0.333,null,0.331,null,0.329]
[null,"真南から東西へ10°未満",{"$nulls":6},0.326,null,0.332,null,0.336,null,0.338,null,0.338,null,0.338,null,0.336,null,0.334]
[null,"真南から東へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},0.321,null,0.328,null,0.331,null,0.333,null,0.334,null,0.333,null,0.331,null,0.329]
[null,"真南から東へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},0.308,null,0.314,null,0.318,null,0.319,null,0.32,null,0.319,null,0.318,null,0.315]
[null,"真南から東へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},0.286,null,0.291,null,0.295,null,0.296,null,0.297,null,0.296,null,0.295,null,0.293]
[null,"真南から東へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},0.255,null,0.259,null,0.262,null,0.264,null,0.264,null,0.264,null,0.262,null,0.261]
[]
["⑤Ⅳa地域",{"$nulls":22},"集熱部の単位面積あたりの給湯一次エネルギーの削減量　[GJ/年]"]
[{"$nulls":8},"傾斜角"]
[{"$nulls":8},"3寸勾配",null,"4寸勾配",null,"5寸勾配",null,"6寸勾配",null,"7寸勾配",null,"8寸勾配",null,"9寸勾配",null,"10寸勾配"]
[{"$nulls":8},"16.70°",null,"21.80°",null,"26.57°",null,"30.96°",null,"34.99°",null,"38.66°",null,"41.99°",null,"45.00°"]
["方位角","真南から西へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},0.217,null,0.221,null,0.224,null,0.225,null,0.225,null,0.225,null,0.224,null,0.222]
[null,"真南から西へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},0.258,null,0.263,null,0.266,null,0.268,null,0.268,null,0.268,null,0.266,null,0.265]
[null,"真南から西へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},0.289,null,0.294,null,0.298,null,0.299,null,0.3,null,0.299,null,0.298,null,0.295]
[null,"真南から西へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},0.308,null,0.314,null,0.317,null,0.319,null,0.319,null,0.319,null,0.317,null,0.315]
[null,"真南から東西へ10°未満",{"$nulls":6},0.316,null,0.322,null,0.325,null,0.327,null,0.328,null,0.327,null,0.325,null,0.323]
[null,"真南から東へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},0.312,null,0.318,null,0.322,null,0.324,null,0.324,null,0.323,null,0.322,null,0.32]
[null,"真南から東へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},0.298,null,0.303,null,0.307,null,0.309,null,0.309,null,0.308,null,0.307,null,0.305]
[null,"真南から東へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},0.272,null,0.277,null,0.281,null,0.282,null,0.283,null,0.282,null,0.281,null,0.279]
[null,"真南から東へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},0.235,null,0.24,null,0.243,null,0.244,null,0.244,null,0.244,null,0.243,null,0.241]
[]
["⑥Ⅳb地域",{"$nulls":22},"集熱部の単位面積あたりの給湯一次エネルギーの削減量　[GJ/年]"]
[{"$nulls":8},"傾斜角"]
[{"$nulls":8},"3寸勾配",null,"4寸勾配",null,"5寸勾配",null,"6寸勾配",null,"7寸勾配",null,"8寸勾配",null,"9寸勾配",null,"10寸勾配"]
[{"$nulls":8},"16.70°",null,"21.80°",null,"26.57°",null,"30.96°",null,"34.99°",null,"38.66°",null,"41.99°",null,"45.00°"]
["方位角","真南から西へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},0.247,null,0.252,null,0.255,null,0.256,null,0.256,null,0.256,null,0.254,null,0.253]
[null,"真南から西へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},0.277,null,0.282,null,0.286,null,0.287,null,0.288,null,0.287,null,0.285,null,0.284]
[null,"真南から西へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},0.299,null,0.305,null,0.308,null,0.31,null,0.31,null,0.31,null,0.308,null,0.306]
[null,"真南から西へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},0.312,null,0.318,null,0.322,null,0.324,null,0.324,null,0.324,null,0.322,null,0.32]
[null,"真南から東西へ10°未満",{"$nulls":6},0.318,null,0.324,null,0.328,null,0.33,null,0.33,null,0.329,null,0.328,null,0.325]
[null,"真南から東へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},0.315,null,0.321,null,0.325,null,0.327,null,0.327,null,0.326,null,0.325,null,0.322]
[null,"真南から東へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},0.304,null,0.31,null,0.313,null,0.315,null,0.316,null,0.315,null,0.313,null,0.311]
[null,"真南から東へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},0.285,null,0.29,null,0.293,null,0.295,null,0.295,null,0.295,null,0.293,null,0.291]
[null,"真南から東へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},0.257,null,0.262,null,0.265,null,0.267,null,0.267,null,0.266,null,0.265,null,0.263]
[]
[]
[]
["早見表１－４　集熱部の単位面積あたりの給湯一次エネルギーの削減量"]
[]
["※","使用する早見表を別添様式2-5と合わせて提出してください。"]
[null,"その際、該当する値のセルの色を変更する、「○」をつけるなど、転記した値がわかるように明示してください。"]
["※","使用する早見表のみ添付してください。使用していない早見表の添付は不要です。"]
[]
["⑦Ⅴ地域",{"$nulls":22},"集熱部の単位面積あたりの給湯一次エネルギーの削減量　[GJ/年]"]
[{"$nulls":8},"傾斜角"]
[{"$nulls":8},"3寸勾配",null,"4寸勾配",null,"5寸勾配",null,"6寸勾配",null,"7寸勾配",null,"8寸勾配",null,"9寸勾配",null,"10寸勾配"]
[{"$nulls":8},"16.70°",null,"21.80°",null,"26.57°",null,"30.96°",null,"34.99°",null,"38.66°",null,"41.99°",null,"45.00°"]
["方位角","真南から西へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},0.303,null,0.309,null,0.313,null,0.314,null,0.315,null,0.314,null,0.312,null,0.31]
[null,"真南から西へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},0.328,null,0.335,null,0.339,null,0.34,null,0.341,null,0.34,null,0.338,null,0.336]
[null,"真南から西へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},0.346,null,0.353,null,0.357,null,0.359,null,0.359,null,0.359,null,0.357,null,0.354]
[null,"真南から西へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},0.356,null,0.363,null,0.368,null,0.37,null,0.37,null,0.369,null,0.367,null,0.365]
[null,"真南から東西へ10°未満",{"$nulls":6},0.359,null,0.366,null,0.371,null,0.373,null,0.373,null,0.372,null,0.37,null,0.368]
[null,"真南から東へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},0.355,null,0.362,null,0.366,null,0.368,null,0.368,null,0.368,null,0.366,null,0.363]
[null,"真南から東へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},0.343,null,0.349,null,0.354,null,0.356,null,0.356,null,0.355,null,0.353,null,0.351]
[null,"真南から東へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},0.323,null,0.33,null,0.334,null,0.335,null,0.336,null,0.335,null,0.333,null,0.331]
[null,"真南から東へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},0.297,null,0.302,null,0.306,null,0.308,null,0.308,null,0.307,null,0.306,null,0.304]
{"$rows_empty":39}
["早見表１－５　給湯用採熱に要するシステムの一次エネルギー消費量"]
[]
["※","給湯用採熱の搬送動力用に本システム専用の太陽光発電設備を採用する場合、当該エネルギーは"]
[null,"「0」とします。"]
["※","使用する早見表を別添様式2-5と合わせて提出してください。"]
[null,"その際、該当する値のセルの色を変更する、「○」をつけるなど、転記した値がわかるように明示してください。"]
["※","使用する早見表のみ添付してください。使用していない早見表の添付は不要です。"]
[]
["①Ⅰa地域",{"$nulls":22},"給湯用採熱に要するシステムの一次エネルギー消費量　[GJ/年]"]
[{"$nulls":8},"傾斜角"]
[{"$nulls":8},"3寸勾配",null,"4寸勾配",null,"5寸勾配",null,"6寸勾配",null,"7寸勾配",null,"8寸勾配",null,"9寸勾配",null,"10寸勾配"]
[{"$nulls":8},"16.70°",null,"21.80°",null,"26.57°",null,"30.96°",null,"34.99°",null,"38.66°",null,"41.99°",null,"45.00°"]
["方位角","真南から西へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},0.795,null,0.796,null,0.796,null,0.794,null,0.792,null,0.789,null,0.786,null,0.782]
[null,"真南から西へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},0.815,null,0.817,null,0.817,null,0.815,null,0.813,null,0.81,null,0.806,null,0.803]
[null,"真南から西へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},0.849,null,0.85,null,0.85,null,0.848,null,0.846,null,0.843,null,0.839,null,0.835]
[null,"真南から西へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},0.879,null,0.88,null,0.88,null,0.878,null,0.876,null,0.873,null,0.869,null,0.865]
[null,"真南から東西へ10°未満",{"$nulls":6},0.895,null,0.896,null,0.896,null,0.894,null,0.892,null,0.889,null,0.885,null,0.881]
[null,"真南から東へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},0.892,null,0.894,null,0.894,null,0.892,null,0.889,null,0.886,null,0.882,null,0.878]
[null,"真南から東へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},0.873,null,0.874,null,0.874,null,0.873,null,0.87,null,0.867,null,0.863,null,0.859]
[null,"真南から東へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},0.844,null,0.845,null,0.845,null,0.843,null,0.841,null,0.838,null,0.834,null,0.83]
[null,"真南から東へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},0.818,null,0.819,null,0.819,null,0.817,null,0.815,null,0.812,null,0.809,null,0.805]
[]
["②Ⅰb地域",{"$nulls":22},"給湯用採熱に要するシステムの一次エネルギー消費量　[GJ/年]"]
[{"$nulls":8},"傾斜角"]
[{"$nulls":8},"3寸勾配",null,"4寸勾配",null,"5寸勾配",null,"6寸勾配",null,"7寸勾配",null,"8寸勾配",null,"9寸勾配",null,"10寸勾配"]
[{"$nulls":8},"16.70°",null,"21.80°",null,"26.57°",null,"30.96°",null,"34.99°",null,"38.66°",null,"41.99°",null,"45.00°"]
["方位角","真南から西へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},0.83,null,0.831,null,0.831,null,0.83,null,0.827,null,0.824,null,0.821,null,0.817]
[null,"真南から西へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},0.852,null,0.853,null,0.853,null,0.851,null,0.849,null,0.846,null,0.842,null,0.838]
[null,"真南から西へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},0.887,null,0.888,null,0.888,null,0.886,null,0.884,null,0.88,null,0.877,null,0.873]
[null,"真南から西へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},0.918,null,0.919,null,0.919,null,0.917,null,0.915,null,0.911,null,0.907,null,0.903]
[null,"真南から東西へ10°未満",{"$nulls":6},0.935,null,0.936,null,0.936,null,0.934,null,0.931,null,0.928,null,0.924,null,0.92]
[null,"真南から東へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},0.932,null,0.934,null,0.933,null,0.932,null,0.929,null,0.926,null,0.922,null,0.917]
[null,"真南から東へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},0.912,null,0.913,null,0.913,null,0.911,null,0.909,null,0.905,null,0.902,null,0.897]
[null,"真南から東へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},0.881,null,0.883,null,0.882,null,0.881,null,0.878,null,0.875,null,0.871,null,0.867]
[null,"真南から東へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},0.854,null,0.855,null,0.855,null,0.854,null,0.851,null,0.848,null,0.844,null,0.841]
[]
["③Ⅱ地域",{"$nulls":22},"給湯用採熱に要するシステムの一次エネルギー消費量　[GJ/年]"]
[{"$nulls":8},"傾斜角"]
[{"$nulls":8},"3寸勾配",null,"4寸勾配",null,"5寸勾配",null,"6寸勾配",null,"7寸勾配",null,"8寸勾配",null,"9寸勾配",null,"10寸勾配"]
[{"$nulls":8},"16.70°",null,"21.80°",null,"26.57°",null,"30.96°",null,"34.99°",null,"38.66°",null,"41.99°",null,"45.00°"]
["方位角","真南から西へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},0.832,null,0.833,null,0.833,null,0.832,null,0.829,null,0.826,null,0.823,null,0.819]
[null,"真南から西へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},0.859,null,0.86,null,0.86,null,0.859,null,0.856,null,0.853,null,0.849,null,0.845]
[null,"真南から西へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},0.897,null,0.898,null,0.898,null,0.897,null,0.894,null,0.891,null,0.887,null,0.883]
[null,"真南から西へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},0.93,null,0.932,null,0.931,null,0.93,null,0.927,null,0.924,null,0.92,null,0.915]
[null,"真南から東西へ10°未満",{"$nulls":6},0.948,null,0.95,null,0.949,null,0.948,null,0.945,null,0.942,null,0.938,null,0.933]
[null,"真南から東へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},0.947,null,0.949,null,0.949,null,0.947,null,0.944,null,0.941,null,0.937,null,0.932]
[null,"真南から東へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},0.93,null,0.931,null,0.931,null,0.929,null,0.927,null,0.923,null,0.919,null,0.915]
[null,"真南から東へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},0.904,null,0.905,null,0.905,null,0.903,null,0.901,null,0.897,null,0.894,null,0.889]
[null,"真南から東へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},0.883,null,0.885,null,0.884,null,0.883,null,0.88,null,0.877,null,0.873,null,0.869]
[]
["早見表１－５　給湯用採熱に要するシステムの一次エネルギー消費量"]
[]
["※","給湯用採熱の搬送動力用に本システム専用の太陽光発電設備を採用する場合、当該エネルギーは"]
[null,"「0」とします。"]
["※","使用する早見表を別添様式2-5と合わせて提出してください。"]
[null,"その際、該当する値のセルの色を変更する、「○」をつけるなど、転記した値がわかるように明示してください。"]
["※","使用する早見表のみ添付してください。使用していない早見表の添付は不要です。"]
[]
["④Ⅲ地域",{"$nulls":22},"給湯用採熱に要するシステムの一次エネルギー消費量　[GJ/年]"]
[{"$nulls":8},"傾斜角"]
[{"$nulls":8},"3寸勾配",null,"4寸勾配",null,"5寸勾配",null,"6寸勾配",null,"7寸勾配",null,"8寸勾配",null,"9寸勾配",null,"10寸勾配"]
[{"$nulls":8},"16.70°",null,"21.80°",null,"26.57°",null,"30.96°",null,"34.99°",null,"38.66°",null,"41.99°",null,"45.00°"]
["方位角","真南から西へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},0.916,null,0.917,null,0.917,null,0.916,null,0.913,null,0.91,null,0.906,null,0.902]
[null,"真南から西へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},0.951,null,0.952,null,0.952,null,0.95,null,0.947,null,0.944,null,0.94,null,0.936]
[null,"真南から西へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},0.994,null,0.996,null,0.996,null,0.994,null,0.991,null,0.987,null,0.983,null,0.979]
[null,"真南から西へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},1.032,null,1.034,null,1.033,null,1.031,null,1.028,null,1.025,null,1.02,null,1.016]
[null,"真南から東西へ10°未満",{"$nulls":6},1.053,null,1.055,null,1.054,null,1.053,null,1.05,null,1.046,null,1.041,null,1.036]
[null,"真南から東へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},1.053,null,1.055,null,1.055,null,1.053,null,1.05,null,1.046,null,1.041,null,1.037]
[null,"真南から東へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},1.034,null,1.035,null,1.035,null,1.033,null,1.03,null,1.026,null,1.022,null,1.017]
[null,"真南から東へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},1,null,1.002,null,1.002,null,1,null,0.997,null,0.993,null,0.989,null,0.985]
[null,"真南から東へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},0.966,null,0.968,null,0.967,null,0.966,null,0.963,null,0.959,null,0.955,null,0.951]
[]
["⑤Ⅳa地域",{"$nulls":22},"給湯用採熱に要するシステムの一次エネルギー消費量　[GJ/年]"]
[{"$nulls":8},"傾斜角"]
[{"$nulls":8},"3寸勾配",null,"4寸勾配",null,"5寸勾配",null,"6寸勾配",null,"7寸勾配",null,"8寸勾配",null,"9寸勾配",null,"10寸勾配"]
[{"$nulls":8},"16.70°",null,"21.80°",null,"26.57°",null,"30.96°",null,"34.99°",null,"38.66°",null,"41.99°",null,"45.00°"]
["方位角","真南から西へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},0.885,null,0.886,null,0.886,null,0.884,null,0.882,null,0.878,null,0.875,null,0.871]
[null,"真南から西へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},0.939,null,0.941,null,0.941,null,0.939,null,0.936,null,0.933,null,0.929,null,0.925]
[null,"真南から西へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},0.994,null,0.996,null,0.995,null,0.994,null,0.991,null,0.987,null,0.983,null,0.978]
[null,"真南から西へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},1.037,null,1.039,null,1.038,null,1.037,null,1.034,null,1.03,null,1.025,null,1.021]
[null,"真南から東西へ10°未満",{"$nulls":6},1.062,null,1.063,null,1.063,null,1.061,null,1.058,null,1.054,null,1.05,null,1.045]
[null,"真南から東へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},1.065,null,1.067,null,1.066,null,1.064,null,1.061,null,1.057,null,1.053,null,1.048]
[null,"真南から東へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},1.048,null,1.05,null,1.05,null,1.048,null,1.045,null,1.041,null,1.037,null,1.032]
[null,"真南から東へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},1.018,null,1.02,null,1.019,null,1.018,null,1.015,null,1.011,null,1.007,null,1.002]
[null,"真南から東へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},0.984,null,0.985,null,0.985,null,0.983,null,0.98,null,0.977,null,0.973,null,0.968]
[]
["⑥Ⅳb地域",{"$nulls":22},"給湯用採熱に要するシステムの一次エネルギー消費量　[GJ/年]"]
[{"$nulls":8},"傾斜角"]
[{"$nulls":8},"3寸勾配",null,"4寸勾配",null,"5寸勾配",null,"6寸勾配",null,"7寸勾配",null,"8寸勾配",null,"9寸勾配",null,"10寸勾配"]
[{"$nulls":8},"16.70°",null,"21.80°",null,"26.57°",null,"30.96°",null,"34.99°",null,"38.66°",null,"41.99°",null,"45.00°"]
["方位角","真南から西へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},1.068,null,1.069,null,1.069,null,1.067,null,1.064,null,1.06,null,1.056,null,1.051]
[null,"真南から西へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},1.108,null,1.11,null,1.109,null,1.108,null,1.104,null,1.1,null,1.096,null,1.091]
[null,"真南から西へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},1.159,null,1.161,null,1.161,null,1.159,null,1.155,null,1.151,null,1.146,null,1.141]
[null,"真南から西へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},1.203,null,1.205,null,1.205,null,1.203,null,1.199,null,1.195,null,1.19,null,1.184]
[null,"真南から東西へ10°未満",{"$nulls":6},1.228,null,1.23,null,1.229,null,1.227,null,1.224,null,1.219,null,1.214,null,1.208]
[null,"真南から東へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},1.229,null,1.231,null,1.23,null,1.228,null,1.225,null,1.22,null,1.215,null,1.209]
[null,"真南から東へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},1.208,null,1.21,null,1.21,null,1.207,null,1.204,null,1.199,null,1.194,null,1.189]
[null,"真南から東へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},1.174,null,1.176,null,1.176,null,1.174,null,1.171,null,1.166,null,1.161,null,1.156]
[null,"真南から東へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},1.144,null,1.146,null,1.146,null,1.144,null,1.14,null,1.136,null,1.131,null,1.126]
[]
["早見表１－５　給湯用採熱に要するシステムの一次エネルギー消費量"]
[]
["※","給湯用採熱の搬送動力用に本システム専用の太陽光発電設備を採用する場合、当該エネルギーは"]
[null,"「0」とします。"]
["※","使用する早見表を別添様式2-5と合わせて提出してください。"]
[null,"その際、該当する値のセルの色を変更する、「○」をつけるなど、転記した値がわかるように明示してください。"]
["※","使用する早見表のみ添付してください。使用していない早見表の添付は不要です。"]
[]
["⑦Ⅴ地域",{"$nulls":22},"給湯用採熱に要するシステムの一次エネルギー消費量　[GJ/年]"]
[{"$nulls":8},"傾斜角"]
[{"$nulls":8},"3寸勾配",null,"4寸勾配",null,"5寸勾配",null,"6寸勾配",null,"7寸勾配",null,"8寸勾配",null,"9寸勾配",null,"10寸勾配"]
[{"$nulls":8},"16.70°",null,"21.80°",null,"26.57°",null,"30.96°",null,"34.99°",null,"38.66°",null,"41.99°",null,"45.00°"]
["方位角","真南から西へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},1.093,null,1.094,null,1.094,null,1.092,null,1.089,null,1.085,null,1.08,null,1.075]
[null,"真南から西へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},1.134,null,1.136,null,1.136,null,1.134,null,1.13,null,1.126,null,1.121,null,1.116]
[null,"真南から西へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},1.187,null,1.188,null,1.188,null,1.186,null,1.183,null,1.178,null,1.173,null,1.168]
[null,"真南から西へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},1.231,null,1.233,null,1.233,null,1.231,null,1.227,null,1.223,null,1.218,null,1.212]
[null,"真南から東西へ10°未満",{"$nulls":6},1.257,null,1.259,null,1.258,null,1.256,null,1.253,null,1.248,null,1.243,null,1.237]
[null,"真南から東へ10°以上、30°未満",{"$nulls":6},1.258,null,1.26,null,1.259,null,1.257,null,1.253,null,1.249,null,1.244,null,1.238]
[null,"真南から東へ30°以上、50°未満",{"$nulls":6},1.236,null,1.238,null,1.238,null,1.236,null,1.232,null,1.228,null,1.223,null,1.217]
[null,"真南から東へ50°以上、70°未満",{"$nulls":6},1.202,null,1.204,null,1.204,null,1.202,null,1.198,null,1.194,null,1.189,null,1.183]
[null,"真南から東へ70°以上、90°未満",{"$nulls":6},1.171,null,1.173,null,1.173,null,1.171,null,1.167,null,1.163,null,1.158,null,1.153]
{"$rows_empty":37}
["早見表１－６　換気エネルギー削減率 "]
[]
["※","空気集熱の稼働・停止に連動して24時間換気が停止・稼働する工夫を行う場合、換気エネルギー削減"]
[null,"率は以下とします。"]
["※","使用する早見表を別添様式2-5と合わせて提出してください。"]
[null,"その際、該当する値のセルの色を変更する、「○」をつけるなど、転記した値がわかるように明示してください。"]
[]
[]
[{"$nulls":8},"地域"]
[{"$nulls":8},"Ⅰa",null,"Ⅰb",null,"Ⅱ",null,"Ⅲ",null,"Ⅳa",null,"Ⅳb",null,"Ⅴ"]
["換気エネルギー削減率 ",{"$nulls":7},0.24,null,0.24,null,0.26,null,0.3,null,0.31,null,0.33,null,0.33]

{"sheet":"別添様式2-6-A・事業主基準_太陽光発電（早見表）","index":8,"n_rows":136,"n_cols":24,"rows_kept":136,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[23,0,29,0],[23,1,23,9],[23,10,23,11],[22,14,22,15],[22,16,22,17],[22,18,22,19],[23,14,23,15],[23,16,23,17],[26,1,26,9],[26,10,26,11],[44,0,44,23],[81,0,81,23],[9,0,9,23],[10,0,10,23],[13,0,13,23],[22,20,22,21],[22,22,22,23],[29,1,29,9],[29,10,29,11],[29,12,29,13],[1,0,1,23],[2,0,2,4],[2,5,2,23],[21,0,22,9],[21,10,21,23],[22,10,22,11],[22,12,22,13],[18,0,18,23],[26,12,26,13],[26,14,26,15],[26,16,26,17],[23,12,23,13],[23,18,23,19],[23,20,23,21],[25,20,25,21],[23,22,23,23],[24,1,24,9],[24,10,24,11],[24,12,24,13],[24,14,24,15],[24,16,24,17],[24,18,24,19],[24,20,24,21],[24,22,24,23],[25,1,25,9],[25,10,25,11],[25,12,25,13],[25,14,25,15],[25,16,25,17],[25,18,25,19],[25,22,25,23],[26,18,26,19],[26,20,26,21],[26,22,26,23],[27,1,27,9],[27,10,27,11],[27,12,27,13],[27,14,27,15],[27,16,27,17],[27,18,27,19],[27,20,27,21],[27,22,27,23],[28,1,28,9],[28,10,28,11],[28,12,28,13],[28,14,28,15],[28,16,28,17],[28,18,28,19],[28,20,28,21],[28,22,28,23],[33,18,33,19],[33,20,33,21],[33,22,33,23],[29,14,29,15],[29,16,29,17],[29,18,29,19],[29,20,29,21],[38,1,38,9],[38,10,38,11],[38,12,38,13],[29,22,29,23],[32,0,33,9],[32,10,32,23],[33,10,33,11],[33,12,33,13],[33,14,33,15],[33,16,33,17],[34,14,34,15],[34,16,34,17],[34,18,34,19],[34,20,34,21],[34,0,40,0],[34,1,34,9],[34,10,34,11],[34,12,34,13],[36,1,36,9],[36,10,36,11],[36,20,36,21],[34,22,34,23],[35,1,35,9],[35,10,35,11],[35,12,35,13],[35,14,35,15],[35,16,35,17],[35,18,35,19],[35,20,35,21],[35,22,35,23],[37,1,37,9],[37,10,37,11],[37,12,37,13],[37,14,37,15],[36,14,36,15],[36,16,36,17],[36,12,36,13],[38,16,38,17],[38,18,38,19],[38,20,38,21],[36,22,36,23],[37,16,37,17],[37,18,37,19],[37,20,37,21],[37,22,37,23],[38,22,38,23],[36,18,36,19],[39,18,39,19],[39,20,39,21],[39,22,39,23],[39,1,39,9],[39,10,39,11],[39,12,39,13],[39,14,39,15],[40,16,40,17],[40,18,40,19],[40,20,40,21],[40,22,40,23],[38,14,38,15],[40,1,40,9],[40,10,40,11],[40,12,40,13],[40,14,40,15],[39,16,39,17],[47,0,48,9],[47,10,47,23],[48,10,48,11],[48,12,48,13],[48,14,48,15],[48,16,48,17],[48,18,48,19],[48,20,48,21],[48,22,48,23],[49,0,55,0],[49,1,49,9],[49,10,49,11],[49,12,49,13],[55,1,55,9],[55,10,55,11],[55,12,55,13],[49,14,49,15],[49,16,49,17],[52,1,52,9],[52,10,52,11],[52,12,52,13],[52,14,52,15],[52,16,52,17],[49,18,49,19],[49,20,49,21],[49,22,49,23],[50,1,50,9],[50,10,50,11],[50,12,50,13],[50,14,50,15],[50,16,50,17],[50,18,50,19],[50,20,50,21],[50,22,50,23],[51,1,51,9],[51,10,51,11],[51,12,51,13],[51,14,51,15],[51,16,51,17],[51,18,51,19],[51,20,51,21],[51,22,51,23],[52,18,52,19],[52,20,52,21],[52,22,52,23],[53,1,53,9],[53,10,53,11],[53,12,53,13],[53,14,53,15],[53,16,53,17],[53,18,53,19],[53,20,53,21],[53,22,53,23],[54,1,54,9],[54,10,54,11],[54,12,54,13],[54,14,54,15],[54,16,54,17],[54,18,54,19],[54,20,54,21],[54,22,54,23],[59,18,59,19],[59,20,59,21],[59,22,59,23],[55,14,55,15],[55,16,55,17],[55,18,55,19],[55,20,55,21],[64,1,64,9],[64,10,64,11],[64,12,64,13],[55,22,55,23],[58,0,59,9],[58,10,58,23],[59,10,59,11],[59,12,59,13],[59,14,59,15],[59,16,59,17],[60,14,60,15],[60,16,60,17],[60,18,60,19],[60,20,60,21],[60,0,66,0],[60,1,60,9],[60,10,60,11],[60,12,60,13],[62,1,62,9],[62,10,62,11],[62,20,62,21],[60,22,60,23],[61,1,61,9],[61,10,61,11],[61,12,61,13],[61,14,61,15],[61,16,61,17],[61,18,61,19],[61,20,61,21],[61,22,61,23],[63,1,63,9],[63,10,63,11],[63,12,63,13],[63,14,63,15],[62,14,62,15],[62,16,62,17],[62,12,62,13],[64,16,64,17],[64,18,64,19],[64,20,64,21],[62,22,62,23],[63,16,63,17],[63,18,63,19],[63,20,63,21],[63,22,63,23],[64,22,64,23],[62,18,62,19],[65,18,65,19],[65,20,65,21],[65,22,65,23],[65,1,65,9],[65,10,65,11],[65,12,65,13],[65,14,65,15],[66,16,66,17],[66,18,66,19],[66,20,66,21],[66,22,66,23],[64,14,64,15],[66,1,66,9],[66,10,66,11],[66,12,66,13],[66,14,66,15],[65,16,65,17],[69,0,70,9],[69,10,69,23],[70,10,70,11],[70,12,70,13],[70,14,70,15],[70,16,70,17],[70,18,70,19],[70,20,70,21],[70,22,70,23],[71,0,77,0],[71,1,71,9],[71,10,71,11],[71,12,71,13],[77,1,77,9],[77,10,77,11],[77,12,77,13],[71,14,71,15],[71,16,71,17],[74,1,74,9],[74,10,74,11],[74,12,74,13],[74,14,74,15],[74,16,74,17],[71,18,71,19],[71,20,71,21],[71,22,71,23],[72,1,72,9],[72,10,72,11],[72,12,72,13],[72,14,72,15],[72,16,72,17],[72,18,72,19],[72,20,72,21],[72,22,72,23],[73,1,73,9],[73,10,73,11],[73,12,73,13],[73,14,73,15],[73,16,73,17],[73,18,73,19],[73,20,73,21],[73,22,73,23],[74,18,74,19],[74,20,74,21],[74,22,74,23],[75,1,75,9],[75,10,75,11],[75,12,75,13],[75,14,75,15],[75,16,75,17],[75,18,75,19],[75,20,75,21],[75,22,75,23],[76,1,76,9],[76,10,76,11],[76,12,76,13],[76,14,76,15],[76,16,76,17],[76,18,76,19],[76,20,76,21],[76,22,76,23],[85,18,85,19],[85,20,85,21],[85,22,85,23],[77,14,77,15],[77,16,77,17],[77,18,77,19],[77,20,77,21],[90,1,90,9],[90,10,90,11],[90,12,90,13],[77,22,77,23],[84,0,85,9],[84,10,84,23],[85,10,85,11],[85,12,85,13],[85,14,85,15],[85,16,85,17],[86,14,86,15],[86,16,86,17],[86,18,86,19],[86,20,86,21],[86,0,92,0],[86,1,86,9],[86,10,86,11],[86,12,86,13],[88,1,88,9],[88,10,88,11],[88,20,88,21],[86,22,86,23],[87,1,87,9],[87,10,87,11],[87,12,87,13],[87,14,87,15],[87,16,87,17],[87,18,87,19],[87,20,87,21],[87,22,87,23],[89,1,89,9],[89,10,89,11],[89,12,89,13],[89,14,89,15],[88,14,88,15],[88,16,88,17],[88,12,88,13],[90,16,90,17],[90,18,90,19],[90,20,90,21],[88,22,88,23],[89,16,89,17],[89,18,89,19],[89,20,89,21],[89,22,89,23],[90,22,90,23],[88,18,88,19],[91,18,91,19],[91,20,91,21],[91,22,91,23],[91,1,91,9],[91,10,91,11],[91,12,91,13],[91,14,91,15],[92,16,92,17],[92,18,92,19],[92,20,92,21],[92,22,92,23],[90,14,90,15],[92,1,92,9],[92,10,92,11],[92,12,92,13],[92,14,92,15],[91,16,91,17],[95,0,96,9],[95,10,95,23],[96,10,96,11],[96,12,96,13],[96,14,96,15],[96,16,96,17],[96,18,96,19],[96,20,96,21],[96,22,96,23],[97,0,103,0],[97,1,97,9],[97,10,97,11],[97,12,97,13],[103,1,103,9],[103,10,103,11],[103,12,103,13],[97,14,97,15],[97,16,97,17],[100,1,100,9],[100,10,100,11],[100,12,100,13],[100,14,100,15],[100,16,100,17],[97,18,97,19],[97,20,97,21],[97,22,97,23],[98,1,98,9],[98,10,98,11],[98,12,98,13],[98,14,98,15],[98,16,98,17],[98,18,98,19],[98,20,98,21],[98,22,98,23],[99,1,99,9],[99,10,99,11],[99,12,99,13],[99,14,99,15],[99,16,99,17],[99,18,99,19],[99,20,99,21],[99,22,99,23],[100,18,100,19],[100,20,100,21],[100,22,100,23],[101,1,101,9],[101,10,101,11],[101,12,101,13],[101,14,101,15],[101,16,101,17],[101,18,101,19],[101,20,101,21],[101,22,101,23],[102,1,102,9],[102,10,102,11],[102,12,102,13],[102,14,102,15],[102,16,102,17],[102,18,102,19],[102,20,102,21],[102,22,102,23],[107,18,107,19],[107,20,107,21],[107,22,107,23],[103,14,103,15],[103,16,103,17],[103,18,103,19],[103,20,103,21],[112,1,112,9],[112,10,112,11],[112,12,112,13],[103,22,103,23],[106,0,107,9],[106,10,106,23],[107,10,107,11],[107,12,107,13],[107,14,107,15],[107,16,107,17],[109,22,109,23],[108,14,108,15],[108,16,108,17],[108,18,108,19],[108,20,108,21],[108,0,114,0],[108,1,108,9],[108,10,108,11],[108,12,108,13],[110,1,110,9],[110,18,110,19],[110,20,110,21],[108,22,108,23],[109,1,109,9],[109,10,109,11],[109,12,109,13],[109,14,109,15],[109,16,109,17],[109,18,109,19],[109,20,109,21],[111,1,111,9],[111,10,111,11],[111,12,111,13],[111,14,111,15],[110,14,110,15],[110,16,110,17],[110,10,110,11],[110,12,110,13],[114,12,114,13],[112,16,112,17],[112,18,112,19],[112,20,112,21],[110,22,110,23],[111,16,111,17],[111,18,111,19],[111,20,111,21],[111,22,111,23],[112,22,112,23],[112,14,112,15],[114,14,114,15],[114,16,114,17],[114,18,114,19],[114,20,114,21],[113,1,113,9],[113,10,113,11],[113,12,113,13],[113,14,113,15],[113,16,113,17],[118,1,118,6],[118,7,119,10],[119,1,119,3],[119,4,119,6],[114,22,114,23],[113,20,113,21],[113,22,113,23],[113,18,113,19],[114,1,114,9],[114,10,114,11],[120,1,120,3],[120,4,120,6],[120,7,120,10],[121,1,121,3],[121,4,121,6],[121,7,121,10],[126,1,126,3],[126,4,126,6],[126,7,126,10],[122,1,122,3],[122,4,122,6],[122,7,122,10],[123,1,123,3],[123,4,123,6],[123,7,123,10],[130,1,130,3],[130,4,130,6],[130,7,130,10],[124,1,124,3],[124,4,124,6],[124,7,124,10],[128,7,128,10],[125,1,125,3],[125,4,125,6],[125,7,125,10],[127,4,127,6],[127,7,127,10],[128,1,128,3],[128,4,128,6],[129,4,129,6],[129,7,129,10],[135,1,135,22],[0,0,0,3],[131,1,131,6],[131,7,131,10],[132,1,132,6],[132,7,132,10],[133,1,133,6],[133,7,133,10],[129,1,129,3],[127,1,127,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["住宅A",{"$nulls":22},"（別添様式２－６－A・事業主基準）"]
["一次エネルギー消費量の計算書　【太陽光発電を導入する場合（早見表）】"]
["住宅名称"]
[]
["※別添様式2-1で記載する太陽光発電の計算根拠として、早見表を提出してください。"]
["※本様式は算定要領の【STEP4】に対応しています。"]
[]
["早見表を使用して計算する場合"]
[]
["断熱地域区分別の1kWあたりの一次エネルギー削減量の早見表から、提案システムの方位、傾斜角に応じた値を求め、別添様式2-1の 「2の⑫、⑭、⑯、⑱」に転記してください。"]
["早見表を使用する際には、早見表の該当する値のセルの、色を変更する、「○」をつけるなど、転記した値がわかるように明示してください。"]
[]
["※詳細が未定の場合は、方位：真南、傾斜角：30°として計算することが可能です。"]
["※設置勾配(寸表示)の傾斜角(度表示)との対応については、算定要領の別表4を参考としてください。"]
[]
[]
["太陽光発電設備の１kWあたりのエネルギー消費削減量の早見表"]
[]
["※該当する地域区分を□を■で選択し、太陽光発電設備の方位角及び傾斜角に該当するものから、\n　1kWあたりのエネルギー消費削減量を求めてください。"]
[]
["□","Ⅰa地域",{"$nulls":21},"1kWあたりの一次エネルギー消費削減量（GJ/kW・年)"]
[{"$nulls":10},"傾斜角"]
[{"$nulls":10},"0°",null,"10°",null,"20°",null,"30°",null,"40°",null,"60°",null,"90°"]
["方位角","真南から東・西へ15°未満",{"$nulls":8},8.77391599683007,null,9.339975093399751,null,9.62300464168459,null,9.906034189969432,null,9.906034189969432,null,9.05694554511491,null,6.226650062266501]
[null,"真南から東または西へ15°以上45°未満",{"$nulls":8},8.77391599683007,null,9.339975093399751,null,9.62300464168459,null,9.62300464168459,null,9.339975093399751,null,8.490886448545227,null,5.943620513981659]
[null,"真南から東または西へ45°以上75°未満",{"$nulls":8},8.77391599683007,null,9.05694554511491,null,9.05694554511491,null,8.77391599683007,null,8.490886448545227,null,7.6417978036907055,null,5.094531869127136]
[null,"真南から東または西へ75°以上105°未満",{"$nulls":8},8.77391599683007,null,8.490886448545227,null,8.207856900260387,null,7.924827351975545,null,7.358768255405864,null,6.226650062266501,null,4.245443224272614]
[null,"真南から東または西へ105°以上135°未満",{"$nulls":8},8.77391599683007,null,8.207856900260387,null,7.6417978036907055,null,6.792709158836182,null,6.226650062266501,null,4.811502320842295,null,3.1133250311332503]
[null,"真南から東または西へ135°以上165°未満",{"$nulls":8},8.77391599683007,null,7.924827351975545,null,7.0757387071210225,null,6.226650062266501,null,5.377561417411978,null,3.9624136759877726,null,2.2642363862787276]
[null,"真南から東・西へ165°以上真北まで",{"$nulls":8},8.77391599683007,null,7.924827351975545,null,6.792709158836182,null,5.943620513981659,null,5.094531869127136,null,3.396354579418091,null,1.9812068379938863]
[]
["□","Ⅰb地域",{"$nulls":21},"1kWあたりの一次エネルギー消費削減量（GJ/kW・年)"]
[{"$nulls":10},"傾斜角"]
[{"$nulls":10},"0°",null,"10°",null,"20°",null,"30°",null,"40°",null,"60°",null,"90°"]
["方位角","真南から東・西へ15°未満",{"$nulls":8},8.940932164282419,null,9.51776649746193,null,9.806183664051684,null,9.806183664051684,null,9.51776649746193,null,8.652514997692663,null,5.7683433317951085]
[null,"真南から東または西へ15°以上45°未満",{"$nulls":8},8.940932164282419,null,9.229349330872173,null,9.51776649746193,null,9.51776649746193,null,9.51776649746193,null,8.364097831102907,null,5.7683433317951085]
[null,"真南から東または西へ45°以上75°未満",{"$nulls":8},8.940932164282419,null,9.229349330872173,null,9.229349330872173,null,8.940932164282419,null,8.652514997692663,null,7.498846331333641,null,5.191508998615597]
[null,"真南から東または西へ75°以上105°未満",{"$nulls":8},8.940932164282419,null,8.652514997692663,null,8.652514997692663,null,8.07568066451315,null,7.787263497923396,null,6.633594831564373,null,4.326257498846331]
[null,"真南から東または西へ105°以上135°未満",{"$nulls":8},8.940932164282419,null,8.364097831102907,null,7.787263497923396,null,7.210429164743885,null,6.633594831564373,null,5.191508998615597,null,3.4610059990770647]
[null,"真南から東または西へ135°以上165°未満",{"$nulls":8},8.940932164282419,null,8.364097831102907,null,7.498846331333641,null,6.633594831564373,null,5.7683433317951085,null,4.037840332256575,null,2.5957544993077986]
[null,"真南から東・西へ165°以上真北まで",{"$nulls":8},8.940932164282419,null,8.07568066451315,null,7.210429164743885,null,6.345177664974619,null,5.191508998615597,null,3.7494231656668204,null,2.0189201661282876]
[]
["太陽光発電設備の１kWあたりのエネルギー消費削減量の早見表"]
[]
["※該当する地域区分を□を■で選択し、太陽光発電設備の方位角及び傾斜角に該当するものから、\n　1kWあたりのエネルギー消費削減量を求めてください。"]
[]
["□","Ⅱ地域",{"$nulls":21},"1kWあたりの一次エネルギー消費削減量（GJ/kW・年)"]
[{"$nulls":10},"傾斜角"]
[{"$nulls":10},"0°",null,"10°",null,"20°",null,"30°",null,"40°",null,"60°",null,"90°"]
["方位角","真南から東・西へ15°未満",{"$nulls":8},8.72783130847647,null,9.076944560815528,null,9.426057813154587,null,9.426057813154587,null,9.426057813154587,null,8.37871805613741,null,5.585812037424941]
[null,"真南から東または西へ15°以上45°未満",{"$nulls":8},8.72783130847647,null,9.076944560815528,null,9.426057813154587,null,9.426057813154587,null,9.076944560815528,null,8.029604803798351,null,5.585812037424941]
[null,"真南から東または西へ45°以上75°未満",{"$nulls":8},8.72783130847647,null,9.076944560815528,null,9.076944560815528,null,8.72783130847647,null,8.37871805613741,null,7.331378299120234,null,4.887585532746822]
[null,"真南から東または西へ75°以上105°未満",{"$nulls":8},8.72783130847647,null,8.72783130847647,null,8.37871805613741,null,8.029604803798351,null,7.680491551459293,null,6.633151794442117,null,4.189359028068705]
[null,"真南から東または西へ105°以上135°未満",{"$nulls":8},8.72783130847647,null,8.37871805613741,null,8.029604803798351,null,7.331378299120234,null,6.633151794442117,null,5.236698785085882,null,3.491132523390588]
[null,"真南から東または西へ135°以上165°未満",{"$nulls":8},8.72783130847647,null,8.029604803798351,null,7.331378299120234,null,6.633151794442117,null,5.934925289763998,null,4.189359028068705,null,2.7929060187124706]
[null,"真南から東・西へ165°以上真北まで",{"$nulls":8},8.72783130847647,null,8.029604803798351,null,7.331378299120234,null,6.284038542103058,null,5.585812037424941,null,3.8402457757296466,null,2.0946795140343526]
[]
["□","Ⅲ地域",{"$nulls":21},"1kWあたりの一次エネルギー消費削減量（GJ/kW・年)"]
[{"$nulls":10},"傾斜角"]
[{"$nulls":10},"0°",null,"10°",null,"20°",null,"30°",null,"40°",null,"60°",null,"90°"]
["方位角","真南から東・西へ15°未満",{"$nulls":8},9.775171065493645,null,10.473397570171764,null,10.473397570171764,null,10.473397570171764,null,10.473397570171764,null,9.076944560815528,null,5.934925289763998]
[null,"真南から東または西へ15°以上45°未満",{"$nulls":8},9.775171065493645,null,10.124284317832705,null,10.473397570171764,null,10.473397570171764,null,10.124284317832705,null,9.076944560815528,null,5.934925289763998]
[null,"真南から東または西へ45°以上75°未満",{"$nulls":8},9.775171065493645,null,10.124284317832705,null,10.124284317832705,null,9.775171065493645,null,9.426057813154587,null,8.029604803798351,null,5.236698785085882]
[null,"真南から東または西へ75°以上105°未満",{"$nulls":8},9.775171065493645,null,9.775171065493645,null,9.426057813154587,null,9.076944560815528,null,8.37871805613741,null,6.982265046781176,null,4.538472280407764]
[null,"真南から東または西へ105°以上135°未満",{"$nulls":8},9.775171065493645,null,9.426057813154587,null,8.72783130847647,null,8.029604803798351,null,7.331378299120234,null,5.934925289763998,null,3.491132523390588]
[null,"真南から東または西へ135°以上165°未満",{"$nulls":8},9.775171065493645,null,9.076944560815528,null,8.37871805613741,null,7.331378299120234,null,6.284038542103058,null,4.538472280407764,null,2.7929060187124706]
[null,"真南から東・西へ165°以上真北まで",{"$nulls":8},9.775171065493645,null,9.076944560815528,null,8.029604803798351,null,6.982265046781176,null,5.934925289763998,null,4.189359028068705,null,2.443792766373411]
[]
["□","Ⅳa地域",{"$nulls":21},"1kWあたりの一次エネルギー消費削減量（GJ/kW・年)"]
[{"$nulls":10},"傾斜角"]
[{"$nulls":10},"0°",null,"10°",null,"20°",null,"30°",null,"40°",null,"60°",null,"90°"]
["方位角","真南から東・西へ15°未満",{"$nulls":8},9.018759018759019,null,9.37950937950938,null,9.740259740259742,null,10.1010101010101,null,9.740259740259742,null,9.018759018759019,null,6.132756132756132]
[null,"真南から東または西へ15°以上45°未満",{"$nulls":8},9.018759018759019,null,9.37950937950938,null,9.740259740259742,null,9.740259740259742,null,9.37950937950938,null,8.297258297258296,null,5.772005772005772]
[null,"真南から東または西へ45°以上75°未満",{"$nulls":8},9.018759018759019,null,9.018759018759019,null,9.018759018759019,null,9.018759018759019,null,8.658008658008658,null,7.575757575757575,null,5.05050505050505]
[null,"真南から東または西へ75°以上105°未満",{"$nulls":8},9.018759018759019,null,8.658008658008658,null,8.297258297258296,null,7.936507936507937,null,7.575757575757575,null,6.4935064935064934,null,3.9682539682539684]
[null,"真南から東または西へ105°以上135°未満",{"$nulls":8},9.018759018759019,null,8.297258297258296,null,7.936507936507937,null,7.2150072150072155,null,6.4935064935064934,null,5.05050505050505,null,3.2467532467532467]
[null,"真南から東または西へ135°以上165°未満",{"$nulls":8},9.018759018759019,null,8.297258297258296,null,7.2150072150072155,null,6.4935064935064934,null,5.411255411255412,null,3.9682539682539684,null,2.525252525252525]
[null,"真南から東・西へ165°以上真北まで",{"$nulls":8},9.018759018759019,null,7.936507936507937,null,7.2150072150072155,null,6.132756132756132,null,5.05050505050505,null,3.6075036075036078,null,2.1645021645021645]
[]
["太陽光発電設備の１kWあたりのエネルギー消費削減量の早見表"]
[]
["※該当する地域区分を□を■で選択し、太陽光発電設備の方位角及び傾斜角に該当するものから、\n　1kWあたりのエネルギー消費削減量を求めてください。"]
[]
["□","Ⅳb地域",{"$nulls":21},"1kWあたりの一次エネルギー消費削減量（GJ/kW・年)"]
[{"$nulls":10},"傾斜角"]
[{"$nulls":10},"0°",null,"10°",null,"20°",null,"30°",null,"40°",null,"60°",null,"90°"]
["方位角","真南から東・西へ15°未満",{"$nulls":8},9.961629279811099,null,10.330578512396693,null,10.69952774498229,null,10.69952774498229,null,10.330578512396693,null,9.223730814639906,null,5.90318772136954]
[null,"真南から東または西へ15°以上45°未満",{"$nulls":8},9.961629279811099,null,10.330578512396693,null,10.330578512396693,null,10.330578512396693,null,9.961629279811099,null,8.85478158205431,null,5.534238488783943]
[null,"真南から東または西へ45°以上75°未満",{"$nulls":8},9.961629279811099,null,9.961629279811099,null,9.961629279811099,null,9.961629279811099,null,9.223730814639906,null,8.116883116883116,null,5.165289256198347]
[null,"真南から東または西へ75°以上105°未満",{"$nulls":8},9.961629279811099,null,9.961629279811099,null,9.592680047225501,null,9.223730814639906,null,8.485832349468712,null,7.0100354191263285,null,4.796340023612751]
[null,"真南から東または西へ105°以上135°未満",{"$nulls":8},9.961629279811099,null,9.592680047225501,null,8.85478158205431,null,8.116883116883116,null,7.378984651711925,null,5.90318772136954,null,3.6894923258559627]
[null,"真南から東または西へ135°以上165°未満",{"$nulls":8},9.961629279811099,null,9.223730814639906,null,8.485832349468712,null,7.74793388429752,null,6.641086186540732,null,4.796340023612751,null,2.95159386068477]
[null,"真南から東・西へ165°以上真北まで",{"$nulls":8},9.961629279811099,null,9.223730814639906,null,8.485832349468712,null,7.378984651711925,null,6.272136953955135,null,4.427390791027155,null,2.5826446280991733]
[]
["□","Ⅴ地域",{"$nulls":21},"1kWあたりの一次エネルギー消費削減量（GJ/kW・年)"]
[{"$nulls":10},"傾斜角"]
[{"$nulls":10},"0°",null,"10°",null,"20°",null,"30°",null,"40°",null,"60°",null,"90°"]
["方位角","真南から東・西へ15°未満",{"$nulls":8},10.50747198007472,null,10.896637608966376,null,11.285803237858033,null,11.285803237858033,null,10.896637608966376,null,9.729140722291408,null,5.837484433374845]
[null,"真南から東または西へ15°以上45°未満",{"$nulls":8},10.50747198007472,null,10.896637608966376,null,11.285803237858033,null,10.896637608966376,null,10.50747198007472,null,9.339975093399751,null,5.837484433374845]
[null,"真南から東または西へ45°以上75°未満",{"$nulls":8},10.50747198007472,null,10.896637608966376,null,10.50747198007472,null,10.50747198007472,null,10.118306351183064,null,8.561643835616438,null,5.448318804483188]
[null,"真南から東または西へ75°以上105°未満",{"$nulls":8},10.50747198007472,null,10.50747198007472,null,10.118306351183064,null,9.729140722291408,null,8.950809464508094,null,7.39414694894147,null,5.059153175591532]
[null,"真南から東または西へ105°以上135°未満",{"$nulls":8},10.50747198007472,null,10.118306351183064,null,9.339975093399751,null,8.950809464508094,null,7.783312577833127,null,6.2266500622665015,null,3.8916562889165633]
[null,"真南から東または西へ135°以上165°未満",{"$nulls":8},10.50747198007472,null,9.729140722291408,null,8.950809464508094,null,8.172478206724783,null,7.004981320049813,null,5.059153175591532,null,2.724159402241594]
[null,"真南から東・西へ165°以上真北まで",{"$nulls":8},10.50747198007472,null,9.729140722291408,null,8.950809464508094,null,7.783312577833127,null,6.615815691158157,null,4.6699875466998755,null,2.3349937733499377]
[]
["□","Ⅵ地域",{"$nulls":21},"1kWあたりの一次エネルギー消費削減量（GJ/kW・年)"]
[{"$nulls":10},"傾斜角"]
[{"$nulls":10},"0°",null,"10°",null,"20°",null,"30°",null,"40°",null,"60°",null,"90°"]
["方位角","真南から東・西へ15°未満",{"$nulls":8},10.704874835309617,null,10.704874835309617,null,10.704874835309617,null,10.2931488801054,null,9.881422924901184,null,8.234519104084322,null,4.940711462450592]
[null,"真南から東または西へ15°以上45°未満",{"$nulls":8},10.704874835309617,null,10.704874835309617,null,10.704874835309617,null,10.2931488801054,null,9.881422924901184,null,8.234519104084322,null,4.940711462450592]
[null,"真南から東または西へ45°以上75°未満",{"$nulls":8},10.704874835309617,null,10.704874835309617,null,10.2931488801054,null,9.881422924901184,null,9.469696969696967,null,7.8227931488801055,null,4.940711462450592]
[null,"真南から東または西へ75°以上105°未満",{"$nulls":8},10.704874835309617,null,10.2931488801054,null,10.2931488801054,null,9.469696969696967,null,9.057971014492752,null,7.411067193675889,null,4.940711462450592]
[null,"真南から東または西へ105°以上135°未満",{"$nulls":8},10.704874835309617,null,10.2931488801054,null,9.881422924901184,null,9.057971014492752,null,8.234519104084322,null,6.587615283267457,null,4.117259552042161]
[null,"真南から東または西へ135°以上165°未満",{"$nulls":8},10.704874835309617,null,10.2931488801054,null,9.469696969696967,null,8.646245059288537,null,7.8227931488801055,null,5.7641633728590245,null,3.2938076416337285]
[null,"真南から東・西へ165°以上真北まで",{"$nulls":8},10.704874835309617,null,9.881422924901184,null,9.469696969696967,null,8.646245059288537,null,7.411067193675889,null,5.352437417654809,null,2.8820816864295122]
[]
["設置勾配(寸表示)の傾斜角(度表示)との対応表"]
[]
[null,"設置勾配",{"$nulls":5},"算定ツールの\n計算に使用する\n傾斜角"]
[null,"勾配",null,null,"角度"]
[null,"水平",null,null,"0°",null,null,"0°"]
[null,"1寸",null,null,"5.71°",null,null,"10°"]
[null,"2寸",null,null,"11.31°",null,null,"10°"]
[null,"3寸",null,null,"16.70°",null,null,"20°"]
[null,"4寸",null,null,"21.80°",null,null,"20°"]
[null,"5寸",null,null,"26.57°",null,null,"30°"]
[null,"6寸",null,null,"30.96°",null,null,"30°"]
[null,"7寸",null,null,"34.99°",null,null,"30°"]
[null,"8寸",null,null,"38.66°",null,null,"40°"]
[null,"9寸",null,null,"41.99°",null,null,"40°"]
[null,"10寸",null,null,"45.00°",null,null,"40°"]
[null,"～50°未満",{"$nulls":5},"40°"]
[null,"50°以上、75°未満",{"$nulls":5},"60°"]
[null,"75°以上",{"$nulls":5},"90°"]
[]
[null,"（注）算定ツールの計算に使用する傾斜角は、設置勾配（寸表示）を角度（度表示）に換算して\n      四捨五入し、該当する傾斜角を選択してください。"]

{"sheet":"別添様式2-6-B・事業主基準_太陽光発電（算定ツール）","index":9,"n_rows":100,"n_cols":24,"rows_kept":100,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[26,21,26,22],[51,0,51,1],[17,19,17,20],[19,21,19,22],[4,0,4,23],[57,0,60,1],[60,2,60,21],[52,22,52,23],[51,22,51,23],[51,2,51,21],[36,12,36,15],[18,21,18,22],[23,21,23,22],[21,21,21,22],[67,22,67,23],[61,22,61,23],[62,22,62,23],[50,2,50,21],[37,6,37,7],[37,9,37,10],[14,11,14,18],[14,19,14,20],[14,21,14,22],[15,11,15,22],[21,19,21,20],[61,0,63,1],[49,0,49,21],[49,22,50,23],[36,1,36,4],[36,9,36,10],[64,0,66,1],[67,0,69,1],[72,22,72,23],[71,2,71,21],[71,22,71,23],[70,22,70,23],[70,2,70,21],[72,2,72,21],[70,0,72,1],[66,22,66,23],[37,2,37,3],[37,19,37,20],[37,11,37,12],[16,11,21,13],[28,10,28,23],[18,14,18,18],[26,10,26,18],[21,14,21,18],[25,10,25,18],[25,19,25,22],[22,21,22,22],[19,14,19,18],[20,19,20,20],[37,13,37,14],[13,10,13,18],[13,19,13,22],[36,18,36,21],[16,21,16,22],[16,19,16,20],[18,19,18,20],[27,21,27,22],[26,19,26,20],[27,10,27,18],[22,19,22,20],[12,0,27,8],[19,19,19,20],[17,21,17,22],[20,14,20,18],[23,11,23,18],[23,19,23,20],[27,19,27,20],[17,14,17,18],[22,11,22,18],[57,2,57,21],[69,22,69,23],[69,2,69,21],[57,22,57,23],[56,22,56,23],[53,22,53,23],[58,2,58,21],[64,2,64,21],[60,22,60,23],[63,2,63,21],[66,2,66,21],[65,2,65,21],[62,2,62,21],[53,0,56,1],[54,22,54,23],[68,22,68,23],[59,22,59,23],[65,22,65,23],[64,22,64,23],[58,22,58,23],[55,22,55,23],[68,2,68,21],[63,22,63,23],[87,7,87,10],[85,7,85,10],[89,4,89,6],[54,2,54,21],[52,2,52,21],[82,1,82,6],[52,0,52,1],[67,2,67,21],[61,2,61,21],[59,2,59,21],[83,4,83,6],[86,1,86,3],[82,7,83,10],[84,1,84,3],[85,1,85,3],[84,7,84,10],[83,1,83,3],[93,4,93,6],[89,7,89,10],[86,7,86,10],[88,7,88,10],[87,4,87,6],[90,4,90,6],[91,7,91,10],[92,7,92,10],[93,7,93,10],[90,7,90,10],[88,1,88,3],[90,1,90,3],[87,1,87,3],[93,1,93,3],[91,1,91,3],[92,1,92,3],[89,1,89,3],[99,1,99,22],[95,7,95,10],[96,7,96,10],[97,7,97,10],[97,1,97,6],[95,1,95,6],[96,1,96,6],[16,14,16,18],[94,7,94,10],[88,4,88,6],[84,4,84,6],[85,4,85,6],[86,4,86,6],[92,4,92,6],[73,0,73,23],[94,4,94,6],[91,4,91,6],[20,21,20,22],[94,1,94,3],[0,0,0,3],[56,2,56,21],[55,2,55,21],[2,5,2,23],[53,2,53,21],[50,0,50,1],[1,0,1,23],[2,0,2,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["住宅A",{"$nulls":22},"（別添様式２－６－B・事業主基準）"]
["一次エネルギー消費量の計算書　【太陽光発電を導入する場合（算定ツール）】"]
["住宅名称"]
[]
["※Webプログラムを使用した場合は、太陽光発電「あり」の計算結果のPDFファイルを印刷して\n　添付してください。"]
["　"]
["※別添様式2-1で記載する太陽光発電の計算根拠として条件等を記載してください。"]
["※本様式は算定要領の【STEP4】に対応しています。"]
[]
["算定ツールを使用して計算する場合"]
["（※別添様式2-6-Aの早見表の値の計算根拠となる計算方法）"]
[]
["\n算定ツールの計算結果を該当する欄に記載してください。\n\n●「太陽光発電」以外は、別添様式2-\n   2-Aまたは別添様式2-2-Bと同じ条\n   件で計算してください。\n●傾斜角については算定要領の別表4\n　 を参考としてください。\n\n※算定シートを使用した場合は、「住\n   宅事業建築主の判断の基準」におけ\n   る報告様式3を利用して計算条件と\n   計算結果を記載し、添付してくださ\n   い。\n",{"$nulls":9},"算定ツールの計算結果（太陽光発電ありの場合）"]
[{"$nulls":10},"項目",{"$nulls":8},"計算値"]
[{"$nulls":10},"(1)","基準一次エネルギー消費量",{"$nulls":9},"GJ/年"]
[{"$nulls":10},"(2)","当該住宅の一次エネルギー消費量"]
[{"$nulls":11},"(2-1)コージェネレーションシステムを設置しない場合",null,null,"暖房設備",{"$nulls":6},"GJ/年"]
[{"$nulls":14},"冷房設備",{"$nulls":6},"GJ/年"]
[{"$nulls":14},"換気設備",{"$nulls":6},"GJ/年"]
[{"$nulls":14},"給湯設備",{"$nulls":6},"GJ/年"]
[{"$nulls":14},"照明設備",{"$nulls":6},"GJ/年"]
[{"$nulls":14},"消費量小計",{"$nulls":6},"GJ/年"]
[{"$nulls":11},"太陽光発電の発電量（評価分）",{"$nulls":9},"GJ/年"]
[{"$nulls":11},"(2-2)コージェネレーションシステムを設置する場合",{"$nulls":9},"GJ/年"]
[]
[{"$nulls":10},"項目",{"$nulls":8},"計算値"]
[{"$nulls":10},"発電出力（公称最大出力）※2",{"$nulls":10},"kW"]
[{"$nulls":10},"地域・暖冷房方式別に定められた\n按分比率 （早見表から転記してください）",{"$nulls":10},"％"]
[{"$nulls":10},"※2　太陽光発電を2面以上設置する場合は、それぞれのパネル\n       の発電出力（公称最大出力）の合計値を記載してください。"]
[]
[]
[]
["※上表を入力すると自動で計算されますので、入力は不要です。"]
["※ピンク色の欄の数値を別添様式2-1に転記してください。"]
[]
["１）太陽光発電によるエネルギー消費削減量（省エネ量E：SE）"]
[null,"太陽光発電の\n発電量（評価分）",{"$nulls":7},"按分\n比率",null,null,"発電出力\n(公称最大出力)",{"$nulls":5},"１kWあたりの\nエネルギー\n消費削減量"]
[null,null,"",null,null,"÷","0.44",null,"÷","",null,"÷",null,"",{"$nulls":4},"＝","",null,"[GJ/kW年]"]
[{"$nulls":23},"⇒別添様式2-1の「2の⑫」に転記"]
[]
[]
[]
[]
["地域区分・暖冷房方式別の按分比率の早見表"]
[]
["※","早見表を別添様式2-6-Bと合わせて提出してください。"]
[null,"その際、該当する値のセルの色を変更する、または「○」をつけるなど、"]
[null,"転記した値がわかるように明示してください。"]
[]
["区分",{"$nulls":21},"按分\n比率"]
["地域\n区分",null,"暖冷房方式に係る区分"]
["Ⅰa",null,"すべての暖房方式",{"$nulls":19},0.803]
["Ⅰb",null,"すべての暖房方式",{"$nulls":19},0.788]
["Ⅱ",null,"ダクト式全館空気調和設備その他の住宅全体を連続的に暖房する方式",{"$nulls":19},0.761]
[null,null,"温水暖房、蓄熱暖房その他の全居室を連続的に暖房する方式",{"$nulls":19},0.765]
[null,null,"ルームエアコンディショナー以外の設備により主たる居室を間欠的に暖房する方式",{"$nulls":19},0.669]
[null,null,"ルームエアコンディショナーにより主たる居室を間欠的に暖房する方式",{"$nulls":19},0.651]
["Ⅲ",null,"ダクト式全館空気調和設備その他の住宅全体を連続的に暖房する方式",{"$nulls":19},0.769]
[null,null,"温水暖房、蓄熱暖房その他の全居室を連続的に暖房する方式",{"$nulls":19},0.77]
[null,null,"ルームエアコンディショナー以外の設備により主たる居室を間欠的に暖房する方式",{"$nulls":19},0.669]
[null,null,"ルームエアコンディショナーにより主たる居室を間欠的に暖房する方式",{"$nulls":19},0.651]
["Ⅳa",null,"ダクト式全館空気調和設備その他の住宅全体を連続的に暖房する方式",{"$nulls":19},0.751]
[null,null,"ルームエアコンディショナー以外の設備により主たる居室を間欠的に暖房する方式",{"$nulls":19},0.648]
[null,null,"ルームエアコンディショナーにより主たる居室を間欠的に暖房する方式",{"$nulls":19},0.63]
["Ⅳb",null,"ダクト式全館空気調和設備その他の住宅全体を連続的に暖房する方式",{"$nulls":19},0.744]
[null,null,"ルームエアコンディショナー以外の設備により主たる居室を間欠的に暖房する方式",{"$nulls":19},0.633]
[null,null,"ルームエアコンディショナーにより主たる居室を間欠的に暖房する方式",{"$nulls":19},0.616]
["Ⅴ",null,"ダクト式全館空気調和設備その他の住宅全体を連続的に暖房する方式",{"$nulls":19},0.709]
[null,null,"ルームエアコンディショナー以外の設備により主たる居室を間欠的に暖房する方式",{"$nulls":19},0.598]
[null,null,"ルームエアコンディショナーにより主たる居室を間欠的に暖房する方式",{"$nulls":19},0.584]
["Ⅵ",null,"ダクト式全館空気調和設備その他の住宅全体を連続的に冷房する方式",{"$nulls":19},0.702]
[null,null,"ルームエアコンディショナー以外の設備により主たる居室を間欠的に冷房する方式",{"$nulls":19},0.564]
[null,null,"ルームエアコンディショナーにより主たる居室を間欠的に冷房する方式",{"$nulls":19},0.552]
["※Ⅱ～Ⅵ地域において、暖房（Ⅵ地域は冷房）設備を設置しない場合については、\n　 「ルームエアコンディショナー以外の設備により主たる居室を間欠的に暖房（冷房）する方式」の\n　 按分比率を使用してください。"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["設置勾配(寸表示)の傾斜角(度表示)との対応表"]
[]
[null,"設置勾配",{"$nulls":5},"算定ツールの\n計算に使用する\n傾斜角"]
[null,"勾配",null,null,"角度"]
[null,"水平",null,null,"0°",null,null,"0°"]
[null,"1寸",null,null,"5.71°",null,null,"10°"]
[null,"2寸",null,null,"11.31°",null,null,"10°"]
[null,"3寸",null,null,"16.70°",null,null,"20°"]
[null,"4寸",null,null,"21.80°",null,null,"20°"]
[null,"5寸",null,null,"26.57°",null,null,"30°"]
[null,"6寸",null,null,"30.96°",null,null,"30°"]
[null,"7寸",null,null,"34.99°",null,null,"30°"]
[null,"8寸",null,null,"38.66°",null,null,"40°"]
[null,"9寸",null,null,"41.99°",null,null,"40°"]
[null,"10寸",null,null,"45.00°",null,null,"40°"]
[null,"～50°未満",{"$nulls":5},"40°"]
[null,"50°以上、75°未満",{"$nulls":5},"60°"]
[null,"75°以上",{"$nulls":5},"90°"]
[]
[null,"（注）算定ツールの計算に使用する傾斜角は、設置勾配（寸表示）を角度（度表示）に換算して\n      四捨五入し、該当する傾斜角を選択してください。"]

{"sheet":"別添様式3・事業主基準_審査委員会（提案内容）","index":10,"n_rows":8,"n_cols":25,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,1,0,4],[7,5,7,24],[1,1,1,24],[7,1,7,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"住宅A",{"$nulls":22},"（別添様式３・事業主基準）"]
[null,"導入する省エネ手法の内容【審査委員会が認める住宅として申請する場合】"]
[]
[null,"※審査委員会が認める住宅として申請する場合のみ提出してください。"]
[null,"※事業主基準の計算に反映されないもので、"]
[null,"　 提案する住宅に採用する技術の詳細と導入効果を記載して提出してください。"]
[]
[null,"住宅の名称"]

{"sheet":"別添様式4-A・事業主基準_事業計画（簡便計算）","index":11,"n_rows":40,"n_cols":23,"rows_kept":40,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[15,0,15,4],[23,0,23,1],[24,5,27,6],[23,2,23,4],[27,0,27,1],[27,2,27,4],[24,2,25,4],[26,2,26,4],[16,5,16,10],[2,0,2,22],[3,0,3,3],[6,18,7,22],[7,15,7,17],[4,0,4,3],[6,13,7,14],[6,11,7,12],[4,4,4,12],[3,4,3,22],[6,15,6,17],[6,0,7,4],[6,5,7,10],[9,0,9,4],[9,5,9,10],[13,15,13,17],[16,0,16,4],[12,0,12,14],[12,15,12,17],[11,0,11,4],[11,5,11,10],[28,13,28,14],[28,15,28,17],[23,15,23,17],[23,13,23,14],[23,18,23,22],[10,15,10,17],[11,18,11,22],[11,15,11,17],[11,13,11,14],[16,15,16,17],[10,5,10,10],[27,7,27,9],[13,5,13,10],[24,7,25,9],[27,10,27,12],[11,11,11,12],[26,7,26,9],[29,0,29,17],[23,5,23,6],[23,7,23,9],[24,10,25,12],[26,10,26,12],[26,15,26,17],[27,15,27,17],[28,7,28,9],[24,13,27,14],[23,10,23,12],[29,18,29,22],[24,0,25,1],[28,0,28,1],[28,2,28,4],[28,5,28,6],[24,15,25,17],[26,0,26,1],[24,18,25,22],[27,18,27,22],[26,18,26,22],[28,10,28,12],[9,18,9,22],[10,13,10,14],[13,18,13,22],[12,18,12,22],[16,13,16,14],[9,11,9,12],[14,15,14,17],[14,18,14,22],[16,11,16,12],[10,0,10,4],[8,0,8,4],[8,13,8,14],[9,13,9,14],[10,11,10,12],[8,18,8,22],[8,5,8,10],[8,11,8,12],[8,15,8,17],[9,15,9,17],[39,1,39,21],[15,11,15,12],[15,13,15,14],[15,15,15,17],[15,18,15,22],[38,1,38,21],[35,1,35,21],[36,1,36,21],[37,1,37,21],[28,18,28,22],[14,0,14,4],[14,5,14,10],[13,13,13,14],[13,0,13,4],[13,11,13,12],[14,11,14,12],[14,13,14,14],[0,0,0,3],[20,15,20,22],[20,0,20,4],[20,5,20,14],[15,5,15,10],[16,18,16,22],[17,0,17,14],[17,15,17,17],[17,18,17,22],[10,18,10,22]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["住宅A",{"$nulls":21},"（別添様式４－Ａ・事業主基準）"]
[]
["事業計画（簡便な計算方法：建設に要する費用の１／１０として申請する場合）"]
["住宅の名称"]
[]
["（１）補助対象となる部分の経費の内訳"]
["住宅の名称・項目",{"$nulls":4},"仕様・内容",{"$nulls":5},"数量",null,"単位",null,"金額",null,null,"備考"]
[{"$nulls":15},"[千円/戸]"]
["　１．調査設計計画費"]
[]
[]
[]
["　小計 a ［千円/戸］"]
["　２．効果の検証費"]
[]
[]
[]
["　小計 b  ［千円/戸］"]
[]
["（２）建設に要する費用"]
["３．建設費",{"$nulls":4},"小計 e ［千円/戸］"]
[]
["（３）補助申請額"]
["a",null,"b",null,null,"c",null,"d",null,null,"e",null,null,"f",null,"g",null,null,"h"]
["調査設計\n計画費",null,"効果の\n検証費",null,null,"補助率",null,"補助\n相当額１",null,null,"建設費",null,null,"補助率",null,"補助\n相当額２",null,null,"補助相当額１\n＋補助相当額２"]
[]
["小計a",null,"小計b",{"$nulls":4},"（a+b)×c",null,null,"小計e",{"$nulls":4},"e×f",null,null,"d+g"]
["［千円/戸］",null,"［千円/戸］",{"$nulls":4},"［千円/戸］",null,null,"［千円/戸］",{"$nulls":4},"［千円/戸］",null,null,"［千円/戸］"]
[{"$nulls":5},"1/2",null,"",{"$nulls":5},"1/10",null,"",null,null,""]
["補助申請額（hまたは1,650千円の低い額）　［千円/戸］",{"$nulls":17},""]
["※（１）、（２）の緑色の欄の数値を（３）の該当する欄に転記してください。"]
["※「a、b、e」欄で該当するものが無い場合は、必ず「０」を記入してください。"]
["※グレーの網掛け部分は自動で計算されますので、入力は不要です。"]
["※ピンク色の欄の数値を様式３－②の（５）に転記してください。"]
[]
["注１）","消費税は除いた額を記載してください。"]
["注２）","千円未満は切り捨て処理として計算してください。"]
["注３）","適宜、工事種別に項目を立てて記載してください。記入欄は、必要に応じて増やしてください。"]
["注４）","仕様・内容欄には、対象工事費等の内容、仕様・性能等がわかるよう記載してください。"]
["注５）","特記すべき内容がある場合には、備考欄に記載してください。"]

{"sheet":"別添様式4-B・事業主基準_事業計画（掛かり増し費用）","index":12,"n_rows":51,"n_cols":23,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[37,18,37,22],[37,11,37,14],[37,0,37,2],[37,3,37,6],[37,7,37,10],[33,0,34,2],[33,3,34,6],[35,3,35,6],[32,15,32,17],[32,18,32,22],[33,18,34,22],[35,7,35,10],[33,15,36,17],[35,18,35,22],[36,18,36,22],[45,1,45,21],[46,1,46,21],[47,1,47,21],[48,1,48,21],[44,1,44,21],[35,11,35,14],[36,11,36,14],[38,0,38,17],[38,18,38,22],[37,15,37,17],[49,1,49,21],[29,0,29,14],[29,15,29,17],[29,18,29,22],[33,7,34,10],[33,11,34,14],[35,0,35,2],[36,0,36,2],[36,3,36,6],[36,7,36,10],[27,0,27,4],[27,5,27,10],[27,11,27,12],[27,13,27,14],[28,0,28,4],[28,5,28,10],[28,11,28,12],[28,13,28,14],[28,15,28,17],[28,18,28,22],[27,15,27,17],[27,18,27,22],[26,15,26,17],[26,18,26,22],[25,15,25,17],[25,18,25,22],[26,0,26,4],[26,5,26,10],[25,0,25,4],[25,5,25,10],[25,11,25,12],[25,13,25,14],[26,11,26,12],[26,13,26,14],[24,0,24,14],[24,15,24,17],[24,18,24,22],[23,0,23,4],[23,5,23,10],[23,11,23,12],[23,13,23,14],[23,15,23,17],[23,18,23,22],[21,0,21,4],[21,5,21,10],[21,11,21,12],[21,13,21,14],[22,0,22,4],[22,5,22,10],[22,11,22,12],[22,13,22,14],[22,15,22,17],[22,18,22,22],[21,15,21,17],[21,18,21,22],[20,15,20,17],[20,18,20,22],[20,0,20,4],[20,5,20,10],[19,0,19,4],[19,5,19,10],[19,11,19,12],[19,13,19,14],[20,11,20,12],[20,13,20,14],[17,18,17,22],[18,0,18,4],[18,5,18,10],[18,11,18,12],[19,15,19,17],[19,18,19,22],[16,11,16,12],[16,13,16,14],[18,15,18,17],[18,13,18,14],[18,18,18,22],[17,0,17,4],[17,5,17,10],[17,11,17,12],[17,13,17,14],[17,15,17,17],[14,11,14,12],[14,13,14,14],[16,15,16,17],[16,18,16,22],[15,11,15,12],[15,13,15,14],[15,15,15,17],[15,18,15,22],[14,15,14,17],[14,18,14,22],[13,11,13,12],[13,13,13,14],[11,11,11,12],[11,13,11,14],[11,15,11,17],[11,18,11,22],[9,18,9,22],[7,15,7,17],[13,15,13,17],[13,18,13,22],[10,13,10,14],[12,0,12,14],[12,15,12,17],[12,18,12,22],[13,0,13,4],[13,5,13,10],[8,11,8,12],[8,13,8,14],[8,18,8,22],[6,0,7,4],[10,15,10,17],[10,18,10,22],[9,0,9,4],[9,5,9,10],[9,13,9,14],[9,15,9,17],[8,15,8,17],[6,13,7,14],[32,11,32,14],[2,0,2,22],[3,0,3,3],[3,4,3,22],[4,0,4,3],[4,4,4,12],[6,15,6,17],[6,18,7,22],[6,11,7,12],[10,11,10,12],[14,0,14,4],[14,5,14,10],[11,0,11,4],[11,5,11,10],[9,11,9,12],[10,0,10,4],[10,5,10,10],[8,0,8,4],[0,0,0,3],[32,0,32,2],[32,3,32,6],[32,7,32,10],[6,5,7,10],[16,0,16,4],[15,0,15,4],[15,5,15,10],[8,5,8,10],[16,5,16,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["住宅A",{"$nulls":21},"（別添様式４－B・事業主基準）"]
[]
["事業計画（建設費について掛かり増し費用相当額として申請する場合）"]
["住宅の名称"]
[]
["（１）補助対象となる部分の経費の内訳"]
["住宅の名称・項目",{"$nulls":4},"仕様・内容",{"$nulls":5},"数量",null,"単位",null,"金額",null,null,"備考"]
[{"$nulls":15},"[千円/戸]"]
["　１．調査設計計画費"]
[]
[]
[]
["　小計 a ［千円/戸］"]
["　２．建設費（掛かり増し）"]
{"$rows_empty":10}
["　小計 b ［千円/戸］"]
["　３．効果の検証費"]
[]
[]
[]
["　小計 c ［千円/戸］"]
[]
["（２）補助申請額"]
["a",null,null,"b",null,null,null,"c",null,null,null,"d",null,null,null,"e",null,null,"f"]
["調査設計計画費",null,null,"建設費の掛かり増し相当額",null,null,null,"効果の検証費",null,null,null,"合計",null,null,null,"補助率",null,null,"補助相当額"]
[]
["小計a",null,null,"小計b",null,null,null,"小計c",null,null,null,"a+b+c",{"$nulls":6},"d×e"]
["［千円/戸］",null,null,"［千円/戸］",null,null,null,"［千円/戸］",null,null,null,"［千円/戸］",{"$nulls":6},"［千円/戸］"]
[{"$nulls":11},"",null,null,null,"1/2",null,null,""]
["補助申請額（ｆまたは1,650千円の低い額）　［千円/戸］",{"$nulls":17},""]
["※（１）の緑色の欄の数値を（３）の該当する欄に転記してください。"]
["※「a、b、c」欄で該当するものが無い場合は、必ず「０」を記入してください。"]
["※グレーの網掛け部分は自動で計算されますので、入力は不要です。"]
["※ピンク色の欄の数値を様式３－②の（５）に転記してください。"]
[]
["注１）","消費税は除いた額を記載してください。"]
["注２）","千円未満は切り捨て処理として計算してください。"]
["注３）","適宜、工事種別に項目を立てて記載してください。記入欄は、必要に応じて増やしてください。"]
["注４）","仕様・内容欄には、対象工事費等の内容、仕様・性能等がわかるよう記載してください。"]
["注５）","特記すべき内容がある場合には、備考欄に記載してください。"]
["注６）","掛かり増し費用として申請できるものは、公募要領　別表１－１に掲げるものに限ります。"]
[null,"必ず、公募要領　別表１－１をご確認ください。"]

{"sheet":"別添様式5・事業主基準_調査設計・効果の検証（提案内容）","index":13,"n_rows":44,"n_cols":25,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,1,0,4],[1,1,1,24],[3,1,3,24],[4,1,4,24],[6,1,6,4],[6,5,6,24]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"住宅A",{"$nulls":22},"（別添様式５・事業主基準）"]
[null,"調査設計計画費・効果の検証等に要する費用の内容"]
[]
[null,"※調査設計計画費、効果の検証等に要する費用を申請する場合にのみ提出してください。"]
[null,"　 それぞれ費用の内容と必要な理由を記載して、必ず提出してください。"]
[]
[null,"住宅の名称"]
[]
[null,null,"１．調査設計計画費の内容と特に必要となる理由"]
[]
[null,null,"1)","内容"]
{"$rows_empty":7}
[null,null,"2）","特別に必要となる理由"]
{"$rows_empty":10}
[null,null,"２．効果の検証等に要する費用の内容と特に必要となる理由"]
[]
[null,null,"1)","内容"]
{"$rows_empty":11}
[null,null,"2）","特別に必要となる理由"]